{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":4,"sheets":["Bemerkungen_Impressum","DUWB-Zuschlag","Daten","Erläuterungen"],"not_rendered":{"images":23,"macros":1,"external_links":1,"defined_names":52,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Bemerkungen_Impressum","index":0,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"merged":[[1,1,1,2],[2,4,17,4]]}
[]
[null,"Anmerkungen zum Berechnungsprogramm autoDUW"]
[{"$nulls":4},"Zur Eingabe"]
[null,"I.","Allgemeines zum Berechnungsprogramm"]
[null,null,"Mit Hilfe dieses Programms wird der maximaler Pauschalzuschlag der Wärmedurchgangs-koeffizienten von beheizten Gebäuden in Massivbauweise berechnet."]
[]
[null,"II.","Programmanwendung"]
[null,null,"Eingaben sind nur in den mit roter Schrift gefüllten Zellen oder über die Bild-Symbole (Icons) möglich. Eine detaillierte Dokumentation des Programmes inklusive Eingabehinweisen ist im \"Handbuch zum Berechnungsprogramm\" als PDF-Datei beigefügt. Bei Auswahl einzelner Zellen ist ggf. die Kommentierung zu beachten"]
[]
[null,"III.","Haftung"]
[null,null,"Trotz der Bemühungen um eine hohe Qualität der Datensätze, Berechnungsalgorithmen und weiterführenden Informationen übernimmt der Entwickler und Herausgeber keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der in diesem Programm enthaltenen Inhalte und Informationen. Der Anwender lädt und verwendet die Software auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für unrichtige Angaben, Rechenfehler und Schäden jeder Art, die sich aus der Anwendung des Programms ergeben. Die Inhalte entbinden den Nutzer des Programms nicht von der projektbezogenen planerischen Leistung und/oder seiner Pflicht zur Prüfung und Anwendung der einschlägigen Vorschriften."]
[]
[null,"IV.","Softwarevoraussetzungen"]
[null,null,"Das Berechnungsprogramm liegt als Microsoft-Excel® 2003-Blatt vor. Zur Nutzung wird das Programm Microsoft-Excel® 2003 oder eine aktuellere Version benötigt. Das Programm setzt die Aktivierung und Nutzung von Makros voraus."]
[]
[null,"V.","Impressum"]
[null,null,"Herausgeber, Konzept, Gestaltung, Programmierung"]
[null,null,"Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Wolfgang M. Willems, Dipl.-Ing. Georg Hellinger, Lehrstuhl Bauphysik und technische Gebäudeausrüstung, TU Dortmund, http://www.bauwesen.tu-dortmund.de/tga/"]

{"sheet":"DUWB-Zuschlag","index":1,"n_rows":119,"n_cols":15,"rows_kept":119,"merged":[[0,1,0,9],[1,1,1,9],[3,1,3,9],[5,1,5,9],[6,0,60,0],[6,1,6,3],[8,1,9,3],[8,6,9,7],[8,8,9,9],[11,1,11,3],[11,6,11,7],[13,1,13,3],[13,4,13,9],[18,1,18,3],[18,4,18,6],[18,7,18,9],[20,1,20,5],[20,6,20,9],[21,7,21,9],[22,7,22,9],[26,1,26,3],[26,4,26,6],[28,1,28,5],[28,6,28,9],[29,7,29,9],[30,7,30,9],[34,1,34,3],[34,4,34,6],[39,1,39,9],[40,1,40,9],[41,1,41,5],[42,7,42,9],[43,7,43,9],[47,1,47,3],[47,4,47,6],[49,1,49,6],[49,7,49,9],[50,7,50,9],[51,7,51,9],[55,1,55,3],[55,4,55,6],[57,1,57,5],[57,6,57,9],[58,7,58,9],[59,7,59,9],[63,1,63,3],[63,4,63,6],[65,1,65,5],[65,6,65,9],[66,7,66,9],[67,7,67,9],[71,1,71,3],[71,4,71,6],[72,1,72,9],[76,1,76,9],[77,1,77,5],[78,7,78,9],[79,7,79,9],[83,1,83,3],[83,4,83,6],[84,1,84,9],[85,1,85,5],[86,7,86,9],[87,7,87,9],[91,1,91,3],[91,4,91,6],[92,1,92,9],[93,1,93,5],[94,7,94,9],[95,7,95,9],[99,1,99,3],[99,4,99,6],[103,11,103,14]]}
[null,"Ergebnis"]
[null,"Maximaler Pauschalzuschlag der Wärmedurchgangskoeffizienten"]
[null,"DUWB =",{"$nulls":6},{"$f":"N119+(G7-N117)*(O119-N119)/(O117-N117)","v":{"v":0.014660847054791216,"d":"0.015"}},"W/(m²K)"]
[null,{"$f":"\"Bei weiterer Optimierung der Wärmebrücken ist eine Reduzierung des Wertes auf \"&ROUND(N118+(G7-N117)*(O118-N118)/(O117-N117),3)&\" W/(m²K) möglich.\"","v":"Bei weiterer Optimierung der Wärmebrücken ist eine Reduzierung des Wertes auf 0,004 W/(m²K) möglich."}]
[]
[null,"Konfiguration Seite 1"]
[null,"Beheizte Wohnfläche",{"$nulls":4},264,"m²"]
[]
[null,"Dämm-Niveau",{"$nulls":4},"EnEV",null,"Erläuterung"]
[]
[]
[null,"Fensterflächenanteil",{"$nulls":4},{"v":0.1,"d":"10%"}]
[]
[null,"Konstruktionsart",null,null,"Einschalige Außenwand mit WDVS"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Einschalige Außenwand mit WDVS",null,null,"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung",null,null,"Monolitische Außenwand"]
[]
[null,"Balkon-Ausführung",{"$nulls":4},"Ohne Balkon"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"G21","v":"Ohne Balkon"}]
[]
[]
[]
[null,"mit Balkon",null,null,"ohne Balkon"]
[]
[null,"Sturz-Ausführung",{"$nulls":4},"mit RK"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(G29=\"mit RK\",\"Mit Rollladenkasten\",\"Ohne Rollladenkasten\")","v":"Mit Rollladenkasten"}]
[]
[]
[]
[null,"mit Rollladenkasten",null,null,"ohne Rollladenkasten"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konfiguration Seite 2"]
[null,"Fensterposition",{"$nulls":6},"Wand",{"$f":"IF($E$14=\"Monolitische Außenwand\",\"Dämm\",$I$42)","v":"Wand"}]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(J42=\"Wand\",\"Lage in Wandebene\",\"Lage in Dämmebene\")","v":"Lage in Wandebene"}]
[]
[]
[]
[null,"in Wandebene",null,null,"in Dämmebene"]
[]
[null,"Lage der Dämmung im unteren Gebäudeabschluss",{"$nulls":5},"Außen"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(H50=\"Innen\",\"Innenseitige Lage\",\"Außenseitige Lage\")","v":"Außenseitige Lage"}]
[]
[]
[]
[null,"innenseitig",null,null,"außenseitig"]
[]
[null,"Kimmstein-Anordnung",{"$nulls":4},"Ohne Kimmstein"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"G58","v":"Ohne Kimmstein"}]
[]
[]
[]
[null,"ohne Kimmstein",null,null,"mit Kimmstein"]
[]
[null,"Temperierung des Dachgeschosses",{"$nulls":4},"beheizt"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"G66","v":"beheizt"}]
[]
[]
[]
[null,"beheizt",null,null,"unbeheizt"]
[]
[]
[]
[]
[null,"Konfiguration Seite 3"]
[null,"Unterkellerung",{"$nulls":6},"unterkellert"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(G7>2500,\"unterkellert\",I78)","v":"unterkellert"}]
[]
[]
[]
[null,"unterkellert",null,null,"nicht unterkellert"]
[]
[null,"Temperierung des Kellergeschosses",{"$nulls":6},"beheizt",{"$f":"IF(H80=\"nicht unterkellert\",\"\",I86)","v":"beheizt"}]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"J86","v":"beheizt"}]
[]
[]
[]
[null,"beheizt",null,null,"unbeheizt"]
[]
[null,"Gründungsart",{"$nulls":6},"Flachgründung"]
[{"$nulls":7},"Gewählt:"]
[{"$nulls":7},{"$f":"IF(H80=\"nicht unterkellert\",I94,IF(H88=\"beheizt\",I94,\"\"))","v":"Flachgründung"}]
[]
[]
[]
[null,"Flachgründung",null,null,"Streifengründung"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"beheizte Wohnfläche [m²]"]
[{"$nulls":11},{"v":50,"d":"50.0"},{"$f":"IF(AND(G$7>=L105,$G$7<=L106)=TRUE,1,IF(M104=1,2,))","v":0},{"$f":"IF(M105=1,L105,)","v":0},{"$f":"IF(M105=2,L105,)","v":0}]
[{"$nulls":11},{"v":150,"d":"150.0"},{"$f":"IF(AND(G$7>L106,$G$7<=L107)=TRUE,1,IF(M105=1,2,))","v":0},{"$f":"IF(M106=1,L106,)","v":0},{"$f":"IF(M106=2,L106,)","v":0}]
[{"$nulls":11},{"v":250,"d":"250.0"},1,250,0]
[{"$nulls":11},{"v":500,"d":"500.0"},2,0,500]
[{"$nulls":11},{"v":750,"d":"750.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":1000,"d":"1,000.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":2500,"d":"2,500.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":5000,"d":"5,000.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":7500,"d":"7,500.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":10000,"d":"10,000.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":15000,"d":"15,000.0"},0,0,0]
[{"$nulls":11},{"v":20000,"d":"20,000.0"},0,0,0]
[{"$nulls":13},{"$f":"SUM(N105:N116)","v":250},{"$f":"SUM(O105:O116)","v":500}]
[{"$nulls":13},{"$f":"Daten!$T$16","v":{"v":0.004188971775573241,"d":"0.004"}},{"$f":"Daten!$T$17","v":{"v":0.008363463097339836,"d":"0.008"}}]
[{"$nulls":13},{"$f":"Daten!$U$16","v":{"v":0.014449546348011143,"d":"0.014"}},{"$f":"Daten!$U$17","v":{"v":0.018222773254798163,"d":"0.018"}}]

{"sheet":"Daten","index":2,"n_rows":407061,"n_cols":22,"rows_kept":4500,"cut":true,"merged":[[0,0,0,2],[17,5,17,19],[18,4,20,4],[18,18,20,18],[18,19,18,20],[19,5,20,5],[19,6,20,6],[19,7,20,7],[19,8,20,10],[19,11,20,11],[19,12,20,12],[19,13,20,13],[19,14,20,14],[19,15,20,15],[19,16,20,16],[19,17,20,17],[19,19,19,20],[20,19,20,20]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[]
[null,"Konstruktionsart:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!E14","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS"}]
[null,"Beheizte Wohnfläche:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!N117","v":250}]
[null,null,{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!O117","v":500}]
[null,"Fensterflächenanteil:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G12","v":{"v":0.1,"d":"10%"}}]
[null,"Sturz-Ausführung:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G29","v":"mit RK"}]
[null,"Lage der Dämmung bzgl. der beh. Hüllfläche:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!H50","v":"Außen"}]
[null,"Kimmstein-Anordnung:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G58","v":"Ohne Kimmstein"}]
[null,"Balkonausführung:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G21","v":"Ohne Balkon"}]
[null,"Fensterlage:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!J42","v":"Wand"}]
[null,"Dämm-Niveau:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G9","v":"EnEV"}]
[null,"Temperierung des Dachgeschosses:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!G66","v":"beheizt"}]
[null,"Unterkellerung",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!H80","v":"unterkellert"}]
[null,"Temperierung des Kellergeschosses",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!H88","v":"beheizt"}]
[null,"Gründungsart:",{"$f":"'DUWB-Zuschlag'!H96","v":"Flachgründung"}]
[{"$nulls":5},{"$f":"$C$2","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS"},{"$f":"$C$11","v":"EnEV"},{"$f":"C3","v":250},{"$f":"$C$13","v":"unterkellert"},{"$f":"$C$14","v":"beheizt"},{"$f":"$C$15","v":"Flachgründung"},{"$f":"$C$7","v":"Außen"},{"$f":"$C$8","v":"Ohne Kimmstein"},{"$f":"$C$5","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"$C$12","v":"beheizt"},{"$f":"$C$10","v":"Wand"},{"$f":"$C$6","v":"mit RK"},{"$f":"$C$9","v":"Ohne Balkon"},{"$f":"CONCATENATE(F16,\"-\",G16,\"-\",H16,\"-\",I16,\"-\",J16,\"-\",K16,\"-\",L16,\"-\",M16,\"-\",N16,\"-\",O16,\"-\",P16,\"-\",Q16,\"-\",R16)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-Ohne Balkon"},{"$f":"VLOOKUP(S16,$S$22:$U$407061,2,FALSE)","v":{"v":0.004188971775573241,"d":"0.004"}},{"$f":"VLOOKUP(S16,$S$22:$U$407061,3,FALSE)","v":{"v":0.014449546348011143,"d":"0.014"}},{"$f":"VLOOKUP(S16,$S$22:$V$407061,4,FALSE)","v":{"v":10086,"d":"10,086"}}]
[{"$nulls":5},{"$f":"$C$2","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS"},{"$f":"$C$11","v":"EnEV"},{"$f":"C4","v":500},{"$f":"$C$13","v":"unterkellert"},{"$f":"$C$14","v":"beheizt"},{"$f":"$C$15","v":"Flachgründung"},{"$f":"$C$7","v":"Außen"},{"$f":"$C$8","v":"Ohne Kimmstein"},{"$f":"$C$5","v":{"v":0.1,"d":"10%"}},{"$f":"$C$12","v":"beheizt"},{"$f":"$C$10","v":"Wand"},{"$f":"$C$6","v":"mit RK"},{"$f":"$C$9","v":"Ohne Balkon"},{"$f":"CONCATENATE(F17,\"-\",G17,\"-\",H17,\"-\",I17,\"-\",J17,\"-\",K17,\"-\",L17,\"-\",M17,\"-\",N17,\"-\",O17,\"-\",P17,\"-\",Q17,\"-\",R17)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-Ohne Balkon"},{"$f":"VLOOKUP(S17,$S$22:$U$407061,2,FALSE)","v":{"v":0.008363463097339836,"d":"0.008"}},{"$f":"VLOOKUP(S17,$S$22:$U$407061,3,FALSE)","v":{"v":0.018222773254798163,"d":"0.018"}},{"$f":"VLOOKUP(S17,$S$22:$V$407061,4,FALSE)","v":{"v":10886,"d":"10,886"}}]
[]
[{"$nulls":4},"Nr","Variation"]
[{"$nulls":5},"Konst.","Dämmniv","Größe","Keller",null,null,"Dämmlage Keller","Kim","Fensterflächen","Dachgeschoss","Fensterposition","Fenstersturz","Balkon",null,"DUWB,0"]
[{"$nulls":19},"[W/(m²K)]"]
[{"$nulls":4},1,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F22,\"-\",G22,\"-\",H22,\"-\",I22,\"-\",J22,\"-\",K22,\"-\",L22,\"-\",M22,\"-\",N22,\"-\",O22,\"-\",P22,\"-\",Q22,\"-\",R22)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon"},{"v":-0.013761230323309358,"d":"-0.014"},{"v":0.002595495309290355,"d":"0.003"},{"$f":"E22","v":1}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E22","v":2},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F23,\"-\",G23,\"-\",H23,\"-\",I23,\"-\",J23,\"-\",K23,\"-\",L23,\"-\",M23,\"-\",N23,\"-\",O23,\"-\",P23,\"-\",Q23,\"-\",R23)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-0.013761230323309358,"d":"-0.014"},{"v":0.002595495309290355,"d":"0.003"},{"$f":"E23","v":2}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E23","v":3},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.020924102624423648,"d":"-0.021"},{"v":-0.004567376991823939,"d":"-0.005"},3]
[{"$nulls":4},4,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.020924102624423648,"d":"-0.021"},{"v":-0.004567376991823939,"d":"-0.005"},4]
[{"$nulls":4},5,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.005325170841592878,"d":"-0.005"},{"v":0.011031554791006837,"d":"0.011"},5]
[{"$nulls":4},6,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.005325170841592878,"d":"-0.005"},{"v":0.011031554791006837,"d":"0.011"},6]
[{"$nulls":4},7,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.014765075722436776,"d":"-0.015"},{"v":1.5916499101629358E-3,"d":"0.002"},7]
[{"$nulls":4},8,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.014765075722436776,"d":"-0.015"},{"v":1.5916499101629358E-3,"d":"0.002"},8]
[{"$nulls":4},9,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04233981980970174,"d":"0.042"},{"v":0.05869654544230145,"d":"0.059"},9]
[{"$nulls":4},10,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04233981980970174,"d":"0.042"},{"v":0.05869654544230145,"d":"0.059"},10]
[{"$nulls":4},11,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03517694750858744,"d":"0.035"},{"v":0.051533673141187154,"d":"0.052"},11]
[{"$nulls":4},12,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03517694750858744,"d":"0.035"},{"v":0.051533673141187154,"d":"0.052"},12]
[{"$nulls":4},13,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05077587929141822,"d":"0.051"},{"v":0.06713260492401793,"d":"0.067"},13]
[{"$nulls":4},14,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05077587929141822,"d":"0.051"},{"v":0.06713260492401793,"d":"0.067"},14]
[{"$nulls":4},15,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04133597441057432,"d":"0.041"},{"v":0.05769270004317403,"d":"0.058"},15]
[{"$nulls":4},16,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04133597441057432,"d":"0.041"},{"v":0.05769270004317403,"d":"0.058"},16]
[{"$nulls":4},17,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.006520187725421573,"d":"-0.007"},{"v":-0.004293094383084587,"d":"-0.004"},17]
[{"$nulls":4},18,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.006520187725421573,"d":"-0.007"},{"v":-0.004293094383084587,"d":"-0.004"},18]
[{"$nulls":4},19,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.011232454868625431,"d":"-0.011"},{"v":-9.005361526288445E-3,"d":"-0.009"},19]
[{"$nulls":4},20,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011232454868625431,"d":"-0.011"},{"v":-9.005361526288445E-3,"d":"-0.009"},20]
[{"$nulls":4},21,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":-1.4066382960264308E-3,"d":"-0.001"},{"v":8.2045504631055553E-4,"d":"0.001"},21]
[{"$nulls":4},22,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":-1.4066382960264308E-3,"d":"-0.001"},{"v":8.2045504631055553E-4,"d":"0.001"},22]
[{"$nulls":4},23,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-7.6169058723519764E-3,"d":"-0.008"},{"v":-5.389812530014991E-3,"d":"-0.005"},23]
[{"$nulls":4},24,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-7.6169058723519764E-3,"d":"-0.008"},{"v":-5.389812530014991E-3,"d":"-0.005"},24]
[{"$nulls":4},25,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05155096816967402,"d":"0.052"},{"v":0.05537022507581815,"d":"0.055"},25]
[{"$nulls":4},26,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05155096816967402,"d":"0.052"},{"v":0.05537022507581815,"d":"0.055"},26]
[{"$nulls":4},27,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04683870102647016,"d":"0.047"},{"v":0.050657957932614295,"d":"0.051"},27]
[{"$nulls":4},28,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04683870102647016,"d":"0.047"},{"v":0.050657957932614295,"d":"0.051"},28]
[{"$nulls":4},29,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05666451759906917,"d":"0.057"},{"v":0.06048377450521329,"d":"0.060"},29]
[{"$nulls":4},30,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05666451759906917,"d":"0.057"},{"v":0.06048377450521329,"d":"0.060"},30]
[{"$nulls":4},31,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05045425002274362,"d":"0.050"},{"v":0.05427350692888774,"d":"0.054"},31]
[{"$nulls":4},32,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05045425002274362,"d":"0.050"},{"v":0.05427350692888774,"d":"0.054"},32]
[{"$nulls":4},33,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.009816764743964925,"d":"-0.010"},{"v":0.006434398572613514,"d":"0.006"},33]
[{"$nulls":4},34,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.009816764743964925,"d":"-0.010"},{"v":0.006434398572613514,"d":"0.006"},34]
[{"$nulls":4},35,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.021636000998454398,"d":"-0.022"},{"v":-0.005384837681875964,"d":"-0.005"},35]
[{"$nulls":4},36,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.021636000998454398,"d":"-0.022"},{"v":-0.005384837681875964,"d":"-0.005"},36]
[{"$nulls":4},37,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":4.0832393688803115E-3,"d":"0.004"},{"v":0.020334402685458747,"d":"0.020"},37]
[{"$nulls":4},38,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":4.0832393688803115E-3,"d":"0.004"},{"v":0.020334402685458747,"d":"0.020"},38]
[{"$nulls":4},39,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.011493258621911116,"d":"-0.011"},{"v":4.7579046946673205E-3,"d":"0.005"},39]
[{"$nulls":4},40,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011493258621911116,"d":"-0.011"},{"v":4.7579046946673205E-3,"d":"0.005"},40]
[{"$nulls":4},41,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04592222290072863,"d":"0.046"},{"v":0.06217338621730707,"d":"0.062"},41]
[{"$nulls":4},42,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04592222290072863,"d":"0.046"},{"v":0.06217338621730707,"d":"0.062"},42]
[{"$nulls":4},43,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03410298664623917,"d":"0.034"},{"v":0.0503541499628176,"d":"0.050"},43]
[{"$nulls":4},44,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03410298664623917,"d":"0.034"},{"v":0.0503541499628176,"d":"0.050"},44]
[{"$nulls":4},45,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05982222701357387,"d":"0.060"},{"v":0.07607339033015231,"d":"0.076"},45]
[{"$nulls":4},46,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05982222701357387,"d":"0.060"},{"v":0.07607339033015231,"d":"0.076"},46]
[{"$nulls":4},47,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04424572902278244,"d":"0.044"},{"v":0.06049689233936088,"d":"0.060"},47]
[{"$nulls":4},48,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04424572902278244,"d":"0.044"},{"v":0.06049689233936088,"d":"0.060"},48]
[{"$nulls":4},49,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.004094265334891518,"d":"-0.004"},{"v":-1.8840663440189056E-3,"d":"-0.002"},49]
[{"$nulls":4},50,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.004094265334891518,"d":"-0.004"},{"v":-1.8840663440189056E-3,"d":"-0.002"},50]
[{"$nulls":4},51,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.011534530017147231,"d":"-0.012"},{"v":-0.00932433102627462,"d":"-0.009"},51]
[{"$nulls":4},52,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011534530017147231,"d":"-0.012"},{"v":-0.00932433102627462,"d":"-0.009"},52]
[{"$nulls":4},53,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":3.7657374998041546E-3,"d":"0.004"},{"v":0.005975936490676767,"d":"0.006"},53]
[{"$nulls":4},54,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":3.7657374998041546E-3,"d":"0.004"},{"v":0.005975936490676767,"d":"0.006"},54]
[{"$nulls":4},55,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.006039741075860248,"d":"-0.006"},{"v":-3.8295420849876363E-3,"d":"-0.004"},55]
[{"$nulls":4},56,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.006039741075860248,"d":"-0.006"},{"v":-3.8295420849876363E-3,"d":"-0.004"},56]
[{"$nulls":4},57,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05353637264432511,"d":"0.054"},{"v":0.05732665731689531,"d":"0.057"},57]
[{"$nulls":4},58,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05353637264432511,"d":"0.054"},{"v":0.05732665731689531,"d":"0.057"},58]
[{"$nulls":4},59,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0460961079620694,"d":"0.046"},{"v":0.0498863926346396,"d":"0.050"},59]
[{"$nulls":4},60,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0460961079620694,"d":"0.046"},{"v":0.0498863926346396,"d":"0.050"},60]
[{"$nulls":4},61,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.061396375479020784,"d":"0.061"},{"v":0.06518666015159098,"d":"0.065"},61]
[{"$nulls":4},62,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.061396375479020784,"d":"0.061"},{"v":0.06518666015159098,"d":"0.065"},62]
[{"$nulls":4},63,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05159089690335638,"d":"0.052"},{"v":0.055381181575926586,"d":"0.055"},63]
[{"$nulls":4},64,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05159089690335638,"d":"0.052"},{"v":0.055381181575926586,"d":"0.055"},64]
[{"$nulls":4},65,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-4.373860758135892E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.01177071392399089,"d":"0.012"},65]
[{"$nulls":4},66,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F87,\"-\",G87,\"-\",H87,\"-\",I87,\"-\",J87,\"-\",K87,\"-\",L87,\"-\",M87,\"-\",N87,\"-\",O87,\"-\",P87,\"-\",Q87,\"-\",R87)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-4.373860758135892E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.01177071392399089,"d":"0.012"},{"$f":"E87","v":66}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E87","v":67},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.020894731971071768,"d":"-0.021"},{"v":-0.004750157288944986,"d":"-0.005"},67]
[{"$nulls":4},68,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.020894731971071768,"d":"-0.021"},{"v":-0.004750157288944986,"d":"-0.005"},68]
[{"$nulls":4},69,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.00933270643312952,"d":"0.009"},{"v":0.025477281115256302,"d":"0.025"},69]
[{"$nulls":4},70,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00933270643312952,"d":"0.009"},{"v":0.025477281115256302,"d":"0.025"},70]
[{"$nulls":4},71,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.012440047043785814,"d":"-0.012"},{"v":0.003704527638340961,"d":"0.004"},71]
[{"$nulls":4},72,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.012440047043785814,"d":"-0.012"},{"v":0.003704527638340961,"d":"0.004"},72]
[{"$nulls":4},73,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050999544284067604,"d":"0.051"},{"v":0.06714411896619438,"d":"0.067"},73]
[{"$nulls":4},74,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.050999544284067604,"d":"0.051"},{"v":0.06714411896619438,"d":"0.067"},74]
[{"$nulls":4},75,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03447867307113173,"d":"0.034"},{"v":0.05062324775325851,"d":"0.051"},75]
[{"$nulls":4},76,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03447867307113173,"d":"0.034"},{"v":0.05062324775325851,"d":"0.051"},76]
[{"$nulls":4},77,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06470611147533302,"d":"0.065"},{"v":0.0808506861574598,"d":"0.081"},77]
[{"$nulls":4},78,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06470611147533302,"d":"0.065"},{"v":0.0808506861574598,"d":"0.081"},78]
[{"$nulls":4},79,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04293335799841769,"d":"0.043"},{"v":0.059077932680544454,"d":"0.059"},79]
[{"$nulls":4},80,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04293335799841769,"d":"0.043"},{"v":0.059077932680544454,"d":"0.059"},80]
[{"$nulls":4},81,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.001591985409179615,"d":"-0.002"},{"v":0.000600787469179155,"d":"0.001"},81]
[{"$nulls":4},82,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.001591985409179615,"d":"-0.002"},{"v":0.000600787469179155,"d":"0.001"},82]
[{"$nulls":4},83,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.011846113183679357,"d":"-0.012"},{"v":-0.009653340305320585,"d":"-0.010"},83]
[{"$nulls":4},84,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011846113183679357,"d":"-0.012"},{"v":-0.009653340305320585,"d":"-0.010"},84]
[{"$nulls":4},85,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.00910091729478393,"d":"0.009"},{"v":0.0112936901731427,"d":"0.011"},85]
[{"$nulls":4},86,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00910091729478393,"d":"0.009"},{"v":0.0112936901731427,"d":"0.011"},86]
[{"$nulls":4},87,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-4.412933959026458E-3,"d":"-0.004"},{"v":-2.2201610806676874E-3,"d":"-0.002"},87]
[{"$nulls":4},88,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-4.412933959026458E-3,"d":"-0.004"},{"v":-2.2201610806676874E-3,"d":"-0.002"},88]
[{"$nulls":4},89,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05558426905714172,"d":"0.056"},{"v":0.059344669575644146,"d":"0.059"},89]
[{"$nulls":4},90,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05558426905714172,"d":"0.056"},{"v":0.059344669575644146,"d":"0.059"},90]
[{"$nulls":4},91,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.045330141282641984,"d":"0.045"},{"v":0.0490905418011444,"d":"0.049"},91]
[{"$nulls":4},92,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045330141282641984,"d":"0.045"},{"v":0.0490905418011444,"d":"0.049"},92]
[{"$nulls":4},93,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06627717176110527,"d":"0.066"},{"v":0.07003757227960769,"d":"0.070"},93]
[{"$nulls":4},94,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06627717176110527,"d":"0.066"},{"v":0.07003757227960769,"d":"0.070"},94]
[{"$nulls":4},95,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05276332050729489,"d":"0.053"},{"v":0.05652372102579729,"d":"0.057"},95]
[{"$nulls":4},96,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05276332050729489,"d":"0.053"},{"v":0.05652372102579729,"d":"0.057"},96]
[{"$nulls":4},97,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-4.8137469051108057E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015555570661249582,"d":"0.016"},97]
[{"$nulls":4},98,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-4.8137469051108057E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.015555570661249582,"d":"0.016"},98]
[{"$nulls":4},99,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.021237507279262834,"d":"-0.021"},{"v":-5.2005619275021725E-3,"d":"-0.005"},99]
[{"$nulls":4},100,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.021237507279262834,"d":"-0.021"},{"v":-5.2005619275021725E-3,"d":"-0.005"},100]
[{"$nulls":4},101,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01679162326049168,"d":"0.017"},{"v":0.03282856861225234,"d":"0.033"},101]
[{"$nulls":4},102,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01679162326049168,"d":"0.017"},{"v":0.03282856861225234,"d":"0.033"},102]
[{"$nulls":4},103,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.010562754857001767,"d":"-0.011"},{"v":5.474190494758893E-3,"d":"0.005"},103]
[{"$nulls":4},104,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010562754857001767,"d":"-0.011"},{"v":5.474190494758893E-3,"d":"0.005"},104]
[{"$nulls":4},105,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.054522878322473455,"d":"0.055"},{"v":0.07055982367423412,"d":"0.071"},105]
[{"$nulls":4},106,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054522878322473455,"d":"0.055"},{"v":0.07055982367423412,"d":"0.071"},106]
[{"$nulls":4},107,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0337667457337217,"d":"0.034"},{"v":0.04980369108548236,"d":"0.050"},107]
[{"$nulls":4},108,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0337667457337217,"d":"0.034"},{"v":0.04980369108548236,"d":"0.050"},108]
[{"$nulls":4},109,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07179587627347621,"d":"0.072"},{"v":0.08783282162523687,"d":"0.088"},109]
[{"$nulls":4},110,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07179587627347621,"d":"0.072"},{"v":0.08783282162523687,"d":"0.088"},110]
[{"$nulls":4},111,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.044441498155982764,"d":"0.044"},{"v":0.060478443507743423,"d":"0.060"},111]
[{"$nulls":4},112,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044441498155982764,"d":"0.044"},{"v":0.060478443507743423,"d":"0.060"},112]
[{"$nulls":4},113,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":9.9031080994100911E-4,"d":"0.001"},{"v":3.1651003348004054E-3,"d":"0.003"},113]
[{"$nulls":4},114,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":9.9031080994100911E-4,"d":"0.001"},{"v":3.1651003348004054E-3,"d":"0.003"},114]
[{"$nulls":4},115,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.012167659955729097,"d":"-0.012"},{"v":-0.009992870430869702,"d":"-0.010"},115]
[{"$nulls":4},116,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.012167659955729097,"d":"-0.012"},{"v":-0.009992870430869702,"d":"-0.010"},116]
[{"$nulls":4},117,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014606702027875068,"d":"0.015"},{"v":0.016781491552734465,"d":"0.017"},117]
[{"$nulls":4},118,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.014606702027875068,"d":"0.015"},{"v":0.016781491552734465,"d":"0.017"},118]
[{"$nulls":4},119,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-2.7341058535564947E-3,"d":"-0.003"},{"v":-5.5931632869709821E-4,"d":"-0.001"},119]
[{"$nulls":4},120,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.7341058535564947E-3,"d":"-0.003"},{"v":-5.5931632869709821E-4,"d":"-0.001"},120]
[{"$nulls":4},121,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05769765178048452,"d":"0.058"},{"v":0.06142721252871666,"d":"0.061"},121]
[{"$nulls":4},122,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05769765178048452,"d":"0.058"},{"v":0.06142721252871666,"d":"0.061"},122]
[{"$nulls":4},123,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04453968101481442,"d":"0.045"},{"v":0.04826924176304656,"d":"0.048"},123]
[{"$nulls":4},124,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04453968101481442,"d":"0.045"},{"v":0.04826924176304656,"d":"0.048"},124]
[{"$nulls":4},125,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07131404299841858,"d":"0.071"},{"v":0.07504360374665073,"d":"0.075"},125]
[{"$nulls":4},126,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07131404299841858,"d":"0.071"},{"v":0.07504360374665073,"d":"0.075"},126]
[{"$nulls":4},127,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.053973235116987026,"d":"0.054"},{"v":0.05770279586521917,"d":"0.058"},127]
[{"$nulls":4},128,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.053973235116987026,"d":"0.054"},{"v":0.05770279586521917,"d":"0.058"},128]
[{"$nulls":4},129,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-5.2231380008640506E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.015405945531856471,"d":"0.015"},129]
[{"$nulls":4},130,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F151,\"-\",G151,\"-\",H151,\"-\",I151,\"-\",J151,\"-\",K151,\"-\",L151,\"-\",M151,\"-\",N151,\"-\",O151,\"-\",P151,\"-\",Q151,\"-\",R151)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-5.2231380008640506E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.015405945531856471,"d":"0.015"},{"$f":"E151","v":130}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E151","v":131},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.021924246176697037,"d":"-0.022"},{"v":-0.005995986844754158,"d":"-0.006"},131]
[{"$nulls":4},132,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.021924246176697037,"d":"-0.022"},{"v":-0.005995986844754158,"d":"-0.006"},132]
[{"$nulls":4},133,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018193097295107947,"d":"0.018"},{"v":0.034121356627050826,"d":"0.034"},133]
[{"$nulls":4},134,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018193097295107947,"d":"0.018"},{"v":0.034121356627050826,"d":"0.034"},134]
[{"$nulls":4},135,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.010012376348478931,"d":"-0.010"},{"v":0.005915882983463946,"d":"0.006"},135]
[{"$nulls":4},136,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010012376348478931,"d":"-0.010"},{"v":0.005915882983463946,"d":"0.006"},136]
[{"$nulls":4},137,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.054109162901580514,"d":"0.054"},{"v":0.07003742223352338,"d":"0.070"},137]
[{"$nulls":4},138,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054109162901580514,"d":"0.054"},{"v":0.07003742223352338,"d":"0.070"},138]
[{"$nulls":4},139,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03270723052496988,"d":"0.033"},{"v":0.04863548985691275,"d":"0.049"},139]
[{"$nulls":4},140,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03270723052496988,"d":"0.033"},{"v":0.04863548985691275,"d":"0.049"},140]
[{"$nulls":4},141,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07282457399677486,"d":"0.073"},{"v":0.08875283332871774,"d":"0.089"},141]
[{"$nulls":4},142,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07282457399677486,"d":"0.073"},{"v":0.08875283332871774,"d":"0.089"},142]
[{"$nulls":4},143,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04461910035318798,"d":"0.045"},{"v":0.060547359685130864,"d":"0.061"},143]
[{"$nulls":4},144,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04461910035318798,"d":"0.045"},{"v":0.060547359685130864,"d":"0.061"},144]
[{"$nulls":4},145,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.004046427770387953,"d":"0.004"},{"v":0.006202649468375144,"d":"0.006"},145]
[{"$nulls":4},146,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.004046427770387953,"d":"0.004"},{"v":0.006202649468375144,"d":"0.006"},146]
[{"$nulls":4},147,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.011328580173538863,"d":"-0.011"},{"v":-0.009172358475551673,"d":"-0.009"},147]
[{"$nulls":4},148,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011328580173538863,"d":"-0.011"},{"v":-0.009172358475551673,"d":"-0.009"},148]
[{"$nulls":4},149,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015352895317613696,"d":"0.015"},{"v":0.017509117015600883,"d":"0.018"},149]
[{"$nulls":4},150,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.015352895317613696,"d":"0.015"},{"v":0.017509117015600883,"d":"0.018"},150]
[{"$nulls":4},151,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-4.9097320798215435E-3,"d":"-0.005"},{"v":-2.7535103818343526E-3,"d":"-0.003"},151]
[{"$nulls":4},152,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-4.9097320798215435E-3,"d":"-0.005"},{"v":-2.7535103818343526E-3,"d":"-0.003"},152]
[{"$nulls":4},153,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06026961518147737,"d":"0.060"},{"v":0.06396733384223807,"d":"0.064"},153]
[{"$nulls":4},154,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06026961518147737,"d":"0.060"},{"v":0.06396733384223807,"d":"0.064"},154]
[{"$nulls":4},155,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04489460723755056,"d":"0.045"},{"v":0.048592325898311264,"d":"0.049"},155]
[{"$nulls":4},156,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04489460723755056,"d":"0.045"},{"v":0.048592325898311264,"d":"0.049"},156]
[{"$nulls":4},157,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07157608272870311,"d":"0.072"},{"v":0.07527380138946382,"d":"0.075"},157]
[{"$nulls":4},158,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07157608272870311,"d":"0.072"},{"v":0.07527380138946382,"d":"0.075"},158]
[{"$nulls":4},159,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05131345533126788,"d":"0.051"},{"v":0.05501117399202858,"d":"0.055"},159]
[{"$nulls":4},160,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05131345533126788,"d":"0.051"},{"v":0.05501117399202858,"d":"0.055"},160]
[{"$nulls":4},161,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013142342924416545,"d":"0.013"},{"v":0.04129420916360772,"d":"0.041"},161]
[{"$nulls":4},162,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013142342924416545,"d":"0.013"},{"v":0.04129420916360772,"d":"0.041"},162]
[{"$nulls":4},163,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005979470623302256,"d":"0.006"},{"v":0.034131336862493436,"d":"0.034"},163]
[{"$nulls":4},164,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005979470623302256,"d":"0.006"},{"v":0.034131336862493436,"d":"0.034"},164]
[{"$nulls":4},165,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021578402406133027,"d":"0.022"},{"v":0.04973026864532421,"d":"0.050"},165]
[{"$nulls":4},166,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.021578402406133027,"d":"0.022"},{"v":0.04973026864532421,"d":"0.050"},166]
[{"$nulls":4},167,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012138497525289128,"d":"0.012"},{"v":0.040290363764480315,"d":"0.040"},167]
[{"$nulls":4},168,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012138497525289128,"d":"0.012"},{"v":0.040290363764480315,"d":"0.040"},168]
[{"$nulls":4},169,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04188775294649494,"d":"0.042"},{"v":0.05824447857909465,"d":"0.058"},169]
[{"$nulls":4},170,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04188775294649494,"d":"0.042"},{"v":0.05824447857909465,"d":"0.058"},170]
[{"$nulls":4},171,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.034724880645380644,"d":"0.035"},{"v":0.051081606277980356,"d":"0.051"},171]
[{"$nulls":4},172,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.034724880645380644,"d":"0.035"},{"v":0.051081606277980356,"d":"0.051"},172]
[{"$nulls":4},173,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05032381242821141,"d":"0.050"},{"v":0.06668053806081113,"d":"0.067"},173]
[{"$nulls":4},174,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05032381242821141,"d":"0.050"},{"v":0.06668053806081113,"d":"0.067"},174]
[{"$nulls":4},175,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04088390754736752,"d":"0.041"},{"v":0.057240633179967235,"d":"0.057"},175]
[{"$nulls":4},176,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04088390754736752,"d":"0.041"},{"v":0.057240633179967235,"d":"0.057"},176]
[{"$nulls":4},177,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023293006094841293,"d":"0.023"},{"v":0.03715516390921168,"d":"0.037"},177]
[{"$nulls":4},178,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.023293006094841293,"d":"0.023"},{"v":0.03715516390921168,"d":"0.037"},178]
[{"$nulls":4},179,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01858073895163744,"d":"0.019"},{"v":0.032442896766007825,"d":"0.032"},179]
[{"$nulls":4},180,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01858073895163744,"d":"0.019"},{"v":0.032442896766007825,"d":"0.032"},180]
[{"$nulls":4},181,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02840655552423644,"d":"0.028"},{"v":0.04226871333860683,"d":"0.042"},181]
[{"$nulls":4},182,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02840655552423644,"d":"0.028"},{"v":0.04226871333860683,"d":"0.042"},182]
[{"$nulls":4},183,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022196287947910894,"d":"0.022"},{"v":0.03605844576228128,"d":"0.036"},183]
[{"$nulls":4},184,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022196287947910894,"d":"0.022"},{"v":0.03605844576228128,"d":"0.036"},184]
[{"$nulls":4},185,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05274933073541987,"d":"0.053"},{"v":0.0549222157591086,"d":"0.055"},185]
[{"$nulls":4},186,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05274933073541987,"d":"0.053"},{"v":0.0549222157591086,"d":"0.055"},186]
[{"$nulls":4},187,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04803706359221601,"d":"0.048"},{"v":0.05020994861590474,"d":"0.050"},187]
[{"$nulls":4},188,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04803706359221601,"d":"0.048"},{"v":0.05020994861590474,"d":"0.050"},188]
[{"$nulls":4},189,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05786288016481501,"d":"0.058"},{"v":0.06003576518850374,"d":"0.060"},189]
[{"$nulls":4},190,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05786288016481501,"d":"0.058"},{"v":0.06003576518850374,"d":"0.060"},190]
[{"$nulls":4},191,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05165261258848946,"d":"0.052"},{"v":0.05382549761217819,"d":"0.054"},191]
[{"$nulls":4},192,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05165261258848946,"d":"0.052"},{"v":0.05382549761217819,"d":"0.054"},192]
[{"$nulls":4},193,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016913179406772418,"d":"0.017"},{"v":0.04488336037060462,"d":"0.045"},193]
[{"$nulls":4},194,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F215,\"-\",G215,\"-\",H215,\"-\",I215,\"-\",J215,\"-\",K215,\"-\",L215,\"-\",M215,\"-\",N215,\"-\",O215,\"-\",P215,\"-\",Q215,\"-\",R215)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.016913179406772418,"d":"0.017"},{"v":0.04488336037060462,"d":"0.045"},{"$f":"E215","v":194}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E215","v":195},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005093943152282946,"d":"0.005"},{"v":0.033064124116115146,"d":"0.033"},195]
[{"$nulls":4},196,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005093943152282946,"d":"0.005"},{"v":0.033064124116115146,"d":"0.033"},196]
[{"$nulls":4},197,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030813183519617652,"d":"0.031"},{"v":0.058783364483449854,"d":"0.059"},197]
[{"$nulls":4},198,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030813183519617652,"d":"0.031"},{"v":0.058783364483449854,"d":"0.059"},198]
[{"$nulls":4},199,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015236685528826226,"d":"0.015"},{"v":0.043206866492658424,"d":"0.043"},199]
[{"$nulls":4},200,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015236685528826226,"d":"0.015"},{"v":0.043206866492658424,"d":"0.043"},200]
[{"$nulls":4},201,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.045473073566747936,"d":"0.045"},{"v":0.061724236883326386,"d":"0.062"},201]
[{"$nulls":4},202,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.045473073566747936,"d":"0.045"},{"v":0.061724236883326386,"d":"0.062"},202]
[{"$nulls":4},203,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033653837312258475,"d":"0.034"},{"v":0.049905000628836904,"d":"0.050"},203]
[{"$nulls":4},204,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.033653837312258475,"d":"0.034"},{"v":0.049905000628836904,"d":"0.050"},204]
[{"$nulls":4},205,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05937307767959318,"d":"0.059"},{"v":0.07562424099617161,"d":"0.076"},205]
[{"$nulls":4},206,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05937307767959318,"d":"0.059"},{"v":0.07562424099617161,"d":"0.076"},206]
[{"$nulls":4},207,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.043796579688801754,"d":"0.044"},{"v":0.06004774300538019,"d":"0.060"},207]
[{"$nulls":4},208,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.043796579688801754,"d":"0.044"},{"v":0.06004774300538019,"d":"0.060"},208]
[{"$nulls":4},209,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025492770665624782,"d":"0.025"},{"v":0.03924977250753609,"d":"0.039"},209]
[{"$nulls":4},210,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025492770665624782,"d":"0.025"},{"v":0.03924977250753609,"d":"0.039"},210]
[{"$nulls":4},211,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018052505983369074,"d":"0.018"},{"v":0.03180950782528038,"d":"0.032"},211]
[{"$nulls":4},212,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018052505983369074,"d":"0.018"},{"v":0.03180950782528038,"d":"0.032"},212]
[{"$nulls":4},213,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03335277350032045,"d":"0.033"},{"v":0.04710977534223177,"d":"0.047"},213]
[{"$nulls":4},214,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03335277350032045,"d":"0.033"},{"v":0.04710977534223177,"d":"0.047"},214]
[{"$nulls":4},215,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023547294924656053,"d":"0.024"},{"v":0.037304296766567366,"d":"0.037"},215]
[{"$nulls":4},216,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023547294924656053,"d":"0.024"},{"v":0.037304296766567366,"d":"0.037"},216]
[{"$nulls":4},217,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.054725644635382154,"d":"0.055"},{"v":0.05688204652269576,"d":"0.057"},217]
[{"$nulls":4},218,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054725644635382154,"d":"0.055"},{"v":0.05688204652269576,"d":"0.057"},218]
[{"$nulls":4},219,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.047285379953126434,"d":"0.047"},{"v":0.04944178184044004,"d":"0.049"},219]
[{"$nulls":4},220,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.047285379953126434,"d":"0.047"},{"v":0.04944178184044004,"d":"0.049"},220]
[{"$nulls":4},221,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06258564747007782,"d":"0.063"},{"v":0.06474204935739143,"d":"0.065"},221]
[{"$nulls":4},222,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06258564747007782,"d":"0.063"},{"v":0.06474204935739143,"d":"0.065"},222]
[{"$nulls":4},223,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052780168894413414,"d":"0.053"},{"v":0.05493657078172703,"d":"0.055"},223]
[{"$nulls":4},224,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.052780168894413414,"d":"0.053"},{"v":0.05493657078172703,"d":"0.055"},224]
[{"$nulls":4},225,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.022180766205118035,"d":"0.022"},{"v":0.04996749547775597,"d":"0.050"},225]
[{"$nulls":4},226,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.022180766205118035,"d":"0.022"},{"v":0.04996749547775597,"d":"0.050"},226]
[{"$nulls":4},227,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005659894992182159,"d":"0.006"},{"v":0.033446624264820084,"d":"0.033"},227]
[{"$nulls":4},228,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005659894992182159,"d":"0.006"},{"v":0.033446624264820084,"d":"0.033"},228]
[{"$nulls":4},229,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03588733339638345,"d":"0.036"},{"v":0.06367406266902137,"d":"0.064"},229]
[{"$nulls":4},230,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03588733339638345,"d":"0.036"},{"v":0.06367406266902137,"d":"0.064"},230]
[{"$nulls":4},231,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014114579919468111,"d":"0.014"},{"v":0.04190130919210603,"d":"0.042"},231]
[{"$nulls":4},232,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014114579919468111,"d":"0.014"},{"v":0.04190130919210603,"d":"0.042"},232]
[{"$nulls":4},233,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05055334084468173,"d":"0.051"},{"v":0.06669791552680851,"d":"0.067"},233]
[{"$nulls":4},234,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05055334084468173,"d":"0.051"},{"v":0.06669791552680851,"d":"0.067"},234]
[{"$nulls":4},235,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03403246963174586,"d":"0.034"},{"v":0.05017704431387264,"d":"0.050"},235]
[{"$nulls":4},236,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03403246963174586,"d":"0.034"},{"v":0.05017704431387264,"d":"0.050"},236]
[{"$nulls":4},237,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06425990803594714,"d":"0.064"},{"v":0.08040448271807393,"d":"0.080"},237]
[{"$nulls":4},238,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06425990803594714,"d":"0.064"},{"v":0.08040448271807393,"d":"0.080"},238]
[{"$nulls":4},239,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04248715455903181,"d":"0.042"},{"v":0.05863172924115859,"d":"0.059"},239]
[{"$nulls":4},240,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04248715455903181,"d":"0.042"},{"v":0.05863172924115859,"d":"0.059"},240]
[{"$nulls":4},241,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02776177430244809,"d":"0.028"},{"v":0.04141031031710118,"d":"0.041"},241]
[{"$nulls":4},242,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02776177430244809,"d":"0.028"},{"v":0.04141031031710118,"d":"0.041"},242]
[{"$nulls":4},243,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.017507646527948346,"d":"0.018"},{"v":0.03115618254260144,"d":"0.031"},243]
[{"$nulls":4},244,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.017507646527948346,"d":"0.018"},{"v":0.03115618254260144,"d":"0.031"},244]
[{"$nulls":4},245,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03845467700641163,"d":"0.038"},{"v":0.05210321302106472,"d":"0.052"},245]
[{"$nulls":4},246,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03845467700641163,"d":"0.038"},{"v":0.05210321302106472,"d":"0.052"},246]
[{"$nulls":4},247,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02494082575260125,"d":"0.025"},{"v":0.03858936176725434,"d":"0.039"},247]
[{"$nulls":4},248,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02494082575260125,"d":"0.025"},{"v":0.03858936176725434,"d":"0.039"},248]
[{"$nulls":4},249,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0567641643415713,"d":"0.057"},{"v":0.05890356427473121,"d":"0.059"},249]
[{"$nulls":4},250,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0567641643415713,"d":"0.057"},{"v":0.05890356427473121,"d":"0.059"},250]
[{"$nulls":4},251,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.046510036567071554,"d":"0.047"},{"v":0.048649436500231465,"d":"0.049"},251]
[{"$nulls":4},252,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.046510036567071554,"d":"0.047"},{"v":0.048649436500231465,"d":"0.049"},252]
[{"$nulls":4},253,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06745706704553485,"d":"0.067"},{"v":0.06959646697869475,"d":"0.070"},253]
[{"$nulls":4},254,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06745706704553485,"d":"0.067"},{"v":0.06959646697869475,"d":"0.070"},254]
[{"$nulls":4},255,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05394321579172445,"d":"0.054"},{"v":0.056082615724884356,"d":"0.056"},255]
[{"$nulls":4},256,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05394321579172445,"d":"0.054"},{"v":0.056082615724884356,"d":"0.056"},256]
[{"$nulls":4},257,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025896223346651585,"d":"0.026"},{"v":0.053497709766903344,"d":"0.053"},257]
[{"$nulls":4},258,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F279,\"-\",G279,\"-\",H279,\"-\",I279,\"-\",J279,\"-\",K279,\"-\",L279,\"-\",M279,\"-\",N279,\"-\",O279,\"-\",P279,\"-\",Q279,\"-\",R279)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.025896223346651585,"d":"0.026"},{"v":0.053497709766903344,"d":"0.053"},{"$f":"E279","v":258}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E279","v":259},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00514009075789983,"d":"0.005"},{"v":0.03274157717815159,"d":"0.033"},259]
[{"$nulls":4},260,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00514009075789983,"d":"0.005"},{"v":0.03274157717815159,"d":"0.033"},260]
[{"$nulls":4},261,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04316922129765434,"d":"0.043"},{"v":0.0707707077179061,"d":"0.071"},261]
[{"$nulls":4},262,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04316922129765434,"d":"0.043"},{"v":0.0707707077179061,"d":"0.071"},262]
[{"$nulls":4},263,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015814843180160895,"d":"0.016"},{"v":0.043416329600412654,"d":"0.043"},263]
[{"$nulls":4},264,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015814843180160895,"d":"0.016"},{"v":0.043416329600412654,"d":"0.043"},264]
[{"$nulls":4},265,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05407964954041574,"d":"0.054"},{"v":0.0701165948921764,"d":"0.070"},265]
[{"$nulls":4},266,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05407964954041574,"d":"0.054"},{"v":0.0701165948921764,"d":"0.070"},266]
[{"$nulls":4},267,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03332351695166399,"d":"0.033"},{"v":0.04936046230342465,"d":"0.049"},267]
[{"$nulls":4},268,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03332351695166399,"d":"0.033"},{"v":0.04936046230342465,"d":"0.049"},268]
[{"$nulls":4},269,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07135264749141851,"d":"0.071"},{"v":0.08738959284317917,"d":"0.087"},269]
[{"$nulls":4},270,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07135264749141851,"d":"0.071"},{"v":0.08738959284317917,"d":"0.087"},270]
[{"$nulls":4},271,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04399826937392505,"d":"0.044"},{"v":0.06003521472568571,"d":"0.060"},271]
[{"$nulls":4},272,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04399826937392505,"d":"0.044"},{"v":0.06003521472568571,"d":"0.060"},272]
[{"$nulls":4},273,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030103334673985172,"d":"0.030"},{"v":0.04363993641112014,"d":"0.044"},273]
[{"$nulls":4},274,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030103334673985172,"d":"0.030"},{"v":0.04363993641112014,"d":"0.044"},274]
[{"$nulls":4},275,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016945363908315074,"d":"0.017"},{"v":0.030481965645450033,"d":"0.030"},275]
[{"$nulls":4},276,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016945363908315074,"d":"0.017"},{"v":0.030481965645450033,"d":"0.030"},276]
[{"$nulls":4},277,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04371972589191923,"d":"0.044"},{"v":0.0572563276290542,"d":"0.057"},277]
[{"$nulls":4},278,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04371972589191923,"d":"0.044"},{"v":0.0572563276290542,"d":"0.057"},278]
[{"$nulls":4},279,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026378918010487678,"d":"0.026"},{"v":0.039915519747622634,"d":"0.040"},279]
[{"$nulls":4},280,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026378918010487678,"d":"0.026"},{"v":0.039915519747622634,"d":"0.040"},280]
[{"$nulls":4},281,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058867870516010404,"d":"0.059"},{"v":0.060989724817493506,"d":"0.061"},281]
[{"$nulls":4},282,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.058867870516010404,"d":"0.059"},{"v":0.060989724817493506,"d":"0.061"},282]
[{"$nulls":4},283,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.045709899750340295,"d":"0.046"},{"v":0.0478317540518234,"d":"0.048"},283]
[{"$nulls":4},284,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045709899750340295,"d":"0.046"},{"v":0.0478317540518234,"d":"0.048"},284]
[{"$nulls":4},285,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07248426173394446,"d":"0.072"},{"v":0.07460611603542758,"d":"0.075"},285]
[{"$nulls":4},286,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07248426173394446,"d":"0.072"},{"v":0.07460611603542758,"d":"0.075"},286]
[{"$nulls":4},287,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.055143453852512896,"d":"0.055"},{"v":0.057265308153996004,"d":"0.057"},287]
[{"$nulls":4},288,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.055143453852512896,"d":"0.055"},{"v":0.057265308153996004,"d":"0.057"},288]
[{"$nulls":4},289,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025676517266176917,"d":"0.026"},{"v":0.053090942146074765,"d":"0.053"},289]
[{"$nulls":4},290,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025676517266176917,"d":"0.026"},{"v":0.053090942146074765,"d":"0.053"},290]
[{"$nulls":4},291,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.004274584889566282,"d":"0.004"},{"v":0.031689009769464135,"d":"0.032"},291]
[{"$nulls":4},292,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.004274584889566282,"d":"0.004"},{"v":0.031689009769464135,"d":"0.032"},292]
[{"$nulls":4},293,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04439192836137126,"d":"0.044"},{"v":0.07180635324126912,"d":"0.072"},293]
[{"$nulls":4},294,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04439192836137126,"d":"0.044"},{"v":0.07180635324126912,"d":"0.072"},294]
[{"$nulls":4},295,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016186454717784387,"d":"0.016"},{"v":0.043600879597682246,"d":"0.044"},295]
[{"$nulls":4},296,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016186454717784387,"d":"0.016"},{"v":0.043600879597682246,"d":"0.044"},296]
[{"$nulls":4},297,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05366893798161336,"d":"0.054"},{"v":0.06959719731355622,"d":"0.070"},297]
[{"$nulls":4},298,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05366893798161336,"d":"0.054"},{"v":0.06959719731355622,"d":"0.070"},298]
[{"$nulls":4},299,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03226700560500272,"d":"0.032"},{"v":0.0481952649369456,"d":"0.048"},299]
[{"$nulls":4},300,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03226700560500272,"d":"0.032"},{"v":0.0481952649369456,"d":"0.048"},300]
[{"$nulls":4},301,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07238434907680771,"d":"0.072"},{"v":0.08831260840875059,"d":"0.088"},301]
[{"$nulls":4},302,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07238434907680771,"d":"0.072"},{"v":0.08831260840875059,"d":"0.088"},302]
[{"$nulls":4},303,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04417887543322083,"d":"0.044"},{"v":0.06010713476516371,"d":"0.060"},303]
[{"$nulls":4},304,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04417887543322083,"d":"0.044"},{"v":0.06010713476516371,"d":"0.060"},304]
[{"$nulls":4},305,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.032910891679247996,"d":"0.033"},{"v":0.04633192118531414,"d":"0.046"},305]
[{"$nulls":4},306,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.032910891679247996,"d":"0.033"},{"v":0.04633192118531414,"d":"0.046"},306]
[{"$nulls":4},307,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01753588373532118,"d":"0.018"},{"v":0.03095691324138732,"d":"0.031"},307]
[{"$nulls":4},308,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01753588373532118,"d":"0.018"},{"v":0.03095691324138732,"d":"0.031"},308]
[{"$nulls":4},309,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04421735922647374,"d":"0.044"},{"v":0.05763838873253988,"d":"0.058"},309]
[{"$nulls":4},310,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04421735922647374,"d":"0.044"},{"v":0.05763838873253988,"d":"0.058"},310]
[{"$nulls":4},311,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023954731829038504,"d":"0.024"},{"v":0.03737576133510464,"d":"0.037"},311]
[{"$nulls":4},312,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023954731829038504,"d":"0.024"},{"v":0.03737576133510464,"d":"0.037"},312]
[{"$nulls":4},313,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06142984287252033,"d":"0.061"},{"v":0.06353358129526315,"d":"0.064"},313]
[{"$nulls":4},314,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06142984287252033,"d":"0.061"},{"v":0.06353358129526315,"d":"0.064"},314]
[{"$nulls":4},315,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04605483492859352,"d":"0.046"},{"v":0.04815857335133634,"d":"0.048"},315]
[{"$nulls":4},316,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04605483492859352,"d":"0.046"},{"v":0.04815857335133634,"d":"0.048"},316]
[{"$nulls":4},317,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07273631041974608,"d":"0.073"},{"v":0.0748400488424889,"d":"0.075"},317]
[{"$nulls":4},318,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07273631041974608,"d":"0.073"},{"v":0.0748400488424889,"d":"0.075"},318]
[{"$nulls":4},319,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05247368302231084,"d":"0.052"},{"v":0.05457742144505366,"d":"0.055"},319]
[{"$nulls":4},320,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05247368302231084,"d":"0.052"},{"v":0.05457742144505366,"d":"0.055"},320]
[{"$nulls":4},321,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02163665078749325,"d":"0.022"},{"v":0.04270761410897395,"d":"0.043"},321]
[{"$nulls":4},322,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F343,\"-\",G343,\"-\",H343,\"-\",I343,\"-\",J343,\"-\",K343,\"-\",L343,\"-\",M343,\"-\",N343,\"-\",O343,\"-\",P343,\"-\",Q343,\"-\",R343)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.02163665078749325,"d":"0.022"},{"v":0.04270761410897395,"d":"0.043"},{"$f":"E343","v":322}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E343","v":323},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015930472898666278,"d":"0.016"},{"v":0.037001436220146976,"d":"0.037"},323]
[{"$nulls":4},324,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015930472898666278,"d":"0.016"},{"v":0.037001436220146976,"d":"0.037"},324]
[{"$nulls":4},325,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02875622772469554,"d":"0.029"},{"v":0.04982719104617624,"d":"0.050"},325]
[{"$nulls":4},326,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02875622772469554,"d":"0.029"},{"v":0.04982719104617624,"d":"0.050"},326]
[{"$nulls":4},327,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02123609135491527,"d":"0.021"},{"v":0.04230705467639597,"d":"0.042"},327]
[{"$nulls":4},328,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02123609135491527,"d":"0.021"},{"v":0.04230705467639597,"d":"0.042"},328]
[{"$nulls":4},329,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.009944199347202073,"d":"0.010"},{"v":0.03247406238100627,"d":"0.032"},329]
[{"$nulls":4},330,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.009944199347202073,"d":"0.010"},{"v":0.03247406238100627,"d":"0.032"},330]
[{"$nulls":4},331,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":4.238021458375099E-3,"d":"0.004"},{"v":0.026767884492179296,"d":"0.027"},331]
[{"$nulls":4},332,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.238021458375099E-3,"d":"0.004"},{"v":0.026767884492179296,"d":"0.027"},332]
[{"$nulls":4},333,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01706377628440436,"d":"0.017"},{"v":0.039593639318208564,"d":"0.040"},333]
[{"$nulls":4},334,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01706377628440436,"d":"0.017"},{"v":0.039593639318208564,"d":"0.040"},334]
[{"$nulls":4},335,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.009543639914624093,"d":"0.010"},{"v":0.0320735029484283,"d":"0.032"},335]
[{"$nulls":4},336,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009543639914624093,"d":"0.010"},{"v":0.0320735029484283,"d":"0.032"},336]
[{"$nulls":4},337,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.032615888608193914,"d":"0.033"},{"v":0.07188928078017427,"d":"0.072"},337]
[{"$nulls":4},338,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.032615888608193914,"d":"0.033"},{"v":0.07188928078017427,"d":"0.072"},338]
[{"$nulls":4},339,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029636053660018185,"d":"0.030"},{"v":0.06890944583199854,"d":"0.069"},339]
[{"$nulls":4},340,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029636053660018185,"d":"0.030"},{"v":0.06890944583199854,"d":"0.069"},340]
[{"$nulls":4},341,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.035832731656016414,"d":"0.036"},{"v":0.07510612382799677,"d":"0.075"},341]
[{"$nulls":4},342,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.035832731656016414,"d":"0.036"},{"v":0.07510612382799677,"d":"0.075"},342]
[{"$nulls":4},343,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03190562570062791,"d":"0.032"},{"v":0.07117901787260826,"d":"0.071"},343]
[{"$nulls":4},344,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03190562570062791,"d":"0.032"},{"v":0.07117901787260826,"d":"0.071"},344]
[{"$nulls":4},345,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018849374445667234,"d":"0.019"},{"v":0.07871887276880316,"d":"0.079"},345]
[{"$nulls":4},346,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018849374445667234,"d":"0.019"},{"v":0.07871887276880316,"d":"0.079"},346]
[{"$nulls":4},347,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015869539497491505,"d":"0.016"},{"v":0.07573903782062742,"d":"0.076"},347]
[{"$nulls":4},348,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015869539497491505,"d":"0.016"},{"v":0.07573903782062742,"d":"0.076"},348]
[{"$nulls":4},349,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02206621749348973,"d":"0.022"},{"v":0.08193571581662566,"d":"0.082"},349]
[{"$nulls":4},350,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02206621749348973,"d":"0.022"},{"v":0.08193571581662566,"d":"0.082"},350]
[{"$nulls":4},351,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01813911153810123,"d":"0.018"},{"v":0.07800860986123716,"d":"0.078"},351]
[{"$nulls":4},352,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01813911153810123,"d":"0.018"},{"v":0.07800860986123716,"d":"0.078"},352]
[{"$nulls":4},353,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02228176872822499,"d":"0.022"},{"v":0.04317656334453982,"d":"0.043"},353]
[{"$nulls":4},354,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02228176872822499,"d":"0.022"},{"v":0.04317656334453982,"d":"0.043"},354]
[{"$nulls":4},355,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012143240905495812,"d":"0.012"},{"v":0.033038035521810644,"d":"0.033"},355]
[{"$nulls":4},356,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012143240905495812,"d":"0.012"},{"v":0.033038035521810644,"d":"0.033"},356]
[{"$nulls":4},357,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03501280639345927,"d":"0.035"},{"v":0.0559076010097741,"d":"0.056"},357]
[{"$nulls":4},358,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03501280639345927,"d":"0.035"},{"v":0.0559076010097741,"d":"0.056"},358]
[{"$nulls":4},359,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02165130359751187,"d":"0.022"},{"v":0.04254609821382671,"d":"0.043"},359]
[{"$nulls":4},360,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02165130359751187,"d":"0.022"},{"v":0.04254609821382671,"d":"0.043"},360]
[{"$nulls":4},361,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.008764183866537748,"d":"0.009"},{"v":0.031105680723737993,"d":"0.031"},361]
[{"$nulls":4},362,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.008764183866537748,"d":"0.009"},{"v":0.031105680723737993,"d":"0.031"},362]
[{"$nulls":4},363,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.3743439561914295E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.020967152901008812,"d":"0.021"},363]
[{"$nulls":4},364,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.3743439561914295E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.020967152901008812,"d":"0.021"},364]
[{"$nulls":4},365,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02149522153177203,"d":"0.021"},{"v":0.043836718388972275,"d":"0.044"},365]
[{"$nulls":4},366,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02149522153177203,"d":"0.021"},{"v":0.043836718388972275,"d":"0.044"},366]
[{"$nulls":4},367,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00813371873582463,"d":"0.008"},{"v":0.03047521559302487,"d":"0.030"},367]
[{"$nulls":4},368,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00813371873582463,"d":"0.008"},{"v":0.03047521559302487,"d":"0.030"},368]
[{"$nulls":4},369,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03286869602458831,"d":"0.033"},{"v":0.07182533663658006,"d":"0.072"},369]
[{"$nulls":4},370,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03286869602458831,"d":"0.033"},{"v":0.07182533663658006,"d":"0.072"},370]
[{"$nulls":4},371,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02775201957786458,"d":"0.028"},{"v":0.06670866018985633,"d":"0.067"},371]
[{"$nulls":4},372,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02775201957786458,"d":"0.028"},{"v":0.06670866018985633,"d":"0.067"},372]
[{"$nulls":4},373,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03830799688609361,"d":"0.038"},{"v":0.07726463749808536,"d":"0.077"},373]
[{"$nulls":4},374,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03830799688609361,"d":"0.038"},{"v":0.07726463749808536,"d":"0.077"},374]
[{"$nulls":4},375,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03156476080248893,"d":"0.032"},{"v":0.07052140141448068,"d":"0.071"},375]
[{"$nulls":4},376,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03156476080248893,"d":"0.032"},{"v":0.07052140141448068,"d":"0.071"},376]
[{"$nulls":4},377,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01828574127657259,"d":"0.018"},{"v":0.07767237433290027,"d":"0.078"},377]
[{"$nulls":4},378,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01828574127657259,"d":"0.018"},{"v":0.07767237433290027,"d":"0.078"},378]
[{"$nulls":4},379,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01316906482984885,"d":"0.013"},{"v":0.07255569788617654,"d":"0.073"},379]
[{"$nulls":4},380,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01316906482984885,"d":"0.013"},{"v":0.07255569788617654,"d":"0.073"},380]
[{"$nulls":4},381,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02372504213807788,"d":"0.024"},{"v":0.08311167519440557,"d":"0.083"},381]
[{"$nulls":4},382,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02372504213807788,"d":"0.024"},{"v":0.08311167519440557,"d":"0.083"},382]
[{"$nulls":4},383,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0169818060544732,"d":"0.017"},{"v":0.07636843911080088,"d":"0.076"},383]
[{"$nulls":4},384,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0169818060544732,"d":"0.017"},{"v":0.07636843911080088,"d":"0.076"},384]
[{"$nulls":4},385,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024767719333098445,"d":"0.025"},{"v":0.045485317531131136,"d":"0.045"},385]
[{"$nulls":4},386,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F407,\"-\",G407,\"-\",H407,\"-\",I407,\"-\",J407,\"-\",K407,\"-\",L407,\"-\",M407,\"-\",N407,\"-\",O407,\"-\",P407,\"-\",Q407,\"-\",R407)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.024767719333098445,"d":"0.025"},{"v":0.045485317531131136,"d":"0.045"},{"$f":"E407","v":386}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E407","v":387},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010170984633494338,"d":"0.010"},{"v":0.030888582831527026,"d":"0.031"},387]
[{"$nulls":4},388,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010170984633494338,"d":"0.010"},{"v":0.030888582831527026,"d":"0.031"},388]
[{"$nulls":4},389,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03596711489749151,"d":"0.036"},{"v":0.0566847130955242,"d":"0.057"},389]
[{"$nulls":4},390,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03596711489749151,"d":"0.036"},{"v":0.0566847130955242,"d":"0.057"},390]
[{"$nulls":4},391,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016730168970961357,"d":"0.017"},{"v":0.03744776716899404,"d":"0.037"},391]
[{"$nulls":4},392,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016730168970961357,"d":"0.017"},{"v":0.03744776716899404,"d":"0.037"},392]
[{"$nulls":4},393,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.009414353792578697,"d":"0.009"},{"v":0.03156638560382598,"d":"0.032"},393]
[{"$nulls":4},394,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.009414353792578697,"d":"0.009"},{"v":0.03156638560382598,"d":"0.032"},394]
[{"$nulls":4},395,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.005182380907025409,"d":"-0.005"},{"v":0.01696965090422186,"d":"0.017"},395]
[{"$nulls":4},396,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.005182380907025409,"d":"-0.005"},{"v":0.01696965090422186,"d":"0.017"},396]
[{"$nulls":4},397,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020613749356971762,"d":"0.021"},{"v":0.04276578116821904,"d":"0.043"},397]
[{"$nulls":4},398,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.020613749356971762,"d":"0.021"},{"v":0.04276578116821904,"d":"0.043"},398]
[{"$nulls":4},399,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.3768034304416062E-3,"d":"0.001"},{"v":0.02352883524168888,"d":"0.024"},399]
[{"$nulls":4},400,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.3768034304416062E-3,"d":"0.001"},{"v":0.02352883524168888,"d":"0.024"},400]
[{"$nulls":4},401,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033135043136035096,"d":"0.033"},{"v":0.07175796781416517,"d":"0.072"},401]
[{"$nulls":4},402,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033135043136035096,"d":"0.033"},{"v":0.07175796781416517,"d":"0.072"},402]
[{"$nulls":4},403,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025767081624675767,"d":"0.026"},{"v":0.06439000630280584,"d":"0.064"},403]
[{"$nulls":4},404,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025767081624675767,"d":"0.026"},{"v":0.06439000630280584,"d":"0.064"},404]
[{"$nulls":4},405,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04091583076018823,"d":"0.041"},{"v":0.0795387554383183,"d":"0.080"},405]
[{"$nulls":4},406,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04091583076018823,"d":"0.041"},{"v":0.0795387554383183,"d":"0.080"},406]
[{"$nulls":4},407,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031205640084007825,"d":"0.031"},{"v":0.0698285647621379,"d":"0.070"},407]
[{"$nulls":4},408,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.031205640084007825,"d":"0.031"},{"v":0.0698285647621379,"d":"0.070"},408]
[{"$nulls":4},409,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01769192140908208,"d":"0.018"},{"v":0.07656982821494368,"d":"0.077"},409]
[{"$nulls":4},410,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01769192140908208,"d":"0.018"},{"v":0.07656982821494368,"d":"0.077"},410]
[{"$nulls":4},411,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010323959897722753,"d":"0.010"},{"v":0.06920186670358436,"d":"0.069"},411]
[{"$nulls":4},412,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010323959897722753,"d":"0.010"},{"v":0.06920186670358436,"d":"0.069"},412]
[{"$nulls":4},413,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025472709033235213,"d":"0.025"},{"v":0.08435061583909681,"d":"0.084"},413]
[{"$nulls":4},414,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025472709033235213,"d":"0.025"},{"v":0.08435061583909681,"d":"0.084"},414]
[{"$nulls":4},415,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015762518357054812,"d":"0.016"},{"v":0.07464042516291641,"d":"0.075"},415]
[{"$nulls":4},416,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015762518357054812,"d":"0.016"},{"v":0.07464042516291641,"d":"0.075"},416]
[{"$nulls":4},417,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02480651780251431,"d":"0.025"},{"v":0.04534588271035546,"d":"0.045"},417]
[{"$nulls":4},418,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02480651780251431,"d":"0.025"},{"v":0.04534588271035546,"d":"0.045"},418]
[{"$nulls":4},419,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.006800606191523952,"d":"0.007"},{"v":0.027339971099365108,"d":"0.027"},419]
[{"$nulls":4},420,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006800606191523952,"d":"0.007"},{"v":0.027339971099365108,"d":"0.027"},420]
[{"$nulls":4},421,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.038849739327569514,"d":"0.039"},{"v":0.05938910423541067,"d":"0.059"},421]
[{"$nulls":4},422,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.038849739327569514,"d":"0.039"},{"v":0.05938910423541067,"d":"0.059"},422]
[{"$nulls":4},423,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015119860341148155,"d":"0.015"},{"v":0.03565922524898931,"d":"0.036"},423]
[{"$nulls":4},424,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015119860341148155,"d":"0.015"},{"v":0.03565922524898931,"d":"0.036"},424]
[{"$nulls":4},425,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007606629439296425,"d":"0.008"},{"v":0.029568087542317184,"d":"0.030"},425]
[{"$nulls":4},426,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.007606629439296425,"d":"0.008"},{"v":0.029568087542317184,"d":"0.030"},426]
[{"$nulls":4},427,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.010399282171693927,"d":"-0.010"},{"v":0.011562175931326826,"d":"0.012"},427]
[{"$nulls":4},428,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010399282171693927,"d":"-0.010"},{"v":0.011562175931326826,"d":"0.012"},428]
[{"$nulls":4},429,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02164985096435163,"d":"0.022"},{"v":0.043611309067372386,"d":"0.044"},429]
[{"$nulls":4},430,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02164985096435163,"d":"0.022"},{"v":0.043611309067372386,"d":"0.044"},430]
[{"$nulls":4},431,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-2.0800280220697265E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019881430080951033,"d":"0.020"},431]
[{"$nulls":4},432,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.0800280220697265E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019881430080951033,"d":"0.020"},432]
[{"$nulls":4},433,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033409524625625686,"d":"0.033"},{"v":0.07168854151317033,"d":"0.072"},433]
[{"$nulls":4},434,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033409524625625686,"d":"0.033"},{"v":0.07168854151317033,"d":"0.072"},434]
[{"$nulls":4},435,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023721522642726506,"d":"0.024"},{"v":0.06200053953027115,"d":"0.062"},435]
[{"$nulls":4},436,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023721522642726506,"d":"0.024"},{"v":0.06200053953027115,"d":"0.062"},436]
[{"$nulls":4},437,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04360330922570695,"d":"0.044"},{"v":0.08188232611325158,"d":"0.082"},437]
[{"$nulls":4},438,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04360330922570695,"d":"0.044"},{"v":0.08188232611325158,"d":"0.082"},438]
[{"$nulls":4},439,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030835551633578956,"d":"0.031"},{"v":0.0691145685211236,"d":"0.069"},439]
[{"$nulls":4},440,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030835551633578956,"d":"0.031"},{"v":0.0691145685211236,"d":"0.069"},440]
[{"$nulls":4},441,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017079965976594266,"d":"0.017"},{"v":0.07543360976994082,"d":"0.075"},441]
[{"$nulls":4},442,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.017079965976594266,"d":"0.017"},{"v":0.07543360976994082,"d":"0.075"},442]
[{"$nulls":4},443,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":7.3919639936950825E-3,"d":"0.007"},{"v":0.06574560778704162,"d":"0.066"},443]
[{"$nulls":4},444,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":7.3919639936950825E-3,"d":"0.007"},{"v":0.06574560778704162,"d":"0.066"},444]
[{"$nulls":4},445,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027273750576675526,"d":"0.027"},{"v":0.08562739437002206,"d":"0.086"},445]
[{"$nulls":4},446,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.027273750576675526,"d":"0.027"},{"v":0.08562739437002206,"d":"0.086"},446]
[{"$nulls":4},447,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014505992984547538,"d":"0.015"},{"v":0.07285963677789407,"d":"0.073"},447]
[{"$nulls":4},448,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014505992984547538,"d":"0.015"},{"v":0.07285963677789407,"d":"0.073"},448]
[{"$nulls":4},449,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020961646919725224,"d":"0.021"},{"v":0.04132173265823194,"d":"0.041"},449]
[{"$nulls":4},450,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F471,\"-\",G471,\"-\",H471,\"-\",I471,\"-\",J471,\"-\",K471,\"-\",L471,\"-\",M471,\"-\",N471,\"-\",O471,\"-\",P471,\"-\",Q471,\"-\",R471)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.020961646919725224,"d":"0.021"},{"v":0.04132173265823194,"d":"0.041"},{"$f":"E471","v":450}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E471","v":451},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003112901067813197,"d":"0.003"},{"v":0.023472986806319915,"d":"0.023"},451]
[{"$nulls":4},452,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.003112901067813197,"d":"0.003"},{"v":0.023472986806319915,"d":"0.023"},452]
[{"$nulls":4},453,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03556175943309503,"d":"0.036"},{"v":0.055921845171601745,"d":"0.056"},453]
[{"$nulls":4},454,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03556175943309503,"d":"0.036"},{"v":0.055921845171601745,"d":"0.056"},454]
[{"$nulls":4},455,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012039008223612297,"d":"0.012"},{"v":0.03239909396211902,"d":"0.032"},455]
[{"$nulls":4},456,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012039008223612297,"d":"0.012"},{"v":0.03239909396211902,"d":"0.032"},456]
[{"$nulls":4},457,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":1.9044002736934608E-3,"d":"0.002"},{"v":0.023674166375342764,"d":"0.024"},457]
[{"$nulls":4},458,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":1.9044002736934608E-3,"d":"0.002"},{"v":0.023674166375342764,"d":"0.024"},458]
[{"$nulls":4},459,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.015944345578218562,"d":"-0.016"},{"v":0.005825420523430738,"d":"0.006"},459]
[{"$nulls":4},460,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.015944345578218562,"d":"-0.016"},{"v":0.005825420523430738,"d":"0.006"},460]
[{"$nulls":4},461,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016504512787063268,"d":"0.017"},{"v":0.038274278888712564,"d":"0.038"},461]
[{"$nulls":4},462,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016504512787063268,"d":"0.017"},{"v":0.038274278888712564,"d":"0.038"},462]
[{"$nulls":4},463,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-7.0182384224194636E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.014751527679229841,"d":"0.015"},463]
[{"$nulls":4},464,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-7.0182384224194636E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.014751527679229841,"d":"0.015"},464]
[{"$nulls":4},465,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03310275149248279,"d":"0.033"},{"v":0.07102719813104344,"d":"0.071"},465]
[{"$nulls":4},466,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03310275149248279,"d":"0.033"},{"v":0.07102719813104344,"d":"0.071"},466]
[{"$nulls":4},467,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.021531294545235988,"d":"0.022"},{"v":0.05945574118379664,"d":"0.059"},467]
[{"$nulls":4},468,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021531294545235988,"d":"0.022"},{"v":0.05945574118379664,"d":"0.059"},468]
[{"$nulls":4},469,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04561371473841747,"d":"0.046"},{"v":0.08353816137697812,"d":"0.084"},469]
[{"$nulls":4},470,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04561371473841747,"d":"0.046"},{"v":0.08353816137697812,"d":"0.084"},470]
[{"$nulls":4},471,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030363763556431837,"d":"0.030"},{"v":0.06828821019499248,"d":"0.068"},471]
[{"$nulls":4},472,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030363763556431837,"d":"0.030"},{"v":0.06828821019499248,"d":"0.068"},472]
[{"$nulls":4},473,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01585927298244764,"d":"0.016"},{"v":0.0736723996023852,"d":"0.074"},473]
[{"$nulls":4},474,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01585927298244764,"d":"0.016"},{"v":0.0736723996023852,"d":"0.074"},474]
[{"$nulls":4},475,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00428781603520083,"d":"0.004"},{"v":0.062100942655138394,"d":"0.062"},475]
[{"$nulls":4},476,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00428781603520083,"d":"0.004"},{"v":0.062100942655138394,"d":"0.062"},476]
[{"$nulls":4},477,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.028370236228382327,"d":"0.028"},{"v":0.08618336284831989,"d":"0.086"},477]
[{"$nulls":4},478,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028370236228382327,"d":"0.028"},{"v":0.08618336284831989,"d":"0.086"},478]
[{"$nulls":4},479,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01312028504639668,"d":"0.013"},{"v":0.07093341166633424,"d":"0.071"},479]
[{"$nulls":4},480,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01312028504639668,"d":"0.013"},{"v":0.07093341166633424,"d":"0.071"},480]
[{"$nulls":4},481,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013025503414355884,"d":"0.013"},{"v":0.04676173265497641,"d":"0.047"},481]
[{"$nulls":4},482,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013025503414355884,"d":"0.013"},{"v":0.04676173265497641,"d":"0.047"},482]
[{"$nulls":4},483,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007319325525528908,"d":"0.007"},{"v":0.04105555476614944,"d":"0.041"},483]
[{"$nulls":4},484,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007319325525528908,"d":"0.007"},{"v":0.04105555476614944,"d":"0.041"},484]
[{"$nulls":4},485,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02014508035155817,"d":"0.020"},{"v":0.0538813095921787,"d":"0.054"},485]
[{"$nulls":4},486,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02014508035155817,"d":"0.020"},{"v":0.0538813095921787,"d":"0.054"},486]
[{"$nulls":4},487,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012624943981777903,"d":"0.013"},{"v":0.04636117322239843,"d":"0.046"},487]
[{"$nulls":4},488,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012624943981777903,"d":"0.013"},{"v":0.04636117322239843,"d":"0.046"},488]
[{"$nulls":4},489,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021150937446368652,"d":"0.021"},{"v":0.04574961834953914,"d":"0.046"},489]
[{"$nulls":4},490,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.021150937446368652,"d":"0.021"},{"v":0.04574961834953914,"d":"0.046"},490]
[{"$nulls":4},491,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015444759557541675,"d":"0.015"},{"v":0.04004344046071217,"d":"0.040"},491]
[{"$nulls":4},492,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015444759557541675,"d":"0.015"},{"v":0.04004344046071217,"d":"0.040"},492]
[{"$nulls":4},493,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02827051438357094,"d":"0.028"},{"v":0.05286919528674143,"d":"0.053"},493]
[{"$nulls":4},494,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02827051438357094,"d":"0.028"},{"v":0.05286919528674143,"d":"0.053"},494]
[{"$nulls":4},495,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02075037801379067,"d":"0.021"},{"v":0.045349058916961164,"d":"0.045"},495]
[{"$nulls":4},496,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02075037801379067,"d":"0.021"},{"v":0.045349058916961164,"d":"0.045"},496]
[{"$nulls":4},497,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033658542125401564,"d":"0.034"},{"v":0.08556606668014959,"d":"0.086"},497]
[{"$nulls":4},498,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033658542125401564,"d":"0.034"},{"v":0.08556606668014959,"d":"0.086"},498]
[{"$nulls":4},499,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030678707177225834,"d":"0.031"},{"v":0.08258623173197385,"d":"0.083"},499]
[{"$nulls":4},500,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030678707177225834,"d":"0.031"},{"v":0.08258623173197385,"d":"0.083"},500]
[{"$nulls":4},501,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03687538517322407,"d":"0.037"},{"v":0.08878290972797209,"d":"0.089"},501]
[{"$nulls":4},502,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03687538517322407,"d":"0.037"},{"v":0.08878290972797209,"d":"0.089"},502]
[{"$nulls":4},503,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.032948279217835566,"d":"0.033"},{"v":0.08485580377258359,"d":"0.085"},503]
[{"$nulls":4},504,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.032948279217835566,"d":"0.033"},{"v":0.08485580377258359,"d":"0.085"},504]
[{"$nulls":4},505,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07945797266893444,"d":"0.079"},{"v":0.1685341341265872,"d":"0.169"},505]
[{"$nulls":4},506,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07945797266893444,"d":"0.079"},{"v":0.1685341341265872,"d":"0.169"},506]
[{"$nulls":4},507,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0764781377207587,"d":"0.076"},{"v":0.16555429917841147,"d":"0.166"},507]
[{"$nulls":4},508,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0764781377207587,"d":"0.076"},{"v":0.16555429917841147,"d":"0.166"},508]
[{"$nulls":4},509,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08267481571675694,"d":"0.083"},{"v":0.1717509771744097,"d":"0.172"},509]
[{"$nulls":4},510,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08267481571675694,"d":"0.083"},{"v":0.1717509771744097,"d":"0.172"},510]
[{"$nulls":4},511,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07874770976136844,"d":"0.079"},{"v":0.1678238712190212,"d":"0.168"},511]
[{"$nulls":4},512,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07874770976136844,"d":"0.079"},{"v":0.1678238712190212,"d":"0.168"},512]
[{"$nulls":4},513,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013610245065462075,"d":"0.014"},{"v":0.04598241913687067,"d":"0.046"},513]
[{"$nulls":4},514,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F535,\"-\",G535,\"-\",H535,\"-\",I535,\"-\",J535,\"-\",K535,\"-\",L535,\"-\",M535,\"-\",N535,\"-\",O535,\"-\",P535,\"-\",Q535,\"-\",R535)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.013610245065462075,"d":"0.014"},{"v":0.04598241913687067,"d":"0.046"},{"$f":"E535","v":514}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E535","v":515},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.4717172427328985E-3,"d":"0.003"},{"v":0.03584389131414149,"d":"0.036"},515]
[{"$nulls":4},516,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":3.4717172427328985E-3,"d":"0.003"},{"v":0.03584389131414149,"d":"0.036"},516]
[{"$nulls":4},517,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026341282730696358,"d":"0.026"},{"v":0.058713456802104956,"d":"0.059"},517]
[{"$nulls":4},518,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026341282730696358,"d":"0.026"},{"v":0.058713456802104956,"d":"0.059"},518]
[{"$nulls":4},519,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012979779934748959,"d":"0.013"},{"v":0.04535195400615756,"d":"0.045"},519]
[{"$nulls":4},520,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012979779934748959,"d":"0.013"},{"v":0.04535195400615756,"d":"0.045"},520]
[{"$nulls":4},521,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017940179611332242,"d":"0.018"},{"v":0.042333197503401476,"d":"0.042"},521]
[{"$nulls":4},522,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.017940179611332242,"d":"0.018"},{"v":0.042333197503401476,"d":"0.042"},522]
[{"$nulls":4},523,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007801651788603065,"d":"0.008"},{"v":0.0321946696806723,"d":"0.032"},523]
[{"$nulls":4},524,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007801651788603065,"d":"0.008"},{"v":0.0321946696806723,"d":"0.032"},524]
[{"$nulls":4},525,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03067121727656653,"d":"0.031"},{"v":0.05506423516863577,"d":"0.055"},525]
[{"$nulls":4},526,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03067121727656653,"d":"0.031"},{"v":0.05506423516863577,"d":"0.055"},526]
[{"$nulls":4},527,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01730971448061912,"d":"0.017"},{"v":0.04170273237268836,"d":"0.042"},527]
[{"$nulls":4},528,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01730971448061912,"d":"0.017"},{"v":0.04170273237268836,"d":"0.042"},528]
[{"$nulls":4},529,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033839093092433756,"d":"0.034"},{"v":0.08480608709555598,"d":"0.085"},529]
[{"$nulls":4},530,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033839093092433756,"d":"0.034"},{"v":0.08480608709555598,"d":"0.085"},530]
[{"$nulls":4},531,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02872241664571002,"d":"0.029"},{"v":0.07968941064883224,"d":"0.080"},531]
[{"$nulls":4},532,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02872241664571002,"d":"0.029"},{"v":0.07968941064883224,"d":"0.080"},532]
[{"$nulls":4},533,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.039278393953939054,"d":"0.039"},{"v":0.09024538795706127,"d":"0.090"},533]
[{"$nulls":4},534,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.039278393953939054,"d":"0.039"},{"v":0.09024538795706127,"d":"0.090"},534]
[{"$nulls":4},535,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03253515787033437,"d":"0.033"},{"v":0.0835021518734566,"d":"0.084"},535]
[{"$nulls":4},536,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03253515787033437,"d":"0.033"},{"v":0.0835021518734566,"d":"0.084"},536]
[{"$nulls":4},537,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07747121419898728,"d":"0.077"},{"v":0.16582894998625353,"d":"0.166"},537]
[{"$nulls":4},538,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07747121419898728,"d":"0.077"},{"v":0.16582894998625353,"d":"0.166"},538]
[{"$nulls":4},539,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07235453775226355,"d":"0.072"},{"v":0.16071227353952977,"d":"0.161"},539]
[{"$nulls":4},540,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07235453775226355,"d":"0.072"},{"v":0.16071227353952977,"d":"0.161"},540]
[{"$nulls":4},541,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08291051506049257,"d":"0.083"},{"v":0.17126825084775885,"d":"0.171"},541]
[{"$nulls":4},542,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08291051506049257,"d":"0.083"},{"v":0.17126825084775885,"d":"0.171"},542]
[{"$nulls":4},543,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0761672789768879,"d":"0.076"},{"v":0.16452501476415415,"d":"0.165"},543]
[{"$nulls":4},544,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0761672789768879,"d":"0.076"},{"v":0.16452501476415415,"d":"0.165"},544]
[{"$nulls":4},545,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016035467164323407,"d":"0.016"},{"v":0.04703562859537092,"d":"0.047"},545]
[{"$nulls":4},546,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016035467164323407,"d":"0.016"},{"v":0.04703562859537092,"d":"0.047"},546]
[{"$nulls":4},547,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.4387324647192998E-3,"d":"0.001"},{"v":0.03243889389576682,"d":"0.032"},547]
[{"$nulls":4},548,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.4387324647192998E-3,"d":"0.001"},{"v":0.03243889389576682,"d":"0.032"},548]
[{"$nulls":4},549,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027234862728716475,"d":"0.027"},{"v":0.05823502415976399,"d":"0.058"},549]
[{"$nulls":4},550,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.027234862728716475,"d":"0.027"},{"v":0.05823502415976399,"d":"0.058"},550]
[{"$nulls":4},551,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007997916802186315,"d":"0.008"},{"v":0.03899807823323383,"d":"0.039"},551]
[{"$nulls":4},552,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007997916802186315,"d":"0.008"},{"v":0.03899807823323383,"d":"0.039"},552]
[{"$nulls":4},553,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01654776046736892,"d":"0.017"},{"v":0.040733915574666296,"d":"0.041"},553]
[{"$nulls":4},554,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01654776046736892,"d":"0.017"},{"v":0.040733915574666296,"d":"0.041"},554]
[{"$nulls":4},555,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.9510257677648134E-3,"d":"0.002"},{"v":0.02613718087506218,"d":"0.026"},555]
[{"$nulls":4},556,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.9510257677648134E-3,"d":"0.002"},{"v":0.02613718087506218,"d":"0.026"},556]
[{"$nulls":4},557,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027747156031761984,"d":"0.028"},{"v":0.05193331113905935,"d":"0.052"},557]
[{"$nulls":4},558,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.027747156031761984,"d":"0.028"},{"v":0.05193331113905935,"d":"0.052"},558]
[{"$nulls":4},559,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008510210105231827,"d":"0.009"},{"v":0.032696365212529194,"d":"0.033"},559]
[{"$nulls":4},560,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008510210105231827,"d":"0.009"},{"v":0.032696365212529194,"d":"0.033"},560]
[{"$nulls":4},561,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03402931389063583,"d":"0.034"},{"v":0.08400540501904909,"d":"0.084"},561]
[{"$nulls":4},562,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03402931389063583,"d":"0.034"},{"v":0.08400540501904909,"d":"0.084"},562]
[{"$nulls":4},563,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026661352379276502,"d":"0.027"},{"v":0.07663744350768976,"d":"0.077"},563]
[{"$nulls":4},564,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026661352379276502,"d":"0.027"},{"v":0.07663744350768976,"d":"0.077"},564]
[{"$nulls":4},565,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.041810101514788964,"d":"0.042"},{"v":0.09178619264320222,"d":"0.092"},565]
[{"$nulls":4},566,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.041810101514788964,"d":"0.042"},{"v":0.09178619264320222,"d":"0.092"},566]
[{"$nulls":4},567,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03209991083860856,"d":"0.032"},{"v":0.08207600196702183,"d":"0.082"},567]
[{"$nulls":4},568,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03209991083860856,"d":"0.032"},{"v":0.08207600196702183,"d":"0.082"},568]
[{"$nulls":4},569,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0753780502121078,"d":"0.075"},{"v":0.16297888335456348,"d":"0.163"},569]
[{"$nulls":4},570,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0753780502121078,"d":"0.075"},{"v":0.16297888335456348,"d":"0.163"},570]
[{"$nulls":4},571,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0680100887007485,"d":"0.068"},{"v":0.1556109218432042,"d":"0.156"},571]
[{"$nulls":4},572,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0680100887007485,"d":"0.068"},{"v":0.1556109218432042,"d":"0.156"},572]
[{"$nulls":4},573,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08315883783626093,"d":"0.083"},{"v":0.17075967097871664,"d":"0.171"},573]
[{"$nulls":4},574,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08315883783626093,"d":"0.083"},{"v":0.17075967097871664,"d":"0.171"},574]
[{"$nulls":4},575,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07344864716008055,"d":"0.073"},{"v":0.16104948030253624,"d":"0.161"},575]
[{"$nulls":4},576,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07344864716008055,"d":"0.073"},{"v":0.16104948030253624,"d":"0.161"},576]
[{"$nulls":4},577,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016013181772451947,"d":"0.016"},{"v":0.04563330217644811,"d":"0.046"},577]
[{"$nulls":4},578,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F599,\"-\",G599,\"-\",H599,\"-\",I599,\"-\",J599,\"-\",K599,\"-\",L599,\"-\",M599,\"-\",N599,\"-\",O599,\"-\",P599,\"-\",Q599,\"-\",R599)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.016013181772451947,"d":"0.016"},{"v":0.04563330217644811,"d":"0.046"},{"$f":"E599","v":578}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E599","v":579},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.9927298385384092E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02762739056545775,"d":"0.028"},579]
[{"$nulls":4},580,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.9927298385384092E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02762739056545775,"d":"0.028"},580]
[{"$nulls":4},581,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030056403297507153,"d":"0.030"},{"v":0.05967652370150331,"d":"0.060"},581]
[{"$nulls":4},582,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030056403297507153,"d":"0.030"},{"v":0.05967652370150331,"d":"0.060"},582]
[{"$nulls":4},583,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.006326524311085794,"d":"0.006"},{"v":0.03594664471508195,"d":"0.036"},583]
[{"$nulls":4},584,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006326524311085794,"d":"0.006"},{"v":0.03594664471508195,"d":"0.036"},584]
[{"$nulls":4},585,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.012685494752666882,"d":"0.013"},{"v":0.0366635766093562,"d":"0.037"},585]
[{"$nulls":4},586,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012685494752666882,"d":"0.013"},{"v":0.0366635766093562,"d":"0.037"},586]
[{"$nulls":4},587,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.005320416858323474,"d":"-0.005"},{"v":0.018657664998365835,"d":"0.019"},587]
[{"$nulls":4},588,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.005320416858323474,"d":"-0.005"},{"v":0.018657664998365835,"d":"0.019"},588]
[{"$nulls":4},589,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026728716277722088,"d":"0.027"},{"v":0.0507067981344114,"d":"0.051"},589]
[{"$nulls":4},590,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026728716277722088,"d":"0.027"},{"v":0.0507067981344114,"d":"0.051"},590]
[{"$nulls":4},591,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.002998837291300728,"d":"0.003"},{"v":0.02697691914799004,"d":"0.027"},591]
[{"$nulls":4},592,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.002998837291300728,"d":"0.003"},{"v":0.02697691914799004,"d":"0.027"},592]
[{"$nulls":4},593,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034225344130115444,"d":"0.034"},{"v":0.08318026969899878,"d":"0.083"},593]
[{"$nulls":4},594,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.034225344130115444,"d":"0.034"},{"v":0.08318026969899878,"d":"0.083"},594]
[{"$nulls":4},595,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02453734214721626,"d":"0.025"},{"v":0.0734922677160996,"d":"0.073"},595]
[{"$nulls":4},596,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02453734214721626,"d":"0.025"},{"v":0.0734922677160996,"d":"0.073"},596]
[{"$nulls":4},597,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04441912873019671,"d":"0.044"},{"v":0.09337405429908004,"d":"0.093"},597]
[{"$nulls":4},598,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04441912873019671,"d":"0.044"},{"v":0.09337405429908004,"d":"0.093"},598]
[{"$nulls":4},599,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031651371138068714,"d":"0.032"},{"v":0.08060629670695205,"d":"0.081"},599]
[{"$nulls":4},600,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.031651371138068714,"d":"0.032"},{"v":0.08060629670695205,"d":"0.081"},600]
[{"$nulls":4},601,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07322095991758477,"d":"0.073"},{"v":0.16004177421810836,"d":"0.160"},601]
[{"$nulls":4},602,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07322095991758477,"d":"0.073"},{"v":0.16004177421810836,"d":"0.160"},602]
[{"$nulls":4},603,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0635329579346856,"d":"0.064"},{"v":0.15035377223520918,"d":"0.150"},603]
[{"$nulls":4},604,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0635329579346856,"d":"0.064"},{"v":0.15035377223520918,"d":"0.150"},604]
[{"$nulls":4},605,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08341474451766602,"d":"0.083"},{"v":0.17023555881818964,"d":"0.170"},605]
[{"$nulls":4},606,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08341474451766602,"d":"0.083"},{"v":0.17023555881818964,"d":"0.170"},606]
[{"$nulls":4},607,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07064698692553804,"d":"0.071"},{"v":0.15746780122606166,"d":"0.157"},607]
[{"$nulls":4},608,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07064698692553804,"d":"0.071"},{"v":0.15746780122606166,"d":"0.157"},608]
[{"$nulls":4},609,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.012106868586153997,"d":"0.012"},{"v":0.04033884983437659,"d":"0.040"},609]
[{"$nulls":4},610,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012106868586153997,"d":"0.012"},{"v":0.04033884983437659,"d":"0.040"},610]
[{"$nulls":4},611,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.005741877265758025,"d":"-0.006"},{"v":0.022490103982464565,"d":"0.022"},611]
[{"$nulls":4},612,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.005741877265758025,"d":"-0.006"},{"v":0.022490103982464565,"d":"0.022"},612]
[{"$nulls":4},613,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026706981099523804,"d":"0.027"},{"v":0.054938962347746395,"d":"0.055"},613]
[{"$nulls":4},614,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026706981099523804,"d":"0.027"},{"v":0.054938962347746395,"d":"0.055"},614]
[{"$nulls":4},615,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.1842298900410723E-3,"d":"0.003"},{"v":0.031416211138263664,"d":"0.031"},615]
[{"$nulls":4},616,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":3.1842298900410723E-3,"d":"0.003"},{"v":0.031416211138263664,"d":"0.031"},616]
[{"$nulls":4},617,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.004916668105511671,"d":"0.005"},{"v":0.028685455730524945,"d":"0.029"},617]
[{"$nulls":4},618,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.004916668105511671,"d":"0.005"},{"v":0.028685455730524945,"d":"0.029"},618]
[{"$nulls":4},619,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.01293207774640035,"d":"-0.013"},{"v":0.010836709878612917,"d":"0.011"},619]
[{"$nulls":4},620,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.01293207774640035,"d":"-0.013"},{"v":0.010836709878612917,"d":"0.011"},620]
[{"$nulls":4},621,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019516780618881478,"d":"0.020"},{"v":0.043285568243894755,"d":"0.043"},621]
[{"$nulls":4},622,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.019516780618881478,"d":"0.020"},{"v":0.043285568243894755,"d":"0.043"},622]
[{"$nulls":4},623,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.004005970590601252,"d":"-0.004"},{"v":0.019762817034412017,"d":"0.020"},623]
[{"$nulls":4},624,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.004005970590601252,"d":"-0.004"},{"v":0.019762817034412017,"d":"0.020"},624]
[{"$nulls":4},625,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0338376874577029,"d":"0.034"},{"v":0.0817397874244676,"d":"0.082"},625]
[{"$nulls":4},626,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0338376874577029,"d":"0.034"},{"v":0.0817397874244676,"d":"0.082"},626]
[{"$nulls":4},627,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022266230510456095,"d":"0.022"},{"v":0.07016833047722078,"d":"0.070"},627]
[{"$nulls":4},628,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022266230510456095,"d":"0.022"},{"v":0.07016833047722078,"d":"0.070"},628]
[{"$nulls":4},629,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04634865070363759,"d":"0.046"},{"v":0.09425075067040227,"d":"0.094"},629]
[{"$nulls":4},630,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04634865070363759,"d":"0.046"},{"v":0.09425075067040227,"d":"0.094"},630]
[{"$nulls":4},631,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031098699521651944,"d":"0.031"},{"v":0.07900079948841662,"d":"0.079"},631]
[{"$nulls":4},632,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.031098699521651944,"d":"0.031"},{"v":0.07900079948841662,"d":"0.079"},632]
[{"$nulls":4},633,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07040722696405526,"d":"0.070"},{"v":0.1564238388517017,"d":"0.156"},633]
[{"$nulls":4},634,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07040722696405526,"d":"0.070"},{"v":0.1564238388517017,"d":"0.156"},634]
[{"$nulls":4},635,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05883577001680845,"d":"0.059"},{"v":0.14485238190445487,"d":"0.145"},635]
[{"$nulls":4},636,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05883577001680845,"d":"0.059"},{"v":0.14485238190445487,"d":"0.145"},636]
[{"$nulls":4},637,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08291819020998994,"d":"0.083"},{"v":0.16893480209763637,"d":"0.169"},637]
[{"$nulls":4},638,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08291819020998994,"d":"0.083"},{"v":0.16893480209763637,"d":"0.169"},638]
[{"$nulls":4},639,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0676682390280043,"d":"0.068"},{"v":0.15368485091565073,"d":"0.154"},639]
[{"$nulls":4},640,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0676682390280043,"d":"0.068"},{"v":0.15368485091565073,"d":"0.154"},640]
[{"$nulls":4},641,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016985144193438925,"d":"0.017"},{"v":0.05065325569013846,"d":"0.051"},641]
[{"$nulls":4},642,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F663,\"-\",G663,\"-\",H663,\"-\",I663,\"-\",J663,\"-\",K663,\"-\",L663,\"-\",M663,\"-\",N663,\"-\",O663,\"-\",P663,\"-\",Q663,\"-\",R663)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.016985144193438925,"d":"0.017"},{"v":0.05065325569013846,"d":"0.051"},{"$f":"E663","v":642}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E663","v":643},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011278966304611948,"d":"0.011"},{"v":0.044947077801311484,"d":"0.045"},643]
[{"$nulls":4},644,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011278966304611948,"d":"0.011"},{"v":0.044947077801311484,"d":"0.045"},644]
[{"$nulls":4},645,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024104721130641216,"d":"0.024"},{"v":0.057772832627340745,"d":"0.058"},645]
[{"$nulls":4},646,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.024104721130641216,"d":"0.024"},{"v":0.057772832627340745,"d":"0.058"},646]
[{"$nulls":4},647,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016584584760860943,"d":"0.017"},{"v":0.05025269625756048,"d":"0.050"},647]
[{"$nulls":4},648,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016584584760860943,"d":"0.017"},{"v":0.05025269625756048,"d":"0.050"},648]
[{"$nulls":4},649,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023219755315734947,"d":"0.023"},{"v":0.04574961834953914,"d":"0.046"},649]
[{"$nulls":4},650,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.023219755315734947,"d":"0.023"},{"v":0.04574961834953914,"d":"0.046"},650]
[{"$nulls":4},651,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01751357742690797,"d":"0.018"},{"v":0.04004344046071217,"d":"0.040"},651]
[{"$nulls":4},652,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01751357742690797,"d":"0.018"},{"v":0.04004344046071217,"d":"0.040"},652]
[{"$nulls":4},653,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030339332252937234,"d":"0.030"},{"v":0.05286919528674143,"d":"0.053"},653]
[{"$nulls":4},654,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030339332252937234,"d":"0.030"},{"v":0.05286919528674143,"d":"0.053"},654]
[{"$nulls":4},655,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022819195883156965,"d":"0.023"},{"v":0.045349058916961164,"d":"0.045"},655]
[{"$nulls":4},656,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022819195883156965,"d":"0.023"},{"v":0.045349058916961164,"d":"0.045"},656]
[{"$nulls":4},657,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08955901363660254,"d":"0.090"},{"v":0.14050488176444,"d":"0.141"},657]
[{"$nulls":4},658,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08955901363660254,"d":"0.090"},{"v":0.14050488176444,"d":"0.141"},658]
[{"$nulls":4},659,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08657917868842681,"d":"0.087"},{"v":0.13752504681626426,"d":"0.138"},659]
[{"$nulls":4},660,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08657917868842681,"d":"0.087"},{"v":0.13752504681626426,"d":"0.138"},660]
[{"$nulls":4},661,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09277585668442505,"d":"0.093"},{"v":0.1437217248122625,"d":"0.144"},661]
[{"$nulls":4},662,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09277585668442505,"d":"0.093"},{"v":0.1437217248122625,"d":"0.144"},662]
[{"$nulls":4},663,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08884875072903654,"d":"0.089"},{"v":0.139794618856874,"d":"0.140"},663]
[{"$nulls":4},664,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08884875072903654,"d":"0.089"},{"v":0.139794618856874,"d":"0.140"},664]
[{"$nulls":4},665,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10866463580345129,"d":"0.109"},{"v":0.1685341341265872,"d":"0.169"},665]
[{"$nulls":4},666,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10866463580345129,"d":"0.109"},{"v":0.1685341341265872,"d":"0.169"},666]
[{"$nulls":4},667,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10568480085527554,"d":"0.106"},{"v":0.16555429917841147,"d":"0.166"},667]
[{"$nulls":4},668,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10568480085527554,"d":"0.106"},{"v":0.16555429917841147,"d":"0.166"},668]
[{"$nulls":4},669,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1118814788512738,"d":"0.112"},{"v":0.1717509771744097,"d":"0.172"},669]
[{"$nulls":4},670,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1118814788512738,"d":"0.112"},{"v":0.1717509771744097,"d":"0.172"},670]
[{"$nulls":4},671,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10795437289588528,"d":"0.108"},{"v":0.1678238712190212,"d":"0.168"},671]
[{"$nulls":4},672,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10795437289588528,"d":"0.108"},{"v":0.1678238712190212,"d":"0.168"},672]
[{"$nulls":4},673,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01753678034394079,"d":"0.018"},{"v":0.049841406185719805,"d":"0.050"},673]
[{"$nulls":4},674,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01753678034394079,"d":"0.018"},{"v":0.049841406185719805,"d":"0.050"},674]
[{"$nulls":4},675,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007398252521211612,"d":"0.007"},{"v":0.03970287836299063,"d":"0.040"},675]
[{"$nulls":4},676,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007398252521211612,"d":"0.007"},{"v":0.03970287836299063,"d":"0.040"},676]
[{"$nulls":4},677,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030267818009175076,"d":"0.030"},{"v":0.06257244385095409,"d":"0.063"},677]
[{"$nulls":4},678,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030267818009175076,"d":"0.030"},{"v":0.06257244385095409,"d":"0.063"},678]
[{"$nulls":4},679,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016906315213227673,"d":"0.017"},{"v":0.049210941055006695,"d":"0.049"},679]
[{"$nulls":4},680,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016906315213227673,"d":"0.017"},{"v":0.049210941055006695,"d":"0.049"},680]
[{"$nulls":4},681,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01999170064620124,"d":"0.020"},{"v":0.042333197503401476,"d":"0.042"},681]
[{"$nulls":4},682,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01999170064620124,"d":"0.020"},{"v":0.042333197503401476,"d":"0.042"},682]
[{"$nulls":4},683,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.009853172823472065,"d":"0.010"},{"v":0.0321946696806723,"d":"0.032"},683]
[{"$nulls":4},684,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009853172823472065,"d":"0.010"},{"v":0.0321946696806723,"d":"0.032"},684]
[{"$nulls":4},685,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.032722738311435524,"d":"0.033"},{"v":0.05506423516863577,"d":"0.055"},685]
[{"$nulls":4},686,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.032722738311435524,"d":"0.033"},{"v":0.05506423516863577,"d":"0.055"},686]
[{"$nulls":4},687,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019361235515488125,"d":"0.019"},{"v":0.04170273237268836,"d":"0.042"},687]
[{"$nulls":4},688,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.019361235515488125,"d":"0.019"},{"v":0.04170273237268836,"d":"0.042"},688]
[{"$nulls":4},689,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0892887107156453,"d":"0.089"},{"v":0.13930180433625627,"d":"0.139"},689]
[{"$nulls":4},690,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0892887107156453,"d":"0.089"},{"v":0.13930180433625627,"d":"0.139"},690]
[{"$nulls":4},691,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08417203426892157,"d":"0.084"},{"v":0.13418512788953252,"d":"0.134"},691]
[{"$nulls":4},692,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08417203426892157,"d":"0.084"},{"v":0.13418512788953252,"d":"0.134"},692]
[{"$nulls":4},693,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0947280115771506,"d":"0.095"},{"v":0.14474110519776154,"d":"0.145"},693]
[{"$nulls":4},694,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0947280115771506,"d":"0.095"},{"v":0.14474110519776154,"d":"0.145"},694]
[{"$nulls":4},695,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08798477549354593,"d":"0.088"},{"v":0.13799786911415687,"d":"0.138"},695]
[{"$nulls":4},696,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08798477549354593,"d":"0.088"},{"v":0.13799786911415687,"d":"0.138"},696]
[{"$nulls":4},697,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10644231692992584,"d":"0.106"},{"v":0.16582894998625353,"d":"0.166"},697]
[{"$nulls":4},698,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10644231692992584,"d":"0.106"},{"v":0.16582894998625353,"d":"0.166"},698]
[{"$nulls":4},699,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10132564048320211,"d":"0.101"},{"v":0.16071227353952977,"d":"0.161"},699]
[{"$nulls":4},700,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10132564048320211,"d":"0.101"},{"v":0.16071227353952977,"d":"0.161"},700]
[{"$nulls":4},701,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11188161779143115,"d":"0.112"},{"v":0.17126825084775885,"d":"0.171"},701]
[{"$nulls":4},702,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11188161779143115,"d":"0.112"},{"v":0.17126825084775885,"d":"0.171"},702]
[{"$nulls":4},703,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10513838170782645,"d":"0.105"},{"v":0.16452501476415415,"d":"0.165"},703]
[{"$nulls":4},704,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10513838170782645,"d":"0.105"},{"v":0.16452501476415415,"d":"0.165"},704]
[{"$nulls":4},705,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019928703815063436,"d":"0.020"},{"v":0.05086188985314101,"d":"0.051"},705]
[{"$nulls":4},706,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F727,\"-\",G727,\"-\",H727,\"-\",I727,\"-\",J727,\"-\",K727,\"-\",L727,\"-\",M727,\"-\",N727,\"-\",O727,\"-\",P727,\"-\",Q727,\"-\",R727)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.019928703815063436,"d":"0.020"},{"v":0.05086188985314101,"d":"0.051"},{"$f":"E727","v":706}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E727","v":707},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005331969115459329,"d":"0.005"},{"v":0.0362651551535369,"d":"0.036"},707]
[{"$nulls":4},708,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005331969115459329,"d":"0.005"},{"v":0.0362651551535369,"d":"0.036"},708]
[{"$nulls":4},709,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.031128099379456504,"d":"0.031"},{"v":0.06206128541753407,"d":"0.062"},709]
[{"$nulls":4},710,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031128099379456504,"d":"0.031"},{"v":0.06206128541753407,"d":"0.062"},710]
[{"$nulls":4},711,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011891153452926342,"d":"0.012"},{"v":0.04282433949100391,"d":"0.043"},711]
[{"$nulls":4},712,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011891153452926342,"d":"0.012"},{"v":0.04282433949100391,"d":"0.043"},712]
[{"$nulls":4},713,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018581883763419016,"d":"0.019"},{"v":0.040733915574666296,"d":"0.041"},713]
[{"$nulls":4},714,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018581883763419016,"d":"0.019"},{"v":0.040733915574666296,"d":"0.041"},714]
[{"$nulls":4},715,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003985149063814909,"d":"0.004"},{"v":0.02613718087506218,"d":"0.026"},715]
[{"$nulls":4},716,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.003985149063814909,"d":"0.004"},{"v":0.02613718087506218,"d":"0.026"},716]
[{"$nulls":4},717,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029781279327812077,"d":"0.030"},{"v":0.05193331113905935,"d":"0.052"},717]
[{"$nulls":4},718,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029781279327812077,"d":"0.030"},{"v":0.05193331113905935,"d":"0.052"},718]
[{"$nulls":4},719,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010544333401281926,"d":"0.011"},{"v":0.032696365212529194,"d":"0.033"},719]
[{"$nulls":4},720,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010544333401281926,"d":"0.011"},{"v":0.032696365212529194,"d":"0.033"},720]
[{"$nulls":4},721,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08900393108679036,"d":"0.089"},{"v":0.13803429327026911,"d":"0.138"},721]
[{"$nulls":4},722,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08900393108679036,"d":"0.089"},{"v":0.13803429327026911,"d":"0.138"},722]
[{"$nulls":4},723,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08163596957543104,"d":"0.082"},{"v":0.13066633175890977,"d":"0.131"},723]
[{"$nulls":4},724,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08163596957543104,"d":"0.082"},{"v":0.13066633175890977,"d":"0.131"},724]
[{"$nulls":4},725,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09678471871094349,"d":"0.097"},{"v":0.14581508089442222,"d":"0.146"},725]
[{"$nulls":4},726,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09678471871094349,"d":"0.097"},{"v":0.14581508089442222,"d":"0.146"},726]
[{"$nulls":4},727,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0870745280347631,"d":"0.087"},{"v":0.13610489021824182,"d":"0.136"},727]
[{"$nulls":4},728,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0870745280347631,"d":"0.087"},{"v":0.13610489021824182,"d":"0.136"},728]
[{"$nulls":4},729,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10410097654870189,"d":"0.104"},{"v":0.16297888335456348,"d":"0.163"},729]
[{"$nulls":4},730,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10410097654870189,"d":"0.104"},{"v":0.16297888335456348,"d":"0.163"},730]
[{"$nulls":4},731,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09673301503734258,"d":"0.097"},{"v":0.1556109218432042,"d":"0.156"},731]
[{"$nulls":4},732,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09673301503734258,"d":"0.097"},{"v":0.1556109218432042,"d":"0.156"},732]
[{"$nulls":4},733,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11188176417285504,"d":"0.112"},{"v":0.17075967097871664,"d":"0.171"},733]
[{"$nulls":4},734,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11188176417285504,"d":"0.112"},{"v":0.17075967097871664,"d":"0.171"},734]
[{"$nulls":4},735,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10217157349667463,"d":"0.102"},{"v":0.16104948030253624,"d":"0.161"},735]
[{"$nulls":4},736,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10217157349667463,"d":"0.102"},{"v":0.16104948030253624,"d":"0.161"},736]
[{"$nulls":4},737,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019872924947204905,"d":"0.020"},{"v":0.04942664614686731,"d":"0.049"},737]
[{"$nulls":4},738,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.019872924947204905,"d":"0.020"},{"v":0.04942664614686731,"d":"0.049"},738]
[{"$nulls":4},739,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.8670133362145467E-3,"d":"0.002"},{"v":0.03142073453587695,"d":"0.031"},739]
[{"$nulls":4},740,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.8670133362145467E-3,"d":"0.002"},{"v":0.03142073453587695,"d":"0.031"},740]
[{"$nulls":4},741,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03391614647226011,"d":"0.034"},{"v":0.06346986767192252,"d":"0.063"},741]
[{"$nulls":4},742,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03391614647226011,"d":"0.034"},{"v":0.06346986767192252,"d":"0.063"},742]
[{"$nulls":4},743,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01018626748583875,"d":"0.010"},{"v":0.03973998868550115,"d":"0.040"},743]
[{"$nulls":4},744,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01018626748583875,"d":"0.010"},{"v":0.03973998868550115,"d":"0.040"},744]
[{"$nulls":4},745,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014702118506335436,"d":"0.015"},{"v":0.0366635766093562,"d":"0.037"},745]
[{"$nulls":4},746,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.014702118506335436,"d":"0.015"},{"v":0.0366635766093562,"d":"0.037"},746]
[{"$nulls":4},747,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-3.3037931046549203E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.018657664998365835,"d":"0.019"},747]
[{"$nulls":4},748,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.3037931046549203E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.018657664998365835,"d":"0.019"},748]
[{"$nulls":4},749,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02874534003139064,"d":"0.029"},{"v":0.0507067981344114,"d":"0.051"},749]
[{"$nulls":4},750,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02874534003139064,"d":"0.029"},{"v":0.0507067981344114,"d":"0.051"},750]
[{"$nulls":4},751,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005015461044969281,"d":"0.005"},{"v":0.02697691914799004,"d":"0.027"},751]
[{"$nulls":4},752,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005015461044969281,"d":"0.005"},{"v":0.02697691914799004,"d":"0.027"},752]
[{"$nulls":4},753,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08871045414120392,"d":"0.089"},{"v":0.13672807176264726,"d":"0.137"},753]
[{"$nulls":4},754,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08871045414120392,"d":"0.089"},{"v":0.13672807176264726,"d":"0.137"},754]
[{"$nulls":4},755,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07902245215830474,"d":"0.079"},{"v":0.12704006977974805,"d":"0.127"},755]
[{"$nulls":4},756,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07902245215830474,"d":"0.079"},{"v":0.12704006977974805,"d":"0.127"},756]
[{"$nulls":4},757,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09890423874128519,"d":"0.099"},{"v":0.1469218563627285,"d":"0.147"},757]
[{"$nulls":4},758,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09890423874128519,"d":"0.099"},{"v":0.1469218563627285,"d":"0.147"},758]
[{"$nulls":4},759,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0861364811491572,"d":"0.086"},{"v":0.1341540987706005,"d":"0.134"},759]
[{"$nulls":4},760,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0861364811491572,"d":"0.086"},{"v":0.1341540987706005,"d":"0.134"},760]
[{"$nulls":4},761,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10168813042476184,"d":"0.102"},{"v":0.16004177421810836,"d":"0.160"},761]
[{"$nulls":4},762,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10168813042476184,"d":"0.102"},{"v":0.16004177421810836,"d":"0.160"},762]
[{"$nulls":4},763,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09200012844186266,"d":"0.092"},{"v":0.15035377223520918,"d":"0.150"},763]
[{"$nulls":4},764,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09200012844186266,"d":"0.092"},{"v":0.15035377223520918,"d":"0.150"},764]
[{"$nulls":4},765,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11188191502484311,"d":"0.112"},{"v":0.17023555881818964,"d":"0.170"},765]
[{"$nulls":4},766,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11188191502484311,"d":"0.112"},{"v":0.17023555881818964,"d":"0.170"},766]
[{"$nulls":4},767,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0991141574327151,"d":"0.099"},{"v":0.15746780122606166,"d":"0.157"},767]
[{"$nulls":4},768,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0991141574327151,"d":"0.099"},{"v":0.15746780122606166,"d":"0.157"},768]
[{"$nulls":4},769,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015932921744038427,"d":"0.016"},{"v":0.04409908335765841,"d":"0.044"},769]
[{"$nulls":4},770,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F791,\"-\",G791,\"-\",H791,\"-\",I791,\"-\",J791,\"-\",K791,\"-\",L791,\"-\",M791,\"-\",N791,\"-\",O791,\"-\",P791,\"-\",Q791,\"-\",R791)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.015932921744038427,"d":"0.016"},{"v":0.04409908335765841,"d":"0.044"},{"$f":"E791","v":770}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E791","v":771},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.9158241078735961E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02625033750574638,"d":"0.026"},771]
[{"$nulls":4},772,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.9158241078735961E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.02625033750574638,"d":"0.026"},772]
[{"$nulls":4},773,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030533034257408234,"d":"0.031"},{"v":0.05869919587102821,"d":"0.059"},773]
[{"$nulls":4},774,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030533034257408234,"d":"0.031"},{"v":0.05869919587102821,"d":"0.059"},774]
[{"$nulls":4},775,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007010283047925501,"d":"0.007"},{"v":0.03517644466154548,"d":"0.035"},775]
[{"$nulls":4},776,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007010283047925501,"d":"0.007"},{"v":0.03517644466154548,"d":"0.035"},776]
[{"$nulls":4},777,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":6.9156896288756365E-3,"d":"0.007"},{"v":0.028685455730524945,"d":"0.029"},777]
[{"$nulls":4},778,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":6.9156896288756365E-3,"d":"0.007"},{"v":0.028685455730524945,"d":"0.029"},778]
[{"$nulls":4},779,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.010933056223036386,"d":"-0.011"},{"v":0.010836709878612917,"d":"0.011"},779]
[{"$nulls":4},780,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010933056223036386,"d":"-0.011"},{"v":0.010836709878612917,"d":"0.011"},780]
[{"$nulls":4},781,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021515802142245445,"d":"0.022"},{"v":0.043285568243894755,"d":"0.043"},781]
[{"$nulls":4},782,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.021515802142245445,"d":"0.022"},{"v":0.043285568243894755,"d":"0.043"},782]
[{"$nulls":4},783,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-2.006949067237287E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019762817034412017,"d":"0.020"},783]
[{"$nulls":4},784,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.006949067237287E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019762817034412017,"d":"0.020"},784]
[{"$nulls":4},785,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08781811368656922,"d":"0.088"},{"v":0.1347915877865564,"d":"0.135"},785]
[{"$nulls":4},786,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08781811368656922,"d":"0.088"},{"v":0.1347915877865564,"d":"0.135"},786]
[{"$nulls":4},787,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07624665673932242,"d":"0.076"},{"v":0.12322013083930958,"d":"0.123"},787]
[{"$nulls":4},788,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07624665673932242,"d":"0.076"},{"v":0.12322013083930958,"d":"0.123"},788]
[{"$nulls":4},789,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10032907693250392,"d":"0.100"},{"v":0.14730255103249107,"d":"0.147"},789]
[{"$nulls":4},790,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10032907693250392,"d":"0.100"},{"v":0.14730255103249107,"d":"0.147"},790]
[{"$nulls":4},791,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08507912575051826,"d":"0.085"},{"v":0.1320525998505054,"d":"0.132"},791]
[{"$nulls":4},792,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08507912575051826,"d":"0.085"},{"v":0.1320525998505054,"d":"0.132"},792]
[{"$nulls":4},793,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09861071223176412,"d":"0.099"},{"v":0.1564238388517017,"d":"0.156"},793]
[{"$nulls":4},794,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09861071223176412,"d":"0.099"},{"v":0.1564238388517017,"d":"0.156"},794]
[{"$nulls":4},795,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08703925528451731,"d":"0.087"},{"v":0.14485238190445487,"d":"0.145"},795]
[{"$nulls":4},796,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08703925528451731,"d":"0.087"},{"v":0.14485238190445487,"d":"0.145"},796]
[{"$nulls":4},797,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1111216754776988,"d":"0.111"},{"v":0.16893480209763637,"d":"0.169"},797]
[{"$nulls":4},798,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1111216754776988,"d":"0.111"},{"v":0.16893480209763637,"d":"0.169"},798]
[{"$nulls":4},799,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09587172429571317,"d":"0.096"},{"v":0.15368485091565073,"d":"0.154"},799]
[{"$nulls":4},800,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09587172429571317,"d":"0.096"},{"v":0.15368485091565073,"d":"0.154"},800]
[{"$nulls":4},801,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-2.0822013856836253E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.010091424785287786,"d":"0.010"},801]
[{"$nulls":4},802,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.004691018942241758,"d":"-0.005"},{"v":0.006831671709570346,"d":"0.007"},802]
[{"$nulls":4},803,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.006495054070215335,"d":"-0.006"},{"v":5.732498716330304E-3,"d":"0.006"},803]
[{"$nulls":4},804,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.01094093646196405,"d":"-0.011"},{"v":5.8175418984805533E-4,"d":"0.001"},804]
[{"$nulls":4},805,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.003919059294546999,"d":"0.004"},{"v":0.016296236338239158,"d":"0.016"},805]
[{"$nulls":4},806,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":2.3699881383102564E-3,"d":"0.002"},{"v":0.013892678790122358,"d":"0.014"},806]
[{"$nulls":4},807,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.8020782272171285E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.010627257346292726,"d":"0.011"},807]
[{"$nulls":4},808,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.005866739311112526,"d":"-0.006"},{"v":5.6559513406995755E-3,"d":"0.006"},808]
[{"$nulls":4},809,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05182476997157569,"d":"0.052"},{"v":0.07401044386566777,"d":"0.074"},809]
[{"$nulls":4},810,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04921595241501755,"d":"0.049"},{"v":0.07075069078995033,"d":"0.071"},810]
[{"$nulls":4},811,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04741191728704398,"d":"0.047"},{"v":0.06965151779671029,"d":"0.070"},811]
[{"$nulls":4},812,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04296603489529526,"d":"0.043"},{"v":0.06450077327022803,"d":"0.065"},812]
[{"$nulls":4},813,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.057826030651806304,"d":"0.058"},{"v":0.08021525541861914,"d":"0.080"},813]
[{"$nulls":4},814,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056276959495569566,"d":"0.056"},{"v":0.07781169787050235,"d":"0.078"},814]
[{"$nulls":4},815,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052104893130042185,"d":"0.052"},{"v":0.0745462764266727,"d":"0.075"},815]
[{"$nulls":4},816,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04804023204614679,"d":"0.048"},{"v":0.06957497042107956,"d":"0.070"},816]
[{"$nulls":4},817,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":3.8971008475476563E-3,"d":"0.004"},{"v":0.023326245059678317,"d":"0.023"},817]
[{"$nulls":4},818,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":1.3477027111195496E-3,"d":"0.001"},{"v":0.020144903582297095,"d":"0.020"},818]
[{"$nulls":4},819,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.4582000456273253E-3,"d":"0.001"},{"v":0.020941672924174485,"d":"0.021"},819]
[{"$nulls":4},820,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.9654954945670113E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.015831705376610532,"d":"0.016"},820]
[{"$nulls":4},821,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007398938361355327,"d":"0.007"},{"v":0.027033151023361377,"d":"0.027"},821]
[{"$nulls":4},822,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.005917187583398992,"d":"0.006"},{"v":0.02471438845457654,"d":"0.025"},822]
[{"$nulls":4},823,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.004279964552437305,"d":"0.004"},{"v":0.023966724613108496,"d":"0.024"},823]
[{"$nulls":4},824,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.3285047919378426E-4,"d":"0.000"},{"v":0.01903005135037133,"d":"0.019"},824]
[{"$nulls":4},825,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06919851759812831,"d":"0.069"},{"v":0.10613349454455985,"d":"0.106"},825]
[{"$nulls":4},826,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0666491194617002,"d":"0.067"},{"v":0.10295215306717863,"d":"0.103"},826]
[{"$nulls":4},827,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06675961679620798,"d":"0.067"},{"v":0.10374892240905603,"d":"0.104"},827]
[{"$nulls":4},828,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06233592125601365,"d":"0.062"},{"v":0.09863895486149206,"d":"0.099"},828]
[{"$nulls":4},829,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07270035511193598,"d":"0.073"},{"v":0.1098404005082429,"d":"0.110"},829]
[{"$nulls":4},830,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07121860433397965,"d":"0.071"},{"v":0.10752163793945807,"d":"0.108"},830]
[{"$nulls":4},831,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06958138130301796,"d":"0.070"},{"v":0.10677397409799004,"d":"0.107"},831]
[{"$nulls":4},832,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06553426722977444,"d":"0.066"},{"v":0.10183730083525286,"d":"0.102"},832]
[{"$nulls":4},833,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":2.550660050562808E-3,"d":"0.003"},{"v":0.01470046902677258,"d":"0.015"},833]
[{"$nulls":4},834,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F855,\"-\",G855,\"-\",H855,\"-\",I855,\"-\",J855,\"-\",K855,\"-\",L855,\"-\",M855,\"-\",N855,\"-\",O855,\"-\",P855,\"-\",Q855,\"-\",R855)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-1.2137639401741361E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.01135449311338426,"d":"0.011"},{"$f":"E855","v":834}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E855","v":835},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-7.067674579215936E-3,"d":"-0.007"},{"v":0.005134538609189058,"d":"0.005"},835]
[{"$nulls":4},836,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.011484069249723991,"d":"-0.011"},{"v":-8.1997423223185255E-6,"d":"-0.000"},836]
[{"$nulls":4},837,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014293152000345567,"d":"0.014"},{"v":0.026640765400456137,"d":"0.027"},837]
[{"$nulls":4},838,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012650944233945933,"d":"0.013"},{"v":0.02412681374134761,"d":"0.024"},838]
[{"$nulls":4},839,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.7090734004934695E-3,"d":"0.002"},{"v":0.014107372841907613,"d":"0.014"},839]
[{"$nulls":4},840,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.002323878049487527,"d":"-0.002"},{"v":0.009151991457914148,"d":"0.009"},840]
[{"$nulls":4},841,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.056238586553897296,"d":"0.056"},{"v":0.0783597604347391,"d":"0.078"},841]
[{"$nulls":4},842,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.053566550109317074,"d":"0.054"},{"v":0.07501378452135078,"d":"0.075"},842]
[{"$nulls":4},843,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.046620251924118554,"d":"0.047"},{"v":0.06879383001715558,"d":"0.069"},843]
[{"$nulls":4},844,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0422038572536105,"d":"0.042"},{"v":0.06365109166564421,"d":"0.064"},844]
[{"$nulls":4},845,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06798107850368006,"d":"0.068"},{"v":0.09030005680842265,"d":"0.090"},845]
[{"$nulls":4},846,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06633887073728041,"d":"0.066"},{"v":0.08778610514931413,"d":"0.088"},846]
[{"$nulls":4},847,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05539699990382796,"d":"0.055"},{"v":0.07776666424987413,"d":"0.078"},847]
[{"$nulls":4},848,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05136404845384696,"d":"0.051"},{"v":0.07281128286588066,"d":"0.073"},848]
[{"$nulls":4},849,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007045056122563941,"d":"0.007"},{"v":0.02640211531634546,"d":"0.026"},849]
[{"$nulls":4},850,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.004417303824903868,"d":"0.004"},{"v":0.023113835600147646,"d":"0.023"},850]
[{"$nulls":4},851,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.1269221587494392E-3,"d":"0.001"},{"v":0.020536394672561867,"d":"0.021"},851]
[{"$nulls":4},852,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.2588454294991674E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.015437686345744614,"d":"0.015"},852]
[{"$nulls":4},853,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014019411052297962,"d":"0.014"},{"v":0.033574309048327276,"d":"0.034"},853]
[{"$nulls":4},854,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012421666416720569,"d":"0.012"},{"v":0.031118198191964347,"d":"0.031"},854]
[{"$nulls":4},855,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.006311819875553381,"d":"0.006"},{"v":0.025917412722104384,"d":"0.026"},855]
[{"$nulls":4},856,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.3053170296942352E-3,"d":"0.002"},{"v":0.02100184880493802,"d":"0.021"},856]
[{"$nulls":4},857,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07199674875025379,"d":"0.072"},{"v":0.10876588755163358,"d":"0.109"},857]
[{"$nulls":4},858,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06936899645259371,"d":"0.069"},{"v":0.10547760783543578,"d":"0.105"},858]
[{"$nulls":4},859,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0660786147864393,"d":"0.066"},{"v":0.10290016690784999,"d":"0.103"},859]
[{"$nulls":4},860,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06169284719819068,"d":"0.062"},{"v":0.09780145858103273,"d":"0.098"},860]
[{"$nulls":4},861,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0789711036799878,"d":"0.079"},{"v":0.11593808128361542,"d":"0.116"},861]
[{"$nulls":4},862,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07737335904441041,"d":"0.077"},{"v":0.11348197042725246,"d":"0.113"},862]
[{"$nulls":4},863,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07126351250324323,"d":"0.071"},{"v":0.10828118495739252,"d":"0.108"},863]
[{"$nulls":4},864,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06725700965738408,"d":"0.067"},{"v":0.10336562104022613,"d":"0.103"},864]
[{"$nulls":4},865,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007156471224906264,"d":"0.007"},{"v":0.019265733479994974,"d":"0.019"},865]
[{"$nulls":4},866,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00446877333917775,"d":"0.004"},{"v":0.015897611582918122,"d":"0.016"},866]
[{"$nulls":4},867,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.007635462188438616,"d":"-0.008"},{"v":4.5255196757447765E-3,"d":"0.005"},867]
[{"$nulls":4},868,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.0120296394545083,"d":"-0.012"},{"v":-6.0080121076792848E-4,"d":"-0.001"},868]
[{"$nulls":4},869,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02464936095726667,"d":"0.025"},{"v":0.0369538435401267,"d":"0.037"},869]
[{"$nulls":4},870,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02297803817649307,"d":"0.023"},{"v":0.03440687642023345,"d":"0.034"},870]
[{"$nulls":4},871,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005245828567590413,"d":"0.005"},{"v":0.017600335034656772,"d":"0.018"},871]
[{"$nulls":4},872,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.2348825107043422E-3,"d":"0.001"},{"v":0.012663720754444718,"d":"0.013"},872]
[{"$nulls":4},873,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.060624369866719825,"d":"0.061"},{"v":0.08266413163566647,"d":"0.083"},873]
[{"$nulls":4},874,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05793667198099132,"d":"0.058"},{"v":0.0792960097385896,"d":"0.079"},874]
[{"$nulls":4},875,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04583243645337495,"d":"0.046"},{"v":0.06792391783141627,"d":"0.068"},875]
[{"$nulls":4},876,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04143825918730527,"d":"0.041"},{"v":0.06279759694490356,"d":"0.063"},876]
[{"$nulls":4},877,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07811725959908024,"d":"0.078"},{"v":0.10035224169579819,"d":"0.100"},877]
[{"$nulls":4},878,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07644593681830664,"d":"0.076"},{"v":0.09780527457590493,"d":"0.098"},878]
[{"$nulls":4},879,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05871372720940398,"d":"0.059"},{"v":0.08099873319032827,"d":"0.081"},879]
[{"$nulls":4},880,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05470278115251791,"d":"0.055"},{"v":0.0760621189101162,"d":"0.076"},880]
[{"$nulls":4},881,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.010179977834120594,"d":"0.010"},{"v":0.029443051787136274,"d":"0.029"},881]
[{"$nulls":4},882,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00753264297487443,"d":"0.008"},{"v":0.026127005652528863,"d":"0.026"},882]
[{"$nulls":4},883,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":7.9998273718453593E-4,"d":"0.001"},{"v":0.020114584345390284,"d":"0.020"},883]
[{"$nulls":4},884,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.5565663720775313E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.015037796305576901,"d":"0.015"},884]
[{"$nulls":4},885,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02065779602360523,"d":"0.021"},{"v":0.04011536575707194,"d":"0.040"},885]
[{"$nulls":4},886,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01902306406040976,"d":"0.019"},{"v":0.037617426738064196,"d":"0.038"},886]
[{"$nulls":4},887,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00838628700416644,"d":"0.008"},{"v":0.02789369496150551,"d":"0.028"},887]
[{"$nulls":4},888,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.004408663993176003,"d":"0.004"},{"v":0.023003026670830436,"d":"0.023"},888]
[{"$nulls":4},889,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07477673533788234,"d":"0.075"},{"v":0.11135673882028672,"d":"0.111"},889]
[{"$nulls":4},890,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07212940047863617,"d":"0.072"},{"v":0.10804069268567931,"d":"0.108"},890]
[{"$nulls":4},891,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06539674024094629,"d":"0.065"},{"v":0.10202827137854074,"d":"0.102"},891]
[{"$nulls":4},892,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06104019113168422,"d":"0.061"},{"v":0.09695148333872736,"d":"0.097"},892]
[{"$nulls":4},893,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08525455352736697,"d":"0.085"},{"v":0.1220290527902224,"d":"0.122"},893]
[{"$nulls":4},894,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0836198215641715,"d":"0.084"},{"v":0.11953111377121466,"d":"0.120"},894]
[{"$nulls":4},895,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0729830445079282,"d":"0.073"},{"v":0.10980738199465598,"d":"0.110"},895]
[{"$nulls":4},896,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06900542149693775,"d":"0.069"},{"v":0.1049167137039809,"d":"0.105"},896]
[{"$nulls":4},897,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013885579005572784,"d":"0.014"},{"v":0.02594953987837846,"d":"0.026"},897]
[{"$nulls":4},898,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F919,\"-\",G919,\"-\",H919,\"-\",I919,\"-\",J919,\"-\",K919,\"-\",L919,\"-\",M919,\"-\",N919,\"-\",O919,\"-\",P919,\"-\",Q919,\"-\",R919)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.011193714586547273,"d":"0.011"},{"v":0.02257530989708318,"d":"0.023"},{"$f":"E919","v":898}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E919","v":899},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-6.088042358739592E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.006027182761073981,"d":"0.006"},899]
[{"$nulls":4},900,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010463532035932149,"d":"-0.010"},{"v":9.1806327460376106E-4,"d":"0.001"},900]
[{"$nulls":4},901,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.028885869769057805,"d":"0.029"},{"v":0.04114333216438099,"d":"0.041"},901]
[{"$nulls":4},902,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02720143184348665,"d":"0.027"},{"v":0.038583027154022564,"d":"0.039"},902]
[{"$nulls":4},903,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":2.6526247866542627E-3,"d":"0.003"},{"v":0.014959670634001478,"d":"0.015"},903]
[{"$nulls":4},904,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.340518857683807E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.010041076452852106,"d":"0.010"},904]
[{"$nulls":4},905,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06713245952548741,"d":"0.067"},{"v":0.08908587060204488,"d":"0.089"},905]
[{"$nulls":4},906,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0644405951064619,"d":"0.064"},{"v":0.0857116406207496,"d":"0.086"},906]
[{"$nulls":4},907,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04715883816117504,"d":"0.047"},{"v":0.0691635134847404,"d":"0.069"},907]
[{"$nulls":4},908,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04278334848398248,"d":"0.043"},{"v":0.06405439399827018,"d":"0.064"},908]
[{"$nulls":4},909,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08213275028897243,"d":"0.082"},{"v":0.10427966288804741,"d":"0.104"},909]
[{"$nulls":4},910,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08044831236340129,"d":"0.080"},{"v":0.10171935787768897,"d":"0.102"},910]
[{"$nulls":4},911,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05589950530656889,"d":"0.056"},{"v":0.0780960013576679,"d":"0.078"},911]
[{"$nulls":4},912,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.051906361662230824,"d":"0.052"},{"v":0.07317740717651852,"d":"0.073"},912]
[{"$nulls":4},913,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013344936982964685,"d":"0.013"},{"v":0.032506693448807196,"d":"0.033"},913]
[{"$nulls":4},914,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010694766093251425,"d":"0.011"},{"v":0.029185425369793322,"d":"0.029"},914]
[{"$nulls":4},915,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":4.7077032967206977E-4,"d":"0.000"},{"v":0.019683456336367974,"d":"0.020"},915]
[{"$nulls":4},916,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.8587582780088424E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.014631900998533051,"d":"0.015"},916]
[{"$nulls":4},917,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02737291876371531,"d":"0.027"},{"v":0.04672691337351671,"d":"0.047"},917]
[{"$nulls":4},918,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025723596842821692,"d":"0.026"},{"v":0.04421425611936358,"d":"0.044"},918]
[{"$nulls":4},919,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010495414272976683,"d":"0.010"},{"v":0.029898668602619888,"d":"0.030"},919]
[{"$nulls":4},920,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006543597539418184,"d":"0.007"},{"v":0.02503425681596008,"d":"0.025"},920]
[{"$nulls":4},921,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07758142919718078,"d":"0.078"},{"v":0.11396353621736695,"d":"0.114"},921]
[{"$nulls":4},922,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07493125830746752,"d":"0.075"},{"v":0.1106422681383531,"d":"0.111"},922]
[{"$nulls":4},923,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06470726254388817,"d":"0.065"},{"v":0.10114029910492772,"d":"0.101"},923]
[{"$nulls":4},924,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06037773393620726,"d":"0.060"},{"v":0.09608874376709281,"d":"0.096"},924]
[{"$nulls":4},925,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0916094109779314,"d":"0.092"},{"v":0.12818375614207647,"d":"0.128"},925]
[{"$nulls":4},926,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08996008905703778,"d":"0.090"},{"v":0.12567109888792333,"d":"0.126"},926]
[{"$nulls":4},927,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07473190648719277,"d":"0.075"},{"v":0.11135551137117963,"d":"0.111"},927]
[{"$nulls":4},928,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07078008975363428,"d":"0.071"},{"v":0.10649109958451981,"d":"0.106"},928]
[{"$nulls":4},929,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015862926491548218,"d":"0.016"},{"v":0.02783133588544093,"d":"0.028"},929]
[{"$nulls":4},930,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013310051225221192,"d":"0.013"},{"v":0.024644190231018645,"d":"0.025"},930]
[{"$nulls":4},931,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-6.419601601799752E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.005602157540114142,"d":"0.006"},931]
[{"$nulls":4},932,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.010799466325015664,"d":"-0.011"},{"v":5.346726807817884E-4,"d":"0.001"},932]
[{"$nulls":4},933,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033131647818546585,"d":"0.033"},{"v":0.045301430646568414,"d":"0.045"},933]
[{"$nulls":4},934,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031627182559439034,"d":"0.032"},{"v":0.04296132156523648,"d":"0.043"},934]
[{"$nulls":4},935,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.8591649029290328E-3,"d":"0.004"},{"v":0.016080548306905775,"d":"0.016"},935]
[{"$nulls":4},936,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.4660075397661764E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.011187538251820832,"d":"0.011"},936]
[{"$nulls":4},937,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06888779066670789,"d":"0.069"},{"v":0.09070441555605709,"d":"0.091"},937]
[{"$nulls":4},938,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06633491540038085,"d":"0.066"},{"v":0.0875172699016348,"d":"0.088"},938]
[{"$nulls":4},939,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04660526257335992,"d":"0.047"},{"v":0.06847523721073029,"d":"0.068"},939]
[{"$nulls":4},940,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.042225397850144,"d":"0.042"},{"v":0.06340775235139794,"d":"0.063"},940]
[{"$nulls":4},941,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08615651199370623,"d":"0.086"},{"v":0.10817451031718457,"d":"0.108"},941]
[{"$nulls":4},942,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08465204673459871,"d":"0.085"},{"v":0.10583440123585264,"d":"0.106"},942]
[{"$nulls":4},943,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056884029078088705,"d":"0.057"},{"v":0.07895362797752192,"d":"0.079"},943]
[{"$nulls":4},944,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05287826342118305,"d":"0.053"},{"v":0.074060617922437,"d":"0.074"},944]
[{"$nulls":4},945,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015490536200384595,"d":"0.015"},{"v":0.034528826550270175,"d":"0.035"},945]
[{"$nulls":4},946,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01289682083323338,"d":"0.013"},{"v":0.03128220803353428,"d":"0.031"},946]
[{"$nulls":4},947,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":6.9056668977495389E-6,"d":"0.000"},{"v":0.01909656594166616,"d":"0.019"},947]
[{"$nulls":4},948,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.004304374763921219,"d":"-0.004"},{"v":0.01408101243637968,"d":"0.014"},948]
[{"$nulls":4},949,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03281019195004943,"d":"0.033"},{"v":0.052042382713119804,"d":"0.052"},949]
[{"$nulls":4},950,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031225979819837584,"d":"0.031"},{"v":0.049611367020138485,"d":"0.050"},950]
[{"$nulls":4},951,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012494463227361433,"d":"0.012"},{"v":0.03177633965548243,"d":"0.032"},951]
[{"$nulls":4},952,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008556631065892887,"d":"0.009"},{"v":0.026942018266193784,"d":"0.027"},952]
[{"$nulls":4},953,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07936131355258882,"d":"0.079"},{"v":0.11552191457466236,"d":"0.116"},953]
[{"$nulls":4},954,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07676759818543762,"d":"0.077"},{"v":0.11227529605792645,"d":"0.112"},954]
[{"$nulls":4},955,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06387768301910197,"d":"0.064"},{"v":0.10008965396605835,"d":"0.100"},955]
[{"$nulls":4},956,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05956640258828301,"d":"0.060"},{"v":0.09507410046077186,"d":"0.095"},956]
[{"$nulls":4},957,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09668096930225366,"d":"0.097"},{"v":0.13303547073751198,"d":"0.133"},957]
[{"$nulls":4},958,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09509675717204182,"d":"0.095"},{"v":0.13060445504453067,"d":"0.131"},958]
[{"$nulls":4},959,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07636524057956566,"d":"0.076"},{"v":0.1127694276798746,"d":"0.113"},959]
[{"$nulls":4},960,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07242740841809711,"d":"0.072"},{"v":0.10793510629058597,"d":"0.108"},960]
[{"$nulls":4},961,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03612478206244325,"d":"0.036"},{"v":0.056020941391894216,"d":"0.056"},961]
[{"$nulls":4},962,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F983,\"-\",G983,\"-\",H983,\"-\",I983,\"-\",J983,\"-\",K983,\"-\",L983,\"-\",M983,\"-\",N983,\"-\",O983,\"-\",P983,\"-\",Q983,\"-\",R983)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.03351596450588512,"d":"0.034"},{"v":0.05276118831617677,"d":"0.053"},{"$f":"E983","v":962}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E983","v":963},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03171192937791154,"d":"0.032"},{"v":0.051662015322936725,"d":"0.052"},963]
[{"$nulls":4},964,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027266046986162827,"d":"0.027"},{"v":0.046511270796454486,"d":"0.047"},964]
[{"$nulls":4},965,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04212604274267388,"d":"0.042"},{"v":0.062225752944845586,"d":"0.062"},965]
[{"$nulls":4},966,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.040576971586437145,"d":"0.041"},{"v":0.059822195396728776,"d":"0.060"},966]
[{"$nulls":4},967,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03640490522090975,"d":"0.036"},{"v":0.056556773952899146,"d":"0.057"},967]
[{"$nulls":4},968,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.032340244137014355,"d":"0.032"},{"v":0.05158546794730601,"d":"0.052"},968]
[{"$nulls":4},969,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0618686547450443,"d":"0.062"},{"v":0.07370140119383525,"d":"0.074"},969]
[{"$nulls":4},970,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.059259837188486174,"d":"0.059"},{"v":0.0704416481181178,"d":"0.070"},970]
[{"$nulls":4},971,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05745580206051259,"d":"0.057"},{"v":0.06934247512487776,"d":"0.069"},971]
[{"$nulls":4},972,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05300991966876388,"d":"0.053"},{"v":0.06419173059839552,"d":"0.064"},972]
[{"$nulls":4},973,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06786991542527493,"d":"0.068"},{"v":0.07990621274678661,"d":"0.080"},973]
[{"$nulls":4},974,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06632084426903818,"d":"0.066"},{"v":0.0775026551986698,"d":"0.078"},974]
[{"$nulls":4},975,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0621487779035108,"d":"0.062"},{"v":0.07423723375484018,"d":"0.074"},975]
[{"$nulls":4},976,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0580841168196154,"d":"0.058"},{"v":0.06926592774924703,"d":"0.069"},976]
[{"$nulls":4},977,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.056816228660108145,"d":"0.057"},{"v":0.08366058783400722,"d":"0.084"},977]
[{"$nulls":4},978,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054266830523680046,"d":"0.054"},{"v":0.08047924635662601,"d":"0.080"},978]
[{"$nulls":4},979,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.054377327858187816,"d":"0.054"},{"v":0.08127601569850339,"d":"0.081"},979]
[{"$nulls":4},980,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.049953632317993484,"d":"0.050"},{"v":0.07616604815093944,"d":"0.076"},980]
[{"$nulls":4},981,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06031806617391582,"d":"0.060"},{"v":0.0873674937976903,"d":"0.087"},981]
[{"$nulls":4},982,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05883631539595949,"d":"0.059"},{"v":0.08504873122890544,"d":"0.085"},982]
[{"$nulls":4},983,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0571990923649978,"d":"0.057"},{"v":0.0843010673874374,"d":"0.084"},983]
[{"$nulls":4},984,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05315197829175428,"d":"0.053"},{"v":0.07936439412470023,"d":"0.079"},984]
[{"$nulls":4},985,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08699332772019146,"d":"0.087"},{"v":0.10582645166114166,"d":"0.106"},985]
[{"$nulls":4},986,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08444392958376336,"d":"0.084"},{"v":0.10264511018376042,"d":"0.103"},986]
[{"$nulls":4},987,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08455442691827114,"d":"0.085"},{"v":0.1034418795256378,"d":"0.103"},987]
[{"$nulls":4},988,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0801307313780768,"d":"0.080"},{"v":0.09833191197807385,"d":"0.098"},988]
[{"$nulls":4},989,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09049516523399913,"d":"0.090"},{"v":0.1095333576248247,"d":"0.110"},989]
[{"$nulls":4},990,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0890134144560428,"d":"0.089"},{"v":0.10721459505603988,"d":"0.107"},990]
[{"$nulls":4},991,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08737619142508112,"d":"0.087"},{"v":0.1064669312145718,"d":"0.106"},991]
[{"$nulls":4},992,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08332907735183759,"d":"0.083"},{"v":0.10153025795183464,"d":"0.102"},992]
[{"$nulls":4},993,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04060239376201205,"d":"0.041"},{"v":0.060443356260542286,"d":"0.060"},993]
[{"$nulls":4},994,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.037930357317431836,"d":"0.038"},{"v":0.057097380347153975,"d":"0.057"},994]
[{"$nulls":4},995,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030984059132233312,"d":"0.031"},{"v":0.05087742584295877,"d":"0.051"},995]
[{"$nulls":4},996,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02656766446172526,"d":"0.027"},{"v":0.04573468749144739,"d":"0.046"},996]
[{"$nulls":4},997,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05234488571179482,"d":"0.052"},{"v":0.07238365263422585,"d":"0.072"},997]
[{"$nulls":4},998,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05070267794539519,"d":"0.051"},{"v":0.06986970097511731,"d":"0.070"},998]
[{"$nulls":4},999,"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03976080711194272,"d":"0.040"},{"v":0.05985026007567733,"d":"0.060"},999]
[{"$nulls":4},{"v":1000,"d":"1,000"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035727855661961724,"d":"0.036"},{"v":0.054894878691683864,"d":"0.055"},{"v":1000,"d":"1,000"}]
[{"$nulls":4},{"v":1001,"d":"1,001"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06624165914264009,"d":"0.066"},{"v":0.07805197352269429,"d":"0.078"},{"v":1001,"d":"1,001"}]
[{"$nulls":4},{"v":1002,"d":"1,002"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06356962269805987,"d":"0.064"},{"v":0.07470599760930598,"d":"0.075"},{"v":1002,"d":"1,002"}]
[{"$nulls":4},{"v":1003,"d":"1,003"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05662332451286134,"d":"0.057"},{"v":0.06848604310511078,"d":"0.068"},{"v":1003,"d":"1,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":1004,"d":"1,004"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05220692984235329,"d":"0.052"},{"v":0.0633433047535994,"d":"0.063"},{"v":1004,"d":"1,004"}]
[{"$nulls":4},{"v":1005,"d":"1,005"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07798415109242285,"d":"0.078"},{"v":0.08999226989637786,"d":"0.090"},{"v":1005,"d":"1,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":1006,"d":"1,006"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07634194332602322,"d":"0.076"},{"v":0.08747831823726931,"d":"0.087"},{"v":1006,"d":"1,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":1007,"d":"1,007"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06540007249257075,"d":"0.065"},{"v":0.07745887733782933,"d":"0.077"},{"v":1007,"d":"1,007"}]
[{"$nulls":4},{"v":1008,"d":"1,008"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.061367121042589755,"d":"0.061"},{"v":0.07250349595383586,"d":"0.073"},{"v":1008,"d":"1,008"}]
[{"$nulls":4},{"v":1009,"d":"1,009"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05968077361297045,"d":"0.060"},{"v":0.08641333531391229,"d":"0.086"},{"v":1009,"d":"1,009"}]
[{"$nulls":4},{"v":1010,"d":"1,010"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05705302131531038,"d":"0.057"},{"v":0.08312505559771448,"d":"0.083"},{"v":1010,"d":"1,010"}]
[{"$nulls":4},{"v":1011,"d":"1,011"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.053762639649155945,"d":"0.054"},{"v":0.08054761467012869,"d":"0.081"},{"v":1011,"d":"1,011"}]
[{"$nulls":4},{"v":1012,"d":"1,012"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04937687206090734,"d":"0.049"},{"v":0.07544890634331144,"d":"0.075"},{"v":1012,"d":"1,012"}]
[{"$nulls":4},{"v":1013,"d":"1,013"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06665512854270447,"d":"0.067"},{"v":0.0935855290458941,"d":"0.094"},{"v":1013,"d":"1,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":1014,"d":"1,014"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06505738390712708,"d":"0.065"},{"v":0.09112941818953119,"d":"0.091"},{"v":1014,"d":"1,014"}]
[{"$nulls":4},{"v":1015,"d":"1,015"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05894753736595988,"d":"0.059"},{"v":0.08592863271967122,"d":"0.086"},{"v":1015,"d":"1,015"}]
[{"$nulls":4},{"v":1016,"d":"1,016"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05494103452010074,"d":"0.055"},{"v":0.08101306880250485,"d":"0.081"},{"v":1016,"d":"1,016"}]
[{"$nulls":4},{"v":1017,"d":"1,017"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08969625811665773,"d":"0.090"},{"v":0.10846048904759391,"d":"0.108"},{"v":1017,"d":"1,017"}]
[{"$nulls":4},{"v":1018,"d":"1,018"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08706850581899767,"d":"0.087"},{"v":0.10517220933139611,"d":"0.105"},{"v":1018,"d":"1,018"}]
[{"$nulls":4},{"v":1019,"d":"1,019"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08377812415284323,"d":"0.084"},{"v":0.10259476840381032,"d":"0.103"},{"v":1019,"d":"1,019"}]
[{"$nulls":4},{"v":1020,"d":"1,020"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07939235656459463,"d":"0.079"},{"v":0.09749606007699307,"d":"0.097"},{"v":1020,"d":"1,020"}]
[{"$nulls":4},{"v":1021,"d":"1,021"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09667061304639177,"d":"0.097"},{"v":0.11563268277957571,"d":"0.116"},{"v":1021,"d":"1,021"}]
[{"$nulls":4},{"v":1022,"d":"1,022"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09507286841081436,"d":"0.095"},{"v":0.1131765719232128,"d":"0.113"},{"v":1022,"d":"1,022"}]
[{"$nulls":4},{"v":1023,"d":"1,023"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08896302186964719,"d":"0.089"},{"v":0.10797578645335283,"d":"0.108"},{"v":1023,"d":"1,023"}]
[{"$nulls":4},{"v":1024,"d":"1,024"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08495651902378804,"d":"0.085"},{"v":0.10306022253618646,"d":"0.103"},{"v":1024,"d":"1,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":1025,"d":"1,025"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04505225848543096,"d":"0.045"},{"v":0.06482115380428712,"d":"0.065"},{"v":1025,"d":"1,025"}]
[{"$nulls":4},{"v":1026,"d":"1,026"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1047,\"-\",G1047,\"-\",H1047,\"-\",I1047,\"-\",J1047,\"-\",K1047,\"-\",L1047,\"-\",M1047,\"-\",N1047,\"-\",O1047,\"-\",P1047,\"-\",Q1047,\"-\",R1047)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.042364560599702436,"d":"0.042"},{"v":0.06145303190721027,"d":"0.061"},{"$f":"E1047","v":{"v":1026,"d":"1,026"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1047","v":{"v":1027,"d":"1,027"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030260325072086074,"d":"0.030"},{"v":0.050080940000036926,"d":"0.050"},{"v":1027,"d":"1,027"}]
[{"$nulls":4},{"v":1028,"d":"1,028"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025866147806016388,"d":"0.026"},{"v":0.04495461911352422,"d":"0.045"},{"v":1028,"d":"1,028"}]
[{"$nulls":4},{"v":1029,"d":"1,029"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06254514821779136,"d":"0.063"},{"v":0.08250926386441884,"d":"0.083"},{"v":1029,"d":"1,029"}]
[{"$nulls":4},{"v":1030,"d":"1,030"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.060873825437017755,"d":"0.061"},{"v":0.07996229674452558,"d":"0.080"},{"v":1030,"d":"1,030"}]
[{"$nulls":4},{"v":1031,"d":"1,031"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.043141615828115105,"d":"0.043"},{"v":0.06315575535894892,"d":"0.063"},{"v":1031,"d":"1,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":1032,"d":"1,032"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03913066977122903,"d":"0.039"},{"v":0.058219141078736866,"d":"0.058"},{"v":1032,"d":"1,032"}]
[{"$nulls":4},{"v":1033,"d":"1,033"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07058644711789445,"d":"0.071"},{"v":0.0823576061188826,"d":"0.082"},{"v":1033,"d":"1,033"}]
[{"$nulls":4},{"v":1034,"d":"1,034"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06789874923216593,"d":"0.068"},{"v":0.07898948422180575,"d":"0.079"},{"v":1034,"d":"1,034"}]
[{"$nulls":4},{"v":1035,"d":"1,035"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.055794513704549575,"d":"0.056"},{"v":0.06761739231463242,"d":"0.068"},{"v":1035,"d":"1,035"}]
[{"$nulls":4},{"v":1036,"d":"1,036"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05140033643847988,"d":"0.051"},{"v":0.0624910714281197,"d":"0.062"},{"v":1036,"d":"1,036"}]
[{"$nulls":4},{"v":1037,"d":"1,037"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08807933685025486,"d":"0.088"},{"v":0.10004571617901432,"d":"0.100"},{"v":1037,"d":"1,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":1038,"d":"1,038"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08640801406948125,"d":"0.086"},{"v":0.09749874905912106,"d":"0.097"},{"v":1038,"d":"1,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":1039,"d":"1,039"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0686758044605786,"d":"0.069"},{"v":0.0806922076735444,"d":"0.081"},{"v":1039,"d":"1,039"}]
[{"$nulls":4},{"v":1040,"d":"1,040"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06466485840369253,"d":"0.065"},{"v":0.07575559339333235,"d":"0.076"},{"v":1040,"d":"1,040"}]
[{"$nulls":4},{"v":1041,"d":"1,041"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06252806209812928,"d":"0.063"},{"v":0.08912633437545024,"d":"0.089"},{"v":1041,"d":"1,041"}]
[{"$nulls":4},{"v":1042,"d":"1,042"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.059880727238883116,"d":"0.060"},{"v":0.08581028824084284,"d":"0.086"},{"v":1042,"d":"1,042"}]
[{"$nulls":4},{"v":1043,"d":"1,043"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05314806700119322,"d":"0.053"},{"v":0.07979786693370426,"d":"0.080"},{"v":1043,"d":"1,043"}]
[{"$nulls":4},{"v":1044,"d":"1,044"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04879151789193116,"d":"0.049"},{"v":0.07472107889389087,"d":"0.075"},{"v":1044,"d":"1,044"}]
[{"$nulls":4},{"v":1045,"d":"1,045"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07300588028761393,"d":"0.073"},{"v":0.09979864834538593,"d":"0.100"},{"v":1045,"d":"1,045"}]
[{"$nulls":4},{"v":1046,"d":"1,046"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07137114832441846,"d":"0.071"},{"v":0.09730070932637817,"d":"0.097"},{"v":1046,"d":"1,046"}]
[{"$nulls":4},{"v":1047,"d":"1,047"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06073437126817512,"d":"0.061"},{"v":0.08757697754981948,"d":"0.088"},{"v":1047,"d":"1,047"}]
[{"$nulls":4},{"v":1048,"d":"1,048"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05675674825718469,"d":"0.057"},{"v":0.0826863092591444,"d":"0.083"},{"v":1048,"d":"1,048"}]
[{"$nulls":4},{"v":1049,"d":"1,049"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09237952393695477,"d":"0.092"},{"v":0.1110530091974031,"d":"0.111"},{"v":1049,"d":"1,049"}]
[{"$nulls":4},{"v":1050,"d":"1,050"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08973218907770861,"d":"0.090"},{"v":0.10773696306279568,"d":"0.108"},{"v":1050,"d":"1,050"}]
[{"$nulls":4},{"v":1051,"d":"1,051"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08299952884001872,"d":"0.083"},{"v":0.1017245417556571,"d":"0.102"},{"v":1051,"d":"1,051"}]
[{"$nulls":4},{"v":1052,"d":"1,052"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07864297973075665,"d":"0.079"},{"v":0.0966477537158437,"d":"0.097"},{"v":1052,"d":"1,052"}]
[{"$nulls":4},{"v":1053,"d":"1,053"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1028573421264394,"d":"0.103"},{"v":0.12172532316733876,"d":"0.122"},{"v":1053,"d":"1,053"}]
[{"$nulls":4},{"v":1054,"d":"1,054"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10122261016324395,"d":"0.101"},{"v":0.11922738414833102,"d":"0.119"},{"v":1054,"d":"1,054"}]
[{"$nulls":4},{"v":1055,"d":"1,055"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09058583310700062,"d":"0.091"},{"v":0.10950365237177233,"d":"0.110"},{"v":1055,"d":"1,055"}]
[{"$nulls":4},{"v":1056,"d":"1,056"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08660821009601019,"d":"0.087"},{"v":0.10461298408109726,"d":"0.105"},{"v":1056,"d":"1,056"}]
[{"$nulls":4},{"v":1057,"d":"1,057"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05162471796046062,"d":"0.052"},{"v":0.07131664957707744,"d":"0.071"},{"v":1057,"d":"1,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":1058,"d":"1,058"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04893285354143511,"d":"0.049"},{"v":0.06794241959578216,"d":"0.068"},{"v":1058,"d":"1,058"}]
[{"$nulls":4},{"v":1059,"d":"1,059"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031651096596148245,"d":"0.032"},{"v":0.051394292459772964,"d":"0.051"},{"v":1059,"d":"1,059"}]
[{"$nulls":4},{"v":1060,"d":"1,060"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02727560691895569,"d":"0.027"},{"v":0.04628517297330274,"d":"0.046"},{"v":1060,"d":"1,060"}]
[{"$nulls":4},{"v":1061,"d":"1,061"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06662500872394565,"d":"0.067"},{"v":0.08651044186307996,"d":"0.087"},{"v":1061,"d":"1,061"}]
[{"$nulls":4},{"v":1062,"d":"1,062"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0649405707983745,"d":"0.065"},{"v":0.08395013685272154,"d":"0.084"},{"v":1062,"d":"1,062"}]
[{"$nulls":4},{"v":1063,"d":"1,063"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.040391763741542096,"d":"0.040"},{"v":0.06032678033270047,"d":"0.060"},{"v":1063,"d":"1,063"}]
[{"$nulls":4},{"v":1064,"d":"1,064"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03639862009720403,"d":"0.036"},{"v":0.05540818615155109,"d":"0.055"},{"v":1064,"d":"1,064"}]
[{"$nulls":4},{"v":1065,"d":"1,065"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07705335693492153,"d":"0.077"},{"v":0.08878061215757457,"d":"0.089"},{"v":1065,"d":"1,065"}]
[{"$nulls":4},{"v":1066,"d":"1,066"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07436149251589602,"d":"0.074"},{"v":0.0854063821762793,"d":"0.085"},{"v":1066,"d":"1,066"}]
[{"$nulls":4},{"v":1067,"d":"1,067"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05707973557060916,"d":"0.057"},{"v":0.0688582550402701,"d":"0.069"},{"v":1067,"d":"1,067"}]
[{"$nulls":4},{"v":1068,"d":"1,068"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0527042458934166,"d":"0.053"},{"v":0.06374913555379988,"d":"0.064"},{"v":1068,"d":"1,068"}]
[{"$nulls":4},{"v":1069,"d":"1,069"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09205364769840656,"d":"0.092"},{"v":0.1039744044435771,"d":"0.104"},{"v":1069,"d":"1,069"}]
[{"$nulls":4},{"v":1070,"d":"1,070"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0903692097728354,"d":"0.090"},{"v":0.10141409943321868,"d":"0.101"},{"v":1070,"d":"1,070"}]
[{"$nulls":4},{"v":1071,"d":"1,071"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06582040271600301,"d":"0.066"},{"v":0.0777907429131976,"d":"0.078"},{"v":1071,"d":"1,071"}]
[{"$nulls":4},{"v":1072,"d":"1,072"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06182725907166495,"d":"0.062"},{"v":0.07287214873204823,"d":"0.073"},{"v":1072,"d":"1,072"}]
[{"$nulls":4},{"v":1073,"d":"1,073"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06540106854743678,"d":"0.065"},{"v":0.09185711389490821,"d":"0.092"},{"v":1073,"d":"1,073"}]
[{"$nulls":4},{"v":1074,"d":"1,074"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06275089765772353,"d":"0.063"},{"v":0.08853584581589431,"d":"0.089"},{"v":1074,"d":"1,074"}]
[{"$nulls":4},{"v":1075,"d":"1,075"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052526901894144176,"d":"0.053"},{"v":0.07903387678246897,"d":"0.079"},{"v":1075,"d":"1,075"}]
[{"$nulls":4},{"v":1076,"d":"1,076"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.048197373286463265,"d":"0.048"},{"v":0.07398232144463404,"d":"0.074"},{"v":1076,"d":"1,076"}]
[{"$nulls":4},{"v":1077,"d":"1,077"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07942905032818742,"d":"0.079"},{"v":0.1060773338196177,"d":"0.106"},{"v":1077,"d":"1,077"}]
[{"$nulls":4},{"v":1078,"d":"1,078"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07777972840729379,"d":"0.078"},{"v":0.10356467656546459,"d":"0.104"},{"v":1078,"d":"1,078"}]
[{"$nulls":4},{"v":1079,"d":"1,079"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06255154583744879,"d":"0.063"},{"v":0.08924908904872089,"d":"0.089"},{"v":1079,"d":"1,079"}]
[{"$nulls":4},{"v":1080,"d":"1,080"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05859972910389028,"d":"0.059"},{"v":0.08438467726206107,"d":"0.084"},{"v":1080,"d":"1,080"}]
[{"$nulls":4},{"v":1081,"d":"1,081"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09508604454458364,"d":"0.095"},{"v":0.11366150053772073,"d":"0.114"},{"v":1081,"d":"1,081"}]
[{"$nulls":4},{"v":1082,"d":"1,082"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09243587365487037,"d":"0.092"},{"v":0.11034023245870682,"d":"0.110"},{"v":1082,"d":"1,082"}]
[{"$nulls":4},{"v":1083,"d":"1,083"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08221187789129102,"d":"0.082"},{"v":0.10083826342528147,"d":"0.101"},{"v":1083,"d":"1,083"}]
[{"$nulls":4},{"v":1084,"d":"1,084"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07788234928361011,"d":"0.078"},{"v":0.09578670808744656,"d":"0.096"},{"v":1084,"d":"1,084"}]
[{"$nulls":4},{"v":1085,"d":"1,085"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10911402632533426,"d":"0.109"},{"v":0.12788172046243024,"d":"0.128"},{"v":1085,"d":"1,085"}]
[{"$nulls":4},{"v":1086,"d":"1,086"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10746470440444063,"d":"0.107"},{"v":0.1253690632082771,"d":"0.125"},{"v":1086,"d":"1,086"}]
[{"$nulls":4},{"v":1087,"d":"1,087"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09223652183459562,"d":"0.092"},{"v":0.1110534756915334,"d":"0.111"},{"v":1087,"d":"1,087"}]
[{"$nulls":4},{"v":1088,"d":"1,088"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08828470510103714,"d":"0.088"},{"v":0.10618906390487359,"d":"0.106"},{"v":1088,"d":"1,088"}]
[{"$nulls":4},{"v":1089,"d":"1,089"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.053444709642618965,"d":"0.053"},{"v":0.07300928445828511,"d":"0.073"},{"v":1089,"d":"1,089"}]
[{"$nulls":4},{"v":1090,"d":"1,090"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1111,\"-\",G1111,\"-\",H1111,\"-\",I1111,\"-\",J1111,\"-\",K1111,\"-\",L1111,\"-\",M1111,\"-\",N1111,\"-\",O1111,\"-\",P1111,\"-\",Q1111,\"-\",R1111)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.050891834376291946,"d":"0.051"},{"v":0.06982213880386283,"d":"0.070"},{"$f":"E1111","v":{"v":1090,"d":"1,090"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1111","v":{"v":1091,"d":"1,091"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031162181549270994,"d":"0.031"},{"v":0.050780106112958336,"d":"0.051"},{"v":1091,"d":"1,091"}]
[{"$nulls":4},{"v":1092,"d":"1,092"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026782316826055082,"d":"0.027"},{"v":0.04571262125362598,"d":"0.046"},{"v":1092,"d":"1,092"}]
[{"$nulls":4},{"v":1093,"d":"1,093"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07071343096961732,"d":"0.071"},{"v":0.0904793792194126,"d":"0.090"},{"v":1093,"d":"1,093"}]
[{"$nulls":4},{"v":1094,"d":"1,094"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06920896571050977,"d":"0.069"},{"v":0.08813927013808068,"d":"0.088"},{"v":1094,"d":"1,094"}]
[{"$nulls":4},{"v":1095,"d":"1,095"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04144094805399978,"d":"0.041"},{"v":0.06125849687974997,"d":"0.061"},{"v":1095,"d":"1,095"}]
[{"$nulls":4},{"v":1096,"d":"1,096"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03743518239709413,"d":"0.037"},{"v":0.05636548682466502,"d":"0.056"},{"v":1096,"d":"1,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":1097,"d":"1,097"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07876732224666946,"d":"0.079"},{"v":0.09040042990660098,"d":"0.090"},{"v":1097,"d":"1,097"}]
[{"$nulls":4},{"v":1098,"d":"1,098"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07621444698034244,"d":"0.076"},{"v":0.08721328425217868,"d":"0.087"},{"v":1098,"d":"1,098"}]
[{"$nulls":4},{"v":1099,"d":"1,099"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0564847941533215,"d":"0.056"},{"v":0.0681712515612742,"d":"0.068"},{"v":1099,"d":"1,099"}]
[{"$nulls":4},{"v":1100,"d":"1,100"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.052104929430105584,"d":"0.052"},{"v":0.06310376670194184,"d":"0.063"},{"v":1100,"d":"1,100"}]
[{"$nulls":4},{"v":1101,"d":"1,101"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09603604357366782,"d":"0.096"},{"v":0.10787052466772845,"d":"0.108"},{"v":1101,"d":"1,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":1102,"d":"1,102"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09453157831456027,"d":"0.095"},{"v":0.10553041558639653,"d":"0.106"},{"v":1102,"d":"1,102"}]
[{"$nulls":4},{"v":1103,"d":"1,103"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06676356065805027,"d":"0.067"},{"v":0.07864964232806583,"d":"0.079"},{"v":1103,"d":"1,103"}]
[{"$nulls":4},{"v":1104,"d":"1,104"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06275779500114462,"d":"0.063"},{"v":0.07375663227298088,"d":"0.074"},{"v":1104,"d":"1,104"}]
[{"$nulls":4},{"v":1105,"d":"1,105"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06725029882695634,"d":"0.067"},{"v":0.09354134979688823,"d":"0.094"},{"v":1105,"d":"1,105"}]
[{"$nulls":4},{"v":1106,"d":"1,106"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06465658345980511,"d":"0.065"},{"v":0.09029473128015233,"d":"0.090"},{"v":1106,"d":"1,106"}]
[{"$nulls":4},{"v":1107,"d":"1,107"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051766668293469494,"d":"0.052"},{"v":0.07810908918828421,"d":"0.078"},{"v":1107,"d":"1,107"}]
[{"$nulls":4},{"v":1108,"d":"1,108"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04745538786265052,"d":"0.047"},{"v":0.07309353568299773,"d":"0.073"},{"v":1108,"d":"1,108"}]
[{"$nulls":4},{"v":1109,"d":"1,109"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08456995457662117,"d":"0.085"},{"v":0.11105490595973785,"d":"0.111"},{"v":1109,"d":"1,109"}]
[{"$nulls":4},{"v":1110,"d":"1,110"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08298574244640933,"d":"0.083"},{"v":0.10862389026675655,"d":"0.109"},{"v":1110,"d":"1,110"}]
[{"$nulls":4},{"v":1111,"d":"1,111"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06425422585393317,"d":"0.064"},{"v":0.09078886290210049,"d":"0.091"},{"v":1111,"d":"1,111"}]
[{"$nulls":4},{"v":1112,"d":"1,112"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06031639369246462,"d":"0.060"},{"v":0.08595454151281184,"d":"0.086"},{"v":1112,"d":"1,112"}]
[{"$nulls":4},{"v":1113,"d":"1,113"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09676627062529951,"d":"0.097"},{"v":0.11522159846177789,"d":"0.115"},{"v":1113,"d":"1,113"}]
[{"$nulls":4},{"v":1114,"d":"1,114"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09417255525814829,"d":"0.094"},{"v":0.111974979945042,"d":"0.112"},{"v":1114,"d":"1,114"}]
[{"$nulls":4},{"v":1115,"d":"1,115"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08128264009181264,"d":"0.081"},{"v":0.09978933785317387,"d":"0.100"},{"v":1115,"d":"1,115"}]
[{"$nulls":4},{"v":1116,"d":"1,116"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0769713596609937,"d":"0.077"},{"v":0.09477378434788739,"d":"0.095"},{"v":1116,"d":"1,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":1117,"d":"1,117"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11408592637496433,"d":"0.114"},{"v":0.13273515462462754,"d":"0.133"},{"v":1117,"d":"1,117"}]
[{"$nulls":4},{"v":1118,"d":"1,118"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11250171424475248,"d":"0.113"},{"v":0.13030413893164622,"d":"0.130"},{"v":1118,"d":"1,118"}]
[{"$nulls":4},{"v":1119,"d":"1,119"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09377019765227633,"d":"0.094"},{"v":0.11246911156699015,"d":"0.112"},{"v":1119,"d":"1,119"}]
[{"$nulls":4},{"v":1120,"d":"1,120"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08983236549080781,"d":"0.090"},{"v":0.1076347901777015,"d":"0.108"},{"v":1120,"d":"1,120"}]
[{"$nulls":4},{"v":1121,"d":"1,121"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023179936542265852,"d":"0.023"},{"v":0.043962030074781555,"d":"0.044"},{"v":1121,"d":"1,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":1122,"d":"1,122"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01928022528873543,"d":"0.019"},{"v":0.03930242021546183,"d":"0.039"},{"v":1122,"d":"1,122"}]
[{"$nulls":4},{"v":1123,"d":"1,123"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019540410701847505,"d":"0.020"},{"v":0.04038422644660446,"d":"0.040"},{"v":1123,"d":"1,123"}]
[{"$nulls":4},{"v":1124,"d":"1,124"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01355274139531266,"d":"0.014"},{"v":0.03357493632203906,"d":"0.034"},{"v":1124,"d":"1,124"}]
[{"$nulls":4},{"v":1125,"d":"1,125"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.028590418739278818,"d":"0.029"},{"v":0.04960548832701663,"d":"0.050"},{"v":1125,"d":"1,125"}]
[{"$nulls":4},{"v":1126,"d":"1,126"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025903650140243522,"d":"0.026"},{"v":0.04592584506696992,"d":"0.046"},{"v":1126,"d":"1,126"}]
[{"$nulls":4},{"v":1127,"d":"1,127"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023902109574495962,"d":"0.024"},{"v":0.04497687769538515,"d":"0.045"},{"v":1127,"d":"1,127"}]
[{"$nulls":4},{"v":1128,"d":"1,128"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018355434719445715,"d":"0.018"},{"v":0.03837762964617211,"d":"0.038"},{"v":1128,"d":"1,128"}]
[{"$nulls":4},{"v":1129,"d":"1,129"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013766994669744523,"d":"0.014"},{"v":0.04936626791203371,"d":"0.049"},{"v":1129,"d":"1,129"}]
[{"$nulls":4},{"v":1130,"d":"1,130"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00921253036574294,"d":"0.009"},{"v":0.04405190500224281,"d":"0.044"},{"v":1130,"d":"1,130"}]
[{"$nulls":4},{"v":1131,"d":"1,131"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010127468829326176,"d":"0.010"},{"v":0.04578846428385662,"d":"0.046"},{"v":1131,"d":"1,131"}]
[{"$nulls":4},{"v":1132,"d":"1,132"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.003485046472320168,"d":"0.003"},{"v":0.03832442110882005,"d":"0.038"},{"v":1132,"d":"1,132"}]
[{"$nulls":4},{"v":1133,"d":"1,133"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01917747686675749,"d":"0.019"},{"v":0.05500972616426878,"d":"0.055"},{"v":1133,"d":"1,133"}]
[{"$nulls":4},{"v":1134,"d":"1,134"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.015835955217251035,"d":"0.016"},{"v":0.050675329853750915,"d":"0.051"},{"v":1134,"d":"1,134"}]
[{"$nulls":4},{"v":1135,"d":"1,135"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014489167701974637,"d":"0.014"},{"v":0.0503811155326373,"d":"0.050"},{"v":1135,"d":"1,135"}]
[{"$nulls":4},{"v":1136,"d":"1,136"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008287739796453222,"d":"0.008"},{"v":0.0431271144329531,"d":"0.043"},{"v":1136,"d":"1,136"}]
[{"$nulls":4},{"v":1137,"d":"1,137"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029308035610058795,"d":"0.029"},{"v":0.07619630175152857,"d":"0.076"},{"v":1137,"d":"1,137"}]
[{"$nulls":4},{"v":1138,"d":"1,138"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025606500698611052,"d":"0.026"},{"v":0.071776840888685,"d":"0.072"},{"v":1138,"d":"1,138"}]
[{"$nulls":4},{"v":1139,"d":"1,139"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02721143251674427,"d":"0.027"},{"v":0.07415858685295225,"d":"0.074"},{"v":1139,"d":"1,139"}]
[{"$nulls":4},{"v":1140,"d":"1,140"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021510819927158954,"d":"0.022"},{"v":0.0676811601172329,"d":"0.068"},{"v":1140,"d":"1,140"}]
[{"$nulls":4},{"v":1141,"d":"1,141"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03247730273275782,"d":"0.032"},{"v":0.07958784767485824,"d":"0.080"},{"v":1141,"d":"1,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":1142,"d":"1,142"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029933017385939776,"d":"0.030"},{"v":0.07610335757601372,"d":"0.076"},{"v":1142,"d":"1,142"}]
[{"$nulls":4},{"v":1143,"d":"1,143"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029817433820011053,"d":"0.030"},{"v":0.07698493619636647,"d":"0.077"},{"v":1143,"d":"1,143"}]
[{"$nulls":4},{"v":1144,"d":"1,144"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02453534515621224,"d":"0.025"},{"v":0.07070568534628618,"d":"0.071"},{"v":1144,"d":"1,144"}]
[{"$nulls":4},{"v":1145,"d":"1,145"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018272762695590864,"d":"0.018"},{"v":0.08953397702181774,"d":"0.090"},{"v":1145,"d":"1,145"}]
[{"$nulls":4},{"v":1146,"d":"1,146"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013943279039606677,"d":"0.014"},{"v":0.0844865674144377,"d":"0.084"},{"v":1146,"d":"1,146"}]
[{"$nulls":4},{"v":1147,"d":"1,147"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01617615960227634,"d":"0.016"},{"v":0.08749626212324142,"d":"0.087"},{"v":1147,"d":"1,147"}]
[{"$nulls":4},{"v":1148,"d":"1,148"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00984759826815457,"d":"0.010"},{"v":0.0803908866429856,"d":"0.080"},{"v":1148,"d":"1,148"}]
[{"$nulls":4},{"v":1149,"d":"1,149"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021442029818289885,"d":"0.021"},{"v":0.0929255229451474,"d":"0.093"},{"v":1149,"d":"1,149"}]
[{"$nulls":4},{"v":1150,"d":"1,150"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018269795726935403,"d":"0.018"},{"v":0.08881308410176644,"d":"0.089"},{"v":1150,"d":"1,150"}]
[{"$nulls":4},{"v":1151,"d":"1,151"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018782160905543122,"d":"0.019"},{"v":0.09032261146665561,"d":"0.090"},{"v":1151,"d":"1,151"}]
[{"$nulls":4},{"v":1152,"d":"1,152"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012872123497207868,"d":"0.013"},{"v":0.0834154118720389,"d":"0.083"},{"v":1152,"d":"1,152"}]
[{"$nulls":4},{"v":1153,"d":"1,153"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026106690738503545,"d":"0.026"},{"v":0.04681361950351373,"d":"0.047"},{"v":1153,"d":"1,153"}]
[{"$nulls":4},{"v":1154,"d":"1,154"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1175,\"-\",G1175,\"-\",H1175,\"-\",I1175,\"-\",J1175,\"-\",K1175,\"-\",L1175,\"-\",M1175,\"-\",N1175,\"-\",O1175,\"-\",P1175,\"-\",Q1175,\"-\",R1175)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.022195831506392087,"d":"0.022"},{"v":0.0421210529570562,"d":"0.042"},{"$f":"E1175","v":{"v":1154,"d":"1,154"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1175","v":{"v":1155,"d":"1,155"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01720956568687212,"d":"0.017"},{"v":0.03797662256747375,"d":"0.038"},{"v":1155,"d":"1,155"}]
[{"$nulls":4},{"v":1156,"d":"1,156"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011305571740068989,"d":"0.011"},{"v":0.031230793190733103,"d":"0.031"},{"v":1156,"d":"1,156"}]
[{"$nulls":4},{"v":1157,"d":"1,157"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03750195296546262,"d":"0.038"},{"v":0.05843584072416019,"d":"0.058"},{"v":1157,"d":"1,157"}]
[{"$nulls":4},{"v":1158,"d":"1,158"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.034772709775404406,"d":"0.035"},{"v":0.054697931226068516,"d":"0.055"},{"v":1158,"d":"1,158"}]
[{"$nulls":4},{"v":1159,"d":"1,159"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02588189202311135,"d":"0.026"},{"v":0.04687393648377442,"d":"0.047"},{"v":1159,"d":"1,159"}]
[{"$nulls":4},{"v":1160,"d":"1,160"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020420504123800257,"d":"0.020"},{"v":0.04034572557446437,"d":"0.040"},{"v":1160,"d":"1,160"}]
[{"$nulls":4},{"v":1161,"d":"1,161"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0155926159606357,"d":"0.016"},{"v":0.05104496040419527,"d":"0.051"},{"v":1161,"d":"1,161"}]
[{"$nulls":4},{"v":1162,"d":"1,162"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.011062983730732386,"d":"0.011"},{"v":0.04573362085994589,"d":"0.046"},{"v":1162,"d":"1,162"}]
[{"$nulls":4},{"v":1163,"d":"1,163"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.006695490909004281,"d":"0.007"},{"v":0.04220796346815529,"d":"0.042"},{"v":1163,"d":"1,163"}]
[{"$nulls":4},{"v":1164,"d":"1,164"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.7272396440928437E-4,"d":"0.000"},{"v":0.034843361093622786,"d":"0.035"},{"v":1164,"d":"1,164"}]
[{"$nulls":4},{"v":1165,"d":"1,165"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02698787818759478,"d":"0.027"},{"v":0.06266718162484175,"d":"0.063"},{"v":1165,"d":"1,165"}]
[{"$nulls":4},{"v":1166,"d":"1,166"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.023639861999744705,"d":"0.024"},{"v":0.058310499128958214,"d":"0.058"},{"v":1166,"d":"1,166"}]
[{"$nulls":4},{"v":1167,"d":"1,167"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015367817245243508,"d":"0.015"},{"v":0.051105277384455965,"d":"0.051"},{"v":1167,"d":"1,167"}]
[{"$nulls":4},{"v":1168,"d":"1,168"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009287656348140556,"d":"0.009"},{"v":0.04395829347735406,"d":"0.044"},{"v":1168,"d":"1,168"}]
[{"$nulls":4},{"v":1169,"d":"1,169"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030766200880997584,"d":"0.031"},{"v":0.07744886416861331,"d":"0.077"},{"v":1169,"d":"1,169"}]
[{"$nulls":4},{"v":1170,"d":"1,170"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.027057303807870935,"d":"0.027"},{"v":0.0730040580874457,"d":"0.073"},{"v":1170,"d":"1,170"}]
[{"$nulls":4},{"v":1171,"d":"1,171"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02601353167557952,"d":"0.026"},{"v":0.07275370757005141,"d":"0.073"},{"v":1171,"d":"1,171"}]
[{"$nulls":4},{"v":1172,"d":"1,172"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0203865570578708,"d":"0.020"},{"v":0.06633331133744556,"d":"0.066"},{"v":1172,"d":"1,172"}]
[{"$nulls":4},{"v":1173,"d":"1,173"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03664155705458494,"d":"0.037"},{"v":0.08354130686234215,"d":"0.084"},{"v":1173,"d":"1,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":1174,"d":"1,174"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03406287698914386,"d":"0.034"},{"v":0.08000963126871863,"d":"0.080"},{"v":1174,"d":"1,174"}]
[{"$nulls":4},{"v":1175,"d":"1,175"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030478863711175065,"d":"0.030"},{"v":0.07743424046654725,"d":"0.077"},{"v":1175,"d":"1,175"}]
[{"$nulls":4},{"v":1176,"d":"1,176"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025271541313034756,"d":"0.025"},{"v":0.07121829559260953,"d":"0.071"},{"v":1176,"d":"1,176"}]
[{"$nulls":4},{"v":1177,"d":"1,177"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01919986536886834,"d":"0.019"},{"v":0.09013744765217728,"d":"0.090"},{"v":1177,"d":"1,177"}]
[{"$nulls":4},{"v":1178,"d":"1,178"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01489368280929393,"d":"0.015"},{"v":0.08509535608456191,"d":"0.085"},{"v":1178,"d":"1,178"}]
[{"$nulls":4},{"v":1179,"d":"1,179"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014447196163450268,"d":"0.014"},{"v":0.08544229105361537,"d":"0.085"},{"v":1179,"d":"1,179"}]
[{"$nulls":4},{"v":1180,"d":"1,180"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008222936059293797,"d":"0.008"},{"v":0.07842460933456177,"d":"0.078"},{"v":1180,"d":"1,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":1181,"d":"1,181"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025075221542455686,"d":"0.025"},{"v":0.09622989034590612,"d":"0.096"},{"v":1181,"d":"1,181"}]
[{"$nulls":4},{"v":1182,"d":"1,182"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.021899255990566857,"d":"0.022"},{"v":0.09210092926583482,"d":"0.092"},{"v":1182,"d":"1,182"}]
[{"$nulls":4},{"v":1183,"d":"1,183"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018912528199045812,"d":"0.019"},{"v":0.09012282395011122,"d":"0.090"},{"v":1183,"d":"1,183"}]
[{"$nulls":4},{"v":1184,"d":"1,184"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013107920314457755,"d":"0.013"},{"v":0.08330959358972573,"d":"0.083"},{"v":1184,"d":"1,184"}]
[{"$nulls":4},{"v":1185,"d":"1,185"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02902238802507502,"d":"0.029"},{"v":0.049637312830455804,"d":"0.050"},{"v":1185,"d":"1,185"}]
[{"$nulls":4},{"v":1186,"d":"1,186"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025119932945391235,"d":"0.025"},{"v":0.044947898367727085,"d":"0.045"},{"v":1186,"d":"1,186"}]
[{"$nulls":4},{"v":1187,"d":"1,187"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014907580294774268,"d":"0.015"},{"v":0.03558187898184375,"d":"0.036"},{"v":1187,"d":"1,187"}]
[{"$nulls":4},{"v":1188,"d":"1,188"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009051854491566744,"d":"0.009"},{"v":0.02887981991390259,"d":"0.029"},{"v":1188,"d":"1,188"}]
[{"$nulls":4},{"v":1189,"d":"1,189"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04640327221922865,"d":"0.046"},{"v":0.06724230909442626,"d":"0.067"},{"v":1189,"d":"1,189"}]
[{"$nulls":4},{"v":1190,"d":"1,190"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04366761124896036,"d":"0.044"},{"v":0.06349557667129621,"d":"0.063"},{"v":1190,"d":"1,190"}]
[{"$nulls":4},{"v":1191,"d":"1,191"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.027905537532613805,"d":"0.028"},{"v":0.048802001604854595,"d":"0.049"},{"v":1191,"d":"1,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":1192,"d":"1,192"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02249159053469408,"d":"0.022"},{"v":0.04231955595702993,"d":"0.042"},{"v":1192,"d":"1,192"}]
[{"$nulls":4},{"v":1193,"d":"1,193"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0174253649992698,"d":"0.017"},{"v":0.052713732352638,"d":"0.053"},{"v":1193,"d":"1,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":1194,"d":"1,194"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012918828774071373,"d":"0.013"},{"v":0.047420236744394634,"d":"0.047"},{"v":1194,"d":"1,194"}]
[{"$nulls":4},{"v":1195,"d":"1,195"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003310557268969043,"d":"0.003"},{"v":0.03865829850402595,"d":"0.039"},{"v":1195,"d":"1,195"}]
[{"$nulls":4},{"v":1196,"d":"1,196"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.1492496797531164E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.03135215829057015,"d":"0.031"},{"v":1196,"d":"1,196"}]
[{"$nulls":4},{"v":1197,"d":"1,197"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03480624919342343,"d":"0.035"},{"v":0.07031872861660846,"d":"0.070"},{"v":1197,"d":"1,197"}]
[{"$nulls":4},{"v":1198,"d":"1,198"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0314665070776405,"d":"0.031"},{"v":0.06596791504796377,"d":"0.066"},{"v":1198,"d":"1,198"}]
[{"$nulls":4},{"v":1199,"d":"1,199"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016308514506808588,"d":"0.016"},{"v":0.051878421127036785,"d":"0.052"},{"v":1199,"d":"1,199"}]
[{"$nulls":4},{"v":1200,"d":"1,200"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010290486363374221,"d":"0.010"},{"v":0.04479189433369748,"d":"0.045"},{"v":1200,"d":"1,200"}]
[{"$nulls":4},{"v":1201,"d":"1,201"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.032545339308106505,"d":"0.033"},{"v":0.07895889880127835,"d":"0.079"},{"v":1201,"d":"1,201"}]
[{"$nulls":4},{"v":1202,"d":"1,202"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028845800872414045,"d":"0.029"},{"v":0.07451692661077002,"d":"0.075"},{"v":1202,"d":"1,202"}]
[{"$nulls":4},{"v":1203,"d":"1,203"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024570360583426227,"d":"0.025"},{"v":0.07104053181993791,"d":"0.071"},{"v":1203,"d":"1,203"}]
[{"$nulls":4},{"v":1204,"d":"1,204"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01900060687023822,"d":"0.019"},{"v":0.06467173260859418,"d":"0.065"},{"v":1204,"d":"1,204"}]
[{"$nulls":4},{"v":1205,"d":"1,205"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04174104188662958,"d":"0.042"},{"v":0.08836828750937514,"d":"0.088"},{"v":1205,"d":"1,205"}]
[{"$nulls":4},{"v":1206,"d":"1,206"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03915401701370152,"d":"0.039"},{"v":0.08482514275205748,"d":"0.085"},{"v":1206,"d":"1,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":1207,"d":"1,207"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.031330107640018416,"d":"0.031"},{"v":0.07801210888337136,"d":"0.078"},{"v":1207,"d":"1,207"}]
[{"$nulls":4},{"v":1208,"d":"1,208"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02617909703648278,"d":"0.026"},{"v":0.07185022277483874,"d":"0.072"},{"v":1208,"d":"1,208"}]
[{"$nulls":4},{"v":1209,"d":"1,209"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020344465887703403,"d":"0.020"},{"v":0.09086744230476845,"d":"0.091"},{"v":1209,"d":"1,209"}]
[{"$nulls":4},{"v":1210,"d":"1,210"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01606530585129548,"d":"0.016"},{"v":0.08584584851354467,"d":"0.086"},{"v":1210,"d":"1,210"}]
[{"$nulls":4},{"v":1211,"d":"1,211"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012369487163023125,"d":"0.012"},{"v":0.08294907532342802,"d":"0.083"},{"v":1211,"d":"1,211"}]
[{"$nulls":4},{"v":1212,"d":"1,212"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":6.2201118491196535E-3,"d":"0.006"},{"v":0.07600065451136884,"d":"0.076"},{"v":1212,"d":"1,212"}]
[{"$nulls":4},{"v":1213,"d":"1,213"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029540168466226483,"d":"0.030"},{"v":0.10027683101286528,"d":"0.100"},{"v":1213,"d":"1,213"}]
[{"$nulls":4},{"v":1214,"d":"1,214"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02637352199258295,"d":"0.026"},{"v":0.09615406465483213,"d":"0.096"},{"v":1214,"d":"1,214"}]
[{"$nulls":4},{"v":1215,"d":"1,215"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019129234219615314,"d":"0.019"},{"v":0.08992065238686149,"d":"0.090"},{"v":1215,"d":"1,215"}]
[{"$nulls":4},{"v":1216,"d":"1,216"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013398602015364209,"d":"0.013"},{"v":0.0831791446776134,"d":"0.083"},{"v":1216,"d":"1,216"}]
[{"$nulls":4},{"v":1217,"d":"1,217"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03444235741116831,"d":"0.034"},{"v":0.0549605064114437,"d":"0.055"},{"v":1217,"d":"1,217"}]
[{"$nulls":4},{"v":1218,"d":"1,218"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1239,\"-\",G1239,\"-\",H1239,\"-\",I1239,\"-\",J1239,\"-\",K1239,\"-\",L1239,\"-\",M1239,\"-\",N1239,\"-\",O1239,\"-\",P1239,\"-\",Q1239,\"-\",R1239)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.030553637700813614,"d":"0.031"},{"v":0.05028406337840635,"d":"0.050"},{"$f":"E1239","v":{"v":1218,"d":"1,218"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1239","v":{"v":1219,"d":"1,219"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015109612716101813,"d":"0.015"},{"v":0.035686607993955656,"d":"0.036"},{"v":1219,"d":"1,219"}]
[{"$nulls":4},{"v":1220,"d":"1,220"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009292635766704763,"d":"0.009"},{"v":0.029023061444297487,"d":"0.029"},{"v":1220,"d":"1,220"}]
[{"$nulls":4},{"v":1221,"d":"1,221"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04805230179241451,"d":"0.048"},{"v":0.06879257137322169,"d":"0.069"},{"v":1221,"d":"1,221"}]
[{"$nulls":4},{"v":1222,"d":"1,222"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04532000790578395,"d":"0.045"},{"v":0.06505043358337669,"d":"0.065"},{"v":1222,"d":"1,222"}]
[{"$nulls":4},{"v":1223,"d":"1,223"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02267695552252006,"d":"0.023"},{"v":0.04347414199475558,"d":"0.043"},{"v":1223,"d":"1,223"}]
[{"$nulls":4},{"v":1224,"d":"1,224"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01730026561633905,"d":"0.017"},{"v":0.03703069129393178,"d":"0.037"},{"v":1224,"d":"1,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":1225,"d":"1,225"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021765023663609225,"d":"0.022"},{"v":0.05688443212045806,"d":"0.057"},{"v":1225,"d":"1,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":1226,"d":"1,226"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.017281160803875106,"d":"0.017"},{"v":0.051612845938041274,"d":"0.052"},{"v":1226,"d":"1,226"}]
[{"$nulls":4},{"v":1227,"d":"1,227"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.002432278968542731,"d":"0.002"},{"v":0.03761053370297001,"d":"0.038"},{"v":1227,"d":"1,227"}]
[{"$nulls":4},{"v":1228,"d":"1,228"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.979841130233747E-3,"d":"-0.004"},{"v":0.030351844003932416,"d":"0.030"},{"v":1228,"d":"1,228"}]
[{"$nulls":4},{"v":1229,"d":"1,229"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03537496804485543,"d":"0.035"},{"v":0.07071649708223604,"d":"0.071"},{"v":1229,"d":"1,229"}]
[{"$nulls":4},{"v":1230,"d":"1,230"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03204753100884544,"d":"0.032"},{"v":0.06637921614301161,"d":"0.066"},{"v":1230,"d":"1,230"}]
[{"$nulls":4},{"v":1231,"d":"1,231"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":9.999621774960981E-3,"d":"0.010"},{"v":0.04539806770376994,"d":"0.045"},{"v":1231,"d":"1,231"}]
[{"$nulls":4},{"v":1232,"d":"1,232"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.004027788719400542,"d":"0.004"},{"v":0.03835947385356671,"d":"0.038"},{"v":1232,"d":"1,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":1233,"d":"1,233"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034342721849656435,"d":"0.034"},{"v":0.08047790296430657,"d":"0.080"},{"v":1233,"d":"1,233"}]
[{"$nulls":4},{"v":1234,"d":"1,234"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030659188079272582,"d":"0.031"},{"v":0.07605084941122824,"d":"0.076"},{"v":1234,"d":"1,234"}]
[{"$nulls":4},{"v":1235,"d":"1,235"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023118966246272892,"d":"0.023"},{"v":0.06931012667060393,"d":"0.069"},{"v":1235,"d":"1,235"}]
[{"$nulls":4},{"v":1236,"d":"1,236"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01759536870159847,"d":"0.018"},{"v":0.06298703003355412,"d":"0.063"},{"v":1236,"d":"1,236"}]
[{"$nulls":4},{"v":1237,"d":"1,237"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04689945794274074,"d":"0.047"},{"v":0.09324593800909625,"d":"0.093"},{"v":1237,"d":"1,237"}]
[{"$nulls":4},{"v":1238,"d":"1,238"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.044316009376946894,"d":"0.044"},{"v":0.08970767070890255,"d":"0.090"},{"v":1238,"d":"1,238"}]
[{"$nulls":4},{"v":1239,"d":"1,239"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03220587218319575,"d":"0.032"},{"v":0.07860649617202954,"d":"0.079"},{"v":1239,"d":"1,239"}]
[{"$nulls":4},{"v":1240,"d":"1,240"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027099283024505233,"d":"0.027"},{"v":0.07249094435646088,"d":"0.072"},{"v":1240,"d":"1,240"}]
[{"$nulls":4},{"v":1241,"d":"1,241"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021505597235180047,"d":"0.022"},{"v":0.09160266827979965,"d":"0.092"},{"v":1241,"d":"1,241"}]
[{"$nulls":4},{"v":1242,"d":"1,242"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01725323412791752,"d":"0.017"},{"v":0.08660678538984265,"d":"0.087"},{"v":1242,"d":"1,242"}]
[{"$nulls":4},{"v":1243,"d":"1,243"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010281841631796509,"d":"0.010"},{"v":0.08043489198609702,"d":"0.080"},{"v":1243,"d":"1,243"}]
[{"$nulls":4},{"v":1244,"d":"1,244"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.004189414750243417,"d":"0.004"},{"v":0.07354296601216853,"d":"0.074"},{"v":1244,"d":"1,244"}]
[{"$nulls":4},{"v":1245,"d":"1,245"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03406233332826435,"d":"0.034"},{"v":0.10437070332458935,"d":"0.104"},{"v":1245,"d":"1,245"}]
[{"$nulls":4},{"v":1246,"d":"1,246"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030910055425591835,"d":"0.031"},{"v":0.10026360668751695,"d":"0.100"},{"v":1246,"d":"1,246"}]
[{"$nulls":4},{"v":1247,"d":"1,247"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01936874756871937,"d":"0.019"},{"v":0.08973126148752263,"d":"0.090"},{"v":1247,"d":"1,247"}]
[{"$nulls":4},{"v":1248,"d":"1,248"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013693329073150177,"d":"0.014"},{"v":0.0830468803350753,"d":"0.083"},{"v":1248,"d":"1,248"}]
[{"$nulls":4},{"v":1249,"d":"1,249"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03401358964313682,"d":"0.034"},{"v":0.05436231432244741,"d":"0.054"},{"v":1249,"d":"1,249"}]
[{"$nulls":4},{"v":1250,"d":"1,250"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03022391804537646,"d":"0.030"},{"v":0.049856518469625404,"d":"0.050"},{"v":1250,"d":"1,250"}]
[{"$nulls":4},{"v":1251,"d":"1,251"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.013224007572306545,"d":"0.013"},{"v":0.033634726415176404,"d":"0.034"},{"v":1251,"d":"1,251"}]
[{"$nulls":4},{"v":1252,"d":"1,252"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007290666286770501,"d":"0.007"},{"v":0.026923266711019436,"d":"0.027"},{"v":1252,"d":"1,252"}]
[{"$nulls":4},{"v":1253,"d":"1,253"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.049125269430700245,"d":"0.049"},{"v":0.06970799667000296,"d":"0.070"},{"v":1253,"d":"1,253"}]
[{"$nulls":4},{"v":1254,"d":"1,254"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0465538847766557,"d":"0.047"},{"v":0.06618648520090464,"d":"0.066"},{"v":1254,"d":"1,254"}]
[{"$nulls":4},{"v":1255,"d":"1,255"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02183548449740655,"d":"0.022"},{"v":0.042478173304742003,"d":"0.042"},{"v":1255,"d":"1,255"}]
[{"$nulls":4},{"v":1256,"d":"1,256"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01633029483829978,"d":"0.016"},{"v":0.035962895262548714,"d":"0.036"},{"v":1256,"d":"1,256"}]
[{"$nulls":4},{"v":1257,"d":"1,257"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0203459295120613,"d":"0.020"},{"v":0.05522351926939425,"d":"0.055"},{"v":1257,"d":"1,257"}]
[{"$nulls":4},{"v":1258,"d":"1,258"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.015876932407562206,"d":"0.016"},{"v":0.0500383979098335,"d":"0.050"},{"v":1258,"d":"1,258"}]
[{"$nulls":4},{"v":1259,"d":"1,259"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-4.4365255876897158E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.034495931362123235,"d":"0.034"},{"v":1259,"d":"1,259"}]
[{"$nulls":4},{"v":1260,"d":"1,260"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.007056319351043756,"d":"-0.007"},{"v":0.027105146151227534,"d":"0.027"},{"v":1260,"d":"1,260"}]
[{"$nulls":4},{"v":1261,"d":"1,261"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03545760929962472,"d":"0.035"},{"v":0.0705692016169498,"d":"0.071"},{"v":1261,"d":"1,261"}]
[{"$nulls":4},{"v":1262,"d":"1,262"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.032206899138841456,"d":"0.032"},{"v":0.06636836464111275,"d":"0.066"},{"v":1262,"d":"1,262"}]
[{"$nulls":4},{"v":1263,"d":"1,263"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00816782436633103,"d":"0.008"},{"v":0.04333937825168884,"d":"0.043"},{"v":1263,"d":"1,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":1264,"d":"1,264"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.9833092004855227E-3,"d":"0.002"},{"v":0.036144774702756816,"d":"0.036"},{"v":1264,"d":"1,264"}]
[{"$nulls":4},{"v":1265,"d":"1,265"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03531012842088291,"d":"0.035"},{"v":0.08114076028858362,"d":"0.081"},{"v":1265,"d":"1,265"}]
[{"$nulls":4},{"v":1266,"d":"1,266"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031669065929701014,"d":"0.032"},{"v":0.07677734694333851,"d":"0.077"},{"v":1266,"d":"1,266"}]
[{"$nulls":4},{"v":1267,"d":"1,267"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02158080911388464,"d":"0.022"},{"v":0.06746791059150657,"d":"0.067"},{"v":1267,"d":"1,267"}]
[{"$nulls":4},{"v":1268,"d":"1,268"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016056243989842352,"d":"0.016"},{"v":0.06116452500347985,"d":"0.061"},{"v":1268,"d":"1,268"}]
[{"$nulls":4},{"v":1269,"d":"1,269"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05101293328965005,"d":"0.051"},{"v":0.09705671479152066,"d":"0.097"},{"v":1269,"d":"1,269"}]
[{"$nulls":4},{"v":1270,"d":"1,270"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04848159120655144,"d":"0.048"},{"v":0.09358987222018893,"d":"0.094"},{"v":1270,"d":"1,270"}]
[{"$nulls":4},{"v":1271,"d":"1,271"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033018140198363924,"d":"0.033"},{"v":0.0791165398475354,"d":"0.079"},{"v":1271,"d":"1,271"}]
[{"$nulls":4},{"v":1272,"d":"1,272"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027905550222142052,"d":"0.028"},{"v":0.07301383123577956,"d":"0.073"},{"v":1272,"d":"1,272"}]
[{"$nulls":4},{"v":1273,"d":"1,273"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021856502876479892,"d":"0.022"},{"v":0.09149943050207955,"d":"0.091"},{"v":1273,"d":"1,273"}]
[{"$nulls":4},{"v":1274,"d":"1,274"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01762888899078071,"d":"0.018"},{"v":0.08654946576231715,"d":"0.087"},{"v":1274,"d":"1,274"}]
[{"$nulls":4},{"v":1275,"d":"1,275"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008127183569481625,"d":"0.008"},{"v":0.07782658080500252,"d":"0.078"},{"v":1275,"d":"1,275"}]
[{"$nulls":4},{"v":1276,"d":"1,276"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.0160670509220503E-3,"d":"0.002"},{"v":0.07093664382245851,"d":"0.071"},{"v":1276,"d":"1,276"}]
[{"$nulls":4},{"v":1277,"d":"1,277"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03755930774524703,"d":"0.038"},{"v":0.10741538500501659,"d":"0.107"},{"v":1277,"d":"1,277"}]
[{"$nulls":4},{"v":1278,"d":"1,278"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.034441414267631136,"d":"0.034"},{"v":0.10336199103916759,"d":"0.103"},{"v":1278,"d":"1,278"}]
[{"$nulls":4},{"v":1279,"d":"1,279"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01956451465396091,"d":"0.020"},{"v":0.08947521006103135,"d":"0.089"},{"v":1279,"d":"1,279"}]
[{"$nulls":4},{"v":1280,"d":"1,280"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013865373283221754,"d":"0.014"},{"v":0.0827859500547582,"d":"0.083"},{"v":1280,"d":"1,280"}]
[{"$nulls":4},{"v":1281,"d":"1,281"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023963835465358786,"d":"0.024"},{"v":0.054111363127620264,"d":"0.054"},{"v":1281,"d":"1,281"}]
[{"$nulls":4},{"v":1282,"d":"1,282"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1303,\"-\",G1303,\"-\",H1303,\"-\",I1303,\"-\",J1303,\"-\",K1303,\"-\",L1303,\"-\",M1303,\"-\",N1303,\"-\",O1303,\"-\",P1303,\"-\",Q1303,\"-\",R1303)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.02001905101607113,"d":"0.020"},{"v":0.04903825568983197,"d":"0.049"},{"$f":"E1303","v":{"v":1282,"d":"1,282"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1303","v":{"v":1283,"d":"1,283"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02032430962494044,"d":"0.020"},{"v":0.050533559499443166,"d":"0.051"},{"v":1283,"d":"1,283"}]
[{"$nulls":4},{"v":1284,"d":"1,284"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014291567122648358,"d":"0.014"},{"v":0.0433107717964092,"d":"0.043"},{"v":1284,"d":"1,284"}]
[{"$nulls":4},{"v":1285,"d":"1,285"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02937431766237175,"d":"0.029"},{"v":0.059754821379855334,"d":"0.060"},{"v":1285,"d":"1,285"}]
[{"$nulls":4},{"v":1286,"d":"1,286"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026642475867579226,"d":"0.027"},{"v":0.05566168054134007,"d":"0.056"},{"v":1286,"d":"1,286"}]
[{"$nulls":4},{"v":1287,"d":"1,287"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024686008497588896,"d":"0.025"},{"v":0.05512621074822386,"d":"0.055"},{"v":1287,"d":"1,287"}]
[{"$nulls":4},{"v":1288,"d":"1,288"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01909426044678141,"d":"0.019"},{"v":0.04811346512054225,"d":"0.048"},{"v":1288,"d":"1,288"}]
[{"$nulls":4},{"v":1289,"d":"1,289"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05786434904484603,"d":"0.058"},{"v":0.11447537922851568,"d":"0.114"},{"v":1289,"d":"1,289"}]
[{"$nulls":4},{"v":1290,"d":"1,290"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052650311877430966,"d":"0.053"},{"v":0.1085014434553113,"d":"0.109"},{"v":1290,"d":"1,290"}]
[{"$nulls":4},{"v":1291,"d":"1,291"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05422482320442768,"d":"0.054"},{"v":0.11089757560033857,"d":"0.111"},{"v":1291,"d":"1,291"}]
[{"$nulls":4},{"v":1292,"d":"1,292"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0469228279840082,"d":"0.047"},{"v":0.10277395956188853,"d":"0.103"},{"v":1292,"d":"1,292"}]
[{"$nulls":4},{"v":1293,"d":"1,293"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.063274831241859,"d":"0.063"},{"v":0.12011883748075075,"d":"0.120"},{"v":1293,"d":"1,293"}]
[{"$nulls":4},{"v":1294,"d":"1,294"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05927373672893906,"d":"0.059"},{"v":0.11512486830681941,"d":"0.115"},{"v":1294,"d":"1,294"}]
[{"$nulls":4},{"v":1295,"d":"1,295"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058586522077076146,"d":"0.059"},{"v":0.11549022684911928,"d":"0.115"},{"v":1295,"d":"1,295"}]
[{"$nulls":4},{"v":1296,"d":"1,296"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05172552130814125,"d":"0.052"},{"v":0.10757665288602158,"d":"0.108"},{"v":1296,"d":"1,296"}]
[{"$nulls":4},{"v":1297,"d":"1,297"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034629683096785796,"d":"0.035"},{"v":0.09108041293384544,"d":"0.091"},{"v":1297,"d":"1,297"}]
[{"$nulls":4},{"v":1298,"d":"1,298"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030884920197827893,"d":"0.031"},{"v":0.08626438227253914,"d":"0.086"},{"v":1298,"d":"1,298"}]
[{"$nulls":4},{"v":1299,"d":"1,299"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.032533080003471264,"d":"0.033"},{"v":0.08904269803526912,"d":"0.089"},{"v":1299,"d":"1,299"}]
[{"$nulls":4},{"v":1300,"d":"1,300"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026789239426375795,"d":"0.027"},{"v":0.08216870150108706,"d":"0.082"},{"v":1300,"d":"1,300"}]
[{"$nulls":4},{"v":1301,"d":"1,301"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03779895021948481,"d":"0.038"},{"v":0.09447195885717509,"d":"0.094"},{"v":1301,"d":"1,301"}]
[{"$nulls":4},{"v":1302,"d":"1,302"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03521143688515662,"d":"0.035"},{"v":0.09059089895986787,"d":"0.091"},{"v":1302,"d":"1,302"}]
[{"$nulls":4},{"v":1303,"d":"1,303"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03513908130673805,"d":"0.035"},{"v":0.09186904737868332,"d":"0.092"},{"v":1303,"d":"1,303"}]
[{"$nulls":4},{"v":1304,"d":"1,304"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029813764655429086,"d":"0.030"},{"v":0.08519322673014035,"d":"0.085"},{"v":1304,"d":"1,304"}]
[{"$nulls":4},{"v":1305,"d":"1,305"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08698683023904619,"d":"0.087"},{"v":0.1928105236087837,"d":"0.193"},{"v":1305,"d":"1,305"}]
[{"$nulls":4},{"v":1306,"d":"1,306"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08202477533927359,"d":"0.082"},{"v":0.18713054275761523,"d":"0.187"},{"v":1306,"d":"1,306"}]
[{"$nulls":4},{"v":1307,"d":"1,307"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08489022714573168,"d":"0.085"},{"v":0.19077280871020735,"d":"0.191"},{"v":1307,"d":"1,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":1308,"d":"1,308"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07792909456782149,"d":"0.078"},{"v":0.18303486198616312,"d":"0.183"},{"v":1308,"d":"1,308"}]
[{"$nulls":4},{"v":1309,"d":"1,309"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09015609736174522,"d":"0.090"},{"v":0.19620206953211333,"d":"0.196"},{"v":1309,"d":"1,309"}]
[{"$nulls":4},{"v":1310,"d":"1,310"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08635129202660231,"d":"0.086"},{"v":0.19145705944494396,"d":"0.191"},{"v":1310,"d":"1,310"}]
[{"$nulls":4},{"v":1311,"d":"1,311"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08749622844899846,"d":"0.087"},{"v":0.19359915805362157,"d":"0.194"},{"v":1311,"d":"1,311"}]
[{"$nulls":4},{"v":1312,"d":"1,312"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08095361979687479,"d":"0.081"},{"v":0.18605938721521642,"d":"0.186"},{"v":1312,"d":"1,312"}]
[{"$nulls":4},{"v":1313,"d":"1,313"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02680785262859186,"d":"0.027"},{"v":0.05618960415554063,"d":"0.056"},{"v":1313,"d":"1,313"}]
[{"$nulls":4},{"v":1314,"d":"1,314"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02285439706731677,"d":"0.023"},{"v":0.05110626258936453,"d":"0.051"},{"v":1314,"d":"1,314"}]
[{"$nulls":4},{"v":1315,"d":"1,315"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.017910727576960436,"d":"0.018"},{"v":0.04735260721950065,"d":"0.047"},{"v":1315,"d":"1,315"}]
[{"$nulls":4},{"v":1316,"d":"1,316"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011964137300993667,"d":"0.012"},{"v":0.040216002823041434,"d":"0.040"},{"v":1316,"d":"1,316"}]
[{"$nulls":4},{"v":1317,"d":"1,317"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.038203114855550946,"d":"0.038"},{"v":0.0678118253761871,"d":"0.068"},{"v":1317,"d":"1,317"}]
[{"$nulls":4},{"v":1318,"d":"1,318"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03543127533632908,"d":"0.035"},{"v":0.06368314085837685,"d":"0.064"},{"v":1318,"d":"1,318"}]
[{"$nulls":4},{"v":1319,"d":"1,319"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026583053913199668,"d":"0.027"},{"v":0.05624992113580132,"d":"0.056"},{"v":1319,"d":"1,319"}]
[{"$nulls":4},{"v":1320,"d":"1,320"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021079069684724935,"d":"0.021"},{"v":0.0493309352067727,"d":"0.049"},{"v":1320,"d":"1,320"}]
[{"$nulls":4},{"v":1321,"d":"1,321"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0583212297348788,"d":"0.058"},{"v":0.11468356489907038,"d":"0.115"},{"v":1321,"d":"1,321"}]
[{"$nulls":4},{"v":1322,"d":"1,322"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.053168269553066236,"d":"0.053"},{"v":0.10874889740291174,"d":"0.109"},{"v":1322,"d":"1,322"}]
[{"$nulls":4},{"v":1323,"d":"1,323"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04942410468324737,"d":"0.049"},{"v":0.1058465679630304,"d":"0.106"},{"v":1323,"d":"1,323"}]
[{"$nulls":4},{"v":1324,"d":"1,324"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.042278009786743134,"d":"0.042"},{"v":0.09785863763658866,"d":"0.098"},{"v":1324,"d":"1,324"}]
[{"$nulls":4},{"v":1325,"d":"1,325"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06971649196183788,"d":"0.070"},{"v":0.12630578611971685,"d":"0.126"},{"v":1325,"d":"1,325"}]
[{"$nulls":4},{"v":1326,"d":"1,326"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06574514782207856,"d":"0.066"},{"v":0.12132577567192407,"d":"0.121"},{"v":1326,"d":"1,326"}]
[{"$nulls":4},{"v":1327,"d":"1,327"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0580964310194866,"d":"0.058"},{"v":0.11474388187933109,"d":"0.115"},{"v":1327,"d":"1,327"}]
[{"$nulls":4},{"v":1328,"d":"1,328"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0513929421704744,"d":"0.051"},{"v":0.10697357002031993,"d":"0.107"},{"v":1328,"d":"1,328"}]
[{"$nulls":4},{"v":1329,"d":"1,329"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03602184045582131,"d":"0.036"},{"v":0.09189176509098364,"d":"0.092"},{"v":1329,"d":"1,329"}]
[{"$nulls":4},{"v":1330,"d":"1,330"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03227182625367289,"d":"0.032"},{"v":0.08706975404357288,"d":"0.087"},{"v":1330,"d":"1,330"}]
[{"$nulls":4},{"v":1331,"d":"1,331"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03126917125040324,"d":"0.031"},{"v":0.08719660849242172,"d":"0.087"},{"v":1331,"d":"1,331"}]
[{"$nulls":4},{"v":1332,"d":"1,332"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02560107950367276,"d":"0.026"},{"v":0.08039900729357274,"d":"0.080"},{"v":1332,"d":"1,332"}]
[{"$nulls":4},{"v":1333,"d":"1,333"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04189719662940866,"d":"0.042"},{"v":0.09798420778471247,"d":"0.098"},{"v":1333,"d":"1,333"}]
[{"$nulls":4},{"v":1334,"d":"1,334"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03927739943494582,"d":"0.039"},{"v":0.0940753272248458,"d":"0.094"},{"v":1334,"d":"1,334"}]
[{"$nulls":4},{"v":1335,"d":"1,335"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03573450328599879,"d":"0.036"},{"v":0.09187714138891756,"d":"0.092"},{"v":1335,"d":"1,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":1336,"d":"1,336"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030486063758836713,"d":"0.030"},{"v":0.0852839915487367,"d":"0.085"},{"v":1336,"d":"1,336"}]
[{"$nulls":4},{"v":1337,"d":"1,337"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08699237102524492,"d":"0.087"},{"v":0.19232505902723648,"d":"0.192"},{"v":1337,"d":"1,337"}]
[{"$nulls":4},{"v":1338,"d":"1,338"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08208450620044369,"d":"0.082"},{"v":0.18668128519439425,"d":"0.187"},{"v":1338,"d":"1,338"}]
[{"$nulls":4},{"v":1339,"d":"1,339"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08223970181982684,"d":"0.082"},{"v":0.18762990242867453,"d":"0.188"},{"v":1339,"d":"1,339"}]
[{"$nulls":4},{"v":1340,"d":"1,340"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07541375945044355,"d":"0.075"},{"v":0.18001053844439416,"d":"0.180"},{"v":1340,"d":"1,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":1341,"d":"1,341"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09286772719883227,"d":"0.093"},{"v":0.1984175017209653,"d":"0.198"},{"v":1341,"d":"1,341"}]
[{"$nulls":4},{"v":1342,"d":"1,342"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08909007938171662,"d":"0.089"},{"v":0.19368685837566724,"d":"0.194"},{"v":1342,"d":"1,342"}]
[{"$nulls":4},{"v":1343,"d":"1,343"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08670503385542239,"d":"0.087"},{"v":0.1923104353251704,"d":"0.192"},{"v":1343,"d":"1,343"}]
[{"$nulls":4},{"v":1344,"d":"1,344"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08029874370560751,"d":"0.080"},{"v":0.1848955226995581,"d":"0.185"},{"v":1344,"d":"1,344"}]
[{"$nulls":4},{"v":1345,"d":"1,345"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0296420445071528,"d":"0.030"},{"v":0.05825120616034781,"d":"0.058"},{"v":1345,"d":"1,345"}]
[{"$nulls":4},{"v":1346,"d":"1,346"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1367,\"-\",G1367,\"-\",H1367,\"-\",I1367,\"-\",J1367,\"-\",K1367,\"-\",L1367,\"-\",M1367,\"-\",N1367,\"-\",O1367,\"-\",P1367,\"-\",Q1367,\"-\",R1367)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.025698004485321054,"d":"0.026"},{"v":0.05318029505443572,"d":"0.053"},{"$f":"E1367","v":{"v":1346,"d":"1,346"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1367","v":{"v":1347,"d":"1,347"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015527236776852044,"d":"0.016"},{"v":0.04419577231173576,"d":"0.044"},{"v":1347,"d":"1,347"}]
[{"$nulls":4},{"v":1348,"d":"1,348"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00962992603149657,"d":"0.010"},{"v":0.03711221660061123,"d":"0.037"},{"v":1348,"d":"1,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":1349,"d":"1,349"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04702292870130643,"d":"0.047"},{"v":0.07585620242431827,"d":"0.076"},{"v":1349,"d":"1,349"}]
[{"$nulls":4},{"v":1350,"d":"1,350"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04424568278889019,"d":"0.044"},{"v":0.07172797335800486,"d":"0.072"},{"v":1350,"d":"1,350"}]
[{"$nulls":4},{"v":1351,"d":"1,351"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02852519401469158,"d":"0.029"},{"v":0.05741589493474661,"d":"0.057"},{"v":1351,"d":"1,351"}]
[{"$nulls":4},{"v":1352,"d":"1,352"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023069662074623905,"d":"0.023"},{"v":0.05055195264373857,"d":"0.051"},{"v":1352,"d":"1,352"}]
[{"$nulls":4},{"v":1353,"d":"1,353"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05880280057960876,"d":"0.059"},{"v":0.11489909591594229,"d":"0.115"},{"v":1353,"d":"1,353"}]
[{"$nulls":4},{"v":1354,"d":"1,354"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.053687736405446274,"d":"0.054"},{"v":0.10899707235873486,"d":"0.109"},{"v":1354,"d":"1,354"}]
[{"$nulls":4},{"v":1355,"d":"1,355"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04468799284930801,"d":"0.045"},{"v":0.10084366206733025,"d":"0.101"},{"v":1355,"d":"1,355"}]
[{"$nulls":4},{"v":1356,"d":"1,356"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03761965795162178,"d":"0.038"},{"v":0.09292899390491037,"d":"0.093"},{"v":1356,"d":"1,356"}]
[{"$nulls":4},{"v":1357,"d":"1,357"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07618368477376239,"d":"0.076"},{"v":0.13250409217991274,"d":"0.133"},{"v":1357,"d":"1,357"}]
[{"$nulls":4},{"v":1358,"d":"1,358"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0722354147090154,"d":"0.072"},{"v":0.127544750662304,"d":"0.128"},{"v":1358,"d":"1,358"}]
[{"$nulls":4},{"v":1359,"d":"1,359"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.057685950087147546,"d":"0.058"},{"v":0.11406378469034108,"d":"0.114"},{"v":1359,"d":"1,359"}]
[{"$nulls":4},{"v":1360,"d":"1,360"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05105939399474912,"d":"0.051"},{"v":0.10636872994803771,"d":"0.106"},{"v":1360,"d":"1,360"}]
[{"$nulls":4},{"v":1361,"d":"1,361"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03772099294833213,"d":"0.038"},{"v":0.09287060878236827,"d":"0.093"},{"v":1361,"d":"1,361"}]
[{"$nulls":4},{"v":1362,"d":"1,362"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0339815533653974,"d":"0.034"},{"v":0.08806258693672438,"d":"0.088"},{"v":1362,"d":"1,362"}]
[{"$nulls":4},{"v":1363,"d":"1,363"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029746014223651848,"d":"0.030"},{"v":0.08495224180102784,"d":"0.085"},{"v":1363,"d":"1,363"}]
[{"$nulls":4},{"v":1364,"d":"1,364"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.024136359363221577,"d":"0.024"},{"v":0.07821739293454856,"d":"0.078"},{"v":1364,"d":"1,364"}]
[{"$nulls":4},{"v":1365,"d":"1,365"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04691669552685521,"d":"0.047"},{"v":0.10227999749046505,"d":"0.102"},{"v":1365,"d":"1,365"}]
[{"$nulls":4},{"v":1366,"d":"1,366"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.044289769506684874,"d":"0.044"},{"v":0.09837080307801185,"d":"0.098"},{"v":1366,"d":"1,366"}]
[{"$nulls":4},{"v":1367,"d":"1,367"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.036505761280244034,"d":"0.037"},{"v":0.0919238188644613,"d":"0.092"},{"v":1367,"d":"1,367"}]
[{"$nulls":4},{"v":1368,"d":"1,368"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03131484952946613,"d":"0.031"},{"v":0.08539588310079312,"d":"0.085"},{"v":1368,"d":"1,368"}]
[{"$nulls":4},{"v":1369,"d":"1,369"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0870211886109832,"d":"0.087"},{"v":0.19173293902726662,"d":"0.192"},{"v":1369,"d":"1,369"}]
[{"$nulls":4},{"v":1370,"d":"1,370"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08215814022368467,"d":"0.082"},{"v":0.1861274568851522,"d":"0.186"},{"v":1370,"d":"1,370"}]
[{"$nulls":4},{"v":1371,"d":"1,371"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07904620988630293,"d":"0.079"},{"v":0.18381457204592616,"d":"0.184"},{"v":1371,"d":"1,371"}]
[{"$nulls":4},{"v":1372,"d":"1,372"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07231294622150884,"d":"0.072"},{"v":0.17628226288297638,"d":"0.176"},{"v":1372,"d":"1,372"}]
[{"$nulls":4},{"v":1373,"d":"1,373"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09621689118950628,"d":"0.096"},{"v":0.2011423277353634,"d":"0.201"},{"v":1373,"d":"1,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":1374,"d":"1,374"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09246635636497214,"d":"0.092"},{"v":0.1964356730264397,"d":"0.196"},{"v":1374,"d":"1,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":1375,"d":"1,375"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08580595694289511,"d":"0.086"},{"v":0.1907861491093596,"d":"0.191"},{"v":1375,"d":"1,375"}]
[{"$nulls":4},{"v":1376,"d":"1,376"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0794914363877534,"d":"0.079"},{"v":0.18346075304922094,"d":"0.183"},{"v":1376,"d":"1,376"}]
[{"$nulls":4},{"v":1377,"d":"1,377"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034980669762562644,"d":"0.035"},{"v":0.06281374604947286,"d":"0.063"},{"v":1377,"d":"1,377"}]
[{"$nulls":4},{"v":1378,"d":"1,378"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03105098040165611,"d":"0.031"},{"v":0.05776145100485121,"d":"0.058"},{"v":1378,"d":"1,378"}]
[{"$nulls":4},{"v":1379,"d":"1,379"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01564792506749615,"d":"0.016"},{"v":0.04353984763198482,"d":"0.044"},{"v":1379,"d":"1,379"}]
[{"$nulls":4},{"v":1380,"d":"1,380"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009789978467547257,"d":"0.010"},{"v":0.03650044907074235,"d":"0.037"},{"v":1380,"d":"1,380"}]
[{"$nulls":4},{"v":1381,"d":"1,381"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04859061414380886,"d":"0.049"},{"v":0.07664581101125086,"d":"0.077"},{"v":1381,"d":"1,381"}]
[{"$nulls":4},{"v":1382,"d":"1,382"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04581735060662645,"d":"0.046"},{"v":0.07252782120982156,"d":"0.073"},{"v":1382,"d":"1,382"}]
[{"$nulls":4},{"v":1383,"d":"1,383"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023215267873914407,"d":"0.023"},{"v":0.05132738163278474,"d":"0.051"},{"v":1383,"d":"1,383"}]
[{"$nulls":4},{"v":1384,"d":"1,384"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.017797608317181548,"d":"0.018"},{"v":0.044508078920376636,"d":"0.045"},{"v":1384,"d":"1,384"}]
[{"$nulls":4},{"v":1385,"d":"1,385"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06179317876389319,"d":"0.062"},{"v":0.11761815472743754,"d":"0.118"},{"v":1385,"d":"1,385"}]
[{"$nulls":4},{"v":1386,"d":"1,386"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05670979174631875,"d":"0.057"},{"v":0.11174704438718044,"d":"0.112"},{"v":1386,"d":"1,386"}]
[{"$nulls":4},{"v":1387,"d":"1,387"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04246043406882669,"d":"0.042"},{"v":0.0983442563099495,"d":"0.098"},{"v":1387,"d":"1,387"}]
[{"$nulls":4},{"v":1388,"d":"1,388"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03544878981220989,"d":"0.035"},{"v":0.0904860424530716,"d":"0.090"},{"v":1388,"d":"1,388"}]
[{"$nulls":4},{"v":1389,"d":"1,389"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0754031231451394,"d":"0.075"},{"v":0.13145021968921553,"d":"0.131"},{"v":1389,"d":"1,389"}]
[{"$nulls":4},{"v":1390,"d":"1,390"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0714761619512891,"d":"0.071"},{"v":0.1265134145921508,"d":"0.127"},{"v":1390,"d":"1,390"}]
[{"$nulls":4},{"v":1391,"d":"1,391"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05002777687524494,"d":"0.050"},{"v":0.10613179031074943,"d":"0.106"},{"v":1391,"d":"1,391"}]
[{"$nulls":4},{"v":1392,"d":"1,392"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04345641966184419,"d":"0.043"},{"v":0.09849367230270588,"d":"0.098"},{"v":1392,"d":"1,392"}]
[{"$nulls":4},{"v":1393,"d":"1,393"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.039437766372611774,"d":"0.039"},{"v":0.09385552442612798,"d":"0.094"},{"v":1393,"d":"1,393"}]
[{"$nulls":4},{"v":1394,"d":"1,394"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03571507439435836,"d":"0.036"},{"v":0.08906923687911567,"d":"0.089"},{"v":1394,"d":"1,394"}]
[{"$nulls":4},{"v":1395,"d":"1,395"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028214010769228248,"d":"0.028"},{"v":0.08268774813242534,"d":"0.083"},{"v":1395,"d":"1,395"}]
[{"$nulls":4},{"v":1396,"d":"1,396"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02265125501668425,"d":"0.023"},{"v":0.07600541750144156,"d":"0.076"},{"v":1396,"d":"1,396"}]
[{"$nulls":4},{"v":1397,"d":"1,397"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.051994502465696084,"d":"0.052"},{"v":0.10662355947091766,"d":"0.107"},{"v":1397,"d":"1,397"}]
[{"$nulls":4},{"v":1398,"d":"1,398"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04937189569203268,"d":"0.049"},{"v":0.10272605817678998,"d":"0.103"},{"v":1398,"d":"1,398"}]
[{"$nulls":4},{"v":1399,"d":"1,399"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.037300916706151106,"d":"0.037"},{"v":0.09198411763385095,"d":"0.092"},{"v":1399,"d":"1,399"}]
[{"$nulls":4},{"v":1400,"d":"1,400"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03215516933959101,"d":"0.032"},{"v":0.08550933182434832,"d":"0.086"},{"v":1400,"d":"1,400"}]
[{"$nulls":4},{"v":1401,"d":"1,401"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08705817874590457,"d":"0.087"},{"v":0.19113482059457756,"d":"0.191"},{"v":1401,"d":"1,401"}]
[{"$nulls":4},{"v":1402,"d":"1,402"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08223279899633902,"d":"0.082"},{"v":0.18556592106231748,"d":"0.186"},{"v":1402,"d":"1,402"}]
[{"$nulls":4},{"v":1403,"d":"1,403"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07583442314252103,"d":"0.076"},{"v":0.17996704430087493,"d":"0.180"},{"v":1403,"d":"1,403"}]
[{"$nulls":4},{"v":1404,"d":"1,404"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06916897961866492,"d":"0.069"},{"v":0.1725021016846434,"d":"0.173"},{"v":1404,"d":"1,404"}]
[{"$nulls":4},{"v":1405,"d":"1,405"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09961491483898888,"d":"0.100"},{"v":0.20390285563936728,"d":"0.204"},{"v":1405,"d":"1,405"}]
[{"$nulls":4},{"v":1406,"d":"1,406"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09588962029401334,"d":"0.096"},{"v":0.1992227423599918,"d":"0.199"},{"v":1406,"d":"1,406"}]
[{"$nulls":4},{"v":1407,"d":"1,407"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08492132907944391,"d":"0.085"},{"v":0.18926341380230052,"d":"0.189"},{"v":1407,"d":"1,407"}]
[{"$nulls":4},{"v":1408,"d":"1,408"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07867289394157168,"d":"0.079"},{"v":0.18200601600755015,"d":"0.182"},{"v":1408,"d":"1,408"}]
[{"$nulls":4},{"v":1409,"d":"1,409"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03447673196698332,"d":"0.034"},{"v":0.06151149877523591,"d":"0.062"},{"v":1409,"d":"1,409"}]
[{"$nulls":4},{"v":1410,"d":"1,410"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1431,\"-\",G1431,\"-\",H1431,\"-\",I1431,\"-\",J1431,\"-\",K1431,\"-\",L1431,\"-\",M1431,\"-\",N1431,\"-\",O1431,\"-\",P1431,\"-\",Q1431,\"-\",R1431)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.030640295605735293,"d":"0.031"},{"v":0.05657668704867912,"d":"0.057"},{"$f":"E1431","v":{"v":1410,"d":"1,410"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1431","v":{"v":1411,"d":"1,411"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.013687149896153052,"d":"0.014"},{"v":0.040783910867964894,"d":"0.041"},{"v":1411,"d":"1,411"}]
[{"$nulls":4},{"v":1412,"d":"1,412"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007707043847129329,"d":"0.008"},{"v":0.03364343529007315,"d":"0.034"},{"v":1412,"d":"1,412"}]
[{"$nulls":4},{"v":1413,"d":"1,413"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04958841175454674,"d":"0.050"},{"v":0.07685718112279147,"d":"0.077"},{"v":1413,"d":"1,413"}]
[{"$nulls":4},{"v":1414,"d":"1,414"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04697026233701454,"d":"0.047"},{"v":0.07290665377995836,"d":"0.073"},{"v":1414,"d":"1,414"}]
[{"$nulls":4},{"v":1415,"d":"1,415"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022298626821253054,"d":"0.022"},{"v":0.0496273577575305,"d":"0.050"},{"v":1415,"d":"1,415"}]
[{"$nulls":4},{"v":1416,"d":"1,416"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016746672398658607,"d":"0.017"},{"v":0.042683063841602434,"d":"0.043"},{"v":1416,"d":"1,416"}]
[{"$nulls":4},{"v":1417,"d":"1,417"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05911468684561442,"d":"0.059"},{"v":0.11459518401400848,"d":"0.115"},{"v":1417,"d":"1,417"}]
[{"$nulls":4},{"v":1418,"d":"1,418"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05396136353698837,"d":"0.054"},{"v":0.10872573645032076,"d":"0.109"},{"v":1418,"d":"1,418"}]
[{"$nulls":4},{"v":1419,"d":"1,419"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03832510477478415,"d":"0.038"},{"v":0.09386759610673746,"d":"0.094"},{"v":1419,"d":"1,419"}]
[{"$nulls":4},{"v":1420,"d":"1,420"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0310281117783824,"d":"0.031"},{"v":0.0857924846917148,"d":"0.086"},{"v":1420,"d":"1,420"}]
[{"$nulls":4},{"v":1421,"d":"1,421"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07422636663317786,"d":"0.074"},{"v":0.12994086636156402,"d":"0.130"},{"v":1421,"d":"1,421"}]
[{"$nulls":4},{"v":1422,"d":"1,422"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0702913302682676,"d":"0.070"},{"v":0.1250557031816,"d":"0.125"},{"v":1422,"d":"1,422"}]
[{"$nulls":4},{"v":1423,"d":"1,423"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04693658169988415,"d":"0.047"},{"v":0.10271104299630307,"d":"0.103"},{"v":1423,"d":"1,423"}]
[{"$nulls":4},{"v":1424,"d":"1,424"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04006774032991168,"d":"0.040"},{"v":0.09483211324324407,"d":"0.095"},{"v":1424,"d":"1,424"}]
[{"$nulls":4},{"v":1425,"d":"1,425"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.040325407651198,"d":"0.040"},{"v":0.09399491268669226,"d":"0.094"},{"v":1425,"d":"1,425"}]
[{"$nulls":4},{"v":1426,"d":"1,426"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.036643966965813374,"d":"0.037"},{"v":0.08926107329897859,"d":"0.089"},{"v":1426,"d":"1,426"}]
[{"$nulls":4},{"v":1427,"d":"1,427"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02659608834419973,"d":"0.027"},{"v":0.08032206298961524,"d":"0.080"},{"v":1427,"d":"1,427"}]
[{"$nulls":4},{"v":1428,"d":"1,428"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02103114502595471,"d":"0.021"},{"v":0.07364825135911993,"d":"0.074"},{"v":1428,"d":"1,428"}]
[{"$nulls":4},{"v":1429,"d":"1,429"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05602821251996514,"d":"0.056"},{"v":0.1099108671896293,"d":"0.110"},{"v":1429,"d":"1,429"}]
[{"$nulls":4},{"v":1430,"d":"1,430"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0534564922426638,"d":"0.053"},{"v":0.10607359857582901,"d":"0.106"},{"v":1430,"d":"1,430"}]
[{"$nulls":4},{"v":1431,"d":"1,431"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.038033419428679015,"d":"0.038"},{"v":0.09197069224564405,"d":"0.092"},{"v":1431,"d":"1,431"}]
[{"$nulls":4},{"v":1432,"d":"1,432"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03288045125825441,"d":"0.033"},{"v":0.08549755759141964,"d":"0.085"},{"v":1432,"d":"1,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":1433,"d":"1,433"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08629806803971737,"d":"0.086"},{"v":0.1897084318766233,"d":"0.190"},{"v":1433,"d":"1,433"}]
[{"$nulls":4},{"v":1434,"d":"1,434"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0814795849972536,"d":"0.081"},{"v":0.18416759798009638,"d":"0.184"},{"v":1434,"d":"1,434"}]
[{"$nulls":4},{"v":1435,"d":"1,435"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07256874873271911,"d":"0.073"},{"v":0.17603558217954632,"d":"0.176"},{"v":1435,"d":"1,435"}]
[{"$nulls":4},{"v":1436,"d":"1,436"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06586676305739494,"d":"0.066"},{"v":0.1685547760402377,"d":"0.169"},{"v":1436,"d":"1,436"}]
[{"$nulls":4},{"v":1437,"d":"1,437"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10200087290848452,"d":"0.102"},{"v":0.20562438637956038,"d":"0.206"},{"v":1437,"d":"1,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":1438,"d":"1,438"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09829211027410403,"d":"0.098"},{"v":0.2009801232569468,"d":"0.201"},{"v":1438,"d":"1,438"}]
[{"$nulls":4},{"v":1439,"d":"1,439"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0840060798171984,"d":"0.084"},{"v":0.18768421143557512,"d":"0.188"},{"v":1439,"d":"1,439"}]
[{"$nulls":4},{"v":1440,"d":"1,440"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07771606928969464,"d":"0.078"},{"v":0.1804040822725374,"d":"0.180"},{"v":1440,"d":"1,440"}]
[{"$nulls":4},{"v":1441,"d":"1,441"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06417956003794092,"d":"0.064"},{"v":0.09363525614757695,"d":"0.094"},{"v":1441,"d":"1,441"}]
[{"$nulls":4},{"v":1442,"d":"1,442"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06023477558865327,"d":"0.060"},{"v":0.08856214870978867,"d":"0.089"},{"v":1442,"d":"1,442"}]
[{"$nulls":4},{"v":1443,"d":"1,443"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.060540034197522574,"d":"0.061"},{"v":0.09005745251939985,"d":"0.090"},{"v":1443,"d":"1,443"}]
[{"$nulls":4},{"v":1444,"d":"1,444"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0545072916952305,"d":"0.055"},{"v":0.08283466481636588,"d":"0.083"},{"v":1444,"d":"1,444"}]
[{"$nulls":4},{"v":1445,"d":"1,445"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06959004223495388,"d":"0.070"},{"v":0.09927871439981202,"d":"0.099"},{"v":1445,"d":"1,445"}]
[{"$nulls":4},{"v":1446,"d":"1,446"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06685820044016137,"d":"0.067"},{"v":0.09518557356129675,"d":"0.095"},{"v":1446,"d":"1,446"}]
[{"$nulls":4},{"v":1447,"d":"1,447"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06490173307017104,"d":"0.065"},{"v":0.09465010376818056,"d":"0.095"},{"v":1447,"d":"1,447"}]
[{"$nulls":4},{"v":1448,"d":"1,448"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.059309985019363555,"d":"0.059"},{"v":0.08763735814049894,"d":"0.088"},{"v":1448,"d":"1,448"}]
[{"$nulls":4},{"v":1449,"d":"1,449"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07887610598622649,"d":"0.079"},{"v":0.11447537922851568,"d":"0.114"},{"v":1449,"d":"1,449"}]
[{"$nulls":4},{"v":1450,"d":"1,450"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07366206881881143,"d":"0.074"},{"v":0.1085014434553113,"d":"0.109"},{"v":1450,"d":"1,450"}]
[{"$nulls":4},{"v":1451,"d":"1,451"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07523658014580814,"d":"0.075"},{"v":0.11089757560033857,"d":"0.111"},{"v":1451,"d":"1,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":1452,"d":"1,452"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06793458492538865,"d":"0.068"},{"v":0.10277395956188853,"d":"0.103"},{"v":1452,"d":"1,452"}]
[{"$nulls":4},{"v":1453,"d":"1,453"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08428658818323945,"d":"0.084"},{"v":0.12011883748075075,"d":"0.120"},{"v":1453,"d":"1,453"}]
[{"$nulls":4},{"v":1454,"d":"1,454"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08028549367031952,"d":"0.080"},{"v":0.11512486830681941,"d":"0.115"},{"v":1454,"d":"1,454"}]
[{"$nulls":4},{"v":1455,"d":"1,455"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07959827901845659,"d":"0.080"},{"v":0.11549022684911928,"d":"0.115"},{"v":1455,"d":"1,455"}]
[{"$nulls":4},{"v":1456,"d":"1,456"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0727372782495217,"d":"0.073"},{"v":0.10757665288602158,"d":"0.108"},{"v":1456,"d":"1,456"}]
[{"$nulls":4},{"v":1457,"d":"1,457"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10078098789424865,"d":"0.101"},{"v":0.15609371610650527,"d":"0.156"},{"v":1457,"d":"1,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":1458,"d":"1,458"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09703622499529074,"d":"0.097"},{"v":0.151277685445199,"d":"0.151"},{"v":1458,"d":"1,458"}]
[{"$nulls":4},{"v":1459,"d":"1,459"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09868438480093411,"d":"0.099"},{"v":0.15405600120792898,"d":"0.154"},{"v":1459,"d":"1,459"}]
[{"$nulls":4},{"v":1460,"d":"1,460"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09294054422383864,"d":"0.093"},{"v":0.1471820046737469,"d":"0.147"},{"v":1460,"d":"1,460"}]
[{"$nulls":4},{"v":1461,"d":"1,461"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10395025501694767,"d":"0.104"},{"v":0.15948526202983496,"d":"0.159"},{"v":1461,"d":"1,461"}]
[{"$nulls":4},{"v":1462,"d":"1,462"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10136274168261948,"d":"0.101"},{"v":0.1556042021325277,"d":"0.156"},{"v":1462,"d":"1,462"}]
[{"$nulls":4},{"v":1463,"d":"1,463"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1012903861042009,"d":"0.101"},{"v":0.15688235055134317,"d":"0.157"},{"v":1463,"d":"1,463"}]
[{"$nulls":4},{"v":1464,"d":"1,464"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09596506945289195,"d":"0.096"},{"v":0.1502065299028002,"d":"0.150"},{"v":1464,"d":"1,464"}]
[{"$nulls":4},{"v":1465,"d":"1,465"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1215493092825568,"d":"0.122"},{"v":0.1928105236087837,"d":"0.193"},{"v":1465,"d":"1,465"}]
[{"$nulls":4},{"v":1466,"d":"1,466"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1165872543827842,"d":"0.117"},{"v":0.18713054275761523,"d":"0.187"},{"v":1466,"d":"1,466"}]
[{"$nulls":4},{"v":1467,"d":"1,467"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11945270618924228,"d":"0.119"},{"v":0.19077280871020735,"d":"0.191"},{"v":1467,"d":"1,467"}]
[{"$nulls":4},{"v":1468,"d":"1,468"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1124915736113321,"d":"0.112"},{"v":0.18303486198616312,"d":"0.183"},{"v":1468,"d":"1,468"}]
[{"$nulls":4},{"v":1469,"d":"1,469"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12471857640525581,"d":"0.125"},{"v":0.19620206953211333,"d":"0.196"},{"v":1469,"d":"1,469"}]
[{"$nulls":4},{"v":1470,"d":"1,470"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12091377107011292,"d":"0.121"},{"v":0.19145705944494396,"d":"0.191"},{"v":1470,"d":"1,470"}]
[{"$nulls":4},{"v":1471,"d":"1,471"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12205870749250906,"d":"0.122"},{"v":0.19359915805362157,"d":"0.194"},{"v":1471,"d":"1,471"}]
[{"$nulls":4},{"v":1472,"d":"1,472"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11551609884038538,"d":"0.116"},{"v":0.18605938721521642,"d":"0.186"},{"v":1472,"d":"1,472"}]
[{"$nulls":4},{"v":1473,"d":"1,473"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06682880042378077,"d":"0.067"},{"v":0.09552207114515021,"d":"0.096"},{"v":1473,"d":"1,473"}]
[{"$nulls":4},{"v":1474,"d":"1,474"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1495,\"-\",G1495,\"-\",H1495,\"-\",I1495,\"-\",J1495,\"-\",K1495,\"-\",L1495,\"-\",M1495,\"-\",N1495,\"-\",O1495,\"-\",P1495,\"-\",Q1495,\"-\",R1495)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.06287534486250568,"d":"0.063"},{"v":0.0904387295789741,"d":"0.090"},{"$f":"E1495","v":{"v":1474,"d":"1,474"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1495","v":{"v":1475,"d":"1,475"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05793167537214934,"d":"0.058"},{"v":0.08668507420911023,"d":"0.087"},{"v":1475,"d":"1,475"}]
[{"$nulls":4},{"v":1476,"d":"1,476"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.051985085096182576,"d":"0.052"},{"v":0.07954846981265103,"d":"0.080"},{"v":1476,"d":"1,476"}]
[{"$nulls":4},{"v":1477,"d":"1,477"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07822406265073985,"d":"0.078"},{"v":0.10714429236579667,"d":"0.107"},{"v":1477,"d":"1,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":1478,"d":"1,478"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07545222313151799,"d":"0.075"},{"v":0.10301560784798644,"d":"0.103"},{"v":1478,"d":"1,478"}]
[{"$nulls":4},{"v":1479,"d":"1,479"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06660400170838857,"d":"0.067"},{"v":0.09558238812541091,"d":"0.096"},{"v":1479,"d":"1,479"}]
[{"$nulls":4},{"v":1480,"d":"1,480"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.061100017479913844,"d":"0.061"},{"v":0.08866340219638229,"d":"0.089"},{"v":1480,"d":"1,480"}]
[{"$nulls":4},{"v":1481,"d":"1,481"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07923122045551081,"d":"0.079"},{"v":0.11468356489907038,"d":"0.115"},{"v":1481,"d":"1,481"}]
[{"$nulls":4},{"v":1482,"d":"1,482"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07407826027369825,"d":"0.074"},{"v":0.10874889740291174,"d":"0.109"},{"v":1482,"d":"1,482"}]
[{"$nulls":4},{"v":1483,"d":"1,483"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07033409540387939,"d":"0.070"},{"v":0.1058465679630304,"d":"0.106"},{"v":1483,"d":"1,483"}]
[{"$nulls":4},{"v":1484,"d":"1,484"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06318800050737515,"d":"0.063"},{"v":0.09785863763658866,"d":"0.098"},{"v":1484,"d":"1,484"}]
[{"$nulls":4},{"v":1485,"d":"1,485"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09062648268246988,"d":"0.091"},{"v":0.12630578611971685,"d":"0.126"},{"v":1485,"d":"1,485"}]
[{"$nulls":4},{"v":1486,"d":"1,486"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08665513854271056,"d":"0.087"},{"v":0.12132577567192407,"d":"0.121"},{"v":1486,"d":"1,486"}]
[{"$nulls":4},{"v":1487,"d":"1,487"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07900642174011861,"d":"0.079"},{"v":0.11474388187933109,"d":"0.115"},{"v":1487,"d":"1,487"}]
[{"$nulls":4},{"v":1488,"d":"1,488"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07230293289110643,"d":"0.072"},{"v":0.10697357002031993,"d":"0.107"},{"v":1488,"d":"1,488"}]
[{"$nulls":4},{"v":1489,"d":"1,489"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10185279890857542,"d":"0.102"},{"v":0.15659023284063,"d":"0.157"},{"v":1489,"d":"1,489"}]
[{"$nulls":4},{"v":1490,"d":"1,490"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09810278470642701,"d":"0.098"},{"v":0.15176822179321925,"d":"0.152"},{"v":1490,"d":"1,490"}]
[{"$nulls":4},{"v":1491,"d":"1,491"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09710012970315735,"d":"0.097"},{"v":0.1518950762420681,"d":"0.152"},{"v":1491,"d":"1,491"}]
[{"$nulls":4},{"v":1492,"d":"1,492"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09143203795642686,"d":"0.091"},{"v":0.1450974750432191,"d":"0.145"},{"v":1492,"d":"1,492"}]
[{"$nulls":4},{"v":1493,"d":"1,493"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10772815508216278,"d":"0.108"},{"v":0.16268267553435883,"d":"0.163"},{"v":1493,"d":"1,493"}]
[{"$nulls":4},{"v":1494,"d":"1,494"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10510835788769993,"d":"0.105"},{"v":0.15877379497449218,"d":"0.159"},{"v":1494,"d":"1,494"}]
[{"$nulls":4},{"v":1495,"d":"1,495"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1015654617387529,"d":"0.102"},{"v":0.15657560913856394,"d":"0.157"},{"v":1495,"d":"1,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":1496,"d":"1,496"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09631702221159082,"d":"0.096"},{"v":0.14998245929838308,"d":"0.150"},{"v":1496,"d":"1,496"}]
[{"$nulls":4},{"v":1497,"d":"1,497"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12138747674392754,"d":"0.121"},{"v":0.19232505902723648,"d":"0.192"},{"v":1497,"d":"1,497"}]
[{"$nulls":4},{"v":1498,"d":"1,498"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1164796119191263,"d":"0.116"},{"v":0.18668128519439425,"d":"0.187"},{"v":1498,"d":"1,498"}]
[{"$nulls":4},{"v":1499,"d":"1,499"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11663480753850947,"d":"0.117"},{"v":0.18762990242867453,"d":"0.188"},{"v":1499,"d":"1,499"}]
[{"$nulls":4},{"v":1500,"d":"1,500"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10980886516912618,"d":"0.110"},{"v":0.18001053844439416,"d":"0.180"},{"v":1500,"d":"1,500"}]
[{"$nulls":4},{"v":1501,"d":"1,501"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1272628329175149,"d":"0.127"},{"v":0.1984175017209653,"d":"0.198"},{"v":1501,"d":"1,501"}]
[{"$nulls":4},{"v":1502,"d":"1,502"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12348518510039924,"d":"0.123"},{"v":0.19368685837566724,"d":"0.194"},{"v":1502,"d":"1,502"}]
[{"$nulls":4},{"v":1503,"d":"1,503"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12110013957410502,"d":"0.121"},{"v":0.1923104353251704,"d":"0.192"},{"v":1503,"d":"1,503"}]
[{"$nulls":4},{"v":1504,"d":"1,504"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11469384942429013,"d":"0.115"},{"v":0.1848955226995581,"d":"0.185"},{"v":1504,"d":"1,504"}]
[{"$nulls":4},{"v":1505,"d":"1,505"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06946764800254909,"d":"0.069"},{"v":0.09739168936030497,"d":"0.097"},{"v":1505,"d":"1,505"}]
[{"$nulls":4},{"v":1506,"d":"1,506"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06552360798071734,"d":"0.066"},{"v":0.09232077825439289,"d":"0.092"},{"v":1506,"d":"1,506"}]
[{"$nulls":4},{"v":1507,"d":"1,507"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.055352840272248335,"d":"0.055"},{"v":0.08333625551169294,"d":"0.083"},{"v":1507,"d":"1,507"}]
[{"$nulls":4},{"v":1508,"d":"1,508"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04945552952689286,"d":"0.049"},{"v":0.07625269980056841,"d":"0.076"},{"v":1508,"d":"1,508"}]
[{"$nulls":4},{"v":1509,"d":"1,509"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08684853219670272,"d":"0.087"},{"v":0.11499668562427542,"d":"0.115"},{"v":1509,"d":"1,509"}]
[{"$nulls":4},{"v":1510,"d":"1,510"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08407128628428648,"d":"0.084"},{"v":0.11086845655796204,"d":"0.111"},{"v":1510,"d":"1,510"}]
[{"$nulls":4},{"v":1511,"d":"1,511"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06835079751008788,"d":"0.068"},{"v":0.09655637813470379,"d":"0.097"},{"v":1511,"d":"1,511"}]
[{"$nulls":4},{"v":1512,"d":"1,512"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0628952655700202,"d":"0.063"},{"v":0.08969243584369574,"d":"0.090"},{"v":1512,"d":"1,512"}]
[{"$nulls":4},{"v":1513,"d":"1,513"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0796107285625741,"d":"0.080"},{"v":0.11489909591594229,"d":"0.115"},{"v":1513,"d":"1,513"}]
[{"$nulls":4},{"v":1514,"d":"1,514"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07449566438841161,"d":"0.074"},{"v":0.10899707235873486,"d":"0.109"},{"v":1514,"d":"1,514"}]
[{"$nulls":4},{"v":1515,"d":"1,515"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06549592083227335,"d":"0.065"},{"v":0.10084366206733025,"d":"0.101"},{"v":1515,"d":"1,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":1516,"d":"1,516"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05842758593458713,"d":"0.058"},{"v":0.09292899390491037,"d":"0.093"},{"v":1516,"d":"1,516"}]
[{"$nulls":4},{"v":1517,"d":"1,517"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09699161275672773,"d":"0.097"},{"v":0.13250409217991274,"d":"0.133"},{"v":1517,"d":"1,517"}]
[{"$nulls":4},{"v":1518,"d":"1,518"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09304334269198074,"d":"0.093"},{"v":0.127544750662304,"d":"0.128"},{"v":1518,"d":"1,518"}]
[{"$nulls":4},{"v":1519,"d":"1,519"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07849387807011289,"d":"0.078"},{"v":0.11406378469034108,"d":"0.114"},{"v":1519,"d":"1,519"}]
[{"$nulls":4},{"v":1520,"d":"1,520"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07186732197771446,"d":"0.072"},{"v":0.10636872994803771,"d":"0.106"},{"v":1520,"d":"1,520"}]
[{"$nulls":4},{"v":1521,"d":"1,521"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10315704013194717,"d":"0.103"},{"v":0.15718095892578682,"d":"0.157"},{"v":1521,"d":"1,521"}]
[{"$nulls":4},{"v":1522,"d":"1,522"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09941760054901244,"d":"0.099"},{"v":0.15237293708014293,"d":"0.152"},{"v":1522,"d":"1,522"}]
[{"$nulls":4},{"v":1523,"d":"1,523"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09518206140726689,"d":"0.095"},{"v":0.14926259194444638,"d":"0.149"},{"v":1523,"d":"1,523"}]
[{"$nulls":4},{"v":1524,"d":"1,524"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08957240654683661,"d":"0.090"},{"v":0.14252774307796712,"d":"0.143"},{"v":1524,"d":"1,524"}]
[{"$nulls":4},{"v":1525,"d":"1,525"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11235274271047024,"d":"0.112"},{"v":0.1665903476338836,"d":"0.167"},{"v":1525,"d":"1,525"}]
[{"$nulls":4},{"v":1526,"d":"1,526"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1097258166902999,"d":"0.110"},{"v":0.1626811532214304,"d":"0.163"},{"v":1526,"d":"1,526"}]
[{"$nulls":4},{"v":1527,"d":"1,527"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10194180846385907,"d":"0.102"},{"v":0.15623416900787984,"d":"0.156"},{"v":1527,"d":"1,527"}]
[{"$nulls":4},{"v":1528,"d":"1,528"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09675089671308117,"d":"0.097"},{"v":0.14970623324421167,"d":"0.150"},{"v":1528,"d":"1,528"}]
[{"$nulls":4},{"v":1529,"d":"1,529"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12120996261020156,"d":"0.121"},{"v":0.19173293902726662,"d":"0.192"},{"v":1529,"d":"1,529"}]
[{"$nulls":4},{"v":1530,"d":"1,530"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11634691422290301,"d":"0.116"},{"v":0.1861274568851522,"d":"0.186"},{"v":1530,"d":"1,530"}]
[{"$nulls":4},{"v":1531,"d":"1,531"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11323498388552128,"d":"0.113"},{"v":0.18381457204592616,"d":"0.184"},{"v":1531,"d":"1,531"}]
[{"$nulls":4},{"v":1532,"d":"1,532"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10650172022072718,"d":"0.107"},{"v":0.17628226288297638,"d":"0.176"},{"v":1532,"d":"1,532"}]
[{"$nulls":4},{"v":1533,"d":"1,533"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13040566518872462,"d":"0.130"},{"v":0.2011423277353634,"d":"0.201"},{"v":1533,"d":"1,533"}]
[{"$nulls":4},{"v":1534,"d":"1,534"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1266551303641905,"d":"0.127"},{"v":0.1964356730264397,"d":"0.196"},{"v":1534,"d":"1,534"}]
[{"$nulls":4},{"v":1535,"d":"1,535"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11999473094211345,"d":"0.120"},{"v":0.1907861491093596,"d":"0.191"},{"v":1535,"d":"1,535"}]
[{"$nulls":4},{"v":1536,"d":"1,536"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11368021038697175,"d":"0.114"},{"v":0.18346075304922094,"d":"0.183"},{"v":1536,"d":"1,536"}]
[{"$nulls":4},{"v":1537,"d":"1,537"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07461035909750727,"d":"0.075"},{"v":0.10176168540243777,"d":"0.102"},{"v":1537,"d":"1,537"}]
[{"$nulls":4},{"v":1538,"d":"1,538"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1559,\"-\",G1559,\"-\",H1559,\"-\",I1559,\"-\",J1559,\"-\",K1559,\"-\",L1559,\"-\",M1559,\"-\",N1559,\"-\",O1559,\"-\",P1559,\"-\",Q1559,\"-\",R1559)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.07068066973660071,"d":"0.071"},{"v":0.0967093903578161,"d":"0.097"},{"$f":"E1559","v":{"v":1538,"d":"1,538"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1559","v":{"v":1539,"d":"1,539"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.055277614402440764,"d":"0.055"},{"v":0.08248778698494971,"d":"0.082"},{"v":1539,"d":"1,539"}]
[{"$nulls":4},{"v":1540,"d":"1,540"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04941966780249187,"d":"0.049"},{"v":0.07544838842370725,"d":"0.075"},{"v":1540,"d":"1,540"}]
[{"$nulls":4},{"v":1541,"d":"1,541"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08822030347875347,"d":"0.088"},{"v":0.11559375036421574,"d":"0.116"},{"v":1541,"d":"1,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":1542,"d":"1,542"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08544703994157106,"d":"0.085"},{"v":0.11147576056278645,"d":"0.111"},{"v":1542,"d":"1,542"}]
[{"$nulls":4},{"v":1543,"d":"1,543"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06284495720885902,"d":"0.063"},{"v":0.09027532098574964,"d":"0.090"},{"v":1543,"d":"1,543"}]
[{"$nulls":4},{"v":1544,"d":"1,544"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05742729765212616,"d":"0.057"},{"v":0.08345601827334154,"d":"0.083"},{"v":1544,"d":"1,544"}]
[{"$nulls":4},{"v":1545,"d":"1,545"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08249874627058872,"d":"0.082"},{"v":0.11761815472743754,"d":"0.118"},{"v":1545,"d":"1,545"}]
[{"$nulls":4},{"v":1546,"d":"1,546"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07741535925301428,"d":"0.077"},{"v":0.11174704438718044,"d":"0.112"},{"v":1546,"d":"1,546"}]
[{"$nulls":4},{"v":1547,"d":"1,547"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06316600157552223,"d":"0.063"},{"v":0.0983442563099495,"d":"0.098"},{"v":1547,"d":"1,547"}]
[{"$nulls":4},{"v":1548,"d":"1,548"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05615435731890542,"d":"0.056"},{"v":0.0904860424530716,"d":"0.090"},{"v":1548,"d":"1,548"}]
[{"$nulls":4},{"v":1549,"d":"1,549"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09610869065183493,"d":"0.096"},{"v":0.13145021968921553,"d":"0.131"},{"v":1549,"d":"1,549"}]
[{"$nulls":4},{"v":1550,"d":"1,550"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09218172945798463,"d":"0.092"},{"v":0.1265134145921508,"d":"0.127"},{"v":1550,"d":"1,550"}]
[{"$nulls":4},{"v":1551,"d":"1,551"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07073334438194047,"d":"0.071"},{"v":0.10613179031074943,"d":"0.106"},{"v":1551,"d":"1,551"}]
[{"$nulls":4},{"v":1552,"d":"1,552"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06416198716853971,"d":"0.064"},{"v":0.09849367230270588,"d":"0.098"},{"v":1552,"d":"1,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":1553,"d":"1,553"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1044734063889475,"d":"0.104"},{"v":0.15777235561117467,"d":"0.158"},{"v":1553,"d":"1,553"}]
[{"$nulls":4},{"v":1554,"d":"1,554"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10075071441069408,"d":"0.101"},{"v":0.1529860680641624,"d":"0.153"},{"v":1554,"d":"1,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":1555,"d":"1,555"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09324965078556398,"d":"0.093"},{"v":0.14660457931747206,"d":"0.147"},{"v":1555,"d":"1,555"}]
[{"$nulls":4},{"v":1556,"d":"1,556"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08768689503301999,"d":"0.088"},{"v":0.13992224868648828,"d":"0.140"},{"v":1556,"d":"1,556"}]
[{"$nulls":4},{"v":1557,"d":"1,557"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11703014248203181,"d":"0.117"},{"v":0.17054039065596438,"d":"0.171"},{"v":1557,"d":"1,557"}]
[{"$nulls":4},{"v":1558,"d":"1,558"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11440753570836841,"d":"0.114"},{"v":0.1666428893618367,"d":"0.167"},{"v":1558,"d":"1,558"}]
[{"$nulls":4},{"v":1559,"d":"1,559"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10233655672248684,"d":"0.102"},{"v":0.15590094881889766,"d":"0.156"},{"v":1559,"d":"1,559"}]
[{"$nulls":4},{"v":1560,"d":"1,560"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09719080935592676,"d":"0.097"},{"v":0.149426163009395,"d":"0.149"},{"v":1560,"d":"1,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":1561,"d":"1,561"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12103774954995794,"d":"0.121"},{"v":0.19113482059457756,"d":"0.191"},{"v":1561,"d":"1,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":1562,"d":"1,562"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11621236980039239,"d":"0.116"},{"v":0.18556592106231748,"d":"0.186"},{"v":1562,"d":"1,562"}]
[{"$nulls":4},{"v":1563,"d":"1,563"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10981399394657441,"d":"0.110"},{"v":0.17996704430087493,"d":"0.180"},{"v":1563,"d":"1,563"}]
[{"$nulls":4},{"v":1564,"d":"1,564"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10314855042271827,"d":"0.103"},{"v":0.1725021016846434,"d":"0.173"},{"v":1564,"d":"1,564"}]
[{"$nulls":4},{"v":1565,"d":"1,565"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13359448564304224,"d":"0.134"},{"v":0.20390285563936728,"d":"0.204"},{"v":1565,"d":"1,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":1566,"d":"1,566"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1298691910980667,"d":"0.130"},{"v":0.1992227423599918,"d":"0.199"},{"v":1566,"d":"1,566"}]
[{"$nulls":4},{"v":1567,"d":"1,567"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11890089988349725,"d":"0.119"},{"v":0.18926341380230052,"d":"0.189"},{"v":1567,"d":"1,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":1568,"d":"1,568"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11265246474562503,"d":"0.113"},{"v":0.18200601600755015,"d":"0.182"},{"v":1568,"d":"1,568"}]
[{"$nulls":4},{"v":1569,"d":"1,569"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07390993368110943,"d":"0.074"},{"v":0.1002663306860867,"d":"0.100"},{"v":1569,"d":"1,569"}]
[{"$nulls":4},{"v":1570,"d":"1,570"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07007349731986139,"d":"0.070"},{"v":0.09533151895952992,"d":"0.095"},{"v":1570,"d":"1,570"}]
[{"$nulls":4},{"v":1571,"d":"1,571"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05312035161027916,"d":"0.053"},{"v":0.0795387427788157,"d":"0.080"},{"v":1571,"d":"1,571"}]
[{"$nulls":4},{"v":1572,"d":"1,572"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.047140245561255435,"d":"0.047"},{"v":0.07239826720092395,"d":"0.072"},{"v":1572,"d":"1,572"}]
[{"$nulls":4},{"v":1573,"d":"1,573"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08902161346867284,"d":"0.089"},{"v":0.11561201303364226,"d":"0.116"},{"v":1573,"d":"1,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":1574,"d":"1,574"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08640346405114065,"d":"0.086"},{"v":0.11166148569080916,"d":"0.112"},{"v":1574,"d":"1,574"}]
[{"$nulls":4},{"v":1575,"d":"1,575"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06173182853537916,"d":"0.062"},{"v":0.08838218966838131,"d":"0.088"},{"v":1575,"d":"1,575"}]
[{"$nulls":4},{"v":1576,"d":"1,576"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05617987411278472,"d":"0.056"},{"v":0.08143789575245323,"d":"0.081"},{"v":1576,"d":"1,576"}]
[{"$nulls":4},{"v":1577,"d":"1,577"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07971759425667553,"d":"0.080"},{"v":0.11459518401400848,"d":"0.115"},{"v":1577,"d":"1,577"}]
[{"$nulls":4},{"v":1578,"d":"1,578"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07456427094804947,"d":"0.075"},{"v":0.10872573645032076,"d":"0.109"},{"v":1578,"d":"1,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":1579,"d":"1,579"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05892801218584526,"d":"0.059"},{"v":0.09386759610673746,"d":"0.094"},{"v":1579,"d":"1,579"}]
[{"$nulls":4},{"v":1580,"d":"1,580"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05163101918944351,"d":"0.052"},{"v":0.0857924846917148,"d":"0.086"},{"v":1580,"d":"1,580"}]
[{"$nulls":4},{"v":1581,"d":"1,581"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09482927404423896,"d":"0.095"},{"v":0.12994086636156402,"d":"0.130"},{"v":1581,"d":"1,581"}]
[{"$nulls":4},{"v":1582,"d":"1,582"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09089423767932872,"d":"0.091"},{"v":0.1250557031816,"d":"0.125"},{"v":1582,"d":"1,582"}]
[{"$nulls":4},{"v":1583,"d":"1,583"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06753948911094526,"d":"0.068"},{"v":0.10271104299630307,"d":"0.103"},{"v":1583,"d":"1,583"}]
[{"$nulls":4},{"v":1584,"d":"1,584"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06067064774097279,"d":"0.061"},{"v":0.09483211324324407,"d":"0.095"},{"v":1584,"d":"1,584"}]
[{"$nulls":4},{"v":1585,"d":"1,585"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10495502991385264,"d":"0.105"},{"v":0.157512710845945,"d":"0.158"},{"v":1585,"d":"1,585"}]
[{"$nulls":4},{"v":1586,"d":"1,586"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.101273589228468,"d":"0.101"},{"v":0.15277887145823132,"d":"0.153"},{"v":1586,"d":"1,586"}]
[{"$nulls":4},{"v":1587,"d":"1,587"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09122571060685437,"d":"0.091"},{"v":0.14383986114886796,"d":"0.144"},{"v":1587,"d":"1,587"}]
[{"$nulls":4},{"v":1588,"d":"1,588"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08566076728860934,"d":"0.086"},{"v":0.13716604951837266,"d":"0.137"},{"v":1588,"d":"1,588"}]
[{"$nulls":4},{"v":1589,"d":"1,589"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1206578347826198,"d":"0.121"},{"v":0.17342866534888204,"d":"0.173"},{"v":1589,"d":"1,589"}]
[{"$nulls":4},{"v":1590,"d":"1,590"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11808611450531842,"d":"0.118"},{"v":0.16959139673508175,"d":"0.170"},{"v":1590,"d":"1,590"}]
[{"$nulls":4},{"v":1591,"d":"1,591"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10266304169133364,"d":"0.103"},{"v":0.1554884904048968,"d":"0.155"},{"v":1591,"d":"1,591"}]
[{"$nulls":4},{"v":1592,"d":"1,592"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09751007352090904,"d":"0.098"},{"v":0.14901535575067237,"d":"0.149"},{"v":1592,"d":"1,592"}]
[{"$nulls":4},{"v":1593,"d":"1,593"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12006550425102369,"d":"0.120"},{"v":0.1897084318766233,"d":"0.190"},{"v":1593,"d":"1,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":1594,"d":"1,594"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11524702120855991,"d":"0.115"},{"v":0.18416759798009638,"d":"0.184"},{"v":1594,"d":"1,594"}]
[{"$nulls":4},{"v":1595,"d":"1,595"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10633618494402541,"d":"0.106"},{"v":0.17603558217954632,"d":"0.176"},{"v":1595,"d":"1,595"}]
[{"$nulls":4},{"v":1596,"d":"1,596"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09963419926870125,"d":"0.100"},{"v":0.1685547760402377,"d":"0.169"},{"v":1596,"d":"1,596"}]
[{"$nulls":4},{"v":1597,"d":"1,597"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13576830911979082,"d":"0.136"},{"v":0.20562438637956038,"d":"0.206"},{"v":1597,"d":"1,597"}]
[{"$nulls":4},{"v":1598,"d":"1,598"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.13205954648541035,"d":"0.132"},{"v":0.2009801232569468,"d":"0.201"},{"v":1598,"d":"1,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":1599,"d":"1,599"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1177735160285047,"d":"0.118"},{"v":0.18768421143557512,"d":"0.188"},{"v":1599,"d":"1,599"}]
[{"$nulls":4},{"v":1600,"d":"1,600"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11148350550100096,"d":"0.111"},{"v":0.1804040822725374,"d":"0.180"},{"v":1600,"d":"1,600"}]
[{"$nulls":4},{"v":1601,"d":"1,601"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":2.740338331750111E-3,"d":"0.003"},{"v":0.013244772304204134,"d":"0.013"},{"v":1601,"d":"1,601"}]
[{"$nulls":4},{"v":1602,"d":"1,602"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1623,\"-\",G1623,\"-\",H1623,\"-\",I1623,\"-\",J1623,\"-\",K1623,\"-\",L1623,\"-\",M1623,\"-\",N1623,\"-\",O1623,\"-\",P1623,\"-\",Q1623,\"-\",R1623)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-0.001408581330361313,"d":"-0.001"},{"v":0.008022848661506784,"d":"0.008"},{"$f":"E1623","v":{"v":1602,"d":"1,602"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1623","v":{"v":1603,"d":"1,603"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-6.4666247034785441E-4,"d":"-0.001"},{"v":0.009942542638952329,"d":"0.010"},{"v":1603,"d":"1,603"}]
[{"$nulls":4},{"v":1604,"d":"1,604"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.00763428995652055,"d":"-0.008"},{"v":1.7971400353475457E-3,"d":"0.002"},{"v":1604,"d":"1,604"}]
[{"$nulls":4},{"v":1605,"d":"1,605"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007960448166888737,"d":"0.008"},{"v":0.018784858438667826,"d":"0.019"},{"v":1605,"d":"1,605"}]
[{"$nulls":4},{"v":1606,"d":"1,606"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.005477420312881217,"d":"0.005"},{"v":0.014908850304749314,"d":"0.015"},{"v":1606,"d":"1,606"}]
[{"$nulls":4},{"v":1607,"d":"1,607"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.6453450493288873E-3,"d":"0.004"},{"v":0.014551747076418198,"d":"0.015"},{"v":1607,"d":"1,607"}]
[{"$nulls":4},{"v":1608,"d":"1,608"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.002727402386198587,"d":"-0.003"},{"v":0.006704027605669509,"d":"0.007"},{"v":1608,"d":"1,608"}]
[{"$nulls":4},{"v":1609,"d":"1,609"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.055355510344511284,"d":"0.055"},{"v":0.07996487531620798,"d":"0.080"},{"v":1609,"d":"1,609"}]
[{"$nulls":4},{"v":1610,"d":"1,610"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.051206590682399855,"d":"0.051"},{"v":0.07474295167351064,"d":"0.075"},{"v":1610,"d":"1,610"}]
[{"$nulls":4},{"v":1611,"d":"1,611"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05196850954241331,"d":"0.052"},{"v":0.07666264565095618,"d":"0.077"},{"v":1611,"d":"1,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":1612,"d":"1,612"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044980882056240616,"d":"0.045"},{"v":0.0685172430473514,"d":"0.069"},{"v":1612,"d":"1,612"}]
[{"$nulls":4},{"v":1613,"d":"1,613"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0605756201796499,"d":"0.061"},{"v":0.08550496145067168,"d":"0.086"},{"v":1613,"d":"1,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":1614,"d":"1,614"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05809259232564238,"d":"0.058"},{"v":0.08162895331675317,"d":"0.082"},{"v":1614,"d":"1,614"}]
[{"$nulls":4},{"v":1615,"d":"1,615"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05626051706209005,"d":"0.056"},{"v":0.08127185008842205,"d":"0.081"},{"v":1615,"d":"1,615"}]
[{"$nulls":4},{"v":1616,"d":"1,616"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.049887769626562585,"d":"0.050"},{"v":0.07342413061767336,"d":"0.073"},{"v":1616,"d":"1,616"}]
[{"$nulls":4},{"v":1617,"d":"1,617"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007196156723911152,"d":"0.007"},{"v":0.02909842792156394,"d":"0.029"},{"v":1617,"d":"1,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":1618,"d":"1,618"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":3.074714364835363E-3,"d":"0.003"},{"v":0.023913135910559952,"d":"0.024"},{"v":1618,"d":"1,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":1619,"d":"1,619"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00526420334675959,"d":"0.005"},{"v":0.027251777550740926,"d":"0.027"},{"v":1619,"d":"1,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":1620,"d":"1,620"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.7294381268957476E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.019108983418828843,"d":"0.019"},{"v":1620,"d":"1,620"}]
[{"$nulls":4},{"v":1621,"d":"1,621"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.010568370036084879,"d":"0.011"},{"v":0.032792625122379446,"d":"0.033"},{"v":1621,"d":"1,621"}]
[{"$nulls":4},{"v":1622,"d":"1,622"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.008123271592359075,"d":"0.008"},{"v":0.028961693138083666,"d":"0.029"},{"v":1622,"d":"1,622"}]
[{"$nulls":4},{"v":1623,"d":"1,623"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00817179724481456,"d":"0.008"},{"v":0.03047855851755805,"d":"0.030"},{"v":1623,"d":"1,623"}]
[{"$nulls":4},{"v":1624,"d":"1,624"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.7919088863736713E-3,"d":"0.002"},{"v":0.022630330432098264,"d":"0.023"},{"v":1624,"d":"1,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":1625,"d":"1,625"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06823217775385365,"d":"0.068"},{"v":0.10965000485098113,"d":"0.110"},{"v":1625,"d":"1,625"}]
[{"$nulls":4},{"v":1626,"d":"1,626"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06411073539477787,"d":"0.064"},{"v":0.10446471283997713,"d":"0.104"},{"v":1626,"d":"1,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":1627,"d":"1,627"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06630022437670209,"d":"0.066"},{"v":0.10780335448015811,"d":"0.108"},{"v":1627,"d":"1,627"}]
[{"$nulls":4},{"v":1628,"d":"1,628"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.059306582903046745,"d":"0.059"},{"v":0.09966056034824602,"d":"0.100"},{"v":1628,"d":"1,628"}]
[{"$nulls":4},{"v":1629,"d":"1,629"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07160439106602738,"d":"0.072"},{"v":0.11334420205179664,"d":"0.113"},{"v":1629,"d":"1,629"}]
[{"$nulls":4},{"v":1630,"d":"1,630"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06915929262230158,"d":"0.069"},{"v":0.10951327006750085,"d":"0.110"},{"v":1630,"d":"1,630"}]
[{"$nulls":4},{"v":1631,"d":"1,631"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06920781827475707,"d":"0.069"},{"v":0.11103013544697524,"d":"0.111"},{"v":1631,"d":"1,631"}]
[{"$nulls":4},{"v":1632,"d":"1,632"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06282792991631617,"d":"0.063"},{"v":0.10318190736151545,"d":"0.103"},{"v":1632,"d":"1,632"}]
[{"$nulls":4},{"v":1633,"d":"1,633"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007791978987034812,"d":"0.008"},{"v":0.01829177758774578,"d":"0.018"},{"v":1633,"d":"1,633"}]
[{"$nulls":4},{"v":1634,"d":"1,634"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":3.572746804812075E-3,"d":"0.004"},{"v":0.012975595658747084,"d":"0.013"},{"v":1634,"d":"1,634"}]
[{"$nulls":4},{"v":1635,"d":"1,635"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.1309510943124995E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.0094519797922804,"d":"0.009"},{"v":1635,"d":"1,635"}]
[{"$nulls":4},{"v":1636,"d":"1,636"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.00808990057170584,"d":"-0.008"},{"v":1.3129482822291708E-3,"d":"0.001"},{"v":1636,"d":"1,636"}]
[{"$nulls":4},{"v":1637,"d":"1,637"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018993846239938415,"d":"0.019"},{"v":0.029807435149244704,"d":"0.030"},{"v":1637,"d":"1,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":1638,"d":"1,638"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016408299757731466,"d":"0.016"},{"v":0.025811148611666477,"d":"0.026"},{"v":1638,"d":"1,638"}]
[{"$nulls":4},{"v":1639,"d":"1,639"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":7.3801034237443155E-3,"d":"0.007"},{"v":0.018274098970215088,"d":"0.018"},{"v":1639,"d":"1,639"}]
[{"$nulls":4},{"v":1640,"d":"1,640"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.038169275853981E-3,"d":"0.001"},{"v":0.010441018129788987,"d":"0.010"},{"v":1640,"d":"1,640"}]
[{"$nulls":4},{"v":1641,"d":"1,641"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06024770524342961,"d":"0.060"},{"v":0.08480969106234755,"d":"0.085"},{"v":1641,"d":"1,641"}]
[{"$nulls":4},{"v":1642,"d":"1,642"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05602847306120687,"d":"0.056"},{"v":0.07949350913334886,"d":"0.079"},{"v":1642,"d":"1,642"}]
[{"$nulls":4},{"v":1643,"d":"1,643"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051324775162082295,"d":"0.051"},{"v":0.07596989326688217,"d":"0.076"},{"v":1643,"d":"1,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":1644,"d":"1,644"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044365825684688956,"d":"0.044"},{"v":0.06783086175683094,"d":"0.068"},{"v":1644,"d":"1,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":1645,"d":"1,645"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07144957249633323,"d":"0.071"},{"v":0.09632534862384648,"d":"0.096"},{"v":1645,"d":"1,645"}]
[{"$nulls":4},{"v":1646,"d":"1,646"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06886402601412628,"d":"0.069"},{"v":0.09232906208626825,"d":"0.092"},{"v":1646,"d":"1,646"}]
[{"$nulls":4},{"v":1647,"d":"1,647"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.059835829680139105,"d":"0.060"},{"v":0.08479201244481686,"d":"0.085"},{"v":1647,"d":"1,647"}]
[{"$nulls":4},{"v":1648,"d":"1,648"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05349389553224878,"d":"0.053"},{"v":0.07695893160439075,"d":"0.077"},{"v":1648,"d":"1,648"}]
[{"$nulls":4},{"v":1649,"d":"1,649"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01068680824569093,"d":"0.011"},{"v":0.0325290628986587,"d":"0.033"},{"v":1649,"d":"1,649"}]
[{"$nulls":4},{"v":1650,"d":"1,650"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.006491301523666959,"d":"0.006"},{"v":0.02724421972006434,"d":"0.027"},{"v":1650,"d":"1,650"}]
[{"$nulls":4},{"v":1651,"d":"1,651"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.004970011459487939,"d":"0.005"},{"v":0.026895702264984448,"d":"0.027"},{"v":1651,"d":"1,651"}]
[{"$nulls":4},{"v":1652,"d":"1,652"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.001986699116382962,"d":"-0.002"},{"v":0.018766219080014423,"d":"0.019"},{"v":1652,"d":"1,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":1653,"d":"1,653"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017869241142448745,"d":"0.018"},{"v":0.04002643307606804,"d":"0.040"},{"v":1653,"d":"1,653"}]
[{"$nulls":4},{"v":1654,"d":"1,654"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.015313391598192476,"d":"0.015"},{"v":0.03606630979458986,"d":"0.036"},{"v":1654,"d":"1,654"}]
[{"$nulls":4},{"v":1655,"d":"1,655"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010481374146034743,"d":"0.010"},{"v":0.03271926662062446,"d":"0.033"},{"v":1655,"d":"1,655"}]
[{"$nulls":4},{"v":1656,"d":"1,656"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.004140287254372911,"d":"0.004"},{"v":0.024893205450770294,"d":"0.025"},{"v":1656,"d":"1,656"}]
[{"$nulls":4},{"v":1657,"d":"1,657"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07147238879883365,"d":"0.071"},{"v":0.11275012392954965,"d":"0.113"},{"v":1657,"d":"1,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":1658,"d":"1,658"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06727688207680968,"d":"0.067"},{"v":0.10746528075095531,"d":"0.107"},{"v":1658,"d":"1,658"}]
[{"$nulls":4},{"v":1659,"d":"1,659"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06575559201263066,"d":"0.066"},{"v":0.10711676329587541,"d":"0.107"},{"v":1659,"d":"1,659"}]
[{"$nulls":4},{"v":1660,"d":"1,660"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.058798881436759765,"d":"0.059"},{"v":0.09898728011090538,"d":"0.099"},{"v":1660,"d":"1,660"}]
[{"$nulls":4},{"v":1661,"d":"1,661"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07865482169559147,"d":"0.079"},{"v":0.120247494106959,"d":"0.120"},{"v":1661,"d":"1,661"}]
[{"$nulls":4},{"v":1662,"d":"1,662"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0760989721513352,"d":"0.076"},{"v":0.11628737082548081,"d":"0.116"},{"v":1662,"d":"1,662"}]
[{"$nulls":4},{"v":1663,"d":"1,663"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07126695469917747,"d":"0.071"},{"v":0.1129403276515154,"d":"0.113"},{"v":1663,"d":"1,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":1664,"d":"1,664"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06492586780751564,"d":"0.065"},{"v":0.10511426648166125,"d":"0.105"},{"v":1664,"d":"1,664"}]
[{"$nulls":4},{"v":1665,"d":"1,665"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.012802849460300912,"d":"0.013"},{"v":0.023280172084813026,"d":"0.023"},{"v":1665,"d":"1,665"}]
[{"$nulls":4},{"v":1666,"d":"1,666"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1687,\"-\",G1687,\"-\",H1687,\"-\",I1687,\"-\",J1687,\"-\",K1687,\"-\",L1687,\"-\",M1687,\"-\",N1687,\"-\",O1687,\"-\",P1687,\"-\",Q1687,\"-\",R1687)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.008567448194000881,"d":"0.009"},{"v":0.01794163917889671,"d":"0.018"},{"$f":"E1687","v":{"v":1666,"d":"1,666"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1687","v":{"v":1667,"d":"1,667"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-1.6116218487595747E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.008948095698231818,"d":"0.009"},{"v":1667,"d":"1,667"}]
[{"$nulls":4},{"v":1668,"d":"1,668"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.008546734353950924,"d":"-0.009"},{"v":8.2745663094490089E-4,"d":"0.001"},{"v":1668,"d":"1,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":1669,"d":"1,669"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02998473104244441,"d":"0.030"},{"v":0.040773060730904934,"d":"0.041"},{"v":1669,"d":"1,669"}]
[{"$nulls":4},{"v":1670,"d":"1,670"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.027368525076505522,"d":"0.027"},{"v":0.036742716061401344,"d":"0.037"},{"v":1670,"d":"1,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":1671,"d":"1,671"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011132427576583982,"d":"0.011"},{"v":0.02200045071465561,"d":"0.022"},{"v":1671,"d":"1,671"}]
[{"$nulls":4},{"v":1672,"d":"1,672"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.813850279227456E-3,"d":"0.005"},{"v":0.01418804126412328,"d":"0.014"},{"v":1672,"d":"1,672"}]
[{"$nulls":4},{"v":1673,"d":"1,673"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06509870190007236,"d":"0.065"},{"v":0.08959535320853615,"d":"0.090"},{"v":1673,"d":"1,673"}]
[{"$nulls":4},{"v":1674,"d":"1,674"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.060863300633772335,"d":"0.061"},{"v":0.08425682030261983,"d":"0.084"},{"v":1674,"d":"1,674"}]
[{"$nulls":4},{"v":1675,"d":"1,675"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05068423059101189,"d":"0.051"},{"v":0.07526327682195495,"d":"0.075"},{"v":1675,"d":"1,675"}]
[{"$nulls":4},{"v":1676,"d":"1,676"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.043749118085820535,"d":"0.044"},{"v":0.06714263775466803,"d":"0.067"},{"v":1676,"d":"1,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":1677,"d":"1,677"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08228058348221587,"d":"0.082"},{"v":0.10708824185462808,"d":"0.107"},{"v":1677,"d":"1,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":1678,"d":"1,678"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07966437751627697,"d":"0.080"},{"v":0.10305789718512448,"d":"0.103"},{"v":1678,"d":"1,678"}]
[{"$nulls":4},{"v":1679,"d":"1,679"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06342828001635543,"d":"0.063"},{"v":0.08831563183837875,"d":"0.088"},{"v":1679,"d":"1,679"}]
[{"$nulls":4},{"v":1680,"d":"1,680"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.057109702718998914,"d":"0.057"},{"v":0.08050322238784641,"d":"0.081"},{"v":1680,"d":"1,680"}]
[{"$nulls":4},{"v":1681,"d":"1,681"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014360153044758395,"d":"0.014"},{"v":0.03611791453785405,"d":"0.036"},{"v":1681,"d":"1,681"}]
[{"$nulls":4},{"v":1682,"d":"1,682"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010147178253617608,"d":"0.010"},{"v":0.030808604651150685,"d":"0.031"},{"v":1682,"d":"1,682"}]
[{"$nulls":4},{"v":1683,"d":"1,683"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":4.660807587880845E-3,"d":"0.005"},{"v":0.026501037754873388,"d":"0.027"},{"v":1683,"d":"1,683"}]
[{"$nulls":4},{"v":1684,"d":"1,684"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.2619780486236463E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.01839944834890943,"d":"0.018"},{"v":1684,"d":"1,684"}]
[{"$nulls":4},{"v":1685,"d":"1,685"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025599420520773977,"d":"0.026"},{"v":0.04766846745919354,"d":"0.048"},{"v":1685,"d":"1,685"}]
[{"$nulls":4},{"v":1686,"d":"1,686"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02300709036625443,"d":"0.023"},{"v":0.04366851676378751,"d":"0.044"},{"v":1686,"d":"1,686"}]
[{"$nulls":4},{"v":1687,"d":"1,687"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012961281392600894,"d":"0.013"},{"v":0.03511009311396991,"d":"0.035"},{"v":1687,"d":"1,687"}]
[{"$nulls":4},{"v":1688,"d":"1,688"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006653140411505283,"d":"0.007"},{"v":0.027314566809038363,"d":"0.027"},{"v":1688,"d":"1,688"}]
[{"$nulls":4},{"v":1689,"d":"1,689"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07487775287069989,"d":"0.075"},{"v":0.11598531112931242,"d":"0.116"},{"v":1689,"d":"1,689"}]
[{"$nulls":4},{"v":1690,"d":"1,690"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0706647780795591,"d":"0.071"},{"v":0.11067600124260907,"d":"0.111"},{"v":1690,"d":"1,690"}]
[{"$nulls":4},{"v":1691,"d":"1,691"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06517840741382235,"d":"0.065"},{"v":0.10636843434633175,"d":"0.106"},{"v":1691,"d":"1,691"}]
[{"$nulls":4},{"v":1692,"d":"1,692"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.058255621777317856,"d":"0.058"},{"v":0.0982668449403678,"d":"0.098"},{"v":1692,"d":"1,692"}]
[{"$nulls":4},{"v":1693,"d":"1,693"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08611702034671548,"d":"0.086"},{"v":0.1275358640506519,"d":"0.128"},{"v":1693,"d":"1,693"}]
[{"$nulls":4},{"v":1694,"d":"1,694"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08352469019219594,"d":"0.084"},{"v":0.12353591335524589,"d":"0.124"},{"v":1694,"d":"1,694"}]
[{"$nulls":4},{"v":1695,"d":"1,695"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0734788812185424,"d":"0.073"},{"v":0.11497748970542829,"d":"0.115"},{"v":1695,"d":"1,695"}]
[{"$nulls":4},{"v":1696,"d":"1,696"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06717074023744678,"d":"0.067"},{"v":0.10718196340049674,"d":"0.107"},{"v":1696,"d":"1,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":1697,"d":"1,697"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02009981015610738,"d":"0.020"},{"v":0.030549860804217014,"d":"0.031"},{"v":1697,"d":"1,697"}]
[{"$nulls":4},{"v":1698,"d":"1,698"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01586262771012402,"d":"0.016"},{"v":0.02520808360314398,"d":"0.025"},{"v":1698,"d":"1,698"}]
[{"$nulls":4},{"v":1699,"d":"1,699"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.9473763373070772E-4,"d":"0.000"},{"v":0.010726684471691006,"d":"0.011"},{"v":1699,"d":"1,699"}]
[{"$nulls":4},{"v":1700,"d":"1,700"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.006717779971369397,"d":"-0.007"},{"v":0.002627675921650554,"d":"0.003"},{"v":1700,"d":"1,700"}]
[{"$nulls":4},{"v":1701,"d":"1,701"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034339688612266286,"d":"0.034"},{"v":0.045098863813049964,"d":"0.045"},{"v":1701,"d":"1,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":1702,"d":"1,702"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031711900552897576,"d":"0.032"},{"v":0.04105735644591753,"d":"0.041"},{"v":1702,"d":"1,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":1703,"d":"1,703"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008250481656694795,"d":"0.008"},{"v":0.019088867926350436,"d":"0.019"},{"v":1703,"d":"1,703"}]
[{"$nulls":4},{"v":1704,"d":"1,704"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.9533216304707416E-3,"d":"0.002"},{"v":0.011298777523490695,"d":"0.011"},{"v":1704,"d":"1,704"}]
[{"$nulls":4},{"v":1705,"d":"1,705"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07223535797577825,"d":"0.072"},{"v":0.09666176328496968,"d":"0.097"},{"v":1705,"d":"1,705"}]
[{"$nulls":4},{"v":1706,"d":"1,706"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0679981755297949,"d":"0.068"},{"v":0.09131998608389666,"d":"0.091"},{"v":1706,"d":"1,706"}]
[{"$nulls":4},{"v":1707,"d":"1,707"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05233028545340158,"d":"0.052"},{"v":0.07683858695244368,"d":"0.077"},{"v":1707,"d":"1,707"}]
[{"$nulls":4},{"v":1708,"d":"1,708"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045417767848301475,"d":"0.045"},{"v":0.06873957840240323,"d":"0.069"},{"v":1708,"d":"1,708"}]
[{"$nulls":4},{"v":1709,"d":"1,709"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08647523643193715,"d":"0.086"},{"v":0.11121076629380265,"d":"0.111"},{"v":1709,"d":"1,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":1710,"d":"1,710"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08384744837256845,"d":"0.084"},{"v":0.10716925892667022,"d":"0.107"},{"v":1710,"d":"1,710"}]
[{"$nulls":4},{"v":1711,"d":"1,711"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06038602947636566,"d":"0.060"},{"v":0.08520077040710311,"d":"0.085"},{"v":1711,"d":"1,711"}]
[{"$nulls":4},{"v":1712,"d":"1,712"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05408886945014162,"d":"0.054"},{"v":0.07741068000424337,"d":"0.077"},{"v":1712,"d":"1,712"}]
[{"$nulls":4},{"v":1713,"d":"1,713"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018048463791013977,"d":"0.018"},{"v":0.03971503601256342,"d":"0.040"},{"v":1713,"d":"1,713"}]
[{"$nulls":4},{"v":1714,"d":"1,714"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013835953319482595,"d":"0.014"},{"v":0.034405064605946174,"d":"0.034"},{"v":1714,"d":"1,714"}]
[{"$nulls":4},{"v":1715,"d":"1,715"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":4.35045869437122E-3,"d":"0.004"},{"v":0.02609882501481973,"d":"0.026"},{"v":1715,"d":"1,715"}]
[{"$nulls":4},{"v":1716,"d":"1,716"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.539734148299653E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.018029377138163927,"d":"0.018"},{"v":1716,"d":"1,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":1717,"d":"1,717"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033375145177551885,"d":"0.033"},{"v":0.05535045660027363,"d":"0.055"},{"v":1717,"d":"1,717"}]
[{"$nulls":4},{"v":1718,"d":"1,718"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030770022838073917,"d":"0.031"},{"v":0.05133913412453751,"d":"0.051"},{"v":1718,"d":"1,718"}]
[{"$nulls":4},{"v":1719,"d":"1,719"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015466014832995112,"d":"0.015"},{"v":0.037520438580881534,"d":"0.038"},{"v":1719,"d":"1,719"}]
[{"$nulls":4},{"v":1720,"d":"1,720"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009188606116426669,"d":"0.009"},{"v":0.029757717402890252,"d":"0.030"},{"v":1720,"d":"1,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":1721,"d":"1,721"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07829567139707186,"d":"0.078"},{"v":0.11922558562524532,"d":"0.119"},{"v":1721,"d":"1,721"}]
[{"$nulls":4},{"v":1722,"d":"1,722"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07408316092554046,"d":"0.074"},{"v":0.11391561421862809,"d":"0.114"},{"v":1722,"d":"1,722"}]
[{"$nulls":4},{"v":1723,"d":"1,723"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0645976663004291,"d":"0.065"},{"v":0.10560937462750164,"d":"0.106"},{"v":1723,"d":"1,723"}]
[{"$nulls":4},{"v":1724,"d":"1,724"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05770747345775822,"d":"0.058"},{"v":0.09753992675084584,"d":"0.098"},{"v":1724,"d":"1,724"}]
[{"$nulls":4},{"v":1725,"d":"1,725"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09362235278360975,"d":"0.094"},{"v":0.13486100621295552,"d":"0.135"},{"v":1725,"d":"1,725"}]
[{"$nulls":4},{"v":1726,"d":"1,726"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09101723044413179,"d":"0.091"},{"v":0.13084968373721942,"d":"0.131"},{"v":1726,"d":"1,726"}]
[{"$nulls":4},{"v":1727,"d":"1,727"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07571322243905299,"d":"0.076"},{"v":0.11703098819356343,"d":"0.117"},{"v":1727,"d":"1,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":1728,"d":"1,728"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06943581372248454,"d":"0.069"},{"v":0.10926826701557214,"d":"0.109"},{"v":1728,"d":"1,728"}]
[{"$nulls":4},{"v":1729,"d":"1,729"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02405405723742784,"d":"0.024"},{"v":0.034445385165515784,"d":"0.034"},{"v":1729,"d":"1,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":1730,"d":"1,730"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1751,\"-\",G1751,\"-\",H1751,\"-\",I1751,\"-\",J1751,\"-\",K1751,\"-\",L1751,\"-\",M1751,\"-\",N1751,\"-\",O1751,\"-\",P1751,\"-\",Q1751,\"-\",R1751)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.019908097341665855,"d":"0.020"},{"v":0.029224740752288644,"d":"0.029"},{"$f":"E1751","v":{"v":1730,"d":"1,730"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1751","v":{"v":1731,"d":"1,731"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":8.6480575989885059E-5,"d":"0.000"},{"v":0.01056079896620682,"d":"0.011"},{"v":1731,"d":"1,731"}]
[{"$nulls":4},{"v":1732,"d":"1,732"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.006814652263015248,"d":"-0.007"},{"v":2.5019911476075333E-3,"d":"0.003"},{"v":1732,"d":"1,732"}]
[{"$nulls":4},{"v":1733,"d":"1,733"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.041550838442165304,"d":"0.042"},{"v":0.05225542135230572,"d":"0.052"},{"v":1733,"d":"1,733"}]
[{"$nulls":4},{"v":1734,"d":"1,734"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03903577717717596,"d":"0.039"},{"v":0.048352420587798754,"d":"0.048"},{"v":1734,"d":"1,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":1735,"d":"1,735"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01010960079871246,"d":"0.010"},{"v":0.020894453172223538,"d":"0.021"},{"v":1735,"d":"1,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":1736,"d":"1,736"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":3.8180315831974738E-3,"d":"0.004"},{"v":0.013134674993820256,"d":"0.013"},{"v":1736,"d":"1,736"}]
[{"$nulls":4},{"v":1737,"d":"1,737"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07602886869805786,"d":"0.076"},{"v":0.10035346152496678,"d":"0.100"},{"v":1737,"d":"1,737"}]
[{"$nulls":4},{"v":1738,"d":"1,738"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07188290880229588,"d":"0.072"},{"v":0.09513281711173967,"d":"0.095"},{"v":1738,"d":"1,738"}]
[{"$nulls":4},{"v":1739,"d":"1,739"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0520612920366199,"d":"0.052"},{"v":0.07646887532565783,"d":"0.076"},{"v":1739,"d":"1,739"}]
[{"$nulls":4},{"v":1740,"d":"1,740"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045160159197614756,"d":"0.045"},{"v":0.06841006750705854,"d":"0.068"},{"v":1740,"d":"1,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":1741,"d":"1,741"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09352564990279531,"d":"0.094"},{"v":0.11816349771175673,"d":"0.118"},{"v":1741,"d":"1,741"}]
[{"$nulls":4},{"v":1742,"d":"1,742"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09101058863780598,"d":"0.091"},{"v":0.11426049694724977,"d":"0.114"},{"v":1742,"d":"1,742"}]
[{"$nulls":4},{"v":1743,"d":"1,743"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06208441225934247,"d":"0.062"},{"v":0.08680252953167455,"d":"0.087"},{"v":1743,"d":"1,743"}]
[{"$nulls":4},{"v":1744,"d":"1,744"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05579284304382748,"d":"0.056"},{"v":0.07904275135327127,"d":"0.079"},{"v":1744,"d":"1,744"}]
[{"$nulls":4},{"v":1745,"d":"1,745"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020553328621865236,"d":"0.021"},{"v":0.042096126512840545,"d":"0.042"},{"v":1745,"d":"1,745"}]
[{"$nulls":4},{"v":1746,"d":"1,746"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016438076819651624,"d":"0.016"},{"v":0.03691403774048319,"d":"0.037"},{"v":1746,"d":"1,746"}]
[{"$nulls":4},{"v":1747,"d":"1,747"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.8917624327235237E-3,"d":"0.004"},{"v":0.025517287537927716,"d":"0.026"},{"v":1747,"d":"1,747"}]
[{"$nulls":4},{"v":1748,"d":"1,748"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.0029743039457088,"d":"-0.003"},{"v":0.017501656975122765,"d":"0.018"},{"v":1748,"d":"1,748"}]
[{"$nulls":4},{"v":1749,"d":"1,749"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03964864676329721,"d":"0.040"},{"v":0.06150370598339057,"d":"0.062"},{"v":1749,"d":"1,749"}]
[{"$nulls":4},{"v":1750,"d":"1,750"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03715912033906519,"d":"0.037"},{"v":0.05763508125989676,"d":"0.058"},{"v":1750,"d":"1,750"}]
[{"$nulls":4},{"v":1751,"d":"1,751"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.017835493431976657,"d":"0.018"},{"v":0.03977056749861927,"d":"0.040"},{"v":1751,"d":"1,751"}]
[{"$nulls":4},{"v":1752,"d":"1,752"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011575664396786475,"d":"0.012"},{"v":0.03205162531761804,"d":"0.032"},{"v":1752,"d":"1,752"}]
[{"$nulls":4},{"v":1753,"d":"1,753"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08052769753602952,"d":"0.081"},{"v":0.1212466004438425,"d":"0.121"},{"v":1753,"d":"1,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":1754,"d":"1,754"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0764124457338159,"d":"0.076"},{"v":0.11606451167148515,"d":"0.116"},{"v":1754,"d":"1,754"}]
[{"$nulls":4},{"v":1755,"d":"1,755"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0638661313468878,"d":"0.064"},{"v":0.10466776146892968,"d":"0.105"},{"v":1755,"d":"1,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":1756,"d":"1,756"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.057000064968455486,"d":"0.057"},{"v":0.09665213090612473,"d":"0.097"},{"v":1756,"d":"1,756"}]
[{"$nulls":4},{"v":1757,"d":"1,757"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09962301567746149,"d":"0.100"},{"v":0.14065417991439252,"d":"0.141"},{"v":1757,"d":"1,757"}]
[{"$nulls":4},{"v":1758,"d":"1,758"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09713348925322947,"d":"0.097"},{"v":0.13678555519089872,"d":"0.137"},{"v":1758,"d":"1,758"}]
[{"$nulls":4},{"v":1759,"d":"1,759"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07780986234614094,"d":"0.078"},{"v":0.11892104142962123,"d":"0.119"},{"v":1759,"d":"1,759"}]
[{"$nulls":4},{"v":1760,"d":"1,760"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07155003331095076,"d":"0.072"},{"v":0.11120209924862001,"d":"0.111"},{"v":1760,"d":"1,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":1761,"d":"1,761"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.045378746945373416,"d":"0.045"},{"v":0.06185782867828475,"d":"0.062"},{"v":1761,"d":"1,761"}]
[{"$nulls":4},{"v":1762,"d":"1,762"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04122982728326199,"d":"0.041"},{"v":0.0566359050355874,"d":"0.057"},{"v":1762,"d":"1,762"}]
[{"$nulls":4},{"v":1763,"d":"1,763"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04199174614327545,"d":"0.042"},{"v":0.05855559901303294,"d":"0.059"},{"v":1763,"d":"1,763"}]
[{"$nulls":4},{"v":1764,"d":"1,764"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035004118657102755,"d":"0.035"},{"v":0.05041019640942816,"d":"0.050"},{"v":1764,"d":"1,764"}]
[{"$nulls":4},{"v":1765,"d":"1,765"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050598856780512035,"d":"0.051"},{"v":0.06739791481274844,"d":"0.067"},{"v":1765,"d":"1,765"}]
[{"$nulls":4},{"v":1766,"d":"1,766"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04811582892650452,"d":"0.048"},{"v":0.06352190667882994,"d":"0.064"},{"v":1766,"d":"1,766"}]
[{"$nulls":4},{"v":1767,"d":"1,767"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04628375366295219,"d":"0.046"},{"v":0.06316480345049882,"d":"0.063"},{"v":1767,"d":"1,767"}]
[{"$nulls":4},{"v":1768,"d":"1,768"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03991100622742472,"d":"0.040"},{"v":0.05531708397975012,"d":"0.055"},{"v":1768,"d":"1,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":1769,"d":"1,769"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06969327817974114,"d":"0.070"},{"v":0.07971748222387658,"d":"0.080"},{"v":1769,"d":"1,769"}]
[{"$nulls":4},{"v":1770,"d":"1,770"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06554435851762971,"d":"0.066"},{"v":0.07449555858117922,"d":"0.074"},{"v":1770,"d":"1,770"}]
[{"$nulls":4},{"v":1771,"d":"1,771"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06630627737764318,"d":"0.066"},{"v":0.07641525255862476,"d":"0.076"},{"v":1771,"d":"1,771"}]
[{"$nulls":4},{"v":1772,"d":"1,772"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.059318649891470475,"d":"0.059"},{"v":0.06826984995501999,"d":"0.068"},{"v":1772,"d":"1,772"}]
[{"$nulls":4},{"v":1773,"d":"1,773"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07491338801487976,"d":"0.075"},{"v":0.08525756835834025,"d":"0.085"},{"v":1773,"d":"1,773"}]
[{"$nulls":4},{"v":1774,"d":"1,774"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07243036016087225,"d":"0.072"},{"v":0.08138156022442175,"d":"0.081"},{"v":1774,"d":"1,774"}]
[{"$nulls":4},{"v":1775,"d":"1,775"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07059828489731991,"d":"0.071"},{"v":0.08102445699609064,"d":"0.081"},{"v":1775,"d":"1,775"}]
[{"$nulls":4},{"v":1776,"d":"1,776"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06422553746179245,"d":"0.064"},{"v":0.07317673752534194,"d":"0.073"},{"v":1776,"d":"1,776"}]
[{"$nulls":4},{"v":1777,"d":"1,777"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06054993422995008,"d":"0.061"},{"v":0.0882457296421011,"d":"0.088"},{"v":1777,"d":"1,777"}]
[{"$nulls":4},{"v":1778,"d":"1,778"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05642849187087429,"d":"0.056"},{"v":0.0830604376310971,"d":"0.083"},{"v":1778,"d":"1,778"}]
[{"$nulls":4},{"v":1779,"d":"1,779"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05861798085279852,"d":"0.059"},{"v":0.0863990792712781,"d":"0.086"},{"v":1779,"d":"1,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":1780,"d":"1,780"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05162433937914318,"d":"0.052"},{"v":0.078256285139366,"d":"0.078"},{"v":1780,"d":"1,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":1781,"d":"1,781"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0639221475421238,"d":"0.064"},{"v":0.0919399268429166,"d":"0.092"},{"v":1781,"d":"1,781"}]
[{"$nulls":4},{"v":1782,"d":"1,782"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.061477049098398,"d":"0.061"},{"v":0.08810899485862082,"d":"0.088"},{"v":1782,"d":"1,782"}]
[{"$nulls":4},{"v":1783,"d":"1,783"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06152557475085348,"d":"0.062"},{"v":0.0896258602380952,"d":"0.090"},{"v":1783,"d":"1,783"}]
[{"$nulls":4},{"v":1784,"d":"1,784"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.055145686392412595,"d":"0.055"},{"v":0.08177763215263542,"d":"0.082"},{"v":1784,"d":"1,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":1785,"d":"1,785"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08816466728713138,"d":"0.088"},{"v":0.10940249326266961,"d":"0.109"},{"v":1785,"d":"1,785"}]
[{"$nulls":4},{"v":1786,"d":"1,786"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08404322492805559,"d":"0.084"},{"v":0.10421720125166563,"d":"0.104"},{"v":1786,"d":"1,786"}]
[{"$nulls":4},{"v":1787,"d":"1,787"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08623271390997983,"d":"0.086"},{"v":0.10755584289184661,"d":"0.108"},{"v":1787,"d":"1,787"}]
[{"$nulls":4},{"v":1788,"d":"1,788"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07923907243632447,"d":"0.079"},{"v":0.09941304875993452,"d":"0.099"},{"v":1788,"d":"1,788"}]
[{"$nulls":4},{"v":1789,"d":"1,789"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0915368805993051,"d":"0.092"},{"v":0.11309669046348511,"d":"0.113"},{"v":1789,"d":"1,789"}]
[{"$nulls":4},{"v":1790,"d":"1,790"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08909178215557931,"d":"0.089"},{"v":0.10926575847918933,"d":"0.109"},{"v":1790,"d":"1,790"}]
[{"$nulls":4},{"v":1791,"d":"1,791"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0891403078080348,"d":"0.089"},{"v":0.11078262385866373,"d":"0.111"},{"v":1791,"d":"1,791"}]
[{"$nulls":4},{"v":1792,"d":"1,792"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0827604194495939,"d":"0.083"},{"v":0.10293439577320393,"d":"0.103"},{"v":1792,"d":"1,792"}]
[{"$nulls":4},{"v":1793,"d":"1,793"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05030117556824266,"d":"0.050"},{"v":0.06675751627291024,"d":"0.067"},{"v":1793,"d":"1,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":1794,"d":"1,794"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1815,\"-\",G1815,\"-\",H1815,\"-\",I1815,\"-\",J1815,\"-\",K1815,\"-\",L1815,\"-\",M1815,\"-\",N1815,\"-\",O1815,\"-\",P1815,\"-\",Q1815,\"-\",R1815)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.04608194338601992,"d":"0.046"},{"v":0.06144133434391154,"d":"0.061"},{"$f":"E1815","v":{"v":1794,"d":"1,794"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1815","v":{"v":1795,"d":"1,795"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.041378245486895344,"d":"0.041"},{"v":0.057917718477444854,"d":"0.058"},{"v":1795,"d":"1,795"}]
[{"$nulls":4},{"v":1796,"d":"1,796"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.034419296009502005,"d":"0.034"},{"v":0.04977868696739362,"d":"0.050"},{"v":1796,"d":"1,796"}]
[{"$nulls":4},{"v":1797,"d":"1,797"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.061503042821146256,"d":"0.062"},{"v":0.07827317383440917,"d":"0.078"},{"v":1797,"d":"1,797"}]
[{"$nulls":4},{"v":1798,"d":"1,798"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05891749633893931,"d":"0.059"},{"v":0.07427688729683093,"d":"0.074"},{"v":1798,"d":"1,798"}]
[{"$nulls":4},{"v":1799,"d":"1,799"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04988930000495216,"d":"0.050"},{"v":0.06673983765537954,"d":"0.067"},{"v":1799,"d":"1,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":1800,"d":"1,800"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04354736585706183,"d":"0.044"},{"v":0.058906756814953436,"d":"0.059"},{"v":1800,"d":"1,800"}]
[{"$nulls":4},{"v":1801,"d":"1,801"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07454202370560525,"d":"0.075"},{"v":0.08456304767351834,"d":"0.085"},{"v":1801,"d":"1,801"}]
[{"$nulls":4},{"v":1802,"d":"1,802"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07032279152338251,"d":"0.070"},{"v":0.07924686574451963,"d":"0.079"},{"v":1802,"d":"1,802"}]
[{"$nulls":4},{"v":1803,"d":"1,803"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06561909362425795,"d":"0.066"},{"v":0.07572324987805296,"d":"0.076"},{"v":1803,"d":"1,803"}]
[{"$nulls":4},{"v":1804,"d":"1,804"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05866014414686461,"d":"0.059"},{"v":0.06758421836800171,"d":"0.068"},{"v":1804,"d":"1,804"}]
[{"$nulls":4},{"v":1805,"d":"1,805"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08574389095850887,"d":"0.086"},{"v":0.09607870523501726,"d":"0.096"},{"v":1805,"d":"1,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":1806,"d":"1,806"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08315834447630192,"d":"0.083"},{"v":0.09208241869743902,"d":"0.092"},{"v":1806,"d":"1,806"}]
[{"$nulls":4},{"v":1807,"d":"1,807"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07413014814231476,"d":"0.074"},{"v":0.08454536905598764,"d":"0.085"},{"v":1807,"d":"1,807"}]
[{"$nulls":4},{"v":1808,"d":"1,808"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06778821399442443,"d":"0.068"},{"v":0.07671228821556153,"d":"0.077"},{"v":1808,"d":"1,808"}]
[{"$nulls":4},{"v":1809,"d":"1,809"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0638216667387895,"d":"0.064"},{"v":0.09143367385734158,"d":"0.091"},{"v":1809,"d":"1,809"}]
[{"$nulls":4},{"v":1810,"d":"1,810"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05962616001676553,"d":"0.060"},{"v":0.0861488306787472,"d":"0.086"},{"v":1810,"d":"1,810"}]
[{"$nulls":4},{"v":1811,"d":"1,811"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05810486995258651,"d":"0.058"},{"v":0.08580031322366732,"d":"0.086"},{"v":1811,"d":"1,811"}]
[{"$nulls":4},{"v":1812,"d":"1,812"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.051148159376715616,"d":"0.051"},{"v":0.07767083003869729,"d":"0.078"},{"v":1812,"d":"1,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":1813,"d":"1,813"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07100409963554732,"d":"0.071"},{"v":0.09893104403475089,"d":"0.099"},{"v":1813,"d":"1,813"}]
[{"$nulls":4},{"v":1814,"d":"1,814"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06844825009129105,"d":"0.068"},{"v":0.09497092075327274,"d":"0.095"},{"v":1814,"d":"1,814"}]
[{"$nulls":4},{"v":1815,"d":"1,815"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06361623263913331,"d":"0.064"},{"v":0.09162387757930733,"d":"0.092"},{"v":1815,"d":"1,815"}]
[{"$nulls":4},{"v":1816,"d":"1,816"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05727514574747148,"d":"0.057"},{"v":0.08379781640945318,"d":"0.084"},{"v":1816,"d":"1,816"}]
[{"$nulls":4},{"v":1817,"d":"1,817"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09132309216554474,"d":"0.091"},{"v":0.11250362792054927,"d":"0.113"},{"v":1817,"d":"1,817"}]
[{"$nulls":4},{"v":1818,"d":"1,818"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08712758544352077,"d":"0.087"},{"v":0.1072187847419549,"d":"0.107"},{"v":1818,"d":"1,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":1819,"d":"1,819"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08560629537934174,"d":"0.086"},{"v":0.10687026728687501,"d":"0.107"},{"v":1819,"d":"1,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":1820,"d":"1,820"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07864958480347084,"d":"0.079"},{"v":0.09874078410190498,"d":"0.099"},{"v":1820,"d":"1,820"}]
[{"$nulls":4},{"v":1821,"d":"1,821"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09850552506230255,"d":"0.099"},{"v":0.12000099809795858,"d":"0.120"},{"v":1821,"d":"1,821"}]
[{"$nulls":4},{"v":1822,"d":"1,822"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09594967551804627,"d":"0.096"},{"v":0.11604087481648043,"d":"0.116"},{"v":1822,"d":"1,822"}]
[{"$nulls":4},{"v":1823,"d":"1,823"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09111765806588855,"d":"0.091"},{"v":0.11269383164251502,"d":"0.113"},{"v":1823,"d":"1,823"}]
[{"$nulls":4},{"v":1824,"d":"1,824"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08477657117422671,"d":"0.085"},{"v":0.10486777047266087,"d":"0.105"},{"v":1824,"d":"1,824"}]
[{"$nulls":4},{"v":1825,"d":"1,825"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.055182487116601085,"d":"0.055"},{"v":0.07159819758074064,"d":"0.072"},{"v":1825,"d":"1,825"}]
[{"$nulls":4},{"v":1826,"d":"1,826"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05094708585030106,"d":"0.051"},{"v":0.06625966467482432,"d":"0.066"},{"v":1826,"d":"1,826"}]
[{"$nulls":4},{"v":1827,"d":"1,827"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0407680158075406,"d":"0.041"},{"v":0.057266121194159435,"d":"0.057"},{"v":1827,"d":"1,827"}]
[{"$nulls":4},{"v":1828,"d":"1,828"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.033832903302349254,"d":"0.034"},{"v":0.04914548212687251,"d":"0.049"},{"v":1828,"d":"1,828"}]
[{"$nulls":4},{"v":1829,"d":"1,829"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07236436869874459,"d":"0.072"},{"v":0.08909108622683254,"d":"0.089"},{"v":1829,"d":"1,829"}]
[{"$nulls":4},{"v":1830,"d":"1,830"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06974816273280571,"d":"0.070"},{"v":0.08506074155732896,"d":"0.085"},{"v":1830,"d":"1,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":1831,"d":"1,831"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.053512065232884154,"d":"0.054"},{"v":0.07031847621058322,"d":"0.070"},{"v":1831,"d":"1,831"}]
[{"$nulls":4},{"v":1832,"d":"1,832"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.047193487935527634,"d":"0.047"},{"v":0.0625060667600509,"d":"0.063"},{"v":1832,"d":"1,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":1833,"d":"1,833"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07934945434168798,"d":"0.079"},{"v":0.08934946153592041,"d":"0.089"},{"v":1833,"d":"1,833"}]
[{"$nulls":4},{"v":1834,"d":"1,834"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07511405307538796,"d":"0.075"},{"v":0.0840109286300041,"d":"0.084"},{"v":1834,"d":"1,834"}]
[{"$nulls":4},{"v":1835,"d":"1,835"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06493498303262751,"d":"0.065"},{"v":0.0750173851493392,"d":"0.075"},{"v":1835,"d":"1,835"}]
[{"$nulls":4},{"v":1836,"d":"1,836"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05799987052743616,"d":"0.058"},{"v":0.06689674608205229,"d":"0.067"},{"v":1836,"d":"1,836"}]
[{"$nulls":4},{"v":1837,"d":"1,837"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0965313359238315,"d":"0.097"},{"v":0.10684235018201232,"d":"0.107"},{"v":1837,"d":"1,837"}]
[{"$nulls":4},{"v":1838,"d":"1,838"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0939151299578926,"d":"0.094"},{"v":0.10281200551250874,"d":"0.103"},{"v":1838,"d":"1,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":1839,"d":"1,839"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07767903245797106,"d":"0.078"},{"v":0.088069740165763,"d":"0.088"},{"v":1839,"d":"1,839"}]
[{"$nulls":4},{"v":1840,"d":"1,840"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07136045516061454,"d":"0.071"},{"v":0.08025733071523067,"d":"0.080"},{"v":1840,"d":"1,840"}]
[{"$nulls":4},{"v":1841,"d":"1,841"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06726075996225071,"d":"0.067"},{"v":0.094762837255731,"d":"0.095"},{"v":1841,"d":"1,841"}]
[{"$nulls":4},{"v":1842,"d":"1,842"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06304778517110993,"d":"0.063"},{"v":0.0894535273690276,"d":"0.089"},{"v":1842,"d":"1,842"}]
[{"$nulls":4},{"v":1843,"d":"1,843"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.057561414505373165,"d":"0.058"},{"v":0.08514596047275032,"d":"0.085"},{"v":1843,"d":"1,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":1844,"d":"1,844"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05063862886886867,"d":"0.051"},{"v":0.07704437106678637,"d":"0.077"},{"v":1844,"d":"1,844"}]
[{"$nulls":4},{"v":1845,"d":"1,845"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07850002743826628,"d":"0.079"},{"v":0.10631339017707048,"d":"0.106"},{"v":1845,"d":"1,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":1846,"d":"1,846"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07590769728374674,"d":"0.076"},{"v":0.10231343948166444,"d":"0.102"},{"v":1846,"d":"1,846"}]
[{"$nulls":4},{"v":1847,"d":"1,847"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06586188831009322,"d":"0.066"},{"v":0.09375501583184684,"d":"0.094"},{"v":1847,"d":"1,847"}]
[{"$nulls":4},{"v":1848,"d":"1,848"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0595537473289976,"d":"0.060"},{"v":0.0859594895269153,"d":"0.086"},{"v":1848,"d":"1,848"}]
[{"$nulls":4},{"v":1849,"d":"1,849"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0946409419638734,"d":"0.095"},{"v":0.11573990182836257,"d":"0.116"},{"v":1849,"d":"1,849"}]
[{"$nulls":4},{"v":1850,"d":"1,850"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09042796717273263,"d":"0.090"},{"v":0.1104305919416592,"d":"0.110"},{"v":1850,"d":"1,850"}]
[{"$nulls":4},{"v":1851,"d":"1,851"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08494159650699587,"d":"0.085"},{"v":0.1061230250453819,"d":"0.106"},{"v":1851,"d":"1,851"}]
[{"$nulls":4},{"v":1852,"d":"1,852"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07801881087049138,"d":"0.078"},{"v":0.09802143563941795,"d":"0.098"},{"v":1852,"d":"1,852"}]
[{"$nulls":4},{"v":1853,"d":"1,853"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10588020943988899,"d":"0.106"},{"v":0.12729045474970205,"d":"0.127"},{"v":1853,"d":"1,853"}]
[{"$nulls":4},{"v":1854,"d":"1,854"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10328787928536945,"d":"0.103"},{"v":0.12329050405429602,"d":"0.123"},{"v":1854,"d":"1,854"}]
[{"$nulls":4},{"v":1855,"d":"1,855"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09324207031171591,"d":"0.093"},{"v":0.11473208040447842,"d":"0.115"},{"v":1855,"d":"1,855"}]
[{"$nulls":4},{"v":1856,"d":"1,856"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08693392933062032,"d":"0.087"},{"v":0.10693655409954687,"d":"0.107"},{"v":1856,"d":"1,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":1857,"d":"1,857"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.062349539771950284,"d":"0.062"},{"v":0.07871977507602688,"d":"0.079"},{"v":1857,"d":"1,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":1858,"d":"1,858"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1879,\"-\",G1879,\"-\",H1879,\"-\",I1879,\"-\",J1879,\"-\",K1879,\"-\",L1879,\"-\",M1879,\"-\",N1879,\"-\",O1879,\"-\",P1879,\"-\",Q1879,\"-\",R1879)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.05811235732596692,"d":"0.058"},{"v":0.07337799787495386,"d":"0.073"},{"$f":"E1879","v":{"v":1858,"d":"1,858"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1879","v":{"v":1859,"d":"1,859"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04244446724957361,"d":"0.042"},{"v":0.05889659874350088,"d":"0.059"},{"v":1859,"d":"1,859"}]
[{"$nulls":4},{"v":1860,"d":"1,860"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0355319496444735,"d":"0.036"},{"v":0.05079759019346044,"d":"0.051"},{"v":1860,"d":"1,860"}]
[{"$nulls":4},{"v":1861,"d":"1,861"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07658941822810918,"d":"0.077"},{"v":0.09326877808485985,"d":"0.093"},{"v":1861,"d":"1,861"}]
[{"$nulls":4},{"v":1862,"d":"1,862"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07396163016874048,"d":"0.074"},{"v":0.0892272707177274,"d":"0.089"},{"v":1862,"d":"1,862"}]
[{"$nulls":4},{"v":1863,"d":"1,863"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0505002112725377,"d":"0.051"},{"v":0.06725878219816032,"d":"0.067"},{"v":1863,"d":"1,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":1864,"d":"1,864"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04420305124631364,"d":"0.044"},{"v":0.05946869179530058,"d":"0.059"},{"v":1864,"d":"1,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":1865,"d":"1,865"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08644242700179354,"d":"0.086"},{"v":0.09641662535417718,"d":"0.096"},{"v":1865,"d":"1,865"}]
[{"$nulls":4},{"v":1866,"d":"1,866"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08220524455581019,"d":"0.082"},{"v":0.09107484815310413,"d":"0.091"},{"v":1866,"d":"1,866"}]
[{"$nulls":4},{"v":1867,"d":"1,867"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06653735447941686,"d":"0.067"},{"v":0.07659344902165116,"d":"0.077"},{"v":1867,"d":"1,867"}]
[{"$nulls":4},{"v":1868,"d":"1,868"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05962483687431676,"d":"0.060"},{"v":0.06849444047161071,"d":"0.068"},{"v":1868,"d":"1,868"}]
[{"$nulls":4},{"v":1869,"d":"1,869"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10068230545795244,"d":"0.101"},{"v":0.11096562836301012,"d":"0.111"},{"v":1869,"d":"1,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":1870,"d":"1,870"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09805451739858373,"d":"0.098"},{"v":0.10692412099587768,"d":"0.107"},{"v":1870,"d":"1,870"}]
[{"$nulls":4},{"v":1871,"d":"1,871"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07459309850238095,"d":"0.075"},{"v":0.08495563247631058,"d":"0.085"},{"v":1871,"d":"1,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":1872,"d":"1,872"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0682959384761569,"d":"0.068"},{"v":0.07716554207345086,"d":"0.077"},{"v":1872,"d":"1,872"}]
[{"$nulls":4},{"v":1873,"d":"1,873"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0707127111605607,"d":"0.071"},{"v":0.09809793361899843,"d":"0.098"},{"v":1873,"d":"1,873"}]
[{"$nulls":4},{"v":1874,"d":"1,874"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06650020068902932,"d":"0.067"},{"v":0.0927879622123812,"d":"0.093"},{"v":1874,"d":"1,874"}]
[{"$nulls":4},{"v":1875,"d":"1,875"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.057014706063917946,"d":"0.057"},{"v":0.08448172262125472,"d":"0.084"},{"v":1875,"d":"1,875"}]
[{"$nulls":4},{"v":1876,"d":"1,876"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05012451322124708,"d":"0.050"},{"v":0.07641227474459894,"d":"0.076"},{"v":1876,"d":"1,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":1877,"d":"1,877"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0860393925470986,"d":"0.086"},{"v":0.11373335420670865,"d":"0.114"},{"v":1877,"d":"1,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":1878,"d":"1,878"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08343427020762065,"d":"0.083"},{"v":0.1097220317309725,"d":"0.110"},{"v":1878,"d":"1,878"}]
[{"$nulls":4},{"v":1879,"d":"1,879"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06813026220254184,"d":"0.068"},{"v":0.09590333618731654,"d":"0.096"},{"v":1879,"d":"1,879"}]
[{"$nulls":4},{"v":1880,"d":"1,880"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06185285348597339,"d":"0.062"},{"v":0.08814061500932527,"d":"0.088"},{"v":1880,"d":"1,880"}]
[{"$nulls":4},{"v":1881,"d":"1,881"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0979705586972752,"d":"0.098"},{"v":0.1189812728113646,"d":"0.119"},{"v":1881,"d":"1,881"}]
[{"$nulls":4},{"v":1882,"d":"1,882"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09375804822574381,"d":"0.094"},{"v":0.11367130140474736,"d":"0.114"},{"v":1882,"d":"1,882"}]
[{"$nulls":4},{"v":1883,"d":"1,883"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08427255360063243,"d":"0.084"},{"v":0.10536506181362092,"d":"0.105"},{"v":1883,"d":"1,883"}]
[{"$nulls":4},{"v":1884,"d":"1,884"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07738236075796157,"d":"0.077"},{"v":0.0972956139369651,"d":"0.097"},{"v":1884,"d":"1,884"}]
[{"$nulls":4},{"v":1885,"d":"1,885"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11329724008381309,"d":"0.113"},{"v":0.1346166933990748,"d":"0.135"},{"v":1885,"d":"1,885"}]
[{"$nulls":4},{"v":1886,"d":"1,886"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11069211774433511,"d":"0.111"},{"v":0.13060537092333868,"d":"0.131"},{"v":1886,"d":"1,886"}]
[{"$nulls":4},{"v":1887,"d":"1,887"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09538810973925632,"d":"0.095"},{"v":0.11678667537968271,"d":"0.117"},{"v":1887,"d":"1,887"}]
[{"$nulls":4},{"v":1888,"d":"1,888"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08911070102268788,"d":"0.089"},{"v":0.10902395420169143,"d":"0.109"},{"v":1888,"d":"1,888"}]
[{"$nulls":4},{"v":1889,"d":"1,889"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06617352893918109,"d":"0.066"},{"v":0.08246678931401896,"d":"0.082"},{"v":1889,"d":"1,889"}]
[{"$nulls":4},{"v":1890,"d":"1,890"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.062027569043419106,"d":"0.062"},{"v":0.07724614490079182,"d":"0.077"},{"v":1890,"d":"1,890"}]
[{"$nulls":4},{"v":1891,"d":"1,891"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04220595227774313,"d":"0.042"},{"v":0.058582203114710005,"d":"0.059"},{"v":1891,"d":"1,891"}]
[{"$nulls":4},{"v":1892,"d":"1,892"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035304819438738,"d":"0.035"},{"v":0.05052339529611072,"d":"0.051"},{"v":1892,"d":"1,892"}]
[{"$nulls":4},{"v":1893,"d":"1,893"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08367031014391856,"d":"0.084"},{"v":0.10027682550080891,"d":"0.100"},{"v":1893,"d":"1,893"}]
[{"$nulls":4},{"v":1894,"d":"1,894"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08115524887892922,"d":"0.081"},{"v":0.09637382473630195,"d":"0.096"},{"v":1894,"d":"1,894"}]
[{"$nulls":4},{"v":1895,"d":"1,895"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052229072500465705,"d":"0.052"},{"v":0.06891585732072672,"d":"0.069"},{"v":1895,"d":"1,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":1896,"d":"1,896"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04593750328495072,"d":"0.046"},{"v":0.06115607914232345,"d":"0.061"},{"v":1896,"d":"1,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":1897,"d":"1,897"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09019213665851644,"d":"0.090"},{"v":0.1001090793660057,"d":"0.100"},{"v":1897,"d":"1,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":1898,"d":"1,898"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08604617676275444,"d":"0.086"},{"v":0.09488843495277857,"d":"0.095"},{"v":1898,"d":"1,898"}]
[{"$nulls":4},{"v":1899,"d":"1,899"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06622455999707848,"d":"0.066"},{"v":0.07622449316669673,"d":"0.076"},{"v":1899,"d":"1,899"}]
[{"$nulls":4},{"v":1900,"d":"1,900"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05932342715807334,"d":"0.059"},{"v":0.06816568534809744,"d":"0.068"},{"v":1900,"d":"1,900"}]
[{"$nulls":4},{"v":1901,"d":"1,901"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1076889178632539,"d":"0.108"},{"v":0.11791911555279563,"d":"0.118"},{"v":1901,"d":"1,901"}]
[{"$nulls":4},{"v":1902,"d":"1,902"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10517385659826456,"d":"0.105"},{"v":0.11401611478828867,"d":"0.114"},{"v":1902,"d":"1,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":1903,"d":"1,903"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07624768021980104,"d":"0.076"},{"v":0.08655814737271346,"d":"0.087"},{"v":1903,"d":"1,903"}]
[{"$nulls":4},{"v":1904,"d":"1,904"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06995611100428606,"d":"0.070"},{"v":0.07879836919431017,"d":"0.079"},{"v":1904,"d":"1,904"}]
[{"$nulls":4},{"v":1905,"d":"1,905"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07297907789444087,"d":"0.073"},{"v":0.10021462824028222,"d":"0.100"},{"v":1905,"d":"1,905"}]
[{"$nulls":4},{"v":1906,"d":"1,906"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06886382609222726,"d":"0.069"},{"v":0.09503253946792486,"d":"0.095"},{"v":1906,"d":"1,906"}]
[{"$nulls":4},{"v":1907,"d":"1,907"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056317511705299146,"d":"0.056"},{"v":0.0836357892653694,"d":"0.084"},{"v":1907,"d":"1,907"}]
[{"$nulls":4},{"v":1908,"d":"1,908"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04945144532686683,"d":"0.049"},{"v":0.07562015870256443,"d":"0.076"},{"v":1908,"d":"1,908"}]
[{"$nulls":4},{"v":1909,"d":"1,909"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09207439603587284,"d":"0.092"},{"v":0.11962220771083222,"d":"0.120"},{"v":1909,"d":"1,909"}]
[{"$nulls":4},{"v":1910,"d":"1,910"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0895848696116408,"d":"0.090"},{"v":0.11575358298733844,"d":"0.116"},{"v":1910,"d":"1,910"}]
[{"$nulls":4},{"v":1911,"d":"1,911"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07026124270455229,"d":"0.070"},{"v":0.09788906922606094,"d":"0.098"},{"v":1911,"d":"1,911"}]
[{"$nulls":4},{"v":1912,"d":"1,912"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0640014136693621,"d":"0.064"},{"v":0.09017012704505971,"d":"0.090"},{"v":1912,"d":"1,912"}]
[{"$nulls":4},{"v":1913,"d":"1,913"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10011348410065617,"d":"0.100"},{"v":0.12100339403789669,"d":"0.121"},{"v":1913,"d":"1,913"}]
[{"$nulls":4},{"v":1914,"d":"1,914"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09599823229844254,"d":"0.096"},{"v":0.11582130526553935,"d":"0.116"},{"v":1914,"d":"1,914"}]
[{"$nulls":4},{"v":1915,"d":"1,915"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08345191791151445,"d":"0.083"},{"v":0.10442455506298387,"d":"0.104"},{"v":1915,"d":"1,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":1916,"d":"1,916"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07658585153308213,"d":"0.077"},{"v":0.09640892450017892,"d":"0.096"},{"v":1916,"d":"1,916"}]
[{"$nulls":4},{"v":1917,"d":"1,917"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11920880224208814,"d":"0.119"},{"v":0.14041097350844672,"d":"0.140"},{"v":1917,"d":"1,917"}]
[{"$nulls":4},{"v":1918,"d":"1,918"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11671927581785611,"d":"0.117"},{"v":0.13654234878495292,"d":"0.137"},{"v":1918,"d":"1,918"}]
[{"$nulls":4},{"v":1919,"d":"1,919"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09739564891076757,"d":"0.097"},{"v":0.11867783502367542,"d":"0.119"},{"v":1919,"d":"1,919"}]
[{"$nulls":4},{"v":1920,"d":"1,920"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09113581987557741,"d":"0.091"},{"v":0.1109588928426742,"d":"0.111"},{"v":1920,"d":"1,920"}]
[{"$nulls":4},{"v":1921,"d":"1,921"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02227007818571212,"d":"0.022"},{"v":0.0412695372867725,"d":"0.041"},{"v":1921,"d":"1,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":1922,"d":"1,922"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F1943,\"-\",G1943,\"-\",H1943,\"-\",I1943,\"-\",J1943,\"-\",K1943,\"-\",L1943,\"-\",M1943,\"-\",N1943,\"-\",O1943,\"-\",P1943,\"-\",Q1943,\"-\",R1943)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.01670576214854223,"d":"0.017"},{"v":0.03448949142802329,"d":"0.034"},{"$f":"E1943","v":{"v":1922,"d":"1,922"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E1943","v":{"v":1923,"d":"1,923"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019460478984721915,"d":"0.019"},{"v":0.038555018233541336,"d":"0.039"},{"v":1923,"d":"1,923"}]
[{"$nulls":4},{"v":1924,"d":"1,924"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010724319461452303,"d":"0.011"},{"v":0.02850804874093336,"d":"0.029"},{"v":1924,"d":"1,924"}]
[{"$nulls":4},{"v":1925,"d":"1,925"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027102780437428878,"d":"0.027"},{"v":0.046461128129005956,"d":"0.046"},{"v":1925,"d":"1,925"}]
[{"$nulls":4},{"v":1926,"d":"1,926"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.023406945172818862,"d":"0.023"},{"v":0.041190674452299916,"d":"0.041"},{"v":1926,"d":"1,926"}]
[{"$nulls":4},{"v":1927,"d":"1,927"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023566703043499393,"d":"0.024"},{"v":0.043017013500941774,"d":"0.043"},{"v":1927,"d":"1,927"}]
[{"$nulls":4},{"v":1928,"d":"1,928"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01552403903646846,"d":"0.016"},{"v":0.033307768315949504,"d":"0.033"},{"v":1928,"d":"1,928"}]
[{"$nulls":4},{"v":1929,"d":"1,929"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014171776516534732,"d":"0.014"},{"v":0.0491883171242138,"d":"0.049"},{"v":1929,"d":"1,929"}]
[{"$nulls":4},{"v":1930,"d":"1,930"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.007948900456996612,"d":"0.008"},{"v":0.041749711243096364,"d":"0.042"},{"v":1930,"d":"1,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":1931,"d":"1,931"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011362177315544527,"d":"0.011"},{"v":0.04647379807098265,"d":"0.046"},{"v":1931,"d":"1,931"}]
[{"$nulls":4},{"v":1932,"d":"1,932"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.9674577699066876E-3,"d":"0.002"},{"v":0.03576826855600644,"d":"0.036"},{"v":1932,"d":"1,932"}]
[{"$nulls":4},{"v":1933,"d":"1,933"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019004478768251485,"d":"0.019"},{"v":0.054379907966447275,"d":"0.054"},{"v":1933,"d":"1,933"}]
[{"$nulls":4},{"v":1934,"d":"1,934"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.014650083481273248,"d":"0.015"},{"v":0.04845089426737299,"d":"0.048"},{"v":1934,"d":"1,934"}]
[{"$nulls":4},{"v":1935,"d":"1,935"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015468401374322004,"d":"0.015"},{"v":0.05093579333838309,"d":"0.051"},{"v":1935,"d":"1,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":1936,"d":"1,936"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006767177344922841,"d":"0.007"},{"v":0.040567988131022595,"d":"0.041"},{"v":1936,"d":"1,936"}]
[{"$nulls":4},{"v":1937,"d":"1,937"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027058128868064937,"d":"0.027"},{"v":0.07006049354474511,"d":"0.070"},{"v":1937,"d":"1,937"}]
[{"$nulls":4},{"v":1938,"d":"1,938"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02160788115263597,"d":"0.022"},{"v":0.06341998885711062,"d":"0.063"},{"v":1938,"d":"1,938"}]
[{"$nulls":4},{"v":1939,"d":"1,939"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025179226942330726,"d":"0.025"},{"v":0.06827480165637796,"d":"0.068"},{"v":1939,"d":"1,939"}]
[{"$nulls":4},{"v":1940,"d":"1,940"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016617981323663895,"d":"0.017"},{"v":0.05843008902813855,"d":"0.058"},{"v":1940,"d":"1,940"}]
[{"$nulls":4},{"v":1941,"d":"1,941"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03046805799703422,"d":"0.030"},{"v":0.07382225236394005,"d":"0.074"},{"v":1941,"d":"1,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":1942,"d":"1,942"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026849540319207863,"d":"0.027"},{"v":0.0686616480236825,"d":"0.069"},{"v":1942,"d":"1,942"}]
[{"$nulls":4},{"v":1943,"d":"1,943"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028155262444937695,"d":"0.028"},{"v":0.07159961078241166,"d":"0.072"},{"v":1943,"d":"1,943"}]
[{"$nulls":4},{"v":1944,"d":"1,944"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02027338235208791,"d":"0.020"},{"v":0.06208549005656256,"d":"0.062"},{"v":1944,"d":"1,944"}]
[{"$nulls":4},{"v":1945,"d":"1,945"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01775922444820762,"d":"0.018"},{"v":0.08285605381507354,"d":"0.083"},{"v":1945,"d":"1,945"}]
[{"$nulls":4},{"v":1946,"d":"1,946"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.011662890849118934,"d":"0.012"},{"v":0.07556946324377933,"d":"0.076"},{"v":1946,"d":"1,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":1947,"d":"1,947"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01588032252247342,"d":"0.016"},{"v":0.08107036192670641,"d":"0.081"},{"v":1947,"d":"1,947"}]
[{"$nulls":4},{"v":1948,"d":"1,948"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006672991020146861,"d":"0.007"},{"v":0.07057956341480726,"d":"0.071"},{"v":1948,"d":"1,948"}]
[{"$nulls":4},{"v":1949,"d":"1,949"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021169153577176913,"d":"0.021"},{"v":0.08661781263426849,"d":"0.087"},{"v":1949,"d":"1,949"}]
[{"$nulls":4},{"v":1950,"d":"1,950"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016904550015690828,"d":"0.017"},{"v":0.08081112241035121,"d":"0.081"},{"v":1950,"d":"1,950"}]
[{"$nulls":4},{"v":1951,"d":"1,951"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018856358025080386,"d":"0.019"},{"v":0.0843951710527401,"d":"0.084"},{"v":1951,"d":"1,951"}]
[{"$nulls":4},{"v":1952,"d":"1,952"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010328392048570875,"d":"0.010"},{"v":0.07423496444323126,"d":"0.074"},{"v":1952,"d":"1,952"}]
[{"$nulls":4},{"v":1953,"d":"1,953"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026233993636547243,"d":"0.026"},{"v":0.045194345920171033,"d":"0.045"},{"v":1953,"d":"1,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":1954,"d":"1,954"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02063707807606615,"d":"0.021"},{"v":0.0383587741553164,"d":"0.038"},{"v":1954,"d":"1,954"}]
[{"$nulls":4},{"v":1955,"d":"1,955"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01773650360197576,"d":"0.018"},{"v":0.036790223956178175,"d":"0.037"},{"v":1955,"d":"1,955"}]
[{"$nulls":4},{"v":1956,"d":"1,956"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009069095878033681,"d":"0.009"},{"v":0.026790791957283937,"d":"0.027"},{"v":1956,"d":"1,956"}]
[{"$nulls":4},{"v":1957,"d":"1,957"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03733266093370286,"d":"0.037"},{"v":0.05664543941815826,"d":"0.057"},{"v":1957,"d":"1,957"}]
[{"$nulls":4},{"v":1958,"d":"1,958"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03357058102250248,"d":"0.034"},{"v":0.05129227710175273,"d":"0.051"},{"v":1958,"d":"1,958"}]
[{"$nulls":4},{"v":1959,"d":"1,959"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026297546287398492,"d":"0.026"},{"v":0.04570063159421681,"d":"0.046"},{"v":1959,"d":"1,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":1960,"d":"1,960"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018325209190907195,"d":"0.018"},{"v":0.03604690527015745,"d":"0.036"},{"v":1960,"d":"1,960"}]
[{"$nulls":4},{"v":1961,"d":"1,961"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017338374484872673,"d":"0.017"},{"v":0.05225993749522428,"d":"0.052"},{"v":1961,"d":"1,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":1962,"d":"1,962"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.011108508570615131,"d":"0.011"},{"v":0.04479141537659319,"d":"0.045"},{"v":1962,"d":"1,962"}]
[{"$nulls":4},{"v":1963,"d":"1,963"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008840884450301196,"d":"0.009"},{"v":0.04385581553123142,"d":"0.044"},{"v":1963,"d":"1,963"}]
[{"$nulls":4},{"v":1964,"d":"1,964"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-4.5947362741733376E-4,"d":"-0.000"},{"v":0.03322343317856073,"d":"0.033"},{"v":1964,"d":"1,964"}]
[{"$nulls":4},{"v":1965,"d":"1,965"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.028437041782028303,"d":"0.028"},{"v":0.0637110309932115,"d":"0.064"},{"v":1965,"d":"1,965"}]
[{"$nulls":4},{"v":1966,"d":"1,966"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02404201151705147,"d":"0.024"},{"v":0.057724918323029534,"d":"0.058"},{"v":1966,"d":"1,966"}]
[{"$nulls":4},{"v":1967,"d":"1,967"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01740192713572392,"d":"0.017"},{"v":0.052766223169270064,"d":"0.053"},{"v":1967,"d":"1,967"}]
[{"$nulls":4},{"v":1968,"d":"1,968"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00879663968545618,"d":"0.009"},{"v":0.04247954649143424,"d":"0.042"},{"v":1968,"d":"1,968"}]
[{"$nulls":4},{"v":1969,"d":"1,969"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0291759293793451,"d":"0.029"},{"v":0.07203952322988592,"d":"0.072"},{"v":1969,"d":"1,969"}]
[{"$nulls":4},{"v":1970,"d":"1,970"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02370581234842533,"d":"0.024"},{"v":0.0653626169073395,"d":"0.065"},{"v":1970,"d":"1,970"}]
[{"$nulls":4},{"v":1971,"d":"1,971"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02424892754688336,"d":"0.024"},{"v":0.06720432054115161,"d":"0.067"},{"v":1971,"d":"1,971"}]
[{"$nulls":4},{"v":1972,"d":"1,972"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015749004177394246,"d":"0.016"},{"v":0.05740580873630841,"d":"0.057"},{"v":1972,"d":"1,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":1973,"d":"1,973"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03570048569822137,"d":"0.036"},{"v":0.07891058369373334,"d":"0.079"},{"v":1973,"d":"1,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":1974,"d":"1,974"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03203437233194509,"d":"0.032"},{"v":0.07369117689085926,"d":"0.074"},{"v":1974,"d":"1,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":1975,"d":"1,975"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02936814492327715,"d":"0.029"},{"v":0.07266703225452549,"d":"0.073"},{"v":1975,"d":"1,975"}]
[{"$nulls":4},{"v":1976,"d":"1,976"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021548144303285378,"d":"0.022"},{"v":0.06320494886219954,"d":"0.063"},{"v":1976,"d":"1,976"}]
[{"$nulls":4},{"v":1977,"d":"1,977"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01946645522210917,"d":"0.019"},{"v":0.08434244806334712,"d":"0.084"},{"v":1977,"d":"1,977"}]
[{"$nulls":4},{"v":1978,"d":"1,978"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013370632408024899,"d":"0.013"},{"v":0.07703983595763621,"d":"0.077"},{"v":1978,"d":"1,978"}]
[{"$nulls":4},{"v":1979,"d":"1,979"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014539453389647426,"d":"0.015"},{"v":0.07950724537461282,"d":"0.080"},{"v":1979,"d":"1,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":2003,"d":"2,003"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023063312866760992,"d":"0.023"},{"v":0.0658216210837217,"d":"0.066"},{"v":2003,"d":"2,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":2224,"d":"2,224"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04672779047583566,"d":"0.047"},{"v":0.10245127607380386,"d":"0.102"},{"v":2224,"d":"2,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":2579,"d":"2,579"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07425244668163042,"d":"0.074"},{"v":0.10790369885145523,"d":"0.108"},{"v":2579,"d":"2,579"}]
[{"$nulls":4},{"v":2615,"d":"2,615"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07976520335514356,"d":"0.080"},{"v":0.11373241709687246,"d":"0.114"},{"v":2615,"d":"2,615"}]
[{"$nulls":4},{"v":2954,"d":"2,954"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07160475986221894,"d":"0.072"},{"v":0.1403064024584127,"d":"0.140"},{"v":2954,"d":"2,954"}]
[{"$nulls":4},{"v":3107,"d":"3,107"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08033318342630807,"d":"0.080"},{"v":0.10445895273366107,"d":"0.104"},{"v":3107,"d":"3,107"}]
[{"$nulls":4},{"v":3328,"d":"3,328"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0715812981299874,"d":"0.072"},{"v":0.11989324318629647,"d":"0.120"},{"v":3328,"d":"3,328"}]
[{"$nulls":4},{"v":3593,"d":"3,593"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.022523725754534426,"d":"0.023"},{"v":0.05839271756415876,"d":"0.058"},{"v":3593,"d":"3,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":3703,"d":"3,703"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03094536545387208,"d":"0.031"},{"v":0.07334383198177762,"d":"0.073"},{"v":3703,"d":"3,703"}]
[{"$nulls":4},{"v":3856,"d":"3,856"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08402578930660644,"d":"0.084"},{"v":0.11856443587789849,"d":"0.119"},{"v":3856,"d":"3,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":4193,"d":"4,193"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06883076124640491,"d":"0.069"},{"v":0.08020495640764676,"d":"0.080"},{"v":4193,"d":"4,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":4231,"d":"4,231"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07250715544555664,"d":"0.073"},{"v":0.08437214051818273,"d":"0.084"},{"v":4231,"d":"4,231"}]
[{"$nulls":4},{"v":4586,"d":"4,586"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06730079751839071,"d":"0.067"},{"v":0.12227389359795988,"d":"0.122"},{"v":4586,"d":"4,586"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E4759","v":{"v":4739,"d":"4,739"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06829100107790437,"d":"0.068"},{"v":0.08767433496386637,"d":"0.088"},{"v":4739,"d":"4,739"}]
[{"$nulls":4},{"v":4839,"d":"4,839"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019680031857651773,"d":"0.020"},{"v":0.023583794701931896,"d":"0.024"},{"v":4839,"d":"4,839"}]
[{"$nulls":4},{"v":5114,"d":"5,114"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07861992081873957,"d":"0.079"},{"v":0.07861992081873957,"d":"0.079"},{"v":5114,"d":"5,114"}]
[{"$nulls":4},{"v":5335,"d":"5,335"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02903365054505774,"d":"0.029"},{"v":0.0410533384365189,"d":"0.041"},{"v":5335,"d":"5,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":5439,"d":"5,439"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05945211370199824,"d":"0.059"},{"v":0.09814657653344355,"d":"0.098"},{"v":5439,"d":"5,439"}]
[{"$nulls":4},{"v":5642,"d":"5,642"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.044899666132422786,"d":"0.045"},{"v":0.058903336397569915,"d":"0.059"},{"v":5642,"d":"5,642"}]
[{"$nulls":4},{"v":5863,"d":"5,863"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058890880117401435,"d":"0.059"},{"v":0.0647069601637964,"d":"0.065"},{"v":5863,"d":"5,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":6218,"d":"6,218"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.058143679669654245,"d":"0.058"},{"v":0.06973056376398422,"d":"0.070"},{"v":6218,"d":"6,218"}]
[{"$nulls":4},{"v":6288,"d":"6,288"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04788099910512575,"d":"0.048"},{"v":0.048637657488845694,"d":"0.049"},{"v":6288,"d":"6,288"}]
[{"$nulls":4},{"v":6593,"d":"6,593"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02430125517372418,"d":"0.024"},{"v":0.02742474819147557,"d":"0.027"},{"v":6593,"d":"6,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":6746,"d":"6,746"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04911918052736322,"d":"0.049"},{"v":0.04911918052736322,"d":"0.049"},{"v":6746,"d":"6,746"}]
[{"$nulls":4},{"v":6888,"d":"6,888"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015462054706936517,"d":"0.015"},{"v":0.019561941490946318,"d":"0.020"},{"v":6888,"d":"6,888"}]
[{"$nulls":4},{"v":7121,"d":"7,121"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0267682778433639,"d":"0.027"},{"v":0.029270064651538356,"d":"0.029"},{"v":7121,"d":"7,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":7274,"d":"7,274"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04674755436863719,"d":"0.047"},{"v":0.04732530388566807,"d":"0.047"},{"v":7274,"d":"7,274"}]
[{"$nulls":4},{"v":7495,"d":"7,495"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02721841063073497,"d":"0.027"},{"v":0.033776108090184796,"d":"0.034"},{"v":7495,"d":"7,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":7663,"d":"7,663"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04439646885225757,"d":"0.044"},{"v":0.05625685275725428,"d":"0.056"},{"v":7663,"d":"7,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":7870,"d":"7,870"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03892310251397211,"d":"0.039"},{"v":0.047872209773200856,"d":"0.048"},{"v":7870,"d":"7,870"}]
[{"$nulls":4},{"v":8225,"d":"8,225"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04606969291471866,"d":"0.046"},{"v":0.0502633260562832,"d":"0.050"},{"v":8225,"d":"8,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":8378,"d":"8,378"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.020483033892145123,"d":"0.020"},{"v":0.028372365436549665,"d":"0.028"},{"v":8378,"d":"8,378"}]
[{"$nulls":4},{"v":8512,"d":"8,512"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05003078693661563,"d":"0.050"},{"v":0.050398953008763084,"d":"0.050"},{"v":8512,"d":"8,512"}]
[{"$nulls":4},{"v":8753,"d":"8,753"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03199751780254904,"d":"0.032"},{"v":0.04524451575154147,"d":"0.045"},{"v":8753,"d":"8,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":8906,"d":"8,906"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010429737807800992,"d":"0.010"},{"v":0.0298603766026875,"d":"0.030"},{"v":8906,"d":"8,906"}]
[{"$nulls":4},{"v":9112,"d":"9,112"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02919539856655093,"d":"0.029"},{"v":0.06776661833329269,"d":"0.068"},{"v":9112,"d":"9,112"}]
[{"$nulls":4},{"v":9281,"d":"9,281"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.003527390969602292,"d":"-0.004"},{"v":0.008720642814693036,"d":"0.009"},{"v":9281,"d":"9,281"}]
[{"$nulls":4},{"v":9502,"d":"9,502"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08177210196350165,"d":"0.082"},{"v":0.09337880064777677,"d":"0.093"},{"v":9502,"d":"9,502"}]
[{"$nulls":4},{"v":9857,"d":"9,857"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03516730686086012,"d":"0.035"},{"v":0.06332839643904709,"d":"0.063"},{"v":9857,"d":"9,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":9887,"d":"9,887"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07937097404317833,"d":"0.079"},{"v":0.1603744326830233,"d":"0.160"},{"v":9887,"d":"9,887"}]
[{"$nulls":4},{"v":10232,"d":"10,232"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012877377358147358,"d":"0.013"},{"v":0.029558796330079667,"d":"0.030"},{"v":10232,"d":"10,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":10385,"d":"10,385"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07141298025248699,"d":"0.071"},{"v":0.0939818953185477,"d":"0.094"},{"v":10385,"d":"10,385"}]
[{"$nulls":4},{"v":10561,"d":"10,561"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.022052768781778937,"d":"0.022"},{"v":0.050044288481228466,"d":"0.050"},{"v":10561,"d":"10,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":10760,"d":"10,760"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.057899948122637566,"d":"0.058"},{"v":0.08105509715137105,"d":"0.081"},{"v":10760,"d":"10,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":10913,"d":"10,913"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013136876465849738,"d":"0.013"},{"v":0.024265959207371453,"d":"0.024"},{"v":10913,"d":"10,913"}]
[{"$nulls":4},{"v":11134,"d":"11,134"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1143034527635085,"d":"0.114"},{"v":0.136333227840147,"d":"0.136"},{"v":11134,"d":"11,134"}]
[{"$nulls":4},{"v":11336,"d":"11,336"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021387985567034952,"d":"0.021"},{"v":0.038008015136556335,"d":"0.038"},{"v":11336,"d":"11,336"}]
[{"$nulls":4},{"v":11643,"d":"11,643"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10118327359865473,"d":"0.101"},{"v":0.16057373641491576,"d":"0.161"},{"v":11643,"d":"11,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":11864,"d":"11,864"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07155738196967659,"d":"0.072"},{"v":0.09975727188099905,"d":"0.100"},{"v":11864,"d":"11,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":11936,"d":"11,936"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0968714441387884,"d":"0.097"},{"v":0.11980902118463618,"d":"0.120"},{"v":11936,"d":"11,936"}]
[{"$nulls":4},{"v":12239,"d":"12,239"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07884936754382385,"d":"0.079"},{"v":0.13934998170932078,"d":"0.139"},{"v":12239,"d":"12,239"}]
[{"$nulls":4},{"v":12392,"d":"12,392"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08550105858558897,"d":"0.086"},{"v":0.10610921129894764,"d":"0.106"},{"v":12392,"d":"12,392"}]
[{"$nulls":4},{"v":12545,"d":"12,545"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02348168765663626,"d":"0.023"},{"v":0.03393049307137213,"d":"0.034"},{"v":12545,"d":"12,545"}]
[{"$nulls":4},{"v":12785,"d":"12,785"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08821950398390896,"d":"0.088"},{"v":0.1150802466855497,"d":"0.115"},{"v":12785,"d":"12,785"}]
[{"$nulls":4},{"v":12920,"d":"12,920"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02421783046112467,"d":"0.024"},{"v":0.05490516151654105,"d":"0.055"},{"v":12920,"d":"12,920"}]
[{"$nulls":4},{"v":13141,"d":"13,141"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08735292556836215,"d":"0.087"},{"v":0.12520554292384511,"d":"0.125"},{"v":13141,"d":"13,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":13496,"d":"13,496"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05536224364945427,"d":"0.055"},{"v":0.05894038442202047,"d":"0.059"},{"v":13496,"d":"13,496"}]
[{"$nulls":4},{"v":13560,"d":"13,560"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.061918139555470424,"d":"0.062"},{"v":0.06548194823504064,"d":"0.065"},{"v":13560,"d":"13,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":13871,"d":"13,871"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.059359576156734886,"d":"0.059"},{"v":0.09805567406159282,"d":"0.098"},{"v":13871,"d":"13,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":14024,"d":"14,024"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.060205849133402906,"d":"0.060"},{"v":0.07068204166724859,"d":"0.071"},{"v":14024,"d":"14,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":14160,"d":"14,160"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05087123436734902,"d":"0.051"},{"v":0.06413777002068376,"d":"0.064"},{"v":14160,"d":"14,160"}]
[{"$nulls":4},{"v":14399,"d":"14,399"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07833053721054842,"d":"0.078"},{"v":0.08097168488999623,"d":"0.081"},{"v":14399,"d":"14,399"}]
[{"$nulls":4},{"v":14552,"d":"14,552"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025640669685669353,"d":"0.026"},{"v":0.030474480620236152,"d":"0.030"},{"v":14552,"d":"14,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":14773,"d":"14,773"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06766897179784816,"d":"0.068"},{"v":0.07273157302778353,"d":"0.073"},{"v":14773,"d":"14,773"}]
[{"$nulls":4},{"v":15009,"d":"15,009"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.048793973663381264,"d":"0.049"},{"v":0.05562390124318289,"d":"0.056"},{"v":15009,"d":"15,009"}]
[{"$nulls":4},{"v":15282,"d":"15,282"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04475304811689068,"d":"0.045"},{"v":0.0467786505036391,"d":"0.047"},{"v":15282,"d":"15,282"}]
[{"$nulls":4},{"v":15503,"d":"15,503"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029808972192134537,"d":"0.030"},{"v":0.04393596560311773,"d":"0.044"},{"v":15503,"d":"15,503"}]
[{"$nulls":4},{"v":15609,"d":"15,609"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05212045510458903,"d":"0.052"},{"v":0.06211970982959018,"d":"0.062"},{"v":15609,"d":"15,609"}]
[{"$nulls":4},{"v":15810,"d":"15,810"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F15831,\"-\",G15831,\"-\",H15831,\"-\",I15831,\"-\",J15831,\"-\",K15831,\"-\",L15831,\"-\",M15831,\"-\",N15831,\"-\",O15831,\"-\",P15831,\"-\",Q15831,\"-\",R15831)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.05928012229611598,"d":"0.059"},{"v":0.061633457132209274,"d":"0.062"},{"$f":"E15831","v":{"v":15810,"d":"15,810"}}]
[{"$nulls":4},{"v":16031,"d":"16,031"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05225748351664214,"d":"0.052"},{"v":0.06334466185430186,"d":"0.063"},{"v":16031,"d":"16,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":16184,"d":"16,184"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03949497015878,"d":"0.039"},{"v":0.041230406050295515,"d":"0.041"},{"v":16184,"d":"16,184"}]
[{"$nulls":4},{"v":16458,"d":"16,458"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03695436946959851,"d":"0.037"},{"v":0.046323028712139176,"d":"0.046"},{"v":16458,"d":"16,458"}]
[{"$nulls":4},{"v":16559,"d":"16,559"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05220620546191881,"d":"0.052"},{"v":0.06307383997312198,"d":"0.063"},{"v":16559,"d":"16,559"}]
[{"$nulls":4},{"v":16914,"d":"16,914"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02708287923513992,"d":"0.027"},{"v":0.02977151007291843,"d":"0.030"},{"v":16914,"d":"16,914"}]
[{"$nulls":4},{"v":17058,"d":"17,058"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.008298556866721311,"d":"0.008"},{"v":0.02368574356853688,"d":"0.024"},{"v":17058,"d":"17,058"}]
[{"$nulls":4},{"v":17289,"d":"17,289"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.013605832743552416,"d":"0.014"},{"v":0.03314979579006236,"d":"0.033"},{"v":17289,"d":"17,289"}]
[{"$nulls":4},{"v":17510,"d":"17,510"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03982622780872389,"d":"0.040"},{"v":0.06998747557530752,"d":"0.070"},{"v":17510,"d":"17,510"}]
[{"$nulls":4},{"v":17663,"d":"17,663"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04828487464816499,"d":"0.048"},{"v":0.06766421453511472,"d":"0.068"},{"v":17663,"d":"17,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":17833,"d":"17,833"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04727458982444725,"d":"0.047"},{"v":0.05852767754154893,"d":"0.059"},{"v":17833,"d":"17,833"}]
[{"$nulls":4},{"v":18038,"d":"18,038"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06317046316430666,"d":"0.063"},{"v":0.07614575207972629,"d":"0.076"},{"v":18038,"d":"18,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":18191,"d":"18,191"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01756136948163296,"d":"0.018"},{"v":0.038004458638266736,"d":"0.038"},{"v":18191,"d":"18,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":18433,"d":"18,433"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.042955819906558265,"d":"0.043"},{"v":0.06701184824217292,"d":"0.067"},{"v":18433,"d":"18,433"}]
[{"$nulls":4},{"v":18768,"d":"18,768"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04165510360410195,"d":"0.042"},{"v":0.050217606822111634,"d":"0.050"},{"v":18768,"d":"18,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":18921,"d":"18,921"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023689884152869236,"d":"0.024"},{"v":0.04621778957171346,"d":"0.046"},{"v":18921,"d":"18,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":19142,"d":"19,142"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05292862855614852,"d":"0.053"},{"v":0.07474985276310855,"d":"0.075"},{"v":19142,"d":"19,142"}]
[{"$nulls":4},{"v":19282,"d":"19,282"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07279040772018246,"d":"0.073"},{"v":0.10530268823919041,"d":"0.105"},{"v":19282,"d":"19,282"}]
[{"$nulls":4},{"v":19449,"d":"19,449"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07209158032908991,"d":"0.072"},{"v":0.10557444755978598,"d":"0.106"},{"v":19449,"d":"19,449"}]
[{"$nulls":4},{"v":19670,"d":"19,670"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10368369846426385,"d":"0.104"},{"v":0.1260131391547493,"d":"0.126"},{"v":19670,"d":"19,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":19823,"d":"19,823"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026060546839124978,"d":"0.026"},{"v":0.05662828507052012,"d":"0.057"},{"v":19823,"d":"19,823"}]
[{"$nulls":4},{"v":20057,"d":"20,057"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09337985984419193,"d":"0.093"},{"v":0.14804105556682445,"d":"0.148"},{"v":20057,"d":"20,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":20198,"d":"20,198"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025604023696154603,"d":"0.026"},{"v":0.03602814481197686,"d":"0.036"},{"v":20198,"d":"20,198"}]
[{"$nulls":4},{"v":20553,"d":"20,553"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.031812662846147366,"d":"0.032"},{"v":0.06583726235568359,"d":"0.066"},{"v":20553,"d":"20,553"}]
[{"$nulls":4},{"v":20731,"d":"20,731"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06336419140432602,"d":"0.063"},{"v":0.1339524644841538,"d":"0.134"},{"v":20731,"d":"20,731"}]
[{"$nulls":4},{"v":20928,"d":"20,928"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0830251721496495,"d":"0.083"},{"v":0.13250290949245716,"d":"0.133"},{"v":20928,"d":"20,928"}]
[{"$nulls":4},{"v":21081,"d":"21,081"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07955724257833546,"d":"0.080"},{"v":0.11753625834969296,"d":"0.118"},{"v":21081,"d":"21,081"}]
[{"$nulls":4},{"v":21302,"d":"21,302"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02956346218283566,"d":"0.030"},{"v":0.05992931316960246,"d":"0.060"},{"v":21302,"d":"21,302"}]
[{"$nulls":4},{"v":21506,"d":"21,506"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F21527,\"-\",G21527,\"-\",H21527,\"-\",I21527,\"-\",J21527,\"-\",K21527,\"-\",L21527,\"-\",M21527,\"-\",N21527,\"-\",O21527,\"-\",P21527,\"-\",Q21527,\"-\",R21527)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0321462247906471,"d":"0.032"},{"v":0.05544786316866374,"d":"0.055"},{"$f":"E21527","v":{"v":21506,"d":"21,506"}}]
[{"$nulls":4},{"v":21677,"d":"21,677"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10850099800225964,"d":"0.109"},{"v":0.14016269987375282,"d":"0.140"},{"v":21677,"d":"21,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":21830,"d":"21,830"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04372212446982592,"d":"0.044"},{"v":0.04827129795758445,"d":"0.048"},{"v":21830,"d":"21,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":22106,"d":"22,106"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016835750857059833,"d":"0.017"},{"v":0.034655922363538254,"d":"0.035"},{"v":22106,"d":"22,106"}]
[{"$nulls":4},{"v":22407,"d":"22,407"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07065194386369175,"d":"0.071"},{"v":0.08388050988897232,"d":"0.084"},{"v":22407,"d":"22,407"}]
[{"$nulls":4},{"v":22560,"d":"22,560"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06667948024828187,"d":"0.067"},{"v":0.08439052586140622,"d":"0.084"},{"v":22560,"d":"22,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":22713,"d":"22,713"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06784798957606106,"d":"0.068"},{"v":0.07911443808127598,"d":"0.079"},{"v":22713,"d":"22,713"}]
[{"$nulls":4},{"v":22955,"d":"22,955"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022094776657910587,"d":"0.022"},{"v":0.038478587618296686,"d":"0.038"},{"v":22955,"d":"22,955"}]
[{"$nulls":4},{"v":23088,"d":"23,088"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04092164948925896,"d":"0.041"},{"v":0.04967004105339157,"d":"0.050"},{"v":23088,"d":"23,088"}]
[{"$nulls":4},{"v":23309,"d":"23,309"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10038266717410518,"d":"0.100"},{"v":0.10371214514001888,"d":"0.104"},{"v":23309,"d":"23,309"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E23575","v":{"v":23555,"d":"23,555"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01984303064388496,"d":"0.020"},{"v":0.024741645757406058,"d":"0.025"},{"v":23555,"d":"23,555"}]
[{"$nulls":4},{"v":23818,"d":"23,818"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07100923726302659,"d":"0.071"},{"v":0.07158507622783122,"d":"0.072"},{"v":23818,"d":"23,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":23837,"d":"23,837"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09542760276206386,"d":"0.095"},{"v":0.09816804096949812,"d":"0.098"},{"v":23837,"d":"23,837"}]
[{"$nulls":4},{"v":24192,"d":"24,192"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04518615070251227,"d":"0.045"},{"v":0.04518615070251227,"d":"0.045"},{"v":24192,"d":"24,192"}]
[{"$nulls":4},{"v":24404,"d":"24,404"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":8.827493680929218E-3,"d":"0.009"},{"v":0.011954873460271595,"d":"0.012"},{"v":24404,"d":"24,404"}]
[{"$nulls":4},{"v":24567,"d":"24,567"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03442231318724257,"d":"0.034"},{"v":0.039372000342554385,"d":"0.039"},{"v":24567,"d":"24,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":24720,"d":"24,720"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04559144528461252,"d":"0.046"},{"v":0.04608665915635328,"d":"0.046"},{"v":24720,"d":"24,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":24941,"d":"24,941"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06897671921345241,"d":"0.069"},{"v":0.08092512038702962,"d":"0.081"},{"v":24941,"d":"24,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":25179,"d":"25,179"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0447795732321183,"d":"0.045"},{"v":0.04729505953655054,"d":"0.047"},{"v":25179,"d":"25,179"}]
[{"$nulls":4},{"v":25248,"d":"25,248"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044999706402727255,"d":"0.045"},{"v":0.044999706402727255,"d":"0.045"},{"v":25248,"d":"25,248"}]
[{"$nulls":4},{"v":25469,"d":"25,469"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04977843805212925,"d":"0.050"},{"v":0.0499488442361252,"d":"0.050"},{"v":25469,"d":"25,469"}]
[{"$nulls":4},{"v":25779,"d":"25,779"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030650998265023988,"d":"0.031"},{"v":0.031657069791921885,"d":"0.032"},{"v":25779,"d":"25,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":26046,"d":"26,046"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03766170242447041,"d":"0.038"},{"v":0.03940209896653973,"d":"0.039"},{"v":26046,"d":"26,046"}]
[{"$nulls":4},{"v":26199,"d":"26,199"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.032156769823566814,"d":"0.032"},{"v":0.042785859775341405,"d":"0.043"},{"v":26199,"d":"26,199"}]
[{"$nulls":4},{"v":26352,"d":"26,352"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03775389811806724,"d":"0.038"},{"v":0.047743057420304616,"d":"0.048"},{"v":26352,"d":"26,352"}]
[{"$nulls":4},{"v":26628,"d":"26,628"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018557233288544316,"d":"0.019"},{"v":0.03028301061747163,"d":"0.030"},{"v":26628,"d":"26,628"}]
[{"$nulls":4},{"v":26727,"d":"26,727"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024295104087298763,"d":"0.024"},{"v":0.045741645488482856,"d":"0.046"},{"v":26727,"d":"26,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":26880,"d":"26,880"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04496399861739237,"d":"0.045"},{"v":0.07970918283684833,"d":"0.080"},{"v":26880,"d":"26,880"}]
[{"$nulls":4},{"v":27228,"d":"27,228"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.033520566243259456,"d":"0.034"},{"v":0.03858545272596431,"d":"0.039"},{"v":27228,"d":"27,228"}]
[{"$nulls":4},{"v":27457,"d":"27,457"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050055578664526534,"d":"0.050"},{"v":0.06255264526285732,"d":"0.063"},{"v":27457,"d":"27,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":27476,"d":"27,476"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.019628409909846222,"d":"0.020"},{"v":0.03831261127878449,"d":"0.038"},{"v":27476,"d":"27,476"}]
[{"$nulls":4},{"v":27831,"d":"27,831"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07364468146979206,"d":"0.074"},{"v":0.099394550872538,"d":"0.099"},{"v":27831,"d":"27,831"}]
[{"$nulls":4},{"v":28003,"d":"28,003"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04365272228791967,"d":"0.044"},{"v":0.055350888173831374,"d":"0.055"},{"v":28003,"d":"28,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":28206,"d":"28,206"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033334188759133764,"d":"0.033"},{"v":0.05649668791385923,"d":"0.056"},{"v":28206,"d":"28,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":28359,"d":"28,359"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03258223548945833,"d":"0.033"},{"v":0.0577266969024901,"d":"0.058"},{"v":28359,"d":"28,359"}]
[{"$nulls":4},{"v":28677,"d":"28,677"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030059056902495558,"d":"0.030"},{"v":0.04234141067000371,"d":"0.042"},{"v":28677,"d":"28,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":28734,"d":"28,734"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08080995909258229,"d":"0.081"},{"v":0.11275754725651492,"d":"0.113"},{"v":28734,"d":"28,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":28887,"d":"28,887"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08055554589411068,"d":"0.081"},{"v":0.10461003511419344,"d":"0.105"},{"v":28887,"d":"28,887"}]
[{"$nulls":4},{"v":29108,"d":"29,108"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01752619314632186,"d":"0.018"},{"v":0.04925250804897644,"d":"0.049"},{"v":29108,"d":"29,108"}]
[{"$nulls":4},{"v":29452,"d":"29,452"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04613959310055897,"d":"0.046"},{"v":0.06421921377266003,"d":"0.064"},{"v":29452,"d":"29,452"}]
[{"$nulls":4},{"v":29617,"d":"29,617"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07491909033079214,"d":"0.075"},{"v":0.09831779918652683,"d":"0.098"},{"v":29617,"d":"29,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":29838,"d":"29,838"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04727775289345445,"d":"0.047"},{"v":0.07518537670874631,"d":"0.075"},{"v":29838,"d":"29,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":29991,"d":"29,991"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03915205533416205,"d":"0.039"},{"v":0.06603867462347426,"d":"0.066"},{"v":29991,"d":"29,991"}]
[{"$nulls":4},{"v":30098,"d":"30,098"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07272334418612814,"d":"0.073"},{"v":0.10568214439418884,"d":"0.106"},{"v":30098,"d":"30,098"}]
[{"$nulls":4},{"v":30366,"d":"30,366"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08076358692426473,"d":"0.081"},{"v":0.09103185237038432,"d":"0.091"},{"v":30366,"d":"30,366"}]
[{"$nulls":4},{"v":30519,"d":"30,519"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07453948706227953,"d":"0.075"},{"v":0.07910984298128183,"d":"0.079"},{"v":30519,"d":"30,519"}]
[{"$nulls":4},{"v":30901,"d":"30,901"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07698283711251795,"d":"0.077"},{"v":0.08865780114288833,"d":"0.089"},{"v":30901,"d":"30,901"}]
[{"$nulls":4},{"v":31096,"d":"31,096"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012979241984596783,"d":"0.013"},{"v":0.01661001332006311,"d":"0.017"},{"v":31096,"d":"31,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":31115,"d":"31,115"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04981554622078275,"d":"0.050"},{"v":0.0604797754802215,"d":"0.060"},{"v":31115,"d":"31,115"}]
[{"$nulls":4},{"v":31470,"d":"31,470"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05321579016270036,"d":"0.053"},{"v":0.06677139128904166,"d":"0.067"},{"v":31470,"d":"31,470"}]
[{"$nulls":4},{"v":31676,"d":"31,676"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03241122565341454,"d":"0.032"},{"v":0.03897232491118323,"d":"0.039"},{"v":31676,"d":"31,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":31845,"d":"31,845"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0507748854828586,"d":"0.051"},{"v":0.05830126609965643,"d":"0.058"},{"v":31845,"d":"31,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":31998,"d":"31,998"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0625428625171865,"d":"0.063"},{"v":0.07308287178845027,"d":"0.073"},{"v":31998,"d":"31,998"}]
[{"$nulls":4},{"v":32276,"d":"32,276"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03299461004862853,"d":"0.033"},{"v":0.03433007277684801,"d":"0.034"},{"v":32276,"d":"32,276"}]
[{"$nulls":4},{"v":32373,"d":"32,373"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05383223801482545,"d":"0.054"},{"v":0.06030302704608224,"d":"0.060"},{"v":32373,"d":"32,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":32526,"d":"32,526"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0672136624696179,"d":"0.067"},{"v":0.07276724691501915,"d":"0.073"},{"v":32526,"d":"32,526"}]
[{"$nulls":4},{"v":32747,"d":"32,747"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05008465467227841,"d":"0.050"},{"v":0.053001265196569995,"d":"0.053"},{"v":32747,"d":"32,747"}]
[{"$nulls":4},{"v":33125,"d":"33,125"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07702351469944932,"d":"0.077"},{"v":0.08146149916059398,"d":"0.081"},{"v":33125,"d":"33,125"}]
[{"$nulls":4},{"v":33256,"d":"33,256"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04259382513998875,"d":"0.043"},{"v":0.04425040882049418,"d":"0.044"},{"v":33256,"d":"33,256"}]
[{"$nulls":4},{"v":33477,"d":"33,477"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06011870670130768,"d":"0.060"},{"v":0.06551617532749968,"d":"0.066"},{"v":33477,"d":"33,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":33725,"d":"33,725"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08184837514457642,"d":"0.082"},{"v":0.08474587794379342,"d":"0.085"},{"v":33725,"d":"33,725"}]
[{"$nulls":4},{"v":33784,"d":"33,784"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026585020080352805,"d":"0.027"},{"v":0.029391664161926956,"d":"0.029"},{"v":33784,"d":"33,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":34005,"d":"34,005"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03605097491955325,"d":"0.036"},{"v":0.03665403719976178,"d":"0.037"},{"v":34005,"d":"34,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":34158,"d":"34,158"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08993900755467017,"d":"0.090"},{"v":0.1056803964016796,"d":"0.106"},{"v":34158,"d":"34,158"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E34391","v":{"v":34371,"d":"34,371"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-6.241847348469871E-3,"d":"-0.006"},{"v":0.012948671151614886,"d":"0.013"},{"v":34371,"d":"34,371"}]
[{"$nulls":4},{"v":34735,"d":"34,735"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.049207012817395375,"d":"0.049"},{"v":0.06164875669929516,"d":"0.062"},{"v":34735,"d":"34,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":34888,"d":"34,888"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025236458624189908,"d":"0.025"},{"v":0.04420243396454329,"d":"0.044"},{"v":34888,"d":"34,888"}]
[{"$nulls":4},{"v":34971,"d":"34,971"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04265257673077247,"d":"0.043"},{"v":0.047573429133759705,"d":"0.048"},{"v":34971,"d":"34,971"}]
[{"$nulls":4},{"v":35263,"d":"35,263"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09112579643909816,"d":"0.091"},{"v":0.14751030831668588,"d":"0.148"},{"v":35263,"d":"35,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":35484,"d":"35,484"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0712578627763938,"d":"0.071"},{"v":0.10759225984887236,"d":"0.108"},{"v":35484,"d":"35,484"}]
[{"$nulls":4},{"v":35637,"d":"35,637"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0760235172854405,"d":"0.076"},{"v":0.08623108909197574,"d":"0.086"},{"v":35637,"d":"35,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":35949,"d":"35,949"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06844115129592657,"d":"0.068"},{"v":0.08955956183173616,"d":"0.090"},{"v":35949,"d":"35,949"}]
[{"$nulls":4},{"v":36012,"d":"36,012"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03116314630620682,"d":"0.031"},{"v":0.05974769013375334,"d":"0.060"},{"v":36012,"d":"36,012"}]
[{"$nulls":4},{"v":36165,"d":"36,165"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05688653841160066,"d":"0.057"},{"v":0.0760607173620094,"d":"0.076"},{"v":36165,"d":"36,165"}]
[{"$nulls":4},{"v":36520,"d":"36,520"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07389221882401514,"d":"0.074"},{"v":0.08596749097956453,"d":"0.086"},{"v":36520,"d":"36,520"}]
[{"$nulls":4},{"v":36595,"d":"36,595"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056621618151638846,"d":"0.057"},{"v":0.08160387123490848,"d":"0.082"},{"v":36595,"d":"36,595"}]
[{"$nulls":4},{"v":36895,"d":"36,895"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11874437568386487,"d":"0.119"},{"v":0.20008900816721292,"d":"0.200"},{"v":36895,"d":"36,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":37116,"d":"37,116"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0832028831115082,"d":"0.083"},{"v":0.13520406988493455,"d":"0.135"},{"v":37116,"d":"37,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":37195,"d":"37,195"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06132338524888273,"d":"0.061"},{"v":0.08916439281905887,"d":"0.089"},{"v":37195,"d":"37,195"}]
[{"$nulls":4},{"v":37423,"d":"37,423"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.13356005459452844,"d":"0.134"},{"v":0.14278703658444605,"d":"0.143"},{"v":37423,"d":"37,423"}]
[{"$nulls":4},{"v":37644,"d":"37,644"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.055803710133426866,"d":"0.056"},{"v":0.11461014281334034,"d":"0.115"},{"v":37644,"d":"37,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":37797,"d":"37,797"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12686951112316425,"d":"0.127"},{"v":0.1472678143110728,"d":"0.147"},{"v":37797,"d":"37,797"}]
[{"$nulls":4},{"v":38173,"d":"38,173"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14384795174206583,"d":"0.144"},{"v":0.16799338325350607,"d":"0.168"},{"v":38173,"d":"38,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":38374,"d":"38,374"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09354155567468991,"d":"0.094"},{"v":0.10756942379574398,"d":"0.108"},{"v":38374,"d":"38,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":38527,"d":"38,527"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12767662355647652,"d":"0.128"},{"v":0.20243854648125348,"d":"0.202"},{"v":38527,"d":"38,527"}]
[{"$nulls":4},{"v":38644,"d":"38,644"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05937259558562134,"d":"0.059"},{"v":0.09306573188066238,"d":"0.093"},{"v":38644,"d":"38,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":38902,"d":"38,902"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09071864244877405,"d":"0.091"},{"v":0.09388788720834218,"d":"0.094"},{"v":38902,"d":"38,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":39055,"d":"39,055"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051571287729539395,"d":"0.052"},{"v":0.0753189375086062,"d":"0.075"},{"v":39055,"d":"39,055"}]
[{"$nulls":4},{"v":39276,"d":"39,276"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04111097482750579,"d":"0.041"},{"v":0.07873980419451952,"d":"0.079"},{"v":39276,"d":"39,276"}]
[{"$nulls":4},{"v":39419,"d":"39,419"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07986758292841598,"d":"0.080"},{"v":0.1016531804005188,"d":"0.102"},{"v":39419,"d":"39,419"}]
[{"$nulls":4},{"v":39651,"d":"39,651"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023761480100434842,"d":"0.024"},{"v":0.028513501422967758,"d":"0.029"},{"v":39651,"d":"39,651"}]
[{"$nulls":4},{"v":40006,"d":"40,006"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07513474348402077,"d":"0.075"},{"v":0.07625793762510255,"d":"0.076"},{"v":40006,"d":"40,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":40019,"d":"40,019"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022952615531368552,"d":"0.023"},{"v":0.02718968863958821,"d":"0.027"},{"v":40019,"d":"40,019"}]
[{"$nulls":4},{"v":40381,"d":"40,381"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08394687155795577,"d":"0.084"},{"v":0.09893672582491793,"d":"0.099"},{"v":40381,"d":"40,381"}]
[{"$nulls":4},{"v":40534,"d":"40,534"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0833535367702125,"d":"0.083"},{"v":0.08367203538661074,"d":"0.084"},{"v":40534,"d":"40,534"}]
[{"$nulls":4},{"v":40687,"d":"40,687"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10889889365024119,"d":"0.109"},{"v":0.11448300015815319,"d":"0.114"},{"v":40687,"d":"40,687"}]
[{"$nulls":4},{"v":40868,"d":"40,868"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00428483212968848,"d":"0.004"},{"v":8.379301870784726E-3,"d":"0.008"},{"v":40868,"d":"40,868"}]
[{"$nulls":4},{"v":41062,"d":"41,062"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1295537978388502,"d":"0.130"},{"v":0.13041092868166695,"d":"0.130"},{"v":41062,"d":"41,062"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E41303","v":{"v":41283,"d":"41,283"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028211438089689907,"d":"0.028"},{"v":0.03606255049966775,"d":"0.036"},{"v":41283,"d":"41,283"}]
[{"$nulls":4},{"v":41436,"d":"41,436"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.9617917758112603E-3,"d":"0.002"},{"v":0.010870429237620475,"d":"0.011"},{"v":41436,"d":"41,436"}]
[{"$nulls":4},{"v":41643,"d":"41,643"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05293402905182305,"d":"0.053"},{"v":0.057747647776387814,"d":"0.058"},{"v":41643,"d":"41,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":42013,"d":"42,013"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12982935831658604,"d":"0.130"},{"v":0.14074126688073837,"d":"0.141"},{"v":42013,"d":"42,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":42166,"d":"42,166"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12282481878809674,"d":"0.123"},{"v":0.12418290034751198,"d":"0.124"},{"v":42166,"d":"42,166"}]
[{"$nulls":4},{"v":42317,"d":"42,317"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11472912755381849,"d":"0.115"},{"v":0.1267902763930888,"d":"0.127"},{"v":42317,"d":"42,317"}]
[{"$nulls":4},{"v":42541,"d":"42,541"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1261773920089056,"d":"0.126"},{"v":0.14145033439745883,"d":"0.141"},{"v":42541,"d":"42,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":42694,"d":"42,694"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09885511566421123,"d":"0.099"},{"v":0.12709616887585642,"d":"0.127"},{"v":42694,"d":"42,694"}]
[{"$nulls":4},{"v":42915,"d":"42,915"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008839871432415417,"d":"0.009"},{"v":0.0367080768724531,"d":"0.037"},{"v":42915,"d":"42,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":43092,"d":"43,092"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020088064356546666,"d":"0.020"},{"v":0.028782890703309215,"d":"0.029"},{"v":43092,"d":"43,092"}]
[{"$nulls":4},{"v":43424,"d":"43,424"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06207223199953249,"d":"0.062"},{"v":0.062375866650826076,"d":"0.062"},{"v":43424,"d":"43,424"}]
[{"$nulls":4},{"v":43645,"d":"43,645"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07968813287785795,"d":"0.080"},{"v":0.10330929838154448,"d":"0.103"},{"v":43645,"d":"43,645"}]
[{"$nulls":4},{"v":43692,"d":"43,692"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028372444693341357,"d":"0.028"},{"v":0.04073722660230122,"d":"0.041"},{"v":43692,"d":"43,692"}]
[{"$nulls":4},{"v":44020,"d":"44,020"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.00875173440030097,"d":"-0.009"},{"v":-0.004761440555828131,"d":"-0.005"},{"v":44020,"d":"44,020"}]
[{"$nulls":4},{"v":44173,"d":"44,173"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05552053023348984,"d":"0.056"},{"v":0.06579469847719185,"d":"0.066"},{"v":44173,"d":"44,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":44326,"d":"44,326"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03815852787548928,"d":"0.038"},{"v":0.049196284390517084,"d":"0.049"},{"v":44326,"d":"44,326"}]
[{"$nulls":4},{"v":44541,"d":"44,541"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09888358876756309,"d":"0.099"},{"v":0.1376482620077665,"d":"0.138"},{"v":44541,"d":"44,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":44701,"d":"44,701"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11074700633025389,"d":"0.111"},{"v":0.1376482620077665,"d":"0.138"},{"v":44701,"d":"44,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":45056,"d":"45,056"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11472219682628683,"d":"0.115"},{"v":0.1277533982375698,"d":"0.128"},{"v":45056,"d":"45,056"}]
[{"$nulls":4},{"v":45141,"d":"45,141"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05054758889121244,"d":"0.051"},{"v":0.0810286097755176,"d":"0.081"},{"v":45141,"d":"45,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":45431,"d":"45,431"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1143041688014281,"d":"0.114"},{"v":0.15203771535824295,"d":"0.152"},{"v":45431,"d":"45,431"}]
[{"$nulls":4},{"v":45652,"d":"45,652"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.2418604166133861E-4,"d":"0.000"},{"v":0.022564029010772688,"d":"0.023"},{"v":45652,"d":"45,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":45805,"d":"45,805"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13072821385297806,"d":"0.131"},{"v":0.13895739855511194,"d":"0.139"},{"v":45805,"d":"45,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":45916,"d":"45,916"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08118520767523024,"d":"0.081"},{"v":0.10006148402944948,"d":"0.100"},{"v":45916,"d":"45,916"}]
[{"$nulls":4},{"v":46180,"d":"46,180"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014525224589639351,"d":"0.015"},{"v":0.03474146235513075,"d":"0.035"},{"v":46180,"d":"46,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":46333,"d":"46,333"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.16502450222096712,"d":"0.165"},{"v":0.21820613774467,"d":"0.218"},{"v":46333,"d":"46,333"}]
[{"$nulls":4},{"v":46554,"d":"46,554"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08581456352150796,"d":"0.086"},{"v":0.12715821695037752,"d":"0.127"},{"v":46554,"d":"46,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":46765,"d":"46,765"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07333726827271202,"d":"0.073"},{"v":0.10598224861612403,"d":"0.106"},{"v":46765,"d":"46,765"}]
[{"$nulls":4},{"v":47063,"d":"47,063"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11079654675403532,"d":"0.111"},{"v":0.1481613205433326,"d":"0.148"},{"v":47063,"d":"47,063"}]
[{"$nulls":4},{"v":47284,"d":"47,284"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005491983570850244,"d":"0.005"},{"v":0.008089333194708965,"d":"0.008"},{"v":47284,"d":"47,284"}]
[{"$nulls":4},{"v":47365,"d":"47,365"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10682457082191218,"d":"0.107"},{"v":0.1141451133385165,"d":"0.114"},{"v":47365,"d":"47,365"}]
[{"$nulls":4},{"v":47591,"d":"47,591"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09808112059016945,"d":"0.098"},{"v":0.10969970268008523,"d":"0.110"},{"v":47591,"d":"47,591"}]
[{"$nulls":4},{"v":47812,"d":"47,812"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0178930287863322,"d":"0.018"},{"v":0.029836493695242657,"d":"0.030"},{"v":47812,"d":"47,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":47965,"d":"47,965"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.16327876426569535,"d":"0.163"},{"v":0.1840175864405495,"d":"0.184"},{"v":47965,"d":"47,965"}]
[{"$nulls":4},{"v":48214,"d":"48,214"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10774578693663422,"d":"0.108"},{"v":0.110482119486212,"d":"0.110"},{"v":48214,"d":"48,214"}]
[{"$nulls":4},{"v":48340,"d":"48,340"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010715903211761933,"d":"0.011"},{"v":0.015548223010977224,"d":"0.016"},{"v":48340,"d":"48,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":48695,"d":"48,695"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10958443377099646,"d":"0.110"},{"v":0.11669117526310258,"d":"0.117"},{"v":48695,"d":"48,695"}]
[{"$nulls":4},{"v":48814,"d":"48,814"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08734730190264993,"d":"0.087"},{"v":0.0996837844373453,"d":"0.100"},{"v":48814,"d":"48,814"}]
[{"$nulls":4},{"v":49070,"d":"49,070"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.16855550997990404,"d":"0.169"},{"v":0.17836682551061736,"d":"0.178"},{"v":49070,"d":"49,070"}]
[{"$nulls":4},{"v":49223,"d":"49,223"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1544854541358212,"d":"0.154"},{"v":0.1622769030427708,"d":"0.162"},{"v":49223,"d":"49,223"}]
[{"$nulls":4},{"v":49444,"d":"49,444"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008514103483533571,"d":"0.009"},{"v":0.010416554044159546,"d":"0.010"},{"v":49444,"d":"49,444"}]
[{"$nulls":4},{"v":49589,"d":"49,589"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.15386211842637998,"d":"0.154"},{"v":0.15855139770583745,"d":"0.159"},{"v":49589,"d":"49,589"}]
[{"$nulls":4},{"v":49819,"d":"49,819"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.036340584496969024,"d":"0.036"},{"v":0.04939960695404804,"d":"0.049"},{"v":49819,"d":"49,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":49972,"d":"49,972"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008570352757663623,"d":"0.009"},{"v":0.009842265985719809,"d":"0.010"},{"v":49972,"d":"49,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":50189,"d":"50,189"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18230754764879792,"d":"0.182"},{"v":0.18645414596821608,"d":"0.186"},{"v":50189,"d":"50,189"}]
[{"$nulls":4},{"v":50347,"d":"50,347"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.039322597076042985,"d":"0.039"},{"v":0.05301868203892733,"d":"0.053"},{"v":50347,"d":"50,347"}]
[{"$nulls":4},{"v":50702,"d":"50,702"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1366524072730448,"d":"0.137"},{"v":0.1372083689568826,"d":"0.137"},{"v":50702,"d":"50,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":50923,"d":"50,923"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03683739300158139,"d":"0.037"},{"v":0.05219178198321843,"d":"0.052"},{"v":50923,"d":"50,923"}]
[{"$nulls":4},{"v":51038,"d":"51,038"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1014409141614432,"d":"0.101"},{"v":0.10177803866577517,"d":"0.102"},{"v":51038,"d":"51,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":51230,"d":"51,230"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030983073623290662,"d":"0.031"},{"v":0.03136811410519321,"d":"0.031"},{"v":51230,"d":"51,230"}]
[{"$nulls":4},{"v":51451,"d":"51,451"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04886087077819923,"d":"0.049"},{"v":0.0492395340081395,"d":"0.049"},{"v":51451,"d":"51,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":51638,"d":"51,638"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07751961562394255,"d":"0.078"},{"v":0.08308423446992179,"d":"0.083"},{"v":51638,"d":"51,638"}]
[{"$nulls":4},{"v":51758,"d":"51,758"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1206194671877583,"d":"0.121"},{"v":0.1310981914369609,"d":"0.131"},{"v":51758,"d":"51,758"}]
[{"$nulls":4},{"v":51979,"d":"51,979"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04077059478002512,"d":"0.041"},{"v":0.05235472631629163,"d":"0.052"},{"v":51979,"d":"51,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":52334,"d":"52,334"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06504145481588933,"d":"0.065"},{"v":0.07722518152581943,"d":"0.077"},{"v":52334,"d":"52,334"}]
[{"$nulls":4},{"v":52487,"d":"52,487"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023875180945626375,"d":"0.024"},{"v":0.03487056097648289,"d":"0.035"},{"v":52487,"d":"52,487"}]
[{"$nulls":4},{"v":52709,"d":"52,709"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11215654243319252,"d":"0.112"},{"v":0.12808386951663525,"d":"0.128"},{"v":52709,"d":"52,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":52862,"d":"52,862"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05062392810886517,"d":"0.051"},{"v":0.06492870282855334,"d":"0.065"},{"v":52862,"d":"52,862"}]
[{"$nulls":4},{"v":53083,"d":"53,083"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06066981717004955,"d":"0.061"},{"v":0.08253350021070692,"d":"0.083"},{"v":53083,"d":"53,083"}]
[{"$nulls":4},{"v":53262,"d":"53,262"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11276733143512775,"d":"0.113"},{"v":0.12215759373868304,"d":"0.122"},{"v":53262,"d":"53,262"}]
[{"$nulls":4},{"v":53458,"d":"53,458"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03954901399287586,"d":"0.040"},{"v":0.053451823504499146,"d":"0.053"},{"v":53458,"d":"53,458"}]
[{"$nulls":4},{"v":53611,"d":"53,611"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022616314917872356,"d":"0.023"},{"v":0.043470650135685046,"d":"0.043"},{"v":53611,"d":"53,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":53862,"d":"53,862"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09192368175518832,"d":"0.092"},{"v":0.10760819130896945,"d":"0.108"},{"v":53862,"d":"53,862"}]
[{"$nulls":4},{"v":53986,"d":"53,986"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.060697106929540084,"d":"0.061"},{"v":0.07433844769063289,"d":"0.074"},{"v":53986,"d":"53,986"}]
[{"$nulls":4},{"v":54341,"d":"54,341"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12700315526713213,"d":"0.127"},{"v":0.13919545642200143,"d":"0.139"},{"v":54341,"d":"54,341"}]
[{"$nulls":4},{"v":54494,"d":"54,494"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07577178038070742,"d":"0.076"},{"v":0.12173917709943578,"d":"0.122"},{"v":54494,"d":"54,494"}]
[{"$nulls":4},{"v":54711,"d":"54,711"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12060672866475602,"d":"0.121"},{"v":0.1616094952091338,"d":"0.162"},{"v":54711,"d":"54,711"}]
[{"$nulls":4},{"v":54869,"d":"54,869"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1901736776894732,"d":"0.190"},{"v":0.22501586474533108,"d":"0.225"},{"v":54869,"d":"54,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":55090,"d":"55,090"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06776201107972696,"d":"0.068"},{"v":0.09041282723100609,"d":"0.090"},{"v":55090,"d":"55,090"}]
[{"$nulls":4},{"v":55311,"d":"55,311"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.068769440115246,"d":"0.069"},{"v":0.10006019746209995,"d":"0.100"},{"v":55311,"d":"55,311"}]
[{"$nulls":4},{"v":55397,"d":"55,397"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08768116249647034,"d":"0.088"},{"v":0.11066584126777397,"d":"0.111"},{"v":55397,"d":"55,397"}]
[{"$nulls":4},{"v":55618,"d":"55,618"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F55639,\"-\",G55639,\"-\",H55639,\"-\",I55639,\"-\",J55639,\"-\",K55639,\"-\",L55639,\"-\",M55639,\"-\",N55639,\"-\",O55639,\"-\",P55639,\"-\",Q55639,\"-\",R55639)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.09152071466561645,"d":"0.092"},{"v":0.1071022769640648,"d":"0.107"},{"$f":"E55639","v":{"v":55618,"d":"55,618"}}]
[{"$nulls":4},{"v":55973,"d":"55,973"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.15704919665827452,"d":"0.157"},{"v":0.16320365076205445,"d":"0.163"},{"v":55973,"d":"55,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":56086,"d":"56,086"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0830444325185712,"d":"0.083"},{"v":0.08954613960962649,"d":"0.090"},{"v":56086,"d":"56,086"}]
[{"$nulls":4},{"v":56348,"d":"56,348"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.061988976295872536,"d":"0.062"},{"v":0.07972284331462268,"d":"0.080"},{"v":56348,"d":"56,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":56501,"d":"56,501"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0828884648121187,"d":"0.083"},{"v":0.08834339134145676,"d":"0.088"},{"v":56501,"d":"56,501"}]
[{"$nulls":4},{"v":56760,"d":"56,760"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.12401293471014549,"d":"0.124"},{"v":0.12621742152261248,"d":"0.126"},{"v":56760,"d":"56,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":56876,"d":"56,876"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015005394202387844,"d":"0.015"},{"v":0.029290292694765185,"d":"0.029"},{"v":56876,"d":"56,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":57029,"d":"57,029"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12031944071158804,"d":"0.120"},{"v":0.1263117804894043,"d":"0.126"},{"v":57029,"d":"57,029"}]
[{"$nulls":4},{"v":57250,"d":"57,250"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07602132843571534,"d":"0.076"},{"v":0.07849904825914351,"d":"0.078"},{"v":57250,"d":"57,250"}]
[{"$nulls":4},{"v":57535,"d":"57,535"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11631123314502118,"d":"0.116"},{"v":0.1284980418306994,"d":"0.128"},{"v":57535,"d":"57,535"}]
[{"$nulls":4},{"v":57625,"d":"57,625"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06821886787030665,"d":"0.068"},{"v":0.0705602352907597,"d":"0.071"},{"v":57625,"d":"57,625"}]
[{"$nulls":4},{"v":57980,"d":"57,980"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03295101738936182,"d":"0.033"},{"v":0.039130628459148255,"d":"0.039"},{"v":57980,"d":"57,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":58133,"d":"58,133"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14368960447800913,"d":"0.144"},{"v":0.14846533010327578,"d":"0.148"},{"v":58133,"d":"58,133"}]
[{"$nulls":4},{"v":58384,"d":"58,384"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07942702512233572,"d":"0.079"},{"v":0.08840834568885697,"d":"0.088"},{"v":58384,"d":"58,384"}]
[{"$nulls":4},{"v":58508,"d":"58,508"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03869863537855549,"d":"0.039"},{"v":0.045368576542744156,"d":"0.045"},{"v":58508,"d":"58,508"}]
[{"$nulls":4},{"v":58661,"d":"58,661"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18400543043971712,"d":"0.184"},{"v":0.1892821010797716,"d":"0.189"},{"v":58661,"d":"58,661"}]
[{"$nulls":4},{"v":58984,"d":"58,984"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1252664236475724,"d":"0.125"},{"v":0.1272329747405427,"d":"0.127"},{"v":58984,"d":"58,984"}]
[{"$nulls":4},{"v":59036,"d":"59,036"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03686107288196684,"d":"0.037"},{"v":0.042320635297351375,"d":"0.042"},{"v":59036,"d":"59,036"}]
[{"$nulls":4},{"v":59257,"d":"59,257"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050605802794122634,"d":"0.051"},{"v":0.06073639883379883,"d":"0.061"},{"v":59257,"d":"59,257"}]
[{"$nulls":4},{"v":59612,"d":"59,612"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04361737286756542,"d":"0.044"},{"v":0.04388414694806804,"d":"0.044"},{"v":59612,"d":"59,612"}]
[{"$nulls":4},{"v":59759,"d":"59,759"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.034334018504189726,"d":"0.034"},{"v":0.052243450410531536,"d":"0.052"},{"v":59759,"d":"59,759"}]
[{"$nulls":4},{"v":59987,"d":"59,987"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0320826491519926,"d":"0.032"},{"v":0.03568270704664969,"d":"0.036"},{"v":59987,"d":"59,987"}]
[{"$nulls":4},{"v":60140,"d":"60,140"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02345808321101277,"d":"0.023"},{"v":0.041058461674559406,"d":"0.041"},{"v":60140,"d":"60,140"}]
[{"$nulls":4},{"v":60433,"d":"60,433"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.046621280342745965,"d":"0.047"},{"v":0.053382272084829735,"d":"0.053"},{"v":60433,"d":"60,433"}]
[{"$nulls":4},{"v":60515,"d":"60,515"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03022075785198145,"d":"0.030"},{"v":0.04314338490085042,"d":"0.043"},{"v":60515,"d":"60,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":60668,"d":"60,668"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04111099557219505,"d":"0.041"},{"v":0.041315871520780555,"d":"0.041"},{"v":60668,"d":"60,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":60889,"d":"60,889"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05802325783644183,"d":"0.058"},{"v":0.05900547586336751,"d":"0.059"},{"v":60889,"d":"60,889"}]
[{"$nulls":4},{"v":61208,"d":"61,208"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06800714400430227,"d":"0.068"},{"v":0.07292646658398604,"d":"0.073"},{"v":61208,"d":"61,208"}]
[{"$nulls":4},{"v":61398,"d":"61,398"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10373647648442857,"d":"0.104"},{"v":0.10659023969023562,"d":"0.107"},{"v":61398,"d":"61,398"}]
[{"$nulls":4},{"v":61619,"d":"61,619"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03835969867385866,"d":"0.038"},{"v":0.04588697209901393,"d":"0.046"},{"v":61619,"d":"61,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":61808,"d":"61,808"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06998794604630842,"d":"0.070"},{"v":0.07732295082516895,"d":"0.077"},{"v":61808,"d":"61,808"}]
[{"$nulls":4},{"v":61994,"d":"61,994"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05032576873711395,"d":"0.050"},{"v":0.056676702781424664,"d":"0.057"},{"v":61994,"d":"61,994"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E62167","v":{"v":62147,"d":"62,147"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03932760845952923,"d":"0.039"},{"v":0.051451118926509505,"d":"0.051"},{"v":62147,"d":"62,147"}]
[{"$nulls":4},{"v":62300,"d":"62,300"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.048596180193276294,"d":"0.049"},{"v":0.0808040037348848,"d":"0.081"},{"v":62300,"d":"62,300"}]
[{"$nulls":4},{"v":62657,"d":"62,657"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04094418760445446,"d":"0.041"},{"v":0.05052471075680765,"d":"0.051"},{"v":62657,"d":"62,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":62675,"d":"62,675"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026902837266125502,"d":"0.027"},{"v":0.04453282586543032,"d":"0.045"},{"v":62675,"d":"62,675"}]
[{"$nulls":4},{"v":63030,"d":"63,030"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12890110236132366,"d":"0.129"},{"v":0.15390861076660026,"d":"0.154"},{"v":63030,"d":"63,030"}]
[{"$nulls":4},{"v":63251,"d":"63,251"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08086580283052111,"d":"0.081"},{"v":0.11044085556234308,"d":"0.110"},{"v":63251,"d":"63,251"}]
[{"$nulls":4},{"v":63432,"d":"63,432"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07894316911637485,"d":"0.079"},{"v":0.08779833317729119,"d":"0.088"},{"v":63432,"d":"63,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":63626,"d":"63,626"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08012340083853604,"d":"0.080"},{"v":0.08526888916483757,"d":"0.085"},{"v":63626,"d":"63,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":63779,"d":"63,779"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03817656251420348,"d":"0.038"},{"v":0.05348365416947024,"d":"0.053"},{"v":63779,"d":"63,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":64032,"d":"64,032"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10472175123566355,"d":"0.105"},{"v":0.1470234250669354,"d":"0.147"},{"v":64032,"d":"64,032"}]
[{"$nulls":4},{"v":64154,"d":"64,154"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10327990070334414,"d":"0.103"},{"v":0.14516965702174864,"d":"0.145"},{"v":64154,"d":"64,154"}]
[{"$nulls":4},{"v":64307,"d":"64,307"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0372684262062064,"d":"0.037"},{"v":0.04477919002844693,"d":"0.045"},{"v":64307,"d":"64,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":64528,"d":"64,528"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05974433566736847,"d":"0.060"},{"v":0.07755758060531989,"d":"0.078"},{"v":64528,"d":"64,528"}]
[{"$nulls":4},{"v":64881,"d":"64,881"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08067133085632683,"d":"0.081"},{"v":0.08999535378829676,"d":"0.090"},{"v":64881,"d":"64,881"}]
[{"$nulls":4},{"v":65037,"d":"65,037"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14484239142894806,"d":"0.145"},{"v":0.15613698609315124,"d":"0.156"},{"v":65037,"d":"65,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":65258,"d":"65,258"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08732933882707618,"d":"0.087"},{"v":0.0881415907955572,"d":"0.088"},{"v":65258,"d":"65,258"}]
[{"$nulls":4},{"v":65481,"d":"65,481"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06294392637472583,"d":"0.063"},{"v":0.07230194101647544,"d":"0.072"},{"v":65481,"d":"65,481"}]
[{"$nulls":4},{"v":65565,"d":"65,565"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14989438010786701,"d":"0.150"},{"v":0.1593760738118763,"d":"0.159"},{"v":65565,"d":"65,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":65786,"d":"65,786"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.032139072034472874,"d":"0.032"},{"v":0.04266809858108709,"d":"0.043"},{"v":65786,"d":"65,786"}]
[{"$nulls":4},{"v":65939,"d":"65,939"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03953029687069254,"d":"0.040"},{"v":0.046154173508482756,"d":"0.046"},{"v":65939,"d":"65,939"}]
[{"$nulls":4},{"v":66127,"d":"66,127"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12040520729796306,"d":"0.120"},{"v":0.12590466593466634,"d":"0.126"},{"v":66127,"d":"66,127"}]
[{"$nulls":4},{"v":66314,"d":"66,314"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04006384452911281,"d":"0.040"},{"v":0.05004910524317992,"d":"0.050"},{"v":66314,"d":"66,314"}]
[{"$nulls":4},{"v":66669,"d":"66,669"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18463772848932197,"d":"0.185"},{"v":0.18837242185082342,"d":"0.188"},{"v":66669,"d":"66,669"}]
[{"$nulls":4},{"v":66727,"d":"66,727"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1126549037141213,"d":"0.113"},{"v":0.12161639775481167,"d":"0.122"},{"v":66727,"d":"66,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":67044,"d":"67,044"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.038469856649388914,"d":"0.038"},{"v":0.04013369359772872,"d":"0.040"},{"v":67044,"d":"67,044"}]
[{"$nulls":4},{"v":67197,"d":"67,197"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18490048762778552,"d":"0.185"},{"v":0.18800931622246334,"d":"0.188"},{"v":67197,"d":"67,197"}]
[{"$nulls":4},{"v":67418,"d":"67,418"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05816710625081238,"d":"0.058"},{"v":0.0626085184786988,"d":"0.063"},{"v":67418,"d":"67,418"}]
[{"$nulls":4},{"v":67705,"d":"67,705"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0558710098348165,"d":"0.056"},{"v":0.0654539290394128,"d":"0.065"},{"v":67705,"d":"67,705"}]
[{"$nulls":4},{"v":67793,"d":"67,793"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05776460348501484,"d":"0.058"},{"v":0.06308562448836527,"d":"0.063"},{"v":67793,"d":"67,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":67946,"d":"67,946"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018544659115334594,"d":"0.019"},{"v":0.024376871618900453,"d":"0.024"},{"v":67946,"d":"67,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":68305,"d":"68,305"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01816869471045195,"d":"0.018"},{"v":0.019914801065764785,"d":"0.020"},{"v":68305,"d":"68,305"}]
[{"$nulls":4},{"v":68523,"d":"68,523"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.008380130130673492,"d":"-0.008"},{"v":-1.034307047447973E-3,"d":"-0.001"},{"v":68523,"d":"68,523"}]
[{"$nulls":4},{"v":68676,"d":"68,676"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007340483217140713,"d":"0.007"},{"v":0.011390487976596723,"d":"0.011"},{"v":68676,"d":"68,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":68897,"d":"68,897"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029355092595238677,"d":"0.029"},{"v":0.03639248623623292,"d":"0.036"},{"v":68897,"d":"68,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":68951,"d":"68,951"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02120476204187646,"d":"0.021"},{"v":0.02454193441396571,"d":"0.025"},{"v":68951,"d":"68,951"}]
[{"$nulls":4},{"v":69204,"d":"69,204"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021802816713225374,"d":"0.022"},{"v":0.032988450219539556,"d":"0.033"},{"v":69204,"d":"69,204"}]
[{"$nulls":4},{"v":69425,"d":"69,425"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.055348375254137744,"d":"0.055"},{"v":0.06671793311143337,"d":"0.067"},{"v":69425,"d":"69,425"}]
[{"$nulls":4},{"v":69578,"d":"69,578"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03961625785102021,"d":"0.040"},{"v":0.04303919491323127,"d":"0.043"},{"v":69578,"d":"69,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":69929,"d":"69,929"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007915823525264641,"d":"0.008"},{"v":0.02122383957904019,"d":"0.021"},{"v":69929,"d":"69,929"}]
[{"$nulls":4},{"v":69953,"d":"69,953"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.021249863523203117,"d":"0.021"},{"v":0.028386264674888355,"d":"0.028"},{"v":69953,"d":"69,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":70308,"d":"70,308"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02832786729545844,"d":"0.028"},{"v":0.03134368670388571,"d":"0.031"},{"v":70308,"d":"70,308"}]
[{"$nulls":4},{"v":70400,"d":"70,400"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0333681776879985,"d":"0.033"},{"v":0.050446478595351264,"d":"0.050"},{"v":70400,"d":"70,400"}]
[{"$nulls":4},{"v":70683,"d":"70,683"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02624054652450681,"d":"0.026"},{"v":0.053554923235672076,"d":"0.054"},{"v":70683,"d":"70,683"}]
[{"$nulls":4},{"v":70836,"d":"70,836"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03854836328957435,"d":"0.039"},{"v":0.05487143124398417,"d":"0.055"},{"v":70836,"d":"70,836"}]
[{"$nulls":4},{"v":71057,"d":"71,057"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.016822308092720128,"d":"0.017"},{"v":0.029324346112492777,"d":"0.029"},{"v":71057,"d":"71,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":71175,"d":"71,175"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03991170256583736,"d":"0.040"},{"v":0.04314474283317477,"d":"0.043"},{"v":71175,"d":"71,175"}]
[{"$nulls":4},{"v":71432,"d":"71,432"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021368879523107755,"d":"0.021"},{"v":0.02786280958569319,"d":"0.028"},{"v":71432,"d":"71,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":71585,"d":"71,585"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04222528980381462,"d":"0.042"},{"v":0.05184728805858382,"d":"0.052"},{"v":71585,"d":"71,585"}]
[{"$nulls":4},{"v":71775,"d":"71,775"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06582841947668129,"d":"0.066"},{"v":0.0940694836968516,"d":"0.094"},{"v":71775,"d":"71,775"}]
[{"$nulls":4},{"v":72162,"d":"72,162"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01818274623970536,"d":"0.018"},{"v":0.02449050819513124,"d":"0.024"},{"v":72162,"d":"72,162"}]
[{"$nulls":4},{"v":72315,"d":"72,315"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03495124539100729,"d":"0.035"},{"v":0.062101286554417025,"d":"0.062"},{"v":72315,"d":"72,315"}]
[{"$nulls":4},{"v":72468,"d":"72,468"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04649317958503858,"d":"0.046"},{"v":0.06249814131725627,"d":"0.062"},{"v":72468,"d":"72,468"}]
[{"$nulls":4},{"v":72624,"d":"72,624"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05686412670653728,"d":"0.057"},{"v":0.07382620555165088,"d":"0.074"},{"v":72624,"d":"72,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":72843,"d":"72,843"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0511309660795959,"d":"0.051"},{"v":0.05352817779190208,"d":"0.054"},{"v":72843,"d":"72,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":73064,"d":"73,064"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026854552006739113,"d":"0.027"},{"v":0.030207704235534108,"d":"0.030"},{"v":73064,"d":"73,064"}]
[{"$nulls":4},{"v":73224,"d":"73,224"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030270682656723797,"d":"0.030"},{"v":0.03465008260767842,"d":"0.035"},{"v":73224,"d":"73,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":73573,"d":"73,573"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.037769332037319414,"d":"0.038"},{"v":0.038794936553887584,"d":"0.039"},{"v":73573,"d":"73,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":73592,"d":"73,592"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028910423779193645,"d":"0.029"},{"v":0.02942172093814859,"d":"0.029"},{"v":73592,"d":"73,592"}]
[{"$nulls":4},{"v":73947,"d":"73,947"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04304756923910301,"d":"0.043"},{"v":0.052532460781591864,"d":"0.053"},{"v":73947,"d":"73,947"}]
[{"$nulls":4},{"v":73999,"d":"73,999"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05835597938458585,"d":"0.058"},{"v":0.06582018828929904,"d":"0.066"},{"v":73999,"d":"73,999"}]
[{"$nulls":4},{"v":74322,"d":"74,322"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.036099261280682506,"d":"0.036"},{"v":0.038009701608487115,"d":"0.038"},{"v":74322,"d":"74,322"}]
[{"$nulls":4},{"v":74475,"d":"74,475"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05073773285703509,"d":"0.051"},{"v":0.05976461155808642,"d":"0.060"},{"v":74475,"d":"74,475"}]
[{"$nulls":4},{"v":74696,"d":"74,696"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05121900602284366,"d":"0.051"},{"v":0.05190183980119121,"d":"0.052"},{"v":74696,"d":"74,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":74848,"d":"74,848"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02604962865366732,"d":"0.026"},{"v":0.03227279750959652,"d":"0.032"},{"v":74848,"d":"74,848"}]
[{"$nulls":4},{"v":75003,"d":"75,003"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05345027679542473,"d":"0.053"},{"v":0.061533765230987074,"d":"0.062"},{"v":75003,"d":"75,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":75224,"d":"75,224"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028926952406363882,"d":"0.029"},{"v":0.0303784857348226,"d":"0.030"},{"v":75224,"d":"75,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":75448,"d":"75,448"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028018200120320674,"d":"0.028"},{"v":0.028345063306271116,"d":"0.028"},{"v":75448,"d":"75,448"}]
[{"$nulls":4},{"v":75801,"d":"75,801"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.047185006205235136,"d":"0.047"},{"v":0.0552082594131062,"d":"0.055"},{"v":75801,"d":"75,801"}]
[{"$nulls":4},{"v":75954,"d":"75,954"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.048639504712382944,"d":"0.049"},{"v":0.04892851523169871,"d":"0.049"},{"v":75954,"d":"75,954"}]
[{"$nulls":4},{"v":76107,"d":"76,107"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06719696077044836,"d":"0.067"},{"v":0.07027781204890986,"d":"0.070"},{"v":76107,"d":"76,107"}]
[{"$nulls":4},{"v":76297,"d":"76,297"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06248162318391377,"d":"0.062"},{"v":0.07011093770864804,"d":"0.070"},{"v":76297,"d":"76,297"}]
[{"$nulls":4},{"v":76482,"d":"76,482"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F76503,\"-\",G76503,\"-\",H76503,\"-\",I76503,\"-\",J76503,\"-\",K76503,\"-\",L76503,\"-\",M76503,\"-\",N76503,\"-\",O76503,\"-\",P76503,\"-\",Q76503,\"-\",R76503)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.007289264852751593,"d":"0.007"},{"v":0.01627804701740044,"d":"0.016"},{"$f":"E76503","v":{"v":76482,"d":"76,482"}}]
[{"$nulls":4},{"v":76635,"d":"76,635"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02190019593552167,"d":"0.022"},{"v":0.023035038614116942,"d":"0.023"},{"v":76635,"d":"76,635"}]
[{"$nulls":4},{"v":76897,"d":"76,897"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03269118392748623,"d":"0.033"},{"v":0.040940554064394556,"d":"0.041"},{"v":76897,"d":"76,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":77212,"d":"77,212"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.019720179944827797,"d":"0.020"},{"v":0.02092611205055218,"d":"0.021"},{"v":77212,"d":"77,212"}]
[{"$nulls":4},{"v":77231,"d":"77,231"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024842849341714608,"d":"0.025"},{"v":0.02857835848807151,"d":"0.029"},{"v":77231,"d":"77,231"}]
[{"$nulls":4},{"v":77586,"d":"77,586"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03353989982081701,"d":"0.034"},{"v":0.04280490927089834,"d":"0.043"},{"v":77586,"d":"77,586"}]
[{"$nulls":4},{"v":77672,"d":"77,672"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020769196735439855,"d":"0.021"},{"v":0.026132513733013663,"d":"0.026"},{"v":77672,"d":"77,672"}]
[{"$nulls":4},{"v":77961,"d":"77,961"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020839155917578882,"d":"0.021"},{"v":0.02521498653990132,"d":"0.025"},{"v":77961,"d":"77,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":78114,"d":"78,114"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02311768327975372,"d":"0.023"},{"v":0.028021877492994327,"d":"0.028"},{"v":78114,"d":"78,114"}]
[{"$nulls":4},{"v":78346,"d":"78,346"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03167810389781046,"d":"0.032"},{"v":0.03874463702406276,"d":"0.039"},{"v":78346,"d":"78,346"}]
[{"$nulls":4},{"v":78489,"d":"78,489"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033538676275701125,"d":"0.034"},{"v":0.0601611964240266,"d":"0.060"},{"v":78489,"d":"78,489"}]
[{"$nulls":4},{"v":78844,"d":"78,844"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04946452730859613,"d":"0.049"},{"v":0.06564920217506076,"d":"0.066"},{"v":78844,"d":"78,844"}]
[{"$nulls":4},{"v":78863,"d":"78,863"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05264104936049064,"d":"0.053"},{"v":0.06172580934865159,"d":"0.062"},{"v":78863,"d":"78,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":79121,"d":"79,121"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03160298988615291,"d":"0.032"},{"v":0.0476618665214287,"d":"0.048"},{"v":79121,"d":"79,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":79372,"d":"79,372"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035885269551427235,"d":"0.036"},{"v":0.0487335992387788,"d":"0.049"},{"v":79372,"d":"79,372"}]
[{"$nulls":4},{"v":79593,"d":"79,593"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05382564762229618,"d":"0.054"},{"v":0.06771230631507404,"d":"0.068"},{"v":79593,"d":"79,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":79746,"d":"79,746"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F79767,\"-\",G79767,\"-\",H79767,\"-\",I79767,\"-\",J79767,\"-\",K79767,\"-\",L79767,\"-\",M79767,\"-\",N79767,\"-\",O79767,\"-\",P79767,\"-\",Q79767,\"-\",R79767)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.07256302950837439,"d":"0.073"},{"v":0.07603593895489476,"d":"0.076"},{"$f":"E79767","v":{"v":79746,"d":"79,746"}}]
[{"$nulls":4},{"v":79970,"d":"79,970"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056193658754720474,"d":"0.056"},{"v":0.06215188593801198,"d":"0.062"},{"v":79970,"d":"79,970"}]
[{"$nulls":4},{"v":80121,"d":"80,121"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.056799745920196716,"d":"0.057"},{"v":0.10063783813570262,"d":"0.101"},{"v":80121,"d":"80,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":80274,"d":"80,274"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09067019432811435,"d":"0.091"},{"v":0.10682110197698043,"d":"0.107"},{"v":80274,"d":"80,274"}]
[{"$nulls":4},{"v":80570,"d":"80,570"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06190526035612088,"d":"0.062"},{"v":0.07163969353911386,"d":"0.072"},{"v":80570,"d":"80,570"}]
[{"$nulls":4},{"v":80851,"d":"80,851"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028211545241594988,"d":"0.028"},{"v":0.04674058325124736,"d":"0.047"},{"v":80851,"d":"80,851"}]
[{"$nulls":4},{"v":81004,"d":"81,004"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05951682102386155,"d":"0.060"},{"v":0.07582789850464187,"d":"0.076"},{"v":81004,"d":"81,004"}]
[{"$nulls":4},{"v":81225,"d":"81,225"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06448849433743734,"d":"0.064"},{"v":0.07658310700907398,"d":"0.077"},{"v":81225,"d":"81,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":81345,"d":"81,345"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0753190466396037,"d":"0.075"},{"v":0.07851202573925253,"d":"0.079"},{"v":81345,"d":"81,345"}]
[{"$nulls":4},{"v":81600,"d":"81,600"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023951299312594702,"d":"0.024"},{"v":0.034645500763783636,"d":"0.035"},{"v":81600,"d":"81,600"}]
[{"$nulls":4},{"v":81753,"d":"81,753"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05773666188908566,"d":"0.058"},{"v":0.08093279782206074,"d":"0.081"},{"v":81753,"d":"81,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":81945,"d":"81,945"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04447264232015568,"d":"0.044"},{"v":0.05440002897404567,"d":"0.054"},{"v":81945,"d":"81,945"}]
[{"$nulls":4},{"v":82128,"d":"82,128"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.041631160031487695,"d":"0.042"},{"v":0.041800384529974324,"d":"0.042"},{"v":82128,"d":"82,128"}]
[{"$nulls":4},{"v":82483,"d":"82,483"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03645627233692146,"d":"0.036"},{"v":0.04001382629285712,"d":"0.040"},{"v":82483,"d":"82,483"}]
[{"$nulls":4},{"v":82502,"d":"82,502"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05362987648100104,"d":"0.054"},{"v":0.05458337070783937,"d":"0.055"},{"v":82502,"d":"82,502"}]
[{"$nulls":4},{"v":82794,"d":"82,794"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.042203161485422164,"d":"0.042"},{"v":0.049115786559424626,"d":"0.049"},{"v":82794,"d":"82,794"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E83031","v":{"v":83011,"d":"83,011"}},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06271166596186599,"d":"0.063"},{"v":0.0664079140889891,"d":"0.066"},{"v":83011,"d":"83,011"}]
[{"$nulls":4},{"v":83232,"d":"83,232"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025492683632639884,"d":"0.025"},{"v":0.031516543438657646,"d":"0.032"},{"v":83232,"d":"83,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":83394,"d":"83,394"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F83415,\"-\",G83415,\"-\",H83415,\"-\",I83415,\"-\",J83415,\"-\",K83415,\"-\",L83415,\"-\",M83415,\"-\",N83415,\"-\",O83415,\"-\",P83415,\"-\",Q83415,\"-\",R83415)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.04629224563246459,"d":"0.046"},{"v":0.04702411329475032,"d":"0.047"},{"$f":"E83415","v":{"v":83394,"d":"83,394"}}]
[{"$nulls":4},{"v":83539,"d":"83,539"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0616843466736806,"d":"0.062"},{"v":0.06513725056548306,"d":"0.065"},{"v":83539,"d":"83,539"}]
[{"$nulls":4},{"v":83760,"d":"83,760"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029887424576160636,"d":"0.030"},{"v":0.03514476588963017,"d":"0.035"},{"v":83760,"d":"83,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":83913,"d":"83,913"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05537361856762396,"d":"0.055"},{"v":0.06306716849837934,"d":"0.063"},{"v":83913,"d":"83,913"}]
[{"$nulls":4},{"v":84243,"d":"84,243"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04671282982396927,"d":"0.047"},{"v":0.05113802063352925,"d":"0.051"},{"v":84243,"d":"84,243"}]
[{"$nulls":4},{"v":84490,"d":"84,490"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06103269926297113,"d":"0.061"},{"v":0.06112752404503446,"d":"0.061"},{"v":84490,"d":"84,490"}]
[{"$nulls":4},{"v":84643,"d":"84,643"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05152147462128709,"d":"0.052"},{"v":0.055991200887878775,"d":"0.056"},{"v":84643,"d":"84,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":84843,"d":"84,843"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.020597157124938703,"d":"0.021"},{"v":0.026485644553301445,"d":"0.026"},{"v":84843,"d":"84,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":85018,"d":"85,018"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.012969985222246754,"d":"0.013"},{"v":0.014019149307569128,"d":"0.014"},{"v":85018,"d":"85,018"}]
[{"$nulls":4},{"v":85171,"d":"85,171"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018689193630748047,"d":"0.019"},{"v":0.01984878401956683,"d":"0.020"},{"v":85171,"d":"85,171"}]
[{"$nulls":4},{"v":85392,"d":"85,392"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00079986557076028,"d":"0.001"},{"v":0.007994305251930315,"d":"0.008"},{"v":85392,"d":"85,392"}]
[{"$nulls":4},{"v":85618,"d":"85,618"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010207740921970413,"d":"0.010"},{"v":0.010932281059409422,"d":"0.011"},{"v":85618,"d":"85,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":85767,"d":"85,767"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022144449902339644,"d":"0.022"},{"v":0.02824004244847008,"d":"0.028"},{"v":85767,"d":"85,767"}]
[{"$nulls":4},{"v":86122,"d":"86,122"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.015272197528380601,"d":"0.015"},{"v":0.0199220891883277,"d":"0.020"},{"v":86122,"d":"86,122"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E86295","v":{"v":86275,"d":"86,275"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03347309995065353,"d":"0.033"},{"v":0.039885535185128405,"d":"0.040"},{"v":86275,"d":"86,275"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E86487","v":{"v":86467,"d":"86,467"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03936406282425448,"d":"0.039"},{"v":0.04407977991569207,"d":"0.044"},{"v":86467,"d":"86,467"}]
[{"$nulls":4},{"v":86650,"d":"86,650"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02803775837535518,"d":"0.028"},{"v":0.028616859531061932,"d":"0.029"},{"v":86650,"d":"86,650"}]
[{"$nulls":4},{"v":86871,"d":"86,871"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0454360194577987,"d":"0.045"},{"v":0.050603416881178996,"d":"0.051"},{"v":86871,"d":"86,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":87067,"d":"87,067"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019512670626310204,"d":"0.020"},{"v":0.029159597336210614,"d":"0.029"},{"v":87067,"d":"87,067"}]
[{"$nulls":4},{"v":87178,"d":"87,178"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.044469276913580956,"d":"0.044"},{"v":0.04807049097619477,"d":"0.048"},{"v":87178,"d":"87,178"}]
[{"$nulls":4},{"v":87399,"d":"87,399"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0487439218274092,"d":"0.049"},{"v":0.05290484372152633,"d":"0.053"},{"v":87399,"d":"87,399"}]
[{"$nulls":4},{"v":87552,"d":"87,552"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.010061564800148734,"d":"0.010"},{"v":0.02788895174664457,"d":"0.028"},{"v":87552,"d":"87,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":87842,"d":"87,842"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04421150601454505,"d":"0.044"},{"v":0.04924628529682788,"d":"0.049"},{"v":87842,"d":"87,842"}]
[{"$nulls":4},{"v":88129,"d":"88,129"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06062386167825488,"d":"0.061"},{"v":0.06616759629875058,"d":"0.066"},{"v":88129,"d":"88,129"}]
[{"$nulls":4},{"v":88282,"d":"88,282"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06126755835841892,"d":"0.061"},{"v":0.06847223195849672,"d":"0.068"},{"v":88282,"d":"88,282"}]
[{"$nulls":4},{"v":88516,"d":"88,516"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03966586085776413,"d":"0.040"},{"v":0.04787555303545647,"d":"0.048"},{"v":88516,"d":"88,516"}]
[{"$nulls":4},{"v":88657,"d":"88,657"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0745473255724537,"d":"0.075"},{"v":0.09097888590428262,"d":"0.091"},{"v":88657,"d":"88,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":88810,"d":"88,810"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03424405978354709,"d":"0.034"},{"v":0.04395399420219899,"d":"0.044"},{"v":88810,"d":"88,810"}]
[{"$nulls":4},{"v":89031,"d":"89,031"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08028712415782581,"d":"0.080"},{"v":0.08376702451163465,"d":"0.084"},{"v":89031,"d":"89,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":89291,"d":"89,291"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.037569512058311355,"d":"0.038"},{"v":0.06496015489735844,"d":"0.065"},{"v":89291,"d":"89,291"}]
[{"$nulls":4},{"v":89406,"d":"89,406"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04840649999849885,"d":"0.048"},{"v":0.08274625600747303,"d":"0.083"},{"v":89406,"d":"89,406"}]
[{"$nulls":4},{"v":89761,"d":"89,761"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06557651440469897,"d":"0.066"},{"v":0.06862977961981459,"d":"0.069"},{"v":89761,"d":"89,761"}]
[{"$nulls":4},{"v":89891,"d":"89,891"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09916907423977758,"d":"0.099"},{"v":0.1024301805392125,"d":"0.102"},{"v":89891,"d":"89,891"}]
[{"$nulls":4},{"v":90136,"d":"90,136"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02616005886966394,"d":"0.026"},{"v":0.0316848888165415,"d":"0.032"},{"v":90136,"d":"90,136"}]
[{"$nulls":4},{"v":90289,"d":"90,289"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06747733151723316,"d":"0.067"},{"v":0.07274347401444697,"d":"0.073"},{"v":90289,"d":"90,289"}]
[{"$nulls":4},{"v":90442,"d":"90,442"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04671052915632723,"d":"0.047"},{"v":0.05298001304883072,"d":"0.053"},{"v":90442,"d":"90,442"}]
[{"$nulls":4},{"v":90740,"d":"90,740"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.039999568829680976,"d":"0.040"},{"v":0.04223501389681443,"d":"0.042"},{"v":90740,"d":"90,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":90817,"d":"90,817"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.059423471718724315,"d":"0.059"},{"v":0.0642740412524985,"d":"0.064"},{"v":90817,"d":"90,817"}]
[{"$nulls":4},{"v":91038,"d":"91,038"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05776861417781341,"d":"0.058"},{"v":0.06275990502455993,"d":"0.063"},{"v":91038,"d":"91,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":91191,"d":"91,191"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08653161858050018,"d":"0.087"},{"v":0.08757730458165389,"d":"0.088"},{"v":91191,"d":"91,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":91515,"d":"91,515"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07164644945551064,"d":"0.072"},{"v":0.07903696368195538,"d":"0.079"},{"v":91515,"d":"91,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":91768,"d":"91,768"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03453167875629746,"d":"0.035"},{"v":0.03617781362158929,"d":"0.036"},{"v":91768,"d":"91,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":91921,"d":"91,921"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05366508889818665,"d":"0.054"},{"v":0.05748011250509837,"d":"0.057"},{"v":91921,"d":"91,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":92115,"d":"92,115"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07472237857408245,"d":"0.075"},{"v":0.07811719305589168,"d":"0.078"},{"v":92115,"d":"92,115"}]
[{"$nulls":4},{"v":92296,"d":"92,296"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0488221320462852,"d":"0.049"},{"v":0.05038933032813922,"d":"0.050"},{"v":92296,"d":"92,296"}]
[{"$nulls":4},{"v":92449,"d":"92,449"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07261184636681746,"d":"0.073"},{"v":0.07658385109300957,"d":"0.077"},{"v":92449,"d":"92,449"}]
[{"$nulls":4},{"v":92670,"d":"92,670"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04213487582113716,"d":"0.042"},{"v":0.04708049834130534,"d":"0.047"},{"v":92670,"d":"92,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":92964,"d":"92,964"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0741176858302801,"d":"0.074"},{"v":0.07457145333357774,"d":"0.075"},{"v":92964,"d":"92,964"}]
[{"$nulls":4},{"v":93179,"d":"93,179"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05837501078059085,"d":"0.058"},{"v":0.06597967701560678,"d":"0.066"},{"v":93179,"d":"93,179"}]
[{"$nulls":4},{"v":93400,"d":"93,400"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02256610257371995,"d":"0.023"},{"v":0.023473564707395717,"d":"0.023"},{"v":93400,"d":"93,400"}]
[{"$nulls":4},{"v":93564,"d":"93,564"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03440484789348787,"d":"0.034"},{"v":0.03531231002716363,"d":"0.035"},{"v":93564,"d":"93,564"}]
[{"$nulls":4},{"v":93775,"d":"93,775"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-2.5094979561066325E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.005453833597463918,"d":"0.005"},{"v":93775,"d":"93,775"}]
[{"$nulls":4},{"v":93928,"d":"93,928"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025464727563694823,"d":"0.025"},{"v":0.034066087702052224,"d":"0.034"},{"v":93928,"d":"93,928"}]
[{"$nulls":4},{"v":94081,"d":"94,081"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019462747161601984,"d":"0.019"},{"v":0.024686819394771187,"d":"0.025"},{"v":94081,"d":"94,081"}]
[{"$nulls":4},{"v":94413,"d":"94,413"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":3.2700005594423634E-3,"d":"0.003"},{"v":0.008415021113808863,"d":"0.008"},{"v":94413,"d":"94,413"}]
[{"$nulls":4},{"v":94456,"d":"94,456"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02112618286630372,"d":"0.021"},{"v":0.021825451486177486,"d":"0.022"},{"v":94456,"d":"94,456"}]
[{"$nulls":4},{"v":94811,"d":"94,811"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022403815371038714,"d":"0.022"},{"v":0.02413904902839837,"d":"0.024"},{"v":94811,"d":"94,811"}]
[{"$nulls":4},{"v":95013,"d":"95,013"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04179588199670133,"d":"0.042"},{"v":0.045411942248218255,"d":"0.045"},{"v":95013,"d":"95,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":95186,"d":"95,186"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05351972343882162,"d":"0.054"},{"v":0.05512825689596814,"d":"0.055"},{"v":95186,"d":"95,186"}]
[{"$nulls":4},{"v":95407,"d":"95,407"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03133432454098882,"d":"0.031"},{"v":0.035643911022138486,"d":"0.036"},{"v":95407,"d":"95,407"}]
[{"$nulls":4},{"v":95560,"d":"95,560"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030647136191723056,"d":"0.031"},{"v":0.03489549355029861,"d":"0.035"},{"v":95560,"d":"95,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":95788,"d":"95,788"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06017866458009827,"d":"0.060"},{"v":0.06294849414608152,"d":"0.063"},{"v":95788,"d":"95,788"}]
[{"$nulls":4},{"v":95935,"d":"95,935"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04658745092699752,"d":"0.047"},{"v":0.04882446114318804,"d":"0.049"},{"v":95935,"d":"95,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":96088,"d":"96,088"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030521924380363143,"d":"0.031"},{"v":0.03680883638207019,"d":"0.037"},{"v":96088,"d":"96,088"}]
[{"$nulls":4},{"v":96443,"d":"96,443"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05586358474411006,"d":"0.056"},{"v":0.0680273114216103,"d":"0.068"},{"v":96443,"d":"96,443"}]
[{"$nulls":4},{"v":96637,"d":"96,637"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.036057933891075006,"d":"0.036"},{"v":0.05278635387730071,"d":"0.053"},{"v":96637,"d":"96,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":96818,"d":"96,818"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02807803901941939,"d":"0.028"},{"v":0.03836487099579415,"d":"0.038"},{"v":96818,"d":"96,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":97039,"d":"97,039"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.047078843607684925,"d":"0.047"},{"v":0.0697547309027759,"d":"0.070"},{"v":97039,"d":"97,039"}]
[{"$nulls":4},{"v":97237,"d":"97,237"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0685005816737423,"d":"0.069"},{"v":0.0791513601650068,"d":"0.079"},{"v":97237,"d":"97,237"}]
[{"$nulls":4},{"v":97346,"d":"97,346"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F97367,\"-\",G97367,\"-\",H97367,\"-\",I97367,\"-\",J97367,\"-\",K97367,\"-\",L97367,\"-\",M97367,\"-\",N97367,\"-\",O97367,\"-\",P97367,\"-\",Q97367,\"-\",R97367)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.04786961602002592,"d":"0.048"},{"v":0.05073190741894979,"d":"0.051"},{"$f":"E97367","v":{"v":97346,"d":"97,346"}}]
[{"$nulls":4},{"v":97567,"d":"97,567"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06720756879389206,"d":"0.067"},{"v":0.0738002190452436,"d":"0.074"},{"v":97567,"d":"97,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":97720,"d":"97,720"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03735390554034592,"d":"0.037"},{"v":0.0496699070045306,"d":"0.050"},{"v":97720,"d":"97,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":97883,"d":"97,883"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04675740936815163,"d":"0.047"},{"v":0.0930612288938345,"d":"0.093"},{"v":97883,"d":"97,883"}]
[{"$nulls":4},{"v":98095,"d":"98,095"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04493787772653315,"d":"0.045"},{"v":0.06410471371018242,"d":"0.064"},{"v":98095,"d":"98,095"}]
[{"$nulls":4},{"v":98450,"d":"98,450"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033496491438959414,"d":"0.033"},{"v":0.036448918016302956,"d":"0.036"},{"v":98450,"d":"98,450"}]
[{"$nulls":4},{"v":98483,"d":"98,483"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.042514187423398665,"d":"0.043"},{"v":0.04785393214462404,"d":"0.048"},{"v":98483,"d":"98,483"}]
[{"$nulls":4},{"v":98825,"d":"98,825"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07361571961758641,"d":"0.074"},{"v":0.08553963710829604,"d":"0.086"},{"v":98825,"d":"98,825"}]
[{"$nulls":4},{"v":98978,"d":"98,978"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06406165428562159,"d":"0.064"},{"v":0.06505199561929369,"d":"0.065"},{"v":98978,"d":"98,978"}]
[{"$nulls":4},{"v":99199,"d":"99,199"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07878026971909566,"d":"0.079"},{"v":0.0793190230569997,"d":"0.079"},{"v":99199,"d":"99,199"}]
[{"$nulls":4},{"v":99461,"d":"99,461"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.044425692917061874,"d":"0.044"},{"v":0.04555729261121681,"d":"0.046"},{"v":99461,"d":"99,461"}]
[{"$nulls":4},{"v":99574,"d":"99,574"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.060799010452954654,"d":"0.061"},{"v":0.06114926574718543,"d":"0.061"},{"v":99574,"d":"99,574"}]
[{"$nulls":4},{"v":99727,"d":"99,727"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058888585298668465,"d":"0.059"},{"v":0.06578395357436922,"d":"0.066"},{"v":99727,"d":"99,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":100061,"d":"100,061"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03892219951301304,"d":"0.039"},{"v":0.039242449079949226,"d":"0.039"},{"v":100061,"d":"100,061"}]
[{"$nulls":4},{"v":100102,"d":"100,102"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07797714215438721,"d":"0.078"},{"v":0.07851006470201963,"d":"0.079"},{"v":100102,"d":"100,102"}]
[{"$nulls":4},{"v":100457,"d":"100,457"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0769281139817751,"d":"0.077"},{"v":0.08880240124351531,"d":"0.089"},{"v":100457,"d":"100,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":100678,"d":"100,678"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04999099931814375,"d":"0.050"},{"v":0.05160189604015877,"d":"0.052"},{"v":100678,"d":"100,678"}]
[{"$nulls":4},{"v":100707,"d":"100,707"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06411740437520469,"d":"0.064"},{"v":0.06892365647097998,"d":"0.069"},{"v":100707,"d":"100,707"}]
[{"$nulls":4},{"v":100985,"d":"100,985"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06668555653259466,"d":"0.067"},{"v":0.06942508155307353,"d":"0.069"},{"v":100985,"d":"100,985"}]
[{"$nulls":4},{"v":101206,"d":"101,206"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04883307430995662,"d":"0.049"},{"v":0.05024833378486733,"d":"0.050"},{"v":101206,"d":"101,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":101307,"d":"101,307"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06621088793884526,"d":"0.066"},{"v":0.07736758061078562,"d":"0.077"},{"v":101307,"d":"101,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":101513,"d":"101,513"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07156247358861186,"d":"0.072"},{"v":0.07457615400883158,"d":"0.075"},{"v":101513,"d":"101,513"}]
[{"$nulls":4},{"v":101734,"d":"101,734"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06430841493271282,"d":"0.064"},{"v":0.06572624035520215,"d":"0.066"},{"v":101734,"d":"101,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":102089,"d":"102,089"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.019294071372903107,"d":"-0.019"},{"v":3.423068830065898E-3,"d":"0.003"},{"v":102089,"d":"102,089"}]
[{"$nulls":4},{"v":102156,"d":"102,156"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.048170793014261255,"d":"-0.048"},{"v":-0.025453652811292252,"d":"-0.025"},{"v":102156,"d":"102,156"}]
[{"$nulls":4},{"v":102464,"d":"102,464"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08768394110940547,"d":"0.088"},{"v":0.1449395216950548,"d":"0.145"},{"v":102464,"d":"102,464"}]
[{"$nulls":4},{"v":102617,"d":"102,617"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08202428206633798,"d":"0.082"},{"v":0.11794532774450842,"d":"0.118"},{"v":102617,"d":"102,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":102838,"d":"102,838"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08667999692617755,"d":"0.087"},{"v":0.11186410926681153,"d":"0.112"},{"v":102838,"d":"102,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":102931,"d":"102,931"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022108650325921436,"d":"0.022"},{"v":0.06767226994041338,"d":"0.068"},{"v":102931,"d":"102,931"}]
[{"$nulls":4},{"v":103145,"d":"103,145"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04029108629198135,"d":"0.040"},{"v":0.09740285790954817,"d":"0.097"},{"v":103145,"d":"103,145"}]
[{"$nulls":4},{"v":103366,"d":"103,366"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04000133867543505,"d":"0.040"},{"v":0.04930077886907375,"d":"0.049"},{"v":103366,"d":"103,366"}]
[{"$nulls":4},{"v":103531,"d":"103,531"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0659067236876749,"d":"0.066"},{"v":0.07584048253275825,"d":"0.076"},{"v":103531,"d":"103,531"}]
[{"$nulls":4},{"v":103741,"d":"103,741"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.039392352045588205,"d":"0.039"},{"v":0.10328290365979186,"d":"0.103"},{"v":103741,"d":"103,741"}]
[{"$nulls":4},{"v":104096,"d":"104,096"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09404732019375281,"d":"0.094"},{"v":0.1561500900319182,"d":"0.156"},{"v":104096,"d":"104,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":104249,"d":"104,249"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09600230701980231,"d":"0.096"},{"v":0.15049000233098891,"d":"0.150"},{"v":104249,"d":"104,249"}]
[{"$nulls":4},{"v":104380,"d":"104,380"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09387902188342769,"d":"0.094"},{"v":0.12055541732935042,"d":"0.121"},{"v":104380,"d":"104,380"}]
[{"$nulls":4},{"v":104624,"d":"104,624"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.0258318930635437,"d":"-0.026"},{"v":0.01338561664693453,"d":"0.013"},{"v":104624,"d":"104,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":104845,"d":"104,845"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1305200734294416,"d":"0.131"},{"v":0.17078941324055,"d":"0.171"},{"v":104845,"d":"104,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":104980,"d":"104,980"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.003022983627400389,"d":"0.003"},{"v":0.027776508386366857,"d":"0.028"},{"v":104980,"d":"104,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":105152,"d":"105,152"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09212954838528627,"d":"0.092"},{"v":0.11608895911537326,"d":"0.116"},{"v":105152,"d":"105,152"}]
[{"$nulls":4},{"v":105373,"d":"105,373"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04395360108111499,"d":"0.044"},{"v":0.09809608054030347,"d":"0.098"},{"v":105373,"d":"105,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":105728,"d":"105,728"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08081722522335691,"d":"0.081"},{"v":0.13304699098047332,"d":"0.133"},{"v":105728,"d":"105,728"}]
[{"$nulls":4},{"v":105755,"d":"105,755"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08063956905236255,"d":"0.081"},{"v":0.13394542252380096,"d":"0.134"},{"v":105755,"d":"105,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":106103,"d":"106,103"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025689684053505888,"d":"0.026"},{"v":0.05900103087077053,"d":"0.059"},{"v":106103,"d":"106,103"}]
[{"$nulls":4},{"v":106256,"d":"106,256"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.050873359815103575,"d":"0.051"},{"v":0.10566650631233677,"d":"0.106"},{"v":106256,"d":"106,256"}]
[{"$nulls":4},{"v":106429,"d":"106,429"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10798923597737906,"d":"0.108"},{"v":0.1577655257905179,"d":"0.158"},{"v":106429,"d":"106,429"}]
[{"$nulls":4},{"v":106631,"d":"106,631"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022954821657005835,"d":"0.023"},{"v":0.026534214901017778,"d":"0.027"},{"v":106631,"d":"106,631"}]
[{"$nulls":4},{"v":106784,"d":"106,784"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06831566636874639,"d":"0.068"},{"v":0.06831566636874639,"d":"0.068"},{"v":106784,"d":"106,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":107005,"d":"107,005"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04835891414828723,"d":"0.048"},{"v":0.06877368174907159,"d":"0.069"},{"v":107005,"d":"107,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":107204,"d":"107,204"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045377486227337394,"d":"0.045"},{"v":0.05464656846621378,"d":"0.055"},{"v":107204,"d":"107,204"}]
[{"$nulls":4},{"v":107380,"d":"107,380"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.8348547142317535E-5,"d":"0.000"},{"v":4.4738086125446005E-4,"d":"0.000"},{"v":107380,"d":"107,380"}]
[{"$nulls":4},{"v":107735,"d":"107,735"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025559518117527633,"d":"0.026"},{"v":0.032647853917603775,"d":"0.033"},{"v":107735,"d":"107,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":107888,"d":"107,888"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03975904053933,"d":"0.040"},{"v":0.05132524498327254,"d":"0.051"},{"v":107888,"d":"107,888"}]
[{"$nulls":4},{"v":108053,"d":"108,053"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07482069160150584,"d":"0.075"},{"v":0.07933018751017162,"d":"0.079"},{"v":108053,"d":"108,053"}]
[{"$nulls":4},{"v":108263,"d":"108,263"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028631575313631866,"d":"0.029"},{"v":0.03562165757003775,"d":"0.036"},{"v":108263,"d":"108,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":108416,"d":"108,416"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03577604881098478,"d":"0.036"},{"v":0.04543838275566249,"d":"0.045"},{"v":108416,"d":"108,416"}]
[{"$nulls":4},{"v":108653,"d":"108,653"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05813977275815042,"d":"0.058"},{"v":0.07200354244235664,"d":"0.072"},{"v":108653,"d":"108,653"}]
[{"$nulls":4},{"v":108791,"d":"108,791"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030005242651330602,"d":"0.030"},{"v":0.03606598555022093,"d":"0.036"},{"v":108791,"d":"108,791"}]
[{"$nulls":4},{"v":109012,"d":"109,012"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021523942734950195,"d":"0.022"},{"v":0.02305713915432156,"d":"0.023"},{"v":109012,"d":"109,012"}]
[{"$nulls":4},{"v":109367,"d":"109,367"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025392693812125014,"d":"0.025"},{"v":0.02849402552490355,"d":"0.028"},{"v":109367,"d":"109,367"}]
[{"$nulls":4},{"v":109428,"d":"109,428"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.0567701602142254E-3,"d":"0.002"},{"v":2.3293541515211234E-3,"d":"0.002"},{"v":109428,"d":"109,428"}]
[{"$nulls":4},{"v":109742,"d":"109,742"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06303954957382707,"d":"0.063"},{"v":0.07262197721446532,"d":"0.073"},{"v":109742,"d":"109,742"}]
[{"$nulls":4},{"v":109895,"d":"109,895"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.008470302457590619,"d":"0.008"},{"v":0.012815071845227363,"d":"0.013"},{"v":109895,"d":"109,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":110028,"d":"110,028"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0269878446193766,"d":"0.027"},{"v":0.027495515691489263,"d":"0.027"},{"v":110028,"d":"110,028"}]
[{"$nulls":4},{"v":110270,"d":"110,270"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0754522331253134,"d":"0.075"},{"v":0.07580711077162652,"d":"0.076"},{"v":110270,"d":"110,270"}]
[{"$nulls":4},{"v":110423,"d":"110,423"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.026560524514879464,"d":"0.027"},{"v":0.03963648309123042,"d":"0.040"},{"v":110423,"d":"110,423"}]
[{"$nulls":4},{"v":110644,"d":"110,644"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020148489567348264,"d":"0.020"},{"v":0.04458082765689855,"d":"0.045"},{"v":110644,"d":"110,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":110877,"d":"110,877"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05589919991529798,"d":"0.056"},{"v":0.10899406641496213,"d":"0.109"},{"v":110877,"d":"110,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":111153,"d":"111,153"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.022082386163475447,"d":"0.022"},{"v":0.03561567689967711,"d":"0.036"},{"v":111153,"d":"111,153"}]
[{"$nulls":4},{"v":111374,"d":"111,374"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0356803752736369,"d":"0.036"},{"v":0.06211692080341143,"d":"0.062"},{"v":111374,"d":"111,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":111477,"d":"111,477"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05501616720892118,"d":"0.055"},{"v":0.0908274438728599,"d":"0.091"},{"v":111477,"d":"111,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":111749,"d":"111,749"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06766630941092794,"d":"0.068"},{"v":0.0873772124156859,"d":"0.087"},{"v":111749,"d":"111,749"}]
[{"$nulls":4},{"v":111902,"d":"111,902"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09297683004986748,"d":"0.093"},{"v":0.12140507091795785,"d":"0.121"},{"v":111902,"d":"111,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":112055,"d":"112,055"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06360952958326727,"d":"0.064"},{"v":0.08656455022712373,"d":"0.087"},{"v":112055,"d":"112,055"}]
[{"$nulls":4},{"v":112326,"d":"112,326"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05664780848837749,"d":"0.057"},{"v":0.08032909728335406,"d":"0.080"},{"v":112326,"d":"112,326"}]
[{"$nulls":4},{"v":112430,"d":"112,430"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.050995568601674375,"d":"0.051"},{"v":0.09491376282011355,"d":"0.095"},{"v":112430,"d":"112,430"}]
[{"$nulls":4},{"v":112785,"d":"112,785"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03481789548869378,"d":"0.035"},{"v":0.06078644591958734,"d":"0.061"},{"v":112785,"d":"112,785"}]
[{"$nulls":4},{"v":113006,"d":"113,006"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.048410541178603474,"d":"0.048"},{"v":0.0818534324992103,"d":"0.082"},{"v":113006,"d":"113,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":113101,"d":"113,101"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.037982423656578126,"d":"0.038"},{"v":0.07426391552650696,"d":"0.074"},{"v":113101,"d":"113,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":113381,"d":"113,381"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11751415621291943,"d":"0.118"},{"v":0.13914662739915631,"d":"0.139"},{"v":113381,"d":"113,381"}]
[{"$nulls":4},{"v":113534,"d":"113,534"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1094514940177128,"d":"0.109"},{"v":0.1546249235264953,"d":"0.155"},{"v":113534,"d":"113,534"}]
[{"$nulls":4},{"v":113701,"d":"113,701"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11562442411644841,"d":"0.116"},{"v":0.12919617787506507,"d":"0.129"},{"v":113701,"d":"113,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":113909,"d":"113,909"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.062431223038865266,"d":"0.062"},{"v":0.09729313486228287,"d":"0.097"},{"v":113909,"d":"113,909"}]
[{"$nulls":4},{"v":114062,"d":"114,062"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08192477187552269,"d":"0.082"},{"v":0.1406810743638834,"d":"0.141"},{"v":114062,"d":"114,062"}]
[{"$nulls":4},{"v":114417,"d":"114,417"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09047755862783334,"d":"0.090"},{"v":0.11725921878604569,"d":"0.117"},{"v":114417,"d":"114,417"}]
[{"$nulls":4},{"v":114550,"d":"114,550"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11258239685105725,"d":"0.113"},{"v":0.1377873573796892,"d":"0.138"},{"v":114550,"d":"114,550"}]
[{"$nulls":4},{"v":114792,"d":"114,792"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02198087170413301,"d":"0.022"},{"v":0.042856668556444995,"d":"0.043"},{"v":114792,"d":"114,792"}]
[{"$nulls":4},{"v":115013,"d":"115,013"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11161198282471636,"d":"0.112"},{"v":0.12926920665532793,"d":"0.129"},{"v":115013,"d":"115,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":115150,"d":"115,150"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10041321420244727,"d":"0.100"},{"v":0.11741201381547464,"d":"0.117"},{"v":115150,"d":"115,150"}]
[{"$nulls":4},{"v":115320,"d":"115,320"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06180213877999267,"d":"0.062"},{"v":0.06533318811600965,"d":"0.065"},{"v":115320,"d":"115,320"}]
[{"$nulls":4},{"v":115541,"d":"115,541"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06155595858988613,"d":"0.062"},{"v":0.07587936734825285,"d":"0.076"},{"v":115541,"d":"115,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":115694,"d":"115,694"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10547517416218044,"d":"0.105"},{"v":0.12490341086956776,"d":"0.125"},{"v":115694,"d":"115,694"}]
[{"$nulls":4},{"v":115999,"d":"115,999"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06393863762669236,"d":"0.064"},{"v":0.07850300023819401,"d":"0.079"},{"v":115999,"d":"115,999"}]
[{"$nulls":4},{"v":116069,"d":"116,069"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09893862235536931,"d":"0.099"},{"v":0.10478385573053517,"d":"0.105"},{"v":116069,"d":"116,069"}]
[{"$nulls":4},{"v":116424,"d":"116,424"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.019280593928950696,"d":"0.019"},{"v":0.02174084932102943,"d":"0.022"},{"v":116424,"d":"116,424"}]
[{"$nulls":4},{"v":116599,"d":"116,599"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06002694494078803,"d":"0.060"},{"v":0.06500731271955504,"d":"0.065"},{"v":116599,"d":"116,599"}]
[{"$nulls":4},{"v":116799,"d":"116,799"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03230335182816036,"d":"0.032"},{"v":0.046493644508513544,"d":"0.046"},{"v":116799,"d":"116,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":116952,"d":"116,952"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020525494283875213,"d":"0.021"},{"v":0.022002224389868263,"d":"0.022"},{"v":116952,"d":"116,952"}]
[{"$nulls":4},{"v":117173,"d":"117,173"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058952715682541464,"d":"0.059"},{"v":0.0653685838867019,"d":"0.065"},{"v":117173,"d":"117,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":117374,"d":"117,374"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07982370973959566,"d":"0.080"},{"v":0.0876274552172379,"d":"0.088"},{"v":117374,"d":"117,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":117548,"d":"117,548"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035633049230251214,"d":"0.036"},{"v":0.03625317056728918,"d":"0.036"},{"v":117548,"d":"117,548"}]
[{"$nulls":4},{"v":117701,"d":"117,701"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07406546290562664,"d":"0.074"},{"v":0.08033463427021648,"d":"0.080"},{"v":117701,"d":"117,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":117974,"d":"117,974"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0751196123568695,"d":"0.075"},{"v":0.07685062180444928,"d":"0.077"},{"v":117974,"d":"117,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":118278,"d":"118,278"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06552094456094258,"d":"0.066"},{"v":0.06719535164563964,"d":"0.067"},{"v":118278,"d":"118,278"}]
[{"$nulls":4},{"v":118431,"d":"118,431"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06610609055967817,"d":"0.066"},{"v":0.06939587159463284,"d":"0.069"},{"v":118431,"d":"118,431"}]
[{"$nulls":4},{"v":118652,"d":"118,652"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005278676886214249,"d":"0.005"},{"v":0.012972142900706071,"d":"0.013"},{"v":118652,"d":"118,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":118823,"d":"118,823"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.022694686533137214,"d":"-0.023"},{"v":-0.006900360816795879,"d":"-0.007"},{"v":118823,"d":"118,823"}]
[{"$nulls":4},{"v":118959,"d":"118,959"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029699629136769292,"d":"0.030"},{"v":0.04549395485311063,"d":"0.045"},{"v":118959,"d":"118,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":119180,"d":"119,180"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.01771461349693054,"d":"-0.018"},{"v":9.0191770932286435E-4,"d":"0.001"},{"v":119180,"d":"119,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":119333,"d":"119,333"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03740848943251288,"d":"0.037"},{"v":0.06272867868167153,"d":"0.063"},{"v":119333,"d":"119,333"}]
[{"$nulls":4},{"v":119598,"d":"119,598"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06565805882057936,"d":"0.066"},{"v":0.07643022409458956,"d":"0.076"},{"v":119598,"d":"119,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":119708,"d":"119,708"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04551642994652658,"d":"0.046"},{"v":0.05125825847099817,"d":"0.051"},{"v":119708,"d":"119,708"}]
[{"$nulls":4},{"v":120063,"d":"120,063"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05462296945241106,"d":"0.055"},{"v":0.11069570348065176,"d":"0.111"},{"v":120063,"d":"120,063"}]
[{"$nulls":4},{"v":120272,"d":"120,272"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.03173257922172663,"d":"-0.032"},{"v":-0.012043831576725724,"d":"-0.012"},{"v":120272,"d":"120,272"}]
[{"$nulls":4},{"v":120438,"d":"120,438"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04846942206865989,"d":"0.048"},{"v":0.060066812177795,"d":"0.060"},{"v":120438,"d":"120,438"}]
[{"$nulls":4},{"v":120591,"d":"120,591"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03419680217691801,"d":"0.034"},{"v":0.04465924203184605,"d":"0.045"},{"v":120591,"d":"120,591"}]
[{"$nulls":4},{"v":120812,"d":"120,812"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02070605986878352,"d":"0.021"},{"v":0.050565332980876426,"d":"0.051"},{"v":120812,"d":"120,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":121047,"d":"121,047"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07683668496884885,"d":"0.077"},{"v":0.1094422133240289,"d":"0.109"},{"v":121047,"d":"121,047"}]
[{"$nulls":4},{"v":121321,"d":"121,321"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09265648163575332,"d":"0.093"},{"v":0.10041365755548776,"d":"0.100"},{"v":121321,"d":"121,321"}]
[{"$nulls":4},{"v":121340,"d":"121,340"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06862976969354777,"d":"0.069"},{"v":0.08626803973717541,"d":"0.086"},{"v":121340,"d":"121,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":121647,"d":"121,647"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06024431714269375,"d":"0.060"},{"v":0.10633165146371629,"d":"0.106"},{"v":121647,"d":"121,647"}]
[{"$nulls":4},{"v":121917,"d":"121,917"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12305390446170157,"d":"0.123"},{"v":0.17652662182245288,"d":"0.177"},{"v":121917,"d":"121,917"}]
[{"$nulls":4},{"v":122070,"d":"122,070"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056634906353181635,"d":"0.057"},{"v":0.08332163405981312,"d":"0.083"},{"v":122070,"d":"122,070"}]
[{"$nulls":4},{"v":122223,"d":"122,223"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0703970706881797,"d":"0.070"},{"v":0.07879146960723106,"d":"0.079"},{"v":122223,"d":"122,223"}]
[{"$nulls":4},{"v":122496,"d":"122,496"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05755194772381335,"d":"0.058"},{"v":0.12560853014453544,"d":"0.126"},{"v":122496,"d":"122,496"}]
[{"$nulls":4},{"v":122598,"d":"122,598"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12119049136463864,"d":"0.121"},{"v":0.14037109553666,"d":"0.140"},{"v":122598,"d":"122,598"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E122839","v":{"v":122819,"d":"122,819"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.017601784512940904,"d":"0.018"},{"v":0.029762263694222257,"d":"0.030"},{"v":122819,"d":"122,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":123096,"d":"123,096"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022437162960928087,"d":"0.022"},{"v":0.05241282168841129,"d":"0.052"},{"v":123096,"d":"123,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":123328,"d":"123,328"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05453727525492089,"d":"0.055"},{"v":0.11627390425032938,"d":"0.116"},{"v":123328,"d":"123,328"}]
[{"$nulls":4},{"v":123549,"d":"123,549"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09728729134393893,"d":"0.097"},{"v":0.11186534861048358,"d":"0.112"},{"v":123549,"d":"123,549"}]
[{"$nulls":4},{"v":123702,"d":"123,702"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09938863960628289,"d":"0.099"},{"v":0.10225622827765352,"d":"0.102"},{"v":123702,"d":"123,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":123871,"d":"123,871"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03753482174710831,"d":"0.038"},{"v":0.05753164044513729,"d":"0.058"},{"v":123871,"d":"123,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":124077,"d":"124,077"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09095428618764773,"d":"0.091"},{"v":0.12436585412573073,"d":"0.124"},{"v":124077,"d":"124,077"}]
[{"$nulls":4},{"v":124230,"d":"124,230"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10460555511388318,"d":"0.105"},{"v":0.11396141622663494,"d":"0.114"},{"v":124230,"d":"124,230"}]
[{"$nulls":4},{"v":124451,"d":"124,451"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022556955272735886,"d":"0.023"},{"v":0.027168835520858976,"d":"0.027"},{"v":124451,"d":"124,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":124720,"d":"124,720"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02029843637270495,"d":"0.020"},{"v":0.034496589079007586,"d":"0.034"},{"v":124720,"d":"124,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":124960,"d":"124,960"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04888178193983615,"d":"0.049"},{"v":0.0569124542615502,"d":"0.057"},{"v":124960,"d":"124,960"}]
[{"$nulls":4},{"v":124979,"d":"124,979"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05016911331608175,"d":"0.050"},{"v":0.054077873481899096,"d":"0.054"},{"v":124979,"d":"124,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":125320,"d":"125,320"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022093590927437432,"d":"0.022"},{"v":0.02467665772535256,"d":"0.025"},{"v":125320,"d":"125,320"}]
[{"$nulls":4},{"v":125488,"d":"125,488"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05177271694206537,"d":"0.052"},{"v":0.052347655829893876,"d":"0.052"},{"v":125488,"d":"125,488"}]
[{"$nulls":4},{"v":125709,"d":"125,709"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0754963162135616,"d":"0.075"},{"v":0.08826116566524814,"d":"0.088"},{"v":125709,"d":"125,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":125862,"d":"125,862"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07505383436746782,"d":"0.075"},{"v":0.07726635737739637,"d":"0.077"},{"v":125862,"d":"125,862"}]
[{"$nulls":4},{"v":126169,"d":"126,169"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.051230742039959934,"d":"0.051"},{"v":0.06143952603887616,"d":"0.061"},{"v":126169,"d":"126,169"}]
[{"$nulls":4},{"v":126237,"d":"126,237"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0790329517677721,"d":"0.079"},{"v":0.09007541452047983,"d":"0.090"},{"v":126237,"d":"126,237"}]
[{"$nulls":4},{"v":126390,"d":"126,390"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07543213771525116,"d":"0.075"},{"v":0.07715424447554706,"d":"0.077"},{"v":126390,"d":"126,390"}]
[{"$nulls":4},{"v":126769,"d":"126,769"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04816908630359707,"d":"0.048"},{"v":0.051570353863662814,"d":"0.052"},{"v":126769,"d":"126,769"}]
[{"$nulls":4},{"v":126967,"d":"126,967"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05564976905652626,"d":"0.056"},{"v":0.059982108125812526,"d":"0.060"},{"v":126967,"d":"126,967"}]
[{"$nulls":4},{"v":127188,"d":"127,188"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013246449089653643,"d":"0.013"},{"v":0.01599065173653704,"d":"0.016"},{"v":127188,"d":"127,188"}]
[{"$nulls":4},{"v":127341,"d":"127,341"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0673770507791745,"d":"0.067"},{"v":0.08226486954616262,"d":"0.082"},{"v":127341,"d":"127,341"}]
[{"$nulls":4},{"v":127544,"d":"127,544"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.031002138222727054,"d":"0.031"},{"v":0.03196900558500024,"d":"0.032"},{"v":127544,"d":"127,544"}]
[{"$nulls":4},{"v":127716,"d":"127,716"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.0777246302497625E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.01647529515910057,"d":"0.016"},{"v":127716,"d":"127,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":127869,"d":"127,869"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03339927689463234,"d":"0.033"},{"v":0.03472812786945234,"d":"0.035"},{"v":127869,"d":"127,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":128144,"d":"128,144"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02086284171413006,"d":"0.021"},{"v":0.031016744274312072,"d":"0.031"},{"v":128144,"d":"128,144"}]
[{"$nulls":4},{"v":128244,"d":"128,244"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023647692605155233,"d":"0.024"},{"v":0.029872196160068313,"d":"0.030"},{"v":128244,"d":"128,244"}]
[{"$nulls":4},{"v":128599,"d":"128,599"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.032147750763903186,"d":"0.032"},{"v":0.06000674617793731,"d":"0.060"},{"v":128599,"d":"128,599"}]
[{"$nulls":4},{"v":128618,"d":"128,618"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.009054067661770773,"d":"0.009"},{"v":0.021515416806782504,"d":"0.022"},{"v":128618,"d":"128,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":128993,"d":"128,993"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05560905006673659,"d":"0.056"},{"v":0.0690648233912584,"d":"0.069"},{"v":128993,"d":"128,993"}]
[{"$nulls":4},{"v":129127,"d":"129,127"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.036221015230262554,"d":"0.036"},{"v":0.04920904796539451,"d":"0.049"},{"v":129127,"d":"129,127"}]
[{"$nulls":4},{"v":129348,"d":"129,348"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012792702528403116,"d":"0.013"},{"v":0.0297958991469577,"d":"0.030"},{"v":129348,"d":"129,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":129501,"d":"129,501"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08398627281192732,"d":"0.084"},{"v":0.112359231131388,"d":"0.112"},{"v":129501,"d":"129,501"}]
[{"$nulls":4},{"v":129639,"d":"129,639"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023672060355146938,"d":"0.024"},{"v":0.03478183549335916,"d":"0.035"},{"v":129639,"d":"129,639"}]
[{"$nulls":4},{"v":129876,"d":"129,876"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05315628260256178,"d":"0.053"},{"v":0.07009949426271551,"d":"0.070"},{"v":129876,"d":"129,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":130029,"d":"130,029"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05758246181833703,"d":"0.058"},{"v":0.08154213377487252,"d":"0.082"},{"v":130029,"d":"130,029"}]
[{"$nulls":4},{"v":130239,"d":"130,239"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.063536952011223,"d":"0.064"},{"v":0.1207691702197886,"d":"0.121"},{"v":130239,"d":"130,239"}]
[{"$nulls":4},{"v":130606,"d":"130,606"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11206872067034443,"d":"0.112"},{"v":0.11774666491549347,"d":"0.118"},{"v":130606,"d":"130,606"}]
[{"$nulls":4},{"v":130759,"d":"130,759"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03717948922868847,"d":"0.037"},{"v":0.053903033103417,"d":"0.054"},{"v":130759,"d":"130,759"}]
[{"$nulls":4},{"v":130980,"d":"130,980"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0128393518407972,"d":"0.013"},{"v":0.034863246845589405,"d":"0.035"},{"v":130980,"d":"130,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":131217,"d":"131,217"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.036729551255432376,"d":"0.037"},{"v":0.06283676334843565,"d":"0.063"},{"v":131217,"d":"131,217"}]
[{"$nulls":4},{"v":131355,"d":"131,355"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06644135831689148,"d":"0.066"},{"v":0.09941675647288671,"d":"0.099"},{"v":131355,"d":"131,355"}]
[{"$nulls":4},{"v":131508,"d":"131,508"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0660142366751984,"d":"0.066"},{"v":0.08772343587947368,"d":"0.088"},{"v":131508,"d":"131,508"}]
[{"$nulls":4},{"v":131817,"d":"131,817"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0864861778465872,"d":"0.086"},{"v":0.13090657121637092,"d":"0.131"},{"v":131817,"d":"131,817"}]
[{"$nulls":4},{"v":131883,"d":"131,883"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07024460666185431,"d":"0.070"},{"v":0.09935722968064722,"d":"0.099"},{"v":131883,"d":"131,883"}]
[{"$nulls":4},{"v":132238,"d":"132,238"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11190994521502899,"d":"0.112"},{"v":0.11295571081186379,"d":"0.113"},{"v":132238,"d":"132,238"}]
[{"$nulls":4},{"v":132391,"d":"132,391"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.039031135879409165,"d":"0.039"},{"v":0.04856277947946715,"d":"0.049"},{"v":132391,"d":"132,391"}]
[{"$nulls":4},{"v":132463,"d":"132,463"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005292501073749438,"d":"0.005"},{"v":0.026135262938474523,"d":"0.026"},{"v":132463,"d":"132,463"}]
[{"$nulls":4},{"v":132766,"d":"132,766"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09577339315253236,"d":"0.096"},{"v":0.11233869655365919,"d":"0.112"},{"v":132766,"d":"132,766"}]
[{"$nulls":4},{"v":132987,"d":"132,987"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058897078019030095,"d":"0.059"},{"v":0.06073723309495337,"d":"0.061"},{"v":132987,"d":"132,987"}]
[{"$nulls":4},{"v":133063,"d":"133,063"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.048651013404918654,"d":"0.049"},{"v":0.05437859137815563,"d":"0.054"},{"v":133063,"d":"133,063"}]
[{"$nulls":4},{"v":133294,"d":"133,294"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0918928748231618,"d":"0.092"},{"v":0.09910783926585187,"d":"0.099"},{"v":133294,"d":"133,294"}]
[{"$nulls":4},{"v":133515,"d":"133,515"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058050420311806294,"d":"0.058"},{"v":0.060496180297046724,"d":"0.060"},{"v":133515,"d":"133,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":133668,"d":"133,668"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016887692868719262,"d":"0.017"},{"v":0.021735838995436622,"d":"0.022"},{"v":133668,"d":"133,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":133912,"d":"133,912"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025389962146915947,"d":"0.025"},{"v":0.028064715125089203,"d":"0.028"},{"v":133912,"d":"133,912"}]
[{"$nulls":4},{"v":134245,"d":"134,245"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07511409286759953,"d":"0.075"},{"v":0.08057960492249257,"d":"0.081"},{"v":134245,"d":"134,245"}]
[{"$nulls":4},{"v":134398,"d":"134,398"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09711227680255582,"d":"0.097"},{"v":0.1021210203586007,"d":"0.102"},{"v":134398,"d":"134,398"}]
[{"$nulls":4},{"v":134512,"d":"134,512"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04892523974842374,"d":"0.049"},{"v":0.049437589472577745,"d":"0.049"},{"v":134512,"d":"134,512"}]
[{"$nulls":4},{"v":134773,"d":"134,773"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06468588364029552,"d":"0.065"},{"v":0.06958216520664379,"d":"0.070"},{"v":134773,"d":"134,773"}]
[{"$nulls":4},{"v":134926,"d":"134,926"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09712653110890446,"d":"0.097"},{"v":0.09764023673797578,"d":"0.098"},{"v":134926,"d":"134,926"}]
[{"$nulls":4},{"v":135147,"d":"135,147"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03070407551542878,"d":"0.031"},{"v":0.040963753722877666,"d":"0.041"},{"v":135147,"d":"135,147"}]
[{"$nulls":4},{"v":135287,"d":"135,287"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03794702011467453,"d":"0.038"},{"v":0.04298112716564342,"d":"0.043"},{"v":135287,"d":"135,287"}]
[{"$nulls":4},{"v":135522,"d":"135,522"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.053491268633562884,"d":"0.053"},{"v":0.05675700508421758,"d":"0.057"},{"v":135522,"d":"135,522"}]
[{"$nulls":4},{"v":135877,"d":"135,877"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024556094790027076,"d":"0.025"},{"v":0.05247681089581084,"d":"0.052"},{"v":135877,"d":"135,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":136030,"d":"136,030"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03830539867785393,"d":"0.038"},{"v":0.04939690421874283,"d":"0.049"},{"v":136030,"d":"136,030"}]
[{"$nulls":4},{"v":136136,"d":"136,136"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.039626660685578616,"d":"0.040"},{"v":0.058544765501540835,"d":"0.059"},{"v":136136,"d":"136,136"}]
[{"$nulls":4},{"v":136405,"d":"136,405"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06490085153803868,"d":"0.065"},{"v":0.076983144761043,"d":"0.077"},{"v":136405,"d":"136,405"}]
[{"$nulls":4},{"v":136626,"d":"136,626"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013368273088684551,"d":"0.013"},{"v":0.01699324936665154,"d":"0.017"},{"v":136626,"d":"136,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":136736,"d":"136,736"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08692580890140328,"d":"0.087"},{"v":0.09049002449003572,"d":"0.090"},{"v":136736,"d":"136,736"}]
[{"$nulls":4},{"v":136933,"d":"136,933"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01792830598012229,"d":"0.018"},{"v":0.03340159877102535,"d":"0.033"},{"v":136933,"d":"136,933"}]
[{"$nulls":4},{"v":137154,"d":"137,154"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F137175,\"-\",G137175,\"-\",H137175,\"-\",I137175,\"-\",J137175,\"-\",K137175,\"-\",L137175,\"-\",M137175,\"-\",N137175,\"-\",O137175,\"-\",P137175,\"-\",Q137175,\"-\",R137175)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0243240235565084,"d":"0.024"},{"v":0.04093318817308858,"d":"0.041"},{"$f":"E137175","v":{"v":137154,"d":"137,154"}}]
[{"$nulls":4},{"v":137307,"d":"137,307"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0470308518327512,"d":"0.047"},{"v":0.06521775324744104,"d":"0.065"},{"v":137307,"d":"137,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":137511,"d":"137,511"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0832744058439819,"d":"0.083"},{"v":0.10038566814487217,"d":"0.100"},{"v":137511,"d":"137,511"}]
[{"$nulls":4},{"v":137884,"d":"137,884"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04029974049337495,"d":"0.040"},{"v":0.0931533653982355,"d":"0.093"},{"v":137884,"d":"137,884"}]
[{"$nulls":4},{"v":138037,"d":"138,037"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.133366732348686,"d":"0.133"},{"v":0.16107611614216655,"d":"0.161"},{"v":138037,"d":"138,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":138185,"d":"138,185"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06887910311042902,"d":"0.069"},{"v":0.08927569213584378,"d":"0.089"},{"v":138185,"d":"138,185"}]
[{"$nulls":4},{"v":138412,"d":"138,412"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.006422308199575331,"d":"-0.006"},{"v":0.021004020176284513,"d":"0.021"},{"v":138412,"d":"138,412"}]
[{"$nulls":4},{"v":138565,"d":"138,565"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10362560010964694,"d":"0.104"},{"v":0.12266639074191041,"d":"0.123"},{"v":138565,"d":"138,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":138786,"d":"138,786"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06942168335377635,"d":"0.069"},{"v":0.08516974532072631,"d":"0.085"},{"v":138786,"d":"138,786"}]
[{"$nulls":4},{"v":138960,"d":"138,960"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.040843589892240434,"d":"0.041"},{"v":0.06624944729335461,"d":"0.066"},{"v":138960,"d":"138,960"}]
[{"$nulls":4},{"v":139295,"d":"139,295"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.061485937525941746,"d":"0.061"},{"v":0.1166930007509495,"d":"0.117"},{"v":139295,"d":"139,295"}]
[{"$nulls":4},{"v":139516,"d":"139,516"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05223522139256748,"d":"0.052"},{"v":0.1292937111698869,"d":"0.129"},{"v":139516,"d":"139,516"}]
[{"$nulls":4},{"v":139560,"d":"139,560"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.12042993539178894,"d":"0.120"},{"v":0.1374020851122385,"d":"0.137"},{"v":139560,"d":"139,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":139891,"d":"139,891"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06900240540503048,"d":"0.069"},{"v":0.0974251626574414,"d":"0.097"},{"v":139891,"d":"139,891"}]
[{"$nulls":4},{"v":140044,"d":"140,044"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.004173134872599598,"d":"-0.004"},{"v":0.026464266201385818,"d":"0.026"},{"v":140044,"d":"140,044"}]
[{"$nulls":4},{"v":140197,"d":"140,197"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10877478012529689,"d":"0.109"},{"v":0.12740181516887655,"d":"0.127"},{"v":140197,"d":"140,197"}]
[{"$nulls":4},{"v":140409,"d":"140,409"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10502368054844817,"d":"0.105"},{"v":0.15399086406460585,"d":"0.154"},{"v":140409,"d":"140,409"}]
[{"$nulls":4},{"v":140572,"d":"140,572"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0444009827301353,"d":"0.044"},{"v":0.061208202779537,"d":"0.061"},{"v":140572,"d":"140,572"}]
[{"$nulls":4},{"v":140793,"d":"140,793"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09520781244607801,"d":"0.095"},{"v":0.09658480257975804,"d":"0.097"},{"v":140793,"d":"140,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":140946,"d":"140,946"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0365158876621,"d":"0.037"},{"v":0.04247999918373069,"d":"0.042"},{"v":140946,"d":"140,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":141184,"d":"141,184"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10505232032919352,"d":"0.105"},{"v":0.12355014651690516,"d":"0.124"},{"v":141184,"d":"141,184"}]
[{"$nulls":4},{"v":141523,"d":"141,523"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.054585398148811276,"d":"0.055"},{"v":0.06018373586345536,"d":"0.060"},{"v":141523,"d":"141,523"}]
[{"$nulls":4},{"v":141676,"d":"141,676"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.3998972591094483E-3,"d":"0.001"},{"v":0.01637452224835853,"d":"0.016"},{"v":141676,"d":"141,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":141784,"d":"141,784"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10693852862070073,"d":"0.107"},{"v":0.10729423859821702,"d":"0.107"},{"v":141784,"d":"141,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":142051,"d":"142,051"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05429023466323078,"d":"0.054"},{"v":0.06166941476101816,"d":"0.062"},{"v":142051,"d":"142,051"}]
[{"$nulls":4},{"v":142204,"d":"142,204"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.3072283273084444E-3,"d":"0.002"},{"v":0.013966317997975842,"d":"0.014"},{"v":142204,"d":"142,204"}]
[{"$nulls":4},{"v":142425,"d":"142,425"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06832154145446688,"d":"0.068"},{"v":0.0707608738213984,"d":"0.071"},{"v":142425,"d":"142,425"}]
[{"$nulls":4},{"v":142633,"d":"142,633"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.044990536235113246,"d":"0.045"},{"v":0.05818197172677717,"d":"0.058"},{"v":142633,"d":"142,633"}]
[{"$nulls":4},{"v":142934,"d":"142,934"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11322644746871945,"d":"0.113"},{"v":0.11475964388809082,"d":"0.115"},{"v":142934,"d":"142,934"}]
[{"$nulls":4},{"v":143155,"d":"143,155"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03160769482319091,"d":"0.032"},{"v":0.038381133712311166,"d":"0.038"},{"v":143155,"d":"143,155"}]
[{"$nulls":4},{"v":143233,"d":"143,233"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04583778124517474,"d":"0.046"},{"v":0.04915932719401822,"d":"0.049"},{"v":143233,"d":"143,233"}]
[{"$nulls":4},{"v":143462,"d":"143,462"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1497262488307895,"d":"0.150"},{"v":0.15183431372635445,"d":"0.152"},{"v":143462,"d":"143,462"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E143703","v":{"v":143683,"d":"143,683"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028877661759352507,"d":"0.029"},{"v":0.03388177385182916,"d":"0.034"},{"v":143683,"d":"143,683"}]
[{"$nulls":4},{"v":143836,"d":"143,836"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022758942306341408,"d":"0.023"},{"v":0.030062661417973945,"d":"0.030"},{"v":143836,"d":"143,836"}]
[{"$nulls":4},{"v":144082,"d":"144,082"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03676144240267238,"d":"0.037"},{"v":0.039308793064109206,"d":"0.039"},{"v":144082,"d":"144,082"}]
[{"$nulls":4},{"v":144211,"d":"144,211"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.008838397612053956,"d":"-0.009"},{"v":-0.008410986481215238,"d":"-0.008"},{"v":144211,"d":"144,211"}]
[{"$nulls":4},{"v":144566,"d":"144,566"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06586278247734338,"d":"0.066"},{"v":0.06632908548747192,"d":"0.066"},{"v":144566,"d":"144,566"}]
[{"$nulls":4},{"v":144682,"d":"144,682"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.02824892773293574,"d":"-0.028"},{"v":-0.00855535273952017,"d":"-0.009"},{"v":144682,"d":"144,682"}]
[{"$nulls":4},{"v":144941,"d":"144,941"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07246834194999277,"d":"0.072"},{"v":0.09107273834286976,"d":"0.091"},{"v":144941,"d":"144,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":145162,"d":"145,162"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054525877394790034,"d":"0.055"},{"v":0.0650278461665555,"d":"0.065"},{"v":145162,"d":"145,162"}]
[{"$nulls":4},{"v":145315,"d":"145,315"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.016038443219100577,"d":"0.016"},{"v":0.029331619076430438,"d":"0.029"},{"v":145315,"d":"145,315"}]
[{"$nulls":4},{"v":145457,"d":"145,457"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03651640126693315,"d":"0.037"},{"v":0.058703224880787185,"d":"0.059"},{"v":145457,"d":"145,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":145690,"d":"145,690"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07268534264985373,"d":"0.073"},{"v":0.09470722682999558,"d":"0.095"},{"v":145690,"d":"145,690"}]
[{"$nulls":4},{"v":145843,"d":"145,843"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011902093013366543,"d":"0.012"},{"v":0.017663506263258157,"d":"0.018"},{"v":145843,"d":"145,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":146198,"d":"146,198"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10400866380118365,"d":"0.104"},{"v":0.12012188803000823,"d":"0.120"},{"v":146198,"d":"146,198"}]
[{"$nulls":4},{"v":146306,"d":"146,306"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F146327,\"-\",G146327,\"-\",H146327,\"-\",I146327,\"-\",J146327,\"-\",K146327,\"-\",L146327,\"-\",M146327,\"-\",N146327,\"-\",O146327,\"-\",P146327,\"-\",Q146327,\"-\",R146327)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.03262521541069327,"d":"0.033"},{"v":0.04683579689784087,"d":"0.047"},{"$f":"E146327","v":{"v":146306,"d":"146,306"}}]
[{"$nulls":4},{"v":146573,"d":"146,573"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14313035664491286,"d":"0.143"},{"v":0.16036677772808133,"d":"0.160"},{"v":146573,"d":"146,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":146794,"d":"146,794"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07788211319827426,"d":"0.078"},{"v":0.0846258793709618,"d":"0.085"},{"v":146794,"d":"146,794"}]
[{"$nulls":4},{"v":146906,"d":"146,906"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02626492415029012,"d":"0.026"},{"v":0.06830892001588534,"d":"0.068"},{"v":146906,"d":"146,906"}]
[{"$nulls":4},{"v":147101,"d":"147,101"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1394907807360733,"d":"0.139"},{"v":0.20355237810984067,"d":"0.204"},{"v":147101,"d":"147,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":147322,"d":"147,322"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10301882639637772,"d":"0.103"},{"v":0.14464544338423985,"d":"0.145"},{"v":147322,"d":"147,322"}]
[{"$nulls":4},{"v":147475,"d":"147,475"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023710233498562865,"d":"0.024"},{"v":0.04769407410361592,"d":"0.048"},{"v":147475,"d":"147,475"}]
[{"$nulls":4},{"v":147755,"d":"147,755"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.005739839081546782,"d":"0.006"},{"v":0.03801568028637028,"d":"0.038"},{"v":147755,"d":"147,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":147850,"d":"147,850"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08286846343146947,"d":"0.083"},{"v":0.13178017700301092,"d":"0.132"},{"v":147850,"d":"147,850"}]
[{"$nulls":4},{"v":148205,"d":"148,205"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1643967734863039,"d":"0.164"},{"v":0.19010156679885684,"d":"0.190"},{"v":148205,"d":"148,205"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E148375","v":{"v":148355,"d":"148,355"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0768003192186752,"d":"0.077"},{"v":0.08939167702686945,"d":"0.089"},{"v":148355,"d":"148,355"}]
[{"$nulls":4},{"v":148580,"d":"148,580"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00652439902408513,"d":"0.007"},{"v":0.02099016646569464,"d":"0.021"},{"v":148580,"d":"148,580"}]
[{"$nulls":4},{"v":148733,"d":"148,733"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.15179575970327464,"d":"0.152"},{"v":0.22141226644656842,"d":"0.221"},{"v":148733,"d":"148,733"}]
[{"$nulls":4},{"v":148954,"d":"148,954"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10762616337235646,"d":"0.108"},{"v":0.153011441444067,"d":"0.153"},{"v":148954,"d":"148,954"}]
[{"$nulls":4},{"v":149130,"d":"149,130"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09960570865161207,"d":"0.100"},{"v":0.10089022211895973,"d":"0.101"},{"v":149130,"d":"149,130"}]
[{"$nulls":4},{"v":149329,"d":"149,329"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04323916057580346,"d":"0.043"},{"v":0.05120712491681362,"d":"0.051"},{"v":149329,"d":"149,329"}]
[{"$nulls":4},{"v":149482,"d":"149,482"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07831800383841254,"d":"0.078"},{"v":0.1141959275620117,"d":"0.114"},{"v":149482,"d":"149,482"}]
[{"$nulls":4},{"v":149730,"d":"149,730"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09884508741155325,"d":"0.099"},{"v":0.10657431958991688,"d":"0.107"},{"v":149730,"d":"149,730"}]
[{"$nulls":4},{"v":149857,"d":"149,857"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06354994035987263,"d":"0.064"},{"v":0.06963264290438818,"d":"0.070"},{"v":149857,"d":"149,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":150212,"d":"150,212"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01263328935012134,"d":"0.013"},{"v":0.018530318405092724,"d":"0.019"},{"v":150212,"d":"150,212"}]
[{"$nulls":4},{"v":150365,"d":"150,365"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.16104468123636834,"d":"0.161"},{"v":0.17388008056728957,"d":"0.174"},{"v":150365,"d":"150,365"}]
[{"$nulls":4},{"v":150579,"d":"150,579"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04143676494604014,"d":"0.041"},{"v":0.04927448201905435,"d":"0.049"},{"v":150579,"d":"150,579"}]
[{"$nulls":4},{"v":150740,"d":"150,740"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012808603235779717,"d":"0.013"},{"v":0.014286481007149613,"d":"0.014"},{"v":150740,"d":"150,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":150961,"d":"150,961"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07529933399157077,"d":"0.075"},{"v":0.07938256627552123,"d":"0.079"},{"v":150961,"d":"150,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":151179,"d":"151,179"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03069955315556121,"d":"0.031"},{"v":0.04668210692716283,"d":"0.047"},{"v":151179,"d":"151,179"}]
[{"$nulls":4},{"v":151268,"d":"151,268"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014152762813930716,"d":"0.014"},{"v":0.016045081003402992,"d":"0.016"},{"v":151268,"d":"151,268"}]
[{"$nulls":4},{"v":151489,"d":"151,489"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0956973756155361,"d":"0.096"},{"v":0.10175667960821103,"d":"0.102"},{"v":151489,"d":"151,489"}]
[{"$nulls":4},{"v":151844,"d":"151,844"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03435745023706941,"d":"0.034"},{"v":0.03671548518572853,"d":"0.037"},{"v":151844,"d":"151,844"}]
[{"$nulls":4},{"v":152028,"d":"152,028"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01327018294515288,"d":"0.013"},{"v":0.021977271510764188,"d":"0.022"},{"v":152028,"d":"152,028"}]
[{"$nulls":4},{"v":152219,"d":"152,219"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05681862657364033,"d":"0.057"},{"v":0.0678550986742537,"d":"0.068"},{"v":152219,"d":"152,219"}]
[{"$nulls":4},{"v":152372,"d":"152,372"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030366315602492738,"d":"0.030"},{"v":0.031896567216776785,"d":"0.032"},{"v":152372,"d":"152,372"}]
[{"$nulls":4},{"v":152593,"d":"152,593"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05886426651072177,"d":"0.059"},{"v":0.06370367751018463,"d":"0.064"},{"v":152593,"d":"152,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":152803,"d":"152,803"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.013171172260456205,"d":"0.013"},{"v":0.03954506151324643,"d":"0.040"},{"v":152803,"d":"152,803"}]
[{"$nulls":4},{"v":152900,"d":"152,900"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013171172260456205,"d":"0.013"},{"v":0.03954506151324643,"d":"0.040"},{"v":152900,"d":"152,900"}]
[{"$nulls":4},{"v":153121,"d":"153,121"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01217317325161951,"d":"0.012"},{"v":0.03175103798811973,"d":"0.032"},{"v":153121,"d":"153,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":153403,"d":"153,403"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0260458200022612,"d":"0.026"},{"v":0.02640652811746548,"d":"0.026"},{"v":153403,"d":"153,403"}]
[{"$nulls":4},{"v":153496,"d":"153,496"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0473755947894379,"d":"0.047"},{"v":0.047607651931023516,"d":"0.048"},{"v":153496,"d":"153,496"}]
[{"$nulls":4},{"v":153851,"d":"153,851"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0181774503278124,"d":"0.018"},{"v":0.028865726532303727,"d":"0.029"},{"v":153851,"d":"153,851"}]
[{"$nulls":4},{"v":154004,"d":"154,004"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01957557994172125,"d":"0.020"},{"v":0.02996581761201605,"d":"0.030"},{"v":154004,"d":"154,004"}]
[{"$nulls":4},{"v":154252,"d":"154,252"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029480683575419258,"d":"0.029"},{"v":0.037819580547917314,"d":"0.038"},{"v":154252,"d":"154,252"}]
[{"$nulls":4},{"v":154379,"d":"154,379"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03579757009875361,"d":"0.036"},{"v":0.046729361495333625,"d":"0.047"},{"v":154379,"d":"154,379"}]
[{"$nulls":4},{"v":154600,"d":"154,600"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07966598921627124,"d":"0.080"},{"v":0.08902279589990189,"d":"0.089"},{"v":154600,"d":"154,600"}]
[{"$nulls":4},{"v":154852,"d":"154,852"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.9713885818383854E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.006670298240587554,"d":"0.007"},{"v":154852,"d":"154,852"}]
[{"$nulls":4},{"v":154907,"d":"154,907"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06664502992210629,"d":"0.067"},{"v":0.08284732647017899,"d":"0.083"},{"v":154907,"d":"154,907"}]
[{"$nulls":4},{"v":155128,"d":"155,128"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07084532430531844,"d":"0.071"},{"v":0.08189827341982651,"d":"0.082"},{"v":155128,"d":"155,128"}]
[{"$nulls":4},{"v":155483,"d":"155,483"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030397131681763053,"d":"0.030"},{"v":0.06540925177202314,"d":"0.065"},{"v":155483,"d":"155,483"}]
[{"$nulls":4},{"v":155627,"d":"155,627"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05550025772748206,"d":"0.056"},{"v":0.0832073676329714,"d":"0.083"},{"v":155627,"d":"155,627"}]
[{"$nulls":4},{"v":155858,"d":"155,858"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03026811403430738,"d":"0.030"},{"v":0.048888701328236424,"d":"0.049"},{"v":155858,"d":"155,858"}]
[{"$nulls":4},{"v":156011,"d":"156,011"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07294821597876153,"d":"0.073"},{"v":0.08127041479353148,"d":"0.081"},{"v":156011,"d":"156,011"}]
[{"$nulls":4},{"v":156301,"d":"156,301"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03256812343577988,"d":"0.033"},{"v":0.0600197712169489,"d":"0.060"},{"v":156301,"d":"156,301"}]
[{"$nulls":4},{"v":156386,"d":"156,386"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05404406467524063,"d":"0.054"},{"v":0.0710296011825677,"d":"0.071"},{"v":156386,"d":"156,386"}]
[{"$nulls":4},{"v":156539,"d":"156,539"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09925902937372728,"d":"0.099"},{"v":0.1472962634823144,"d":"0.147"},{"v":156539,"d":"156,539"}]
[{"$nulls":4},{"v":156760,"d":"156,760"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08252345768129539,"d":"0.083"},{"v":0.10525307470804242,"d":"0.105"},{"v":156760,"d":"156,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":157076,"d":"157,076"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020777848063217464,"d":"0.021"},{"v":0.05039942509879825,"d":"0.050"},{"v":157076,"d":"157,076"}]
[{"$nulls":4},{"v":157269,"d":"157,269"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13144912571438047,"d":"0.131"},{"v":0.16897647014352574,"d":"0.169"},{"v":157269,"d":"157,269"}]
[{"$nulls":4},{"v":157490,"d":"157,490"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03578929314018814,"d":"0.036"},{"v":0.039288074718593455,"d":"0.039"},{"v":157490,"d":"157,490"}]
[{"$nulls":4},{"v":157643,"d":"157,643"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08827611824966515,"d":"0.088"},{"v":0.09194042018553611,"d":"0.092"},{"v":157643,"d":"157,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":157925,"d":"157,925"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12716809886222097,"d":"0.127"},{"v":0.14185547131571824,"d":"0.142"},{"v":157925,"d":"157,925"}]
[{"$nulls":4},{"v":158018,"d":"158,018"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F158039,\"-\",G158039,\"-\",H158039,\"-\",I158039,\"-\",J158039,\"-\",K158039,\"-\",L158039,\"-\",M158039,\"-\",N158039,\"-\",O158039,\"-\",P158039,\"-\",Q158039,\"-\",R158039)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0637182029064704,"d":"0.064"},{"v":0.0751243269867655,"d":"0.075"},{"$f":"E158039","v":{"v":158018,"d":"158,018"}}]
[{"$nulls":4},{"v":158171,"d":"158,171"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08631660284647208,"d":"0.086"},{"v":0.10661778005169792,"d":"0.107"},{"v":158171,"d":"158,171"}]
[{"$nulls":4},{"v":158525,"d":"158,525"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.17133773539561262,"d":"0.171"},{"v":0.17361371609278742,"d":"0.174"},{"v":158525,"d":"158,525"}]
[{"$nulls":4},{"v":158546,"d":"158,546"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08649215450477571,"d":"0.086"},{"v":0.08867761045970754,"d":"0.089"},{"v":158546,"d":"158,546"}]
[{"$nulls":4},{"v":158767,"d":"158,767"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1329997609844214,"d":"0.133"},{"v":0.14625698586170224,"d":"0.146"},{"v":158767,"d":"158,767"}]
[{"$nulls":4},{"v":159122,"d":"159,122"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05029805490092737,"d":"0.050"},{"v":0.05437631738360623,"d":"0.054"},{"v":159122,"d":"159,122"}]
[{"$nulls":4},{"v":159300,"d":"159,300"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020829067262910485,"d":"0.021"},{"v":0.023401801661646546,"d":"0.023"},{"v":159300,"d":"159,300"}]
[{"$nulls":4},{"v":159497,"d":"159,497"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10622897197349625,"d":"0.106"},{"v":0.11023357328400678,"d":"0.110"},{"v":159497,"d":"159,497"}]
[{"$nulls":4},{"v":159650,"d":"159,650"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07539186511502113,"d":"0.075"},{"v":0.07966034438442954,"d":"0.080"},{"v":159650,"d":"159,650"}]
[{"$nulls":4},{"v":159900,"d":"159,900"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04046850715800503,"d":"0.040"},{"v":0.04046850715800503,"d":"0.040"},{"v":159900,"d":"159,900"}]
[{"$nulls":4},{"v":160025,"d":"160,025"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05978930684616724,"d":"0.060"},{"v":0.07056740053229488,"d":"0.071"},{"v":160025,"d":"160,025"}]
[{"$nulls":4},{"v":160178,"d":"160,178"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04884572298271951,"d":"0.049"},{"v":0.05056873305478126,"d":"0.051"},{"v":160178,"d":"160,178"}]
[{"$nulls":4},{"v":160399,"d":"160,399"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.14799284334774565,"d":"0.148"},{"v":0.15330335069165635,"d":"0.153"},{"v":160399,"d":"160,399"}]
[{"$nulls":4},{"v":160749,"d":"160,749"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18145549941895603,"d":"0.181"},{"v":0.18991291090792511,"d":"0.190"},{"v":160749,"d":"160,749"}]
[{"$nulls":4},{"v":160908,"d":"160,908"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044660193872022434,"d":"0.045"},{"v":0.045099184556792245,"d":"0.045"},{"v":160908,"d":"160,908"}]
[{"$nulls":4},{"v":161129,"d":"161,129"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06280780012799218,"d":"0.063"},{"v":0.07752805238134318,"d":"0.078"},{"v":161129,"d":"161,129"}]
[{"$nulls":4},{"v":161349,"d":"161,349"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04909493784931187,"d":"0.049"},{"v":0.0726598136523221,"d":"0.073"},{"v":161349,"d":"161,349"}]
[{"$nulls":4},{"v":161436,"d":"161,436"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04715042761954592,"d":"0.047"},{"v":0.047402933862215266,"d":"0.047"},{"v":161436,"d":"161,436"}]
[{"$nulls":4},{"v":161657,"d":"161,657"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05400460249507226,"d":"0.054"},{"v":0.05429113352969132,"d":"0.054"},{"v":161657,"d":"161,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":161810,"d":"161,810"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04268585602683213,"d":"0.043"},{"v":0.046055894299933814,"d":"0.046"},{"v":161810,"d":"161,810"}]
[{"$nulls":4},{"v":161995,"d":"161,995"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03530971040703498,"d":"0.035"},{"v":0.04688110441265531,"d":"0.047"},{"v":161995,"d":"161,995"}]
[{"$nulls":4},{"v":162387,"d":"162,387"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03324139286533172,"d":"0.033"},{"v":0.034517927191145915,"d":"0.035"},{"v":162387,"d":"162,387"}]
[{"$nulls":4},{"v":162540,"d":"162,540"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.02900053691840602,"d":"-0.029"},{"v":-0.01741340195389498,"d":"-0.017"},{"v":162540,"d":"162,540"}]
[{"$nulls":4},{"v":162761,"d":"162,761"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06875712018531174,"d":"0.069"},{"v":0.07751374289387752,"d":"0.078"},{"v":162761,"d":"162,761"}]
[{"$nulls":4},{"v":162973,"d":"162,973"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12263794525235208,"d":"0.123"},{"v":0.12413842099741092,"d":"0.124"},{"v":162973,"d":"162,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":163136,"d":"163,136"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06324648682425146,"d":"0.063"},{"v":0.06727834785587598,"d":"0.067"},{"v":163136,"d":"163,136"}]
[{"$nulls":4},{"v":163289,"d":"163,289"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06718070217289487,"d":"0.067"},{"v":0.07352427146219087,"d":"0.074"},{"v":163289,"d":"163,289"}]
[{"$nulls":4},{"v":163573,"d":"163,573"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09258756911224286,"d":"0.093"},{"v":0.10129498880050716,"d":"0.101"},{"v":163573,"d":"163,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":163664,"d":"163,664"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014654652511276834,"d":"0.015"},{"v":0.022024915505532046,"d":"0.022"},{"v":163664,"d":"163,664"}]
[{"$nulls":4},{"v":163817,"d":"163,817"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07663779112547159,"d":"0.077"},{"v":0.08508637420203836,"d":"0.085"},{"v":163817,"d":"163,817"}]
[{"$nulls":4},{"v":164172,"d":"164,172"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03891226065779735,"d":"0.039"},{"v":0.05207871667712911,"d":"0.052"},{"v":164172,"d":"164,172"}]
[{"$nulls":4},{"v":164219,"d":"164,219"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07495101464393059,"d":"0.075"},{"v":0.10115164149097625,"d":"0.101"},{"v":164219,"d":"164,219"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E164567","v":{"v":164547,"d":"164,547"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052027511828430364,"d":"0.052"},{"v":0.06417094212315501,"d":"0.064"},{"v":164547,"d":"164,547"}]
[{"$nulls":4},{"v":164768,"d":"164,768"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07600172061590324,"d":"0.076"},{"v":0.11209648440441373,"d":"0.112"},{"v":164768,"d":"164,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":164819,"d":"164,819"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04106476125663531,"d":"0.041"},{"v":0.07559527308907445,"d":"0.076"},{"v":164819,"d":"164,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":165075,"d":"165,075"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08742064588733593,"d":"0.087"},{"v":0.11570475546049339,"d":"0.116"},{"v":165075,"d":"165,075"}]
[{"$nulls":4},{"v":165296,"d":"165,296"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11914598248409022,"d":"0.119"},{"v":0.12427601161003698,"d":"0.124"},{"v":165296,"d":"165,296"}]
[{"$nulls":4},{"v":165449,"d":"165,449"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.054365978985685785,"d":"0.054"},{"v":0.07870524827557435,"d":"0.079"},{"v":165449,"d":"165,449"}]
[{"$nulls":4},{"v":165668,"d":"165,668"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023418659382506857,"d":"0.023"},{"v":0.041850225341417795,"d":"0.042"},{"v":165668,"d":"165,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":166026,"d":"166,026"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09076858244593351,"d":"0.091"},{"v":0.10187088729540208,"d":"0.102"},{"v":166026,"d":"166,026"}]
[{"$nulls":4},{"v":166179,"d":"166,179"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08607588785050796,"d":"0.086"},{"v":0.09145599600599968,"d":"0.091"},{"v":166179,"d":"166,179"}]
[{"$nulls":4},{"v":166268,"d":"166,268"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020723261613972834,"d":"0.021"},{"v":0.03730789036923079,"d":"0.037"},{"v":166268,"d":"166,268"}]
[{"$nulls":4},{"v":166554,"d":"166,554"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0851633356745614,"d":"0.085"},{"v":0.11222576671818014,"d":"0.112"},{"v":166554,"d":"166,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":166707,"d":"166,707"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08633417919395707,"d":"0.086"},{"v":0.09619301760180131,"d":"0.096"},{"v":166707,"d":"166,707"}]
[{"$nulls":4},{"v":166928,"d":"166,928"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.12568900521563073,"d":"0.126"},{"v":0.1264994227493538,"d":"0.126"},{"v":166928,"d":"166,928"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E167063","v":{"v":167043,"d":"167,043"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.048517652187322464,"d":"0.049"},{"v":0.05772511522180078,"d":"0.058"},{"v":167043,"d":"167,043"}]
[{"$nulls":4},{"v":167303,"d":"167,303"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12062312098590812,"d":"0.121"},{"v":0.12825591897931812,"d":"0.128"},{"v":167303,"d":"167,303"}]
[{"$nulls":4},{"v":167456,"d":"167,456"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11445753593676965,"d":"0.114"},{"v":0.11445753593676965,"d":"0.114"},{"v":167456,"d":"167,456"}]
[{"$nulls":4},{"v":167846,"d":"167,846"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.14959334452059464,"d":"0.150"},{"v":0.15152655671576068,"d":"0.152"},{"v":167846,"d":"167,846"}]
[{"$nulls":4},{"v":168033,"d":"168,033"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07394933817138105,"d":"0.074"},{"v":0.08024578359346594,"d":"0.080"},{"v":168033,"d":"168,033"}]
[{"$nulls":4},{"v":168186,"d":"168,186"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07287110533118452,"d":"0.073"},{"v":0.07788245503599374,"d":"0.078"},{"v":168186,"d":"168,186"}]
[{"$nulls":4},{"v":168339,"d":"168,339"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07387325016935264,"d":"0.074"},{"v":0.07895875983729513,"d":"0.079"},{"v":168339,"d":"168,339"}]
[{"$nulls":4},{"v":168492,"d":"168,492"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020786518421399027,"d":"0.021"},{"v":0.029296486001173787,"d":"0.029"},{"v":168492,"d":"168,492"}]
[{"$nulls":4},{"v":168714,"d":"168,714"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08339563250177989,"d":"0.083"},{"v":0.08890614083683167,"d":"0.089"},{"v":168714,"d":"168,714"}]
[{"$nulls":4},{"v":168935,"d":"168,935"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.039216657406608825,"d":"0.039"},{"v":0.04668090594698665,"d":"0.047"},{"v":168935,"d":"168,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":169088,"d":"169,088"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09853119964241513,"d":"0.099"},{"v":0.10649884409635299,"d":"0.106"},{"v":169088,"d":"169,088"}]
[{"$nulls":4},{"v":169267,"d":"169,267"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05471127221437602,"d":"0.055"},{"v":0.06038462547103269,"d":"0.060"},{"v":169267,"d":"169,267"}]
[{"$nulls":4},{"v":169665,"d":"169,665"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015166399968123119,"d":"0.015"},{"v":0.021152930560968185,"d":"0.021"},{"v":169665,"d":"169,665"}]
[{"$nulls":4},{"v":169818,"d":"169,818"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.017842392550130395,"d":"0.018"},{"v":0.019062199088681724,"d":"0.019"},{"v":169818,"d":"169,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":169941,"d":"169,941"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01559485168614093,"d":"0.016"},{"v":0.017332604086242126,"d":"0.017"},{"v":169941,"d":"169,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":170193,"d":"170,193"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023061092218046794,"d":"0.023"},{"v":0.026053064197606144,"d":"0.026"},{"v":170193,"d":"170,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":170346,"d":"170,346"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-4.7276388143201835E-3,"d":"-0.005"},{"v":2.3285936378463832E-3,"d":"0.002"},{"v":170346,"d":"170,346"}]
[{"$nulls":4},{"v":170567,"d":"170,567"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.020652282631275623,"d":"0.021"},{"v":0.026935593505523835,"d":"0.027"},{"v":170567,"d":"170,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":170716,"d":"170,716"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03395135489985367,"d":"0.034"},{"v":0.034954678660978546,"d":"0.035"},{"v":170716,"d":"170,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":171076,"d":"171,076"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03375892442204638,"d":"0.034"},{"v":0.039374762177301494,"d":"0.039"},{"v":171076,"d":"171,076"}]
[{"$nulls":4},{"v":171095,"d":"171,095"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04919440243139689,"d":"0.049"},{"v":0.05976308167625432,"d":"0.060"},{"v":171095,"d":"171,095"}]
[{"$nulls":4},{"v":171316,"d":"171,316"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.037826003851339246,"d":"0.038"},{"v":0.041174141787061413,"d":"0.041"},{"v":171316,"d":"171,316"}]
[{"$nulls":4},{"v":171672,"d":"171,672"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022654548163551134,"d":"0.023"},{"v":0.03231633010598895,"d":"0.032"},{"v":171672,"d":"171,672"}]
[{"$nulls":4},{"v":171825,"d":"171,825"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.047190452232025566,"d":"0.047"},{"v":0.05953841688592813,"d":"0.060"},{"v":171825,"d":"171,825"}]
[{"$nulls":4},{"v":171978,"d":"171,978"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05766362748476726,"d":"0.058"},{"v":0.06541270300095961,"d":"0.065"},{"v":171978,"d":"171,978"}]
[{"$nulls":4},{"v":172165,"d":"172,165"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050960183631288986,"d":"0.051"},{"v":0.055130107613157,"d":"0.055"},{"v":172165,"d":"172,165"}]
[{"$nulls":4},{"v":172353,"d":"172,353"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.048857349217432365,"d":"0.049"},{"v":0.05624197221026754,"d":"0.056"},{"v":172353,"d":"172,353"}]
[{"$nulls":4},{"v":172506,"d":"172,506"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.050929679785889116,"d":"0.051"},{"v":0.09110614588871008,"d":"0.091"},{"v":172506,"d":"172,506"}]
[{"$nulls":4},{"v":172765,"d":"172,765"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05863949946016865,"d":"0.059"},{"v":0.08388658732507139,"d":"0.084"},{"v":172765,"d":"172,765"}]
[{"$nulls":4},{"v":173083,"d":"173,083"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0770471884311807,"d":"0.077"},{"v":0.08859723880499833,"d":"0.089"},{"v":173083,"d":"173,083"}]
[{"$nulls":4},{"v":173304,"d":"173,304"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028089752019429565,"d":"0.028"},{"v":0.045659689642590165,"d":"0.046"},{"v":173304,"d":"173,304"}]
[{"$nulls":4},{"v":173457,"d":"173,457"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08679198296821039,"d":"0.087"},{"v":0.10504293280632279,"d":"0.105"},{"v":173457,"d":"173,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":173540,"d":"173,540"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11521548819404817,"d":"0.115"},{"v":0.12239800945272553,"d":"0.122"},{"v":173540,"d":"173,540"}]
[{"$nulls":4},{"v":173832,"d":"173,832"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06384887828535625,"d":"0.064"},{"v":0.06707845081018102,"d":"0.067"},{"v":173832,"d":"173,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":173985,"d":"173,985"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05109011565581174,"d":"0.051"},{"v":0.05913605380974276,"d":"0.059"},{"v":173985,"d":"173,985"}]
[{"$nulls":4},{"v":174206,"d":"174,206"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05857866881650104,"d":"0.059"},{"v":0.09824077287302267,"d":"0.098"},{"v":174206,"d":"174,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":174389,"d":"174,389"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07480656554881605,"d":"0.075"},{"v":0.08979466388128934,"d":"0.090"},{"v":174389,"d":"174,389"}]
[{"$nulls":4},{"v":174715,"d":"174,715"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07598193560629245,"d":"0.076"},{"v":0.07806738723176512,"d":"0.078"},{"v":174715,"d":"174,715"}]
[{"$nulls":4},{"v":174734,"d":"174,734"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04672651042021806,"d":"0.047"},{"v":0.05805379585740546,"d":"0.058"},{"v":174734,"d":"174,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":174989,"d":"174,989"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06615490740882496,"d":"0.066"},{"v":0.08958403961568968,"d":"0.090"},{"v":174989,"d":"174,989"}]
[{"$nulls":4},{"v":175243,"d":"175,243"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07000368188521153,"d":"0.070"},{"v":0.08080145019431659,"d":"0.081"},{"v":175243,"d":"175,243"}]
[{"$nulls":4},{"v":175464,"d":"175,464"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0711906624484385,"d":"0.071"},{"v":0.07212084354466393,"d":"0.072"},{"v":175464,"d":"175,464"}]
[{"$nulls":4},{"v":175617,"d":"175,617"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08301300486422948,"d":"0.083"},{"v":0.08784202788850831,"d":"0.088"},{"v":175617,"d":"175,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":175838,"d":"175,838"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06977232216920234,"d":"0.070"},{"v":0.07657539715113437,"d":"0.077"},{"v":175838,"d":"175,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":175992,"d":"175,992"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.057340414559410004,"d":"0.057"},{"v":0.05789672001437191,"d":"0.058"},{"v":175992,"d":"175,992"}]
[{"$nulls":4},{"v":176145,"d":"176,145"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06568456856001943,"d":"0.066"},{"v":0.07011506820101754,"d":"0.070"},{"v":176145,"d":"176,145"}]
[{"$nulls":4},{"v":176438,"d":"176,438"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07427091021891938,"d":"0.074"},{"v":0.07476796472854452,"d":"0.075"},{"v":176438,"d":"176,438"}]
[{"$nulls":4},{"v":176722,"d":"176,722"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0606917250790603,"d":"0.061"},{"v":0.061017404220703356,"d":"0.061"},{"v":176722,"d":"176,722"}]
[{"$nulls":4},{"v":176943,"d":"176,943"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08174132009125415,"d":"0.082"},{"v":0.08265177615411287,"d":"0.083"},{"v":176943,"d":"176,943"}]
[{"$nulls":4},{"v":177096,"d":"177,096"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0571893789190521,"d":"0.057"},{"v":0.05881087706836228,"d":"0.059"},{"v":177096,"d":"177,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":177213,"d":"177,213"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.044440379157517716,"d":"0.044"},{"v":0.04990344018112339,"d":"0.050"},{"v":177213,"d":"177,213"}]
[{"$nulls":4},{"v":177471,"d":"177,471"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05911614922172594,"d":"0.059"},{"v":0.06482353575818105,"d":"0.065"},{"v":177471,"d":"177,471"}]
[{"$nulls":4},{"v":177624,"d":"177,624"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03704335731212244,"d":"0.037"},{"v":0.03733195936674751,"d":"0.037"},{"v":177624,"d":"177,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":177813,"d":"177,813"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04813319205729949,"d":"0.048"},{"v":0.048807142224590476,"d":"0.049"},{"v":177813,"d":"177,813"}]
[{"$nulls":4},{"v":177999,"d":"177,999"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06724939326231309,"d":"0.067"},{"v":0.07237358467634375,"d":"0.072"},{"v":177999,"d":"177,999"}]
[{"$nulls":4},{"v":178354,"d":"178,354"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03503267098258103,"d":"0.035"},{"v":0.039650342675308356,"d":"0.040"},{"v":178354,"d":"178,354"}]
[{"$nulls":4},{"v":178373,"d":"178,373"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03731198251088375,"d":"0.037"},{"v":0.046358220370064776,"d":"0.046"},{"v":178373,"d":"178,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":178662,"d":"178,662"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028607994713693657,"d":"0.029"},{"v":0.03680586738387286,"d":"0.037"},{"v":178662,"d":"178,662"}]
[{"$nulls":4},{"v":178882,"d":"178,882"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F178903,\"-\",G178903,\"-\",H178903,\"-\",I178903,\"-\",J178903,\"-\",K178903,\"-\",L178903,\"-\",M178903,\"-\",N178903,\"-\",O178903,\"-\",P178903,\"-\",Q178903,\"-\",R178903)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.038033898242218894,"d":"0.038"},{"v":0.04153818264515187,"d":"0.042"},{"$f":"E178903","v":{"v":178882,"d":"178,882"}}]
[{"$nulls":4},{"v":179103,"d":"179,103"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02505760332559597,"d":"0.025"},{"v":0.026187599463114216,"d":"0.026"},{"v":179103,"d":"179,103"}]
[{"$nulls":4},{"v":179256,"d":"179,256"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020970997599455473,"d":"0.021"},{"v":0.030176980840303427,"d":"0.030"},{"v":179256,"d":"179,256"}]
[{"$nulls":4},{"v":179437,"d":"179,437"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029508060660233745,"d":"0.030"},{"v":0.03447436519097508,"d":"0.034"},{"v":179437,"d":"179,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":179631,"d":"179,631"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018765787410243685,"d":"0.019"},{"v":0.02353614347011435,"d":"0.024"},{"v":179631,"d":"179,631"}]
[{"$nulls":4},{"v":179784,"d":"179,784"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03429821277487087,"d":"0.034"},{"v":0.03718976669100521,"d":"0.037"},{"v":179784,"d":"179,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":180111,"d":"180,111"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02977437772193715,"d":"0.030"},{"v":0.03747802004342692,"d":"0.037"},{"v":180111,"d":"180,111"}]
[{"$nulls":4},{"v":180361,"d":"180,361"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04959240300898279,"d":"0.050"},{"v":0.05810196791165652,"d":"0.058"},{"v":180361,"d":"180,361"}]
[{"$nulls":4},{"v":180514,"d":"180,514"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052096225111890694,"d":"0.052"},{"v":0.05516852990566518,"d":"0.055"},{"v":180514,"d":"180,514"}]
[{"$nulls":4},{"v":180735,"d":"180,735"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06434143116363639,"d":"0.064"},{"v":0.0716532846134727,"d":"0.072"},{"v":180735,"d":"180,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":180886,"d":"180,886"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.046542274925131105,"d":"0.047"},{"v":0.060660233156790984,"d":"0.061"},{"v":180886,"d":"180,886"}]
[{"$nulls":4},{"v":181110,"d":"181,110"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056148931629217,"d":"0.056"},{"v":0.07262848987382563,"d":"0.073"},{"v":181110,"d":"181,110"}]
[{"$nulls":4},{"v":181263,"d":"181,263"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06794360414389146,"d":"0.068"},{"v":0.08145150278488568,"d":"0.081"},{"v":181263,"d":"181,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":181486,"d":"181,486"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07685795979249033,"d":"0.077"},{"v":0.0788623827608435,"d":"0.079"},{"v":181486,"d":"181,486"}]
[{"$nulls":4},{"v":181638,"d":"181,638"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05278382787648359,"d":"0.053"},{"v":0.058727625042698434,"d":"0.059"},{"v":181638,"d":"181,638"}]
[{"$nulls":4},{"v":181993,"d":"181,993"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10026174903285233,"d":"0.100"},{"v":0.11853996494863729,"d":"0.119"},{"v":181993,"d":"181,993"}]
[{"$nulls":4},{"v":182146,"d":"182,146"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F182167,\"-\",G182167,\"-\",H182167,\"-\",I182167,\"-\",J182167,\"-\",K182167,\"-\",L182167,\"-\",M182167,\"-\",N182167,\"-\",O182167,\"-\",P182167,\"-\",Q182167,\"-\",R182167)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.056728092398533526,"d":"0.057"},{"v":0.06012804478533436,"d":"0.060"},{"$f":"E182167","v":{"v":182146,"d":"182,146"}}]
[{"$nulls":4},{"v":182335,"d":"182,335"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07720659686140247,"d":"0.077"},{"v":0.0871829645638415,"d":"0.087"},{"v":182335,"d":"182,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":182521,"d":"182,521"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.046974034519207473,"d":"0.047"},{"v":0.07296021795494774,"d":"0.073"},{"v":182521,"d":"182,521"}]
[{"$nulls":4},{"v":182742,"d":"182,742"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08979663056524781,"d":"0.090"},{"v":0.10442747131294143,"d":"0.104"},{"v":182742,"d":"182,742"}]
[{"$nulls":4},{"v":182935,"d":"182,935"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04669916649144538,"d":"0.047"},{"v":0.048369988800636955,"d":"0.048"},{"v":182935,"d":"182,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":183049,"d":"183,049"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08448488386610477,"d":"0.084"},{"v":0.08665985832753219,"d":"0.087"},{"v":183049,"d":"183,049"}]
[{"$nulls":4},{"v":183270,"d":"183,270"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.058446758618563396,"d":"0.058"},{"v":0.061505693918287425,"d":"0.062"},{"v":183270,"d":"183,270"}]
[{"$nulls":4},{"v":183625,"d":"183,625"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10259663376324428,"d":"0.103"},{"v":0.11569150329704934,"d":"0.116"},{"v":183625,"d":"183,625"}]
[{"$nulls":4},{"v":183784,"d":"183,784"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05767851992479089,"d":"0.058"},{"v":0.058833834869153334,"d":"0.059"},{"v":183784,"d":"183,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":184000,"d":"184,000"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.060006833387142286,"d":"0.060"},{"v":0.060006833387142286,"d":"0.060"},{"v":184000,"d":"184,000"}]
[{"$nulls":4},{"v":184153,"d":"184,153"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.059576040396251875,"d":"0.060"},{"v":0.07002855040012197,"d":"0.070"},{"v":184153,"d":"184,153"}]
[{"$nulls":4},{"v":184384,"d":"184,384"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05060364903623491,"d":"0.051"},{"v":0.05060364903623491,"d":"0.051"},{"v":184384,"d":"184,384"}]
[{"$nulls":4},{"v":184528,"d":"184,528"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03989882321733926,"d":"0.040"},{"v":0.04677317096608624,"d":"0.047"},{"v":184528,"d":"184,528"}]
[{"$nulls":4},{"v":184681,"d":"184,681"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07873883368297,"d":"0.079"},{"v":0.087122295472631,"d":"0.087"},{"v":184681,"d":"184,681"}]
[{"$nulls":4},{"v":184902,"d":"184,902"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08846112885965966,"d":"0.088"},{"v":0.08915341586741334,"d":"0.089"},{"v":184902,"d":"184,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":185159,"d":"185,159"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06860355856818207,"d":"0.069"},{"v":0.06992875362811689,"d":"0.070"},{"v":185159,"d":"185,159"}]
[{"$nulls":4},{"v":185277,"d":"185,277"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05494566662886699,"d":"0.055"},{"v":0.05994994285261148,"d":"0.060"},{"v":185277,"d":"185,277"}]
[{"$nulls":4},{"v":185632,"d":"185,632"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.046574363145936264,"d":"0.047"},{"v":0.051445969941121716,"d":"0.051"},{"v":185632,"d":"185,632"}]
[{"$nulls":4},{"v":185785,"d":"185,785"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07321762192675048,"d":"0.073"},{"v":0.07592681654211315,"d":"0.076"},{"v":185785,"d":"185,785"}]
[{"$nulls":4},{"v":186008,"d":"186,008"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04084907727074962,"d":"0.041"},{"v":0.042222018657796345,"d":"0.042"},{"v":186008,"d":"186,008"}]
[{"$nulls":4},{"v":186160,"d":"186,160"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.055258437533529624,"d":"0.055"},{"v":0.059650819456286495,"d":"0.060"},{"v":186160,"d":"186,160"}]
[{"$nulls":4},{"v":186313,"d":"186,313"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08748918880892466,"d":"0.087"},{"v":0.09040905219010147,"d":"0.090"},{"v":186313,"d":"186,313"}]
[{"$nulls":4},{"v":186608,"d":"186,608"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027293544849607866,"d":"0.027"},{"v":0.03325816530082235,"d":"0.033"},{"v":186608,"d":"186,608"}]
[{"$nulls":4},{"v":186688,"d":"186,688"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02316462891761329,"d":"0.023"},{"v":0.024159921783782567,"d":"0.024"},{"v":186688,"d":"186,688"}]
[{"$nulls":4},{"v":186909,"d":"186,909"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.005693636242091967,"d":"0.006"},{"v":0.006817101287904535,"d":"0.007"},{"v":186909,"d":"186,909"}]
[{"$nulls":4},{"v":187264,"d":"187,264"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.4910957169414559E-3,"d":"0.001"},{"v":2.6090749243227723E-3,"d":"0.003"},{"v":187264,"d":"187,264"}]
[{"$nulls":4},{"v":187383,"d":"187,383"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030049960965218652,"d":"0.030"},{"v":0.03094201807257127,"d":"0.031"},{"v":187383,"d":"187,383"}]
[{"$nulls":4},{"v":187639,"d":"187,639"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04163447994911819,"d":"0.042"},{"v":0.044255030506025105,"d":"0.044"},{"v":187639,"d":"187,639"}]
[{"$nulls":4},{"v":187792,"d":"187,792"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01703335116305667,"d":"0.017"},{"v":0.02172843797208684,"d":"0.022"},{"v":187792,"d":"187,792"}]
[{"$nulls":4},{"v":188057,"d":"188,057"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03293869822189733,"d":"0.033"},{"v":0.03941891356274357,"d":"0.039"},{"v":188057,"d":"188,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":188167,"d":"188,167"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0457091618306032,"d":"0.046"},{"v":0.04919566395508203,"d":"0.049"},{"v":188167,"d":"188,167"}]
[{"$nulls":4},{"v":188320,"d":"188,320"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03519922354384264,"d":"0.035"},{"v":0.03576244273357899,"d":"0.036"},{"v":188320,"d":"188,320"}]
[{"$nulls":4},{"v":188541,"d":"188,541"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.019874729081036855,"d":"0.020"},{"v":0.027826596941010796,"d":"0.028"},{"v":188541,"d":"188,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":188832,"d":"188,832"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03139137600301358,"d":"0.031"},{"v":0.039207924878540946,"d":"0.039"},{"v":188832,"d":"188,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":189050,"d":"189,050"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05961054944950708,"d":"0.060"},{"v":0.06855413044228259,"d":"0.069"},{"v":189050,"d":"189,050"}]
[{"$nulls":4},{"v":189271,"d":"189,271"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07444748091127118,"d":"0.074"},{"v":0.08026495119445262,"d":"0.080"},{"v":189271,"d":"189,271"}]
[{"$nulls":4},{"v":189432,"d":"189,432"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.040418195180475916,"d":"0.040"},{"v":0.05067632889285737,"d":"0.051"},{"v":189432,"d":"189,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":189646,"d":"189,646"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05306211490327969,"d":"0.053"},{"v":0.06208953423163822,"d":"0.062"},{"v":189646,"d":"189,646"}]
[{"$nulls":4},{"v":189799,"d":"189,799"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05523264106496198,"d":"0.055"},{"v":0.05943642611947668,"d":"0.059"},{"v":189799,"d":"189,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":189952,"d":"189,952"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05158438736605838,"d":"0.052"},{"v":0.05875411493777514,"d":"0.059"},{"v":189952,"d":"189,952"}]
[{"$nulls":4},{"v":190281,"d":"190,281"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06716232858190639,"d":"0.067"},{"v":0.09010078004120924,"d":"0.090"},{"v":190281,"d":"190,281"}]
[{"$nulls":4},{"v":190327,"d":"190,327"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0580398673446392,"d":"0.058"},{"v":0.07596043457183935,"d":"0.076"},{"v":190327,"d":"190,327"}]
[{"$nulls":4},{"v":190682,"d":"190,682"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07334210622112812,"d":"0.073"},{"v":0.09131201627333614,"d":"0.091"},{"v":190682,"d":"190,682"}]
[{"$nulls":4},{"v":190903,"d":"190,903"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051556968719644554,"d":"0.052"},{"v":0.06574690411723676,"d":"0.066"},{"v":190903,"d":"190,903"}]
[{"$nulls":4},{"v":191056,"d":"191,056"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05089910820447619,"d":"0.051"},{"v":0.07596649937700052,"d":"0.076"},{"v":191056,"d":"191,056"}]
[{"$nulls":4},{"v":191278,"d":"191,278"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06967194643611081,"d":"0.070"},{"v":0.08455482817023208,"d":"0.085"},{"v":191278,"d":"191,278"}]
[{"$nulls":4},{"v":191431,"d":"191,431"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06322961891748968,"d":"0.063"},{"v":0.0660266326085843,"d":"0.066"},{"v":191431,"d":"191,431"}]
[{"$nulls":4},{"v":191656,"d":"191,656"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0956275874725143,"d":"0.096"},{"v":0.0966918106515768,"d":"0.097"},{"v":191656,"d":"191,656"}]
[{"$nulls":4},{"v":191806,"d":"191,806"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.043801455361344055,"d":"0.044"},{"v":0.05399302115196005,"d":"0.054"},{"v":191806,"d":"191,806"}]
[{"$nulls":4},{"v":191959,"d":"191,959"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06284254694212951,"d":"0.063"},{"v":0.0686894049554615,"d":"0.069"},{"v":191959,"d":"191,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":192180,"d":"192,180"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06179518116977188,"d":"0.062"},{"v":0.06349572566511226,"d":"0.063"},{"v":192180,"d":"192,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":192505,"d":"192,505"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.055170773241500874,"d":"0.055"},{"v":0.06537003991072421,"d":"0.065"},{"v":192505,"d":"192,505"}]
[{"$nulls":4},{"v":192689,"d":"192,689"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06203063725366825,"d":"0.062"},{"v":0.0659796732607336,"d":"0.066"},{"v":192689,"d":"192,689"}]
[{"$nulls":4},{"v":192910,"d":"192,910"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07730469813287136,"d":"0.077"},{"v":0.07751210066314866,"d":"0.078"},{"v":192910,"d":"192,910"}]
[{"$nulls":4},{"v":193105,"d":"193,105"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07560691934137691,"d":"0.076"},{"v":0.08008967015631485,"d":"0.080"},{"v":193105,"d":"193,105"}]
[{"$nulls":4},{"v":193217,"d":"193,217"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0773330064996804,"d":"0.077"},{"v":0.08145625035314588,"d":"0.081"},{"v":193217,"d":"193,217"}]
[{"$nulls":4},{"v":193438,"d":"193,438"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0765124621730916,"d":"0.077"},{"v":0.0765124621730916,"d":"0.077"},{"v":193438,"d":"193,438"}]
[{"$nulls":4},{"v":193591,"d":"193,591"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07806063816206764,"d":"0.078"},{"v":0.08016521896788836,"d":"0.080"},{"v":193591,"d":"193,591"}]
[{"$nulls":4},{"v":193751,"d":"193,751"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07956634868774166,"d":"0.080"},{"v":0.08112706451323792,"d":"0.081"},{"v":193751,"d":"193,751"}]
[{"$nulls":4},{"v":193966,"d":"193,966"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06126493356559182,"d":"0.061"},{"v":0.06635458231141908,"d":"0.066"},{"v":193966,"d":"193,966"}]
[{"$nulls":4},{"v":194321,"d":"194,321"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08683199109931956,"d":"0.087"},{"v":0.08993748266573731,"d":"0.090"},{"v":194321,"d":"194,321"}]
[{"$nulls":4},{"v":194351,"d":"194,351"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09013122957538652,"d":"0.090"},{"v":0.09069721414907946,"d":"0.091"},{"v":194351,"d":"194,351"}]
[{"$nulls":4},{"v":194696,"d":"194,696"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07680962981770484,"d":"0.077"},{"v":0.07791789930295044,"d":"0.078"},{"v":194696,"d":"194,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":194917,"d":"194,917"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04914340966862303,"d":"0.049"},{"v":0.050821514134804145,"d":"0.051"},{"v":194917,"d":"194,917"}]
[{"$nulls":4},{"v":195070,"d":"195,070"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029369655561430275,"d":"0.029"},{"v":0.03026540094579896,"d":"0.030"},{"v":195070,"d":"195,070"}]
[{"$nulls":4},{"v":195329,"d":"195,329"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06452935057762806,"d":"0.065"},{"v":0.07303018688673749,"d":"0.073"},{"v":195329,"d":"195,329"}]
[{"$nulls":4},{"v":195445,"d":"195,445"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.033538510801138975,"d":"0.034"},{"v":0.03451136206044448,"d":"0.035"},{"v":195445,"d":"195,445"}]
[{"$nulls":4},{"v":195598,"d":"195,598"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.006162930750518738,"d":"0.006"},{"v":0.014192456678561782,"d":"0.014"},{"v":195598,"d":"195,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":195953,"d":"195,953"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05105816622109137,"d":"0.051"},{"v":0.052495029078721556,"d":"0.052"},{"v":195953,"d":"195,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":195975,"d":"195,975"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051510958868270194,"d":"0.052"},{"v":0.05618392632266295,"d":"0.056"},{"v":195975,"d":"195,975"}]
[{"$nulls":4},{"v":196328,"d":"196,328"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04350253155862184,"d":"0.044"},{"v":0.048984942581767874,"d":"0.049"},{"v":196328,"d":"196,328"}]
[{"$nulls":4},{"v":196549,"d":"196,549"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058692074505156594,"d":"0.059"},{"v":0.06486844969482683,"d":"0.065"},{"v":196549,"d":"196,549"}]
[{"$nulls":4},{"v":196575,"d":"196,575"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0282346936884095,"d":"0.028"},{"v":0.02910533607198634,"d":"0.029"},{"v":196575,"d":"196,575"}]
[{"$nulls":4},{"v":196856,"d":"196,856"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04010473153382146,"d":"0.040"},{"v":0.041705880910306,"d":"0.042"},{"v":196856,"d":"196,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":197077,"d":"197,077"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04105206100923998,"d":"0.041"},{"v":0.04169643597093193,"d":"0.042"},{"v":197077,"d":"197,077"}]
[{"$nulls":4},{"v":197230,"d":"197,230"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0496667314844647,"d":"0.050"},{"v":0.05362110420961714,"d":"0.054"},{"v":197230,"d":"197,230"}]
[{"$nulls":4},{"v":197553,"d":"197,553"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06261328850289086,"d":"0.063"},{"v":0.06622405053416071,"d":"0.066"},{"v":197553,"d":"197,553"}]
[{"$nulls":4},{"v":197605,"d":"197,605"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.048170653217209314,"d":"0.048"},{"v":0.05198326024802175,"d":"0.052"},{"v":197605,"d":"197,605"}]
[{"$nulls":4},{"v":197960,"d":"197,960"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.049668770828162796,"d":"0.050"},{"v":0.053922263852761054,"d":"0.054"},{"v":197960,"d":"197,960"}]
[{"$nulls":4},{"v":198024,"d":"198,024"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0495737733054739,"d":"0.050"},{"v":0.05384810179145675,"d":"0.054"},{"v":198024,"d":"198,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":198335,"d":"198,335"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056380980142451374,"d":"0.056"},{"v":0.0731625339312748,"d":"0.073"},{"v":198335,"d":"198,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":198488,"d":"198,488"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06583654442118039,"d":"0.066"},{"v":0.07113275937999573,"d":"0.071"},{"v":198488,"d":"198,488"}]
[{"$nulls":4},{"v":198709,"d":"198,709"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.043002602795148996,"d":"0.043"},{"v":0.05310087219187452,"d":"0.053"},{"v":198709,"d":"198,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":198799,"d":"198,799"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05609437397151993,"d":"0.056"},{"v":0.07907771816269228,"d":"0.079"},{"v":198799,"d":"198,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":199084,"d":"199,084"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07536068137782878,"d":"0.075"},{"v":0.08983774329628003,"d":"0.090"},{"v":199084,"d":"199,084"}]
[{"$nulls":4},{"v":199237,"d":"199,237"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06891312220308092,"d":"0.069"},{"v":0.07200027044420498,"d":"0.072"},{"v":199237,"d":"199,237"}]
[{"$nulls":4},{"v":199602,"d":"199,602"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06172377421203764,"d":"0.062"},{"v":0.07533541291926626,"d":"0.075"},{"v":199602,"d":"199,602"}]
[{"$nulls":4},{"v":199612,"d":"199,612"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05901445186175186,"d":"0.059"},{"v":0.1028162882741724,"d":"0.103"},{"v":199612,"d":"199,612"}]
[{"$nulls":4},{"v":199967,"d":"199,967"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06319564905982199,"d":"0.063"},{"v":0.08163300886804836,"d":"0.082"},{"v":199967,"d":"199,967"}]
[{"$nulls":4},{"v":200120,"d":"200,120"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08064661765645668,"d":"0.081"},{"v":0.08119076894477323,"d":"0.081"},{"v":200120,"d":"200,120"}]
[{"$nulls":4},{"v":200248,"d":"200,248"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04291499238677937,"d":"0.043"},{"v":0.04583528231416837,"d":"0.046"},{"v":200248,"d":"200,248"}]
[{"$nulls":4},{"v":200495,"d":"200,495"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08244083218741119,"d":"0.082"},{"v":0.0926879219519123,"d":"0.093"},{"v":200495,"d":"200,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":200716,"d":"200,716"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08705117014611191,"d":"0.087"},{"v":0.10125460404238458,"d":"0.101"},{"v":200716,"d":"200,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":200848,"d":"200,848"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06962850505523838,"d":"0.070"},{"v":0.06992568853779599,"d":"0.070"},{"v":200848,"d":"200,848"}]
[{"$nulls":4},{"v":201225,"d":"201,225"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07966707241334609,"d":"0.080"},{"v":0.09411581093188649,"d":"0.094"},{"v":201225,"d":"201,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":201244,"d":"201,244"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08428549844408371,"d":"0.084"},{"v":0.09590301562014036,"d":"0.096"},{"v":201244,"d":"201,244"}]
[{"$nulls":4},{"v":201599,"d":"201,599"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07785872220262553,"d":"0.078"},{"v":0.0842832007956671,"d":"0.084"},{"v":201599,"d":"201,599"}]
[{"$nulls":4},{"v":201697,"d":"201,697"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08220838221640774,"d":"0.082"},{"v":0.08566063809225846,"d":"0.086"},{"v":201697,"d":"201,697"}]
[{"$nulls":4},{"v":201974,"d":"201,974"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05613180888994285,"d":"0.056"},{"v":0.057781739843430706,"d":"0.058"},{"v":201974,"d":"201,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":202127,"d":"202,127"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0835943645893012,"d":"0.084"},{"v":0.09333297354492981,"d":"0.093"},{"v":202127,"d":"202,127"}]
[{"$nulls":4},{"v":202348,"d":"202,348"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10625375517373109,"d":"0.106"},{"v":0.1064426452049148,"d":"0.106"},{"v":202348,"d":"202,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":202472,"d":"202,472"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Ohne Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06284820489983417,"d":"0.063"},{"v":0.06445044358682045,"d":"0.064"},{"v":202472,"d":"202,472"}]
[{"$nulls":4},{"v":202655,"d":"202,655"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07850028913425662,"d":"0.079"},{"v":0.08801469118199258,"d":"0.088"},{"v":202655,"d":"202,655"}]
[{"$nulls":4},{"v":202876,"d":"202,876"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10505894435639615,"d":"0.105"},{"v":0.10505894435639615,"d":"0.105"},{"v":202876,"d":"202,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":203072,"d":"203,072"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Ohne Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Ohne Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.054502889102983614,"d":"0.055"},{"v":0.062421913961414756,"d":"0.062"},{"v":203072,"d":"203,072"}]
[{"$nulls":4},{"v":203251,"d":"203,251"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Ohne Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Ohne Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09318209167640318,"d":"0.093"},{"v":0.09668878961731757,"d":"0.097"},{"v":203251,"d":"203,251"}]
[{"$nulls":4},{"v":203606,"d":"203,606"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.00910091729478393,"d":"0.009"},{"v":0.010458454612280291,"d":"0.010"},{"v":203606,"d":"203,606"}]
[{"$nulls":4},{"v":203759,"d":"203,759"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003040119803819186,"d":"0.003"},{"v":0.019184694485945963,"d":"0.019"},{"v":203759,"d":"203,759"}]
[{"$nulls":4},{"v":203921,"d":"203,921"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0214267875700966,"d":"0.021"},{"v":0.039204314412465156,"d":"0.039"},{"v":203921,"d":"203,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":204134,"d":"204,134"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02230221030767597,"d":"0.022"},{"v":0.047995178792716774,"d":"0.048"},{"v":204134,"d":"204,134"}]
[{"$nulls":4},{"v":204287,"d":"204,287"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02636114875529555,"d":"0.026"},{"v":0.06811316044471578,"d":"0.068"},{"v":204287,"d":"204,287"}]
[{"$nulls":4},{"v":204521,"d":"204,521"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018728239672671426,"d":"0.019"},{"v":0.03053855405272564,"d":"0.031"},{"v":204521,"d":"204,521"}]
[{"$nulls":4},{"v":204864,"d":"204,864"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02066829332675893,"d":"0.021"},{"v":0.08278202118691891,"d":"0.083"},{"v":204864,"d":"204,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":204883,"d":"204,883"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023310573526028985,"d":"0.023"},{"v":0.05060980934586484,"d":"0.051"},{"v":204883,"d":"204,883"}]
[{"$nulls":4},{"v":205238,"d":"205,238"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030770022838073917,"d":"0.031"},{"v":0.0410755818287176,"d":"0.041"},{"v":205238,"d":"205,238"}]
[{"$nulls":4},{"v":205296,"d":"205,296"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013634715997955984,"d":"0.014"},{"v":0.022585916061505486,"d":"0.023"},{"v":205296,"d":"205,296"}]
[{"$nulls":4},{"v":205613,"d":"205,613"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02177894888784304,"d":"0.022"},{"v":0.06351662532524877,"d":"0.064"},{"v":205613,"d":"205,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":205766,"d":"205,766"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06374850668881413,"d":"0.064"},{"v":0.08059572891385439,"d":"0.081"},{"v":205766,"d":"205,766"}]
[{"$nulls":4},{"v":205970,"d":"205,970"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010871314929502211,"d":"0.011"},{"v":0.024796598911847913,"d":"0.025"},{"v":205970,"d":"205,970"}]
[{"$nulls":4},{"v":206141,"d":"206,141"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0446796525475092,"d":"0.045"},{"v":0.05938266807919659,"d":"0.059"},{"v":206141,"d":"206,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":206294,"d":"206,294"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.024661675419988094,"d":"0.025"},{"v":0.04267930887022423,"d":"0.043"},{"v":206294,"d":"206,294"}]
[{"$nulls":4},{"v":206515,"d":"206,515"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022428617741338773,"d":"0.022"},{"v":0.04559881149611618,"d":"0.046"},{"v":206515,"d":"206,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":206745,"d":"206,745"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.040154486953278376,"d":"0.040"},{"v":0.06168289445253272,"d":"0.062"},{"v":206745,"d":"206,745"}]
[{"$nulls":4},{"v":207024,"d":"207,024"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030038287793469558,"d":"0.030"},{"v":0.03633019607616819,"d":"0.036"},{"v":207024,"d":"207,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":207245,"d":"207,245"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03691679415879904,"d":"0.037"},{"v":0.08068732946663149,"d":"0.081"},{"v":207245,"d":"207,245"}]
[{"$nulls":4},{"v":207398,"d":"207,398"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08526772042113538,"d":"0.085"},{"v":0.09802496502692531,"d":"0.098"},{"v":207398,"d":"207,398"}]
[{"$nulls":4},{"v":207594,"d":"207,594"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.040483641320087936,"d":"0.040"},{"v":0.05399551675019253,"d":"0.054"},{"v":207594,"d":"207,594"}]
[{"$nulls":4},{"v":207773,"d":"207,773"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04843848794738425,"d":"0.048"},{"v":0.06089798108333008,"d":"0.061"},{"v":207773,"d":"207,773"}]
[{"$nulls":4},{"v":207926,"d":"207,926"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031123924883763046,"d":"0.031"},{"v":0.04550044970786102,"d":"0.046"},{"v":207926,"d":"207,926"}]
[{"$nulls":4},{"v":208194,"d":"208,194"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F208215,\"-\",G208215,\"-\",H208215,\"-\",I208215,\"-\",J208215,\"-\",K208215,\"-\",L208215,\"-\",M208215,\"-\",N208215,\"-\",O208215,\"-\",P208215,\"-\",Q208215,\"-\",R208215)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.06666595675937825,"d":"0.067"},{"v":0.07821967921889648,"d":"0.078"},{"$f":"E208215","v":{"v":208194,"d":"208,194"}}]
[{"$nulls":4},{"v":208503,"d":"208,503"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.054088070179373116,"d":"0.054"},{"v":0.05786497125316633,"d":"0.058"},{"v":208503,"d":"208,503"}]
[{"$nulls":4},{"v":208656,"d":"208,656"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":5.9278793854476595E-3,"d":"0.006"},{"v":0.02470622260060189,"d":"0.025"},{"v":208656,"d":"208,656"}]
[{"$nulls":4},{"v":208877,"d":"208,877"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04633777233669275,"d":"0.046"},{"v":0.0733899733685255,"d":"0.073"},{"v":208877,"d":"208,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":208969,"d":"208,969"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.031011257414345704,"d":"0.031"},{"v":0.05141418561951408,"d":"0.051"},{"v":208969,"d":"208,969"}]
[{"$nulls":4},{"v":209252,"d":"209,252"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.003259609517791327,"d":"0.003"},{"v":4.5928624653348805E-3,"d":"0.005"},{"v":209252,"d":"209,252"}]
[{"$nulls":4},{"v":209405,"d":"209,405"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05255732025180098,"d":"0.053"},{"v":0.05491734704365871,"d":"0.055"},{"v":209405,"d":"209,405"}]
[{"$nulls":4},{"v":209569,"d":"209,569"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.040572086162709804,"d":"0.041"},{"v":0.04510449696627796,"d":"0.045"},{"v":209569,"d":"209,569"}]
[{"$nulls":4},{"v":209780,"d":"209,780"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023172508517209128,"d":"0.023"},{"v":0.024206086299312188,"d":"0.024"},{"v":209780,"d":"209,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":209933,"d":"209,933"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0339707700793069,"d":"0.034"},{"v":0.04850376310053428,"d":"0.049"},{"v":209933,"d":"209,933"}]
[{"$nulls":4},{"v":210154,"d":"210,154"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02926301299171482,"d":"0.029"},{"v":0.033313629512242496,"d":"0.033"},{"v":210154,"d":"210,154"}]
[{"$nulls":4},{"v":210418,"d":"210,418"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018179582341564984,"d":"0.018"},{"v":0.019470919535169346,"d":"0.019"},{"v":210418,"d":"210,418"}]
[{"$nulls":4},{"v":210663,"d":"210,663"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03055146329772735,"d":"0.031"},{"v":0.034429663275361136,"d":"0.034"},{"v":210663,"d":"210,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":210884,"d":"210,884"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.0020110430444282E-3,"d":"0.001"},{"v":2.6992736247653305E-3,"d":"0.003"},{"v":210884,"d":"210,884"}]
[{"$nulls":4},{"v":211018,"d":"211,018"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030597421348654296,"d":"0.031"},{"v":0.0395349573024156,"d":"0.040"},{"v":211018,"d":"211,018"}]
[{"$nulls":4},{"v":211191,"d":"211,191"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030585599170813764,"d":"0.031"},{"v":0.03384095742173741,"d":"0.034"},{"v":211191,"d":"211,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":211412,"d":"211,412"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":9.2011891462139353E-4,"d":"0.001"},{"v":2.0229683268428245E-3,"d":"0.002"},{"v":211412,"d":"211,412"}]
[{"$nulls":4},{"v":211565,"d":"211,565"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05494368831245291,"d":"0.055"},{"v":0.06100149600795889,"d":"0.061"},{"v":211565,"d":"211,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":211867,"d":"211,867"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012636422877189725,"d":"0.013"},{"v":0.022577027798559815,"d":"0.023"},{"v":211867,"d":"211,867"}]
[{"$nulls":4},{"v":212142,"d":"212,142"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08058029995243306,"d":"0.081"},{"v":0.09616784487526785,"d":"0.096"},{"v":212142,"d":"212,142"}]
[{"$nulls":4},{"v":212295,"d":"212,295"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010140822272729492,"d":"0.010"},{"v":0.03235680330487176,"d":"0.032"},{"v":212295,"d":"212,295"}]
[{"$nulls":4},{"v":212467,"d":"212,467"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012096613175697305,"d":"0.012"},{"v":0.024262470733570206,"d":"0.024"},{"v":212467,"d":"212,467"}]
[{"$nulls":4},{"v":212670,"d":"212,670"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026343240215905415,"d":"0.026"},{"v":0.054890275071095014,"d":"0.055"},{"v":212670,"d":"212,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":212891,"d":"212,891"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04273401139253035,"d":"0.043"},{"v":0.05314362941905636,"d":"0.053"},{"v":212891,"d":"212,891"}]
[{"$nulls":4},{"v":213044,"d":"213,044"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03240642692136236,"d":"0.032"},{"v":0.04293058148090759,"d":"0.043"},{"v":213044,"d":"213,044"}]
[{"$nulls":4},{"v":213242,"d":"213,242"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010361022877011879,"d":"0.010"},{"v":0.050025655728478384,"d":"0.050"},{"v":213242,"d":"213,242"}]
[{"$nulls":4},{"v":213419,"d":"213,419"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":3.999868443583709E-3,"d":"0.004"},{"v":0.0347372196216132,"d":"0.035"},{"v":213419,"d":"213,419"}]
[{"$nulls":4},{"v":213572,"d":"213,572"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.035180803119793144,"d":"0.035"},{"v":0.054436698486016837,"d":"0.054"},{"v":213572,"d":"213,572"}]
[{"$nulls":4},{"v":213927,"d":"213,927"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015821700308330314,"d":"0.016"},{"v":0.030025423536364042,"d":"0.030"},{"v":213927,"d":"213,927"}]
[{"$nulls":4},{"v":214091,"d":"214,091"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014379353057559099,"d":"0.014"},{"v":0.04753408618241739,"d":"0.048"},{"v":214091,"d":"214,091"}]
[{"$nulls":4},{"v":214302,"d":"214,302"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03881604340285652,"d":"0.039"},{"v":0.07616281651568663,"d":"0.076"},{"v":214302,"d":"214,302"}]
[{"$nulls":4},{"v":214523,"d":"214,523"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04227270285137965,"d":"0.042"},{"v":0.062059132945413834,"d":"0.062"},{"v":214523,"d":"214,523"}]
[{"$nulls":4},{"v":214691,"d":"214,691"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056390151225061726,"d":"0.056"},{"v":0.06767839234355784,"d":"0.068"},{"v":214691,"d":"214,691"}]
[{"$nulls":4},{"v":214830,"d":"214,830"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.036746658330556806,"d":"0.037"},{"v":0.06882798133149028,"d":"0.069"},{"v":214830,"d":"214,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":215051,"d":"215,051"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029451562740085944,"d":"0.029"},{"v":0.06334596835641525,"d":"0.063"},{"v":215051,"d":"215,051"}]
[{"$nulls":4},{"v":215204,"d":"215,204"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.4397451504039472E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.007509535000441295,"d":"0.008"},{"v":215204,"d":"215,204"}]
[{"$nulls":4},{"v":215466,"d":"215,466"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0476051814101501,"d":"0.048"},{"v":0.05377605869949118,"d":"0.054"},{"v":215466,"d":"215,466"}]
[{"$nulls":4},{"v":215781,"d":"215,781"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.055316331677749075,"d":"0.055"},{"v":0.07485427208204297,"d":"0.075"},{"v":215781,"d":"215,781"}]
[{"$nulls":4},{"v":215934,"d":"215,934"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.048791788599334036,"d":"0.049"},{"v":0.08630740669094884,"d":"0.086"},{"v":215934,"d":"215,934"}]
[{"$nulls":4},{"v":216140,"d":"216,140"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030327474106476782,"d":"0.030"},{"v":0.04279248096622565,"d":"0.043"},{"v":216140,"d":"216,140"}]
[{"$nulls":4},{"v":216309,"d":"216,309"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10435987689515955,"d":"0.104"},{"v":0.11923637388564552,"d":"0.119"},{"v":216309,"d":"216,309"}]
[{"$nulls":4},{"v":216462,"d":"216,462"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.046713461026542766,"d":"0.047"},{"v":0.07558810658311962,"d":"0.076"},{"v":216462,"d":"216,462"}]
[{"$nulls":4},{"v":216683,"d":"216,683"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02928313792897735,"d":"0.029"},{"v":0.06004692552140494,"d":"0.060"},{"v":216683,"d":"216,683"}]
[{"$nulls":4},{"v":216915,"d":"216,915"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.013325617821980648,"d":"0.013"},{"v":0.017655914130871794,"d":"0.018"},{"v":216915,"d":"216,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":217058,"d":"217,058"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07070929287847043,"d":"0.071"},{"v":0.07380256075767275,"d":"0.074"},{"v":217058,"d":"217,058"}]
[{"$nulls":4},{"v":217211,"d":"217,211"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.012358389878383995,"d":"0.012"},{"v":0.031371610963071506,"d":"0.031"},{"v":217211,"d":"217,211"}]
[{"$nulls":4},{"v":217515,"d":"217,515"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02884563902142622,"d":"0.029"},{"v":0.0491615888550591,"d":"0.049"},{"v":217515,"d":"217,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":217788,"d":"217,788"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.013656426713008384,"d":"0.014"},{"v":0.013656426713008384,"d":"0.014"},{"v":217788,"d":"217,788"}]
[{"$nulls":4},{"v":217941,"d":"217,941"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03741415647253152,"d":"0.037"},{"v":0.042029762956588466,"d":"0.042"},{"v":217941,"d":"217,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":218094,"d":"218,094"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.047481027430914466,"d":"0.047"},{"v":0.051664803485497034,"d":"0.052"},{"v":218094,"d":"218,094"}]
[{"$nulls":4},{"v":218364,"d":"218,364"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.012340711420737449,"d":"0.012"},{"v":0.012340711420737449,"d":"0.012"},{"v":218364,"d":"218,364"}]
[{"$nulls":4},{"v":218469,"d":"218,469"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.050167309485295776,"d":"0.050"},{"v":0.05557064246729675,"d":"0.056"},{"v":218469,"d":"218,469"}]
[{"$nulls":4},{"v":218690,"d":"218,690"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F218711,\"-\",G218711,\"-\",H218711,\"-\",I218711,\"-\",J218711,\"-\",K218711,\"-\",L218711,\"-\",M218711,\"-\",N218711,\"-\",O218711,\"-\",P218711,\"-\",Q218711,\"-\",R218711)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.03632584297459584,"d":"0.036"},{"v":0.03853369425476842,"d":"0.039"},{"$f":"E218711","v":{"v":218690,"d":"218,690"}}]
[{"$nulls":4},{"v":218843,"d":"218,843"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025737993910844793,"d":"0.026"},{"v":0.02809405501228929,"d":"0.028"},{"v":218843,"d":"218,843"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E219159","v":{"v":219139,"d":"219,139"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018278274432029895,"d":"0.018"},{"v":0.022639732384587625,"d":"0.023"},{"v":219139,"d":"219,139"}]
[{"$nulls":4},{"v":219420,"d":"219,420"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.2075815961067678E-3,"d":"0.001"},{"v":0.009439864019999378,"d":"0.009"},{"v":219420,"d":"219,420"}]
[{"$nulls":4},{"v":219573,"d":"219,573"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04798511108958364,"d":"0.048"},{"v":0.052300427565587046,"d":"0.052"},{"v":219573,"d":"219,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":219739,"d":"219,739"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024844665330270195,"d":"0.025"},{"v":0.027306434725098323,"d":"0.027"},{"v":219739,"d":"219,739"}]
[{"$nulls":4},{"v":219948,"d":"219,948"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.002083934326213685,"d":"0.002"},{"v":0.010946775940509598,"d":"0.011"},{"v":219948,"d":"219,948"}]
[{"$nulls":4},{"v":220101,"d":"220,101"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0643060593565499,"d":"0.064"},{"v":0.06915215486819114,"d":"0.069"},{"v":220101,"d":"220,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":220322,"d":"220,322"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025931774475467524,"d":"0.026"},{"v":0.02761186170461792,"d":"0.028"},{"v":220322,"d":"220,322"}]
[{"$nulls":4},{"v":220588,"d":"220,588"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03702336239101668,"d":"0.037"},{"v":0.052410549092832256,"d":"0.052"},{"v":220588,"d":"220,588"}]
[{"$nulls":4},{"v":220831,"d":"220,831"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003807928826982174,"d":"0.004"},{"v":0.018535647976086252,"d":"0.019"},{"v":220831,"d":"220,831"}]
[{"$nulls":4},{"v":220850,"d":"220,850"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.019622303356709635,"d":"0.020"},{"v":0.026435483970104406,"d":"0.026"},{"v":220850,"d":"220,850"}]
[{"$nulls":4},{"v":221188,"d":"221,188"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005573166404394937,"d":"0.006"},{"v":0.03274000501687225,"d":"0.033"},{"v":221188,"d":"221,188"}]
[{"$nulls":4},{"v":221427,"d":"221,427"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.7980953386078635E-3,"d":"0.002"},{"v":0.006952922431562225,"d":"0.007"},{"v":221427,"d":"221,427"}]
[{"$nulls":4},{"v":221580,"d":"221,580"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005245259360554004,"d":"0.005"},{"v":0.015798463782744767,"d":"0.016"},{"v":221580,"d":"221,580"}]
[{"$nulls":4},{"v":221733,"d":"221,733"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05161108174064198,"d":"0.052"},{"v":0.06584872309266777,"d":"0.066"},{"v":221733,"d":"221,733"}]
[{"$nulls":4},{"v":222037,"d":"222,037"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09056447399425761,"d":"0.091"},{"v":0.11061085772476303,"d":"0.111"},{"v":222037,"d":"222,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":222108,"d":"222,108"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027139751351666738,"d":"0.027"},{"v":0.03533192743463605,"d":"0.035"},{"v":222108,"d":"222,108"}]
[{"$nulls":4},{"v":222463,"d":"222,463"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015316246528111229,"d":"0.015"},{"v":0.046607087480174864,"d":"0.047"},{"v":222463,"d":"222,463"}]
[{"$nulls":4},{"v":222637,"d":"222,637"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04686250106137538,"d":"0.047"},{"v":0.07239618096577577,"d":"0.072"},{"v":222637,"d":"222,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":222838,"d":"222,838"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09119418874667257,"d":"0.091"},{"v":0.10873321536335334,"d":"0.109"},{"v":222838,"d":"222,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":223059,"d":"223,059"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.057530195660414514,"d":"0.058"},{"v":0.07098970393096986,"d":"0.071"},{"v":223059,"d":"223,059"}]
[{"$nulls":4},{"v":223212,"d":"223,212"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.002825854345088328,"d":"-0.003"},{"v":0.024836653289004088,"d":"0.025"},{"v":223212,"d":"223,212"}]
[{"$nulls":4},{"v":223412,"d":"223,412"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011735308360727104,"d":"0.012"},{"v":0.03934496823501781,"d":"0.039"},{"v":223412,"d":"223,412"}]
[{"$nulls":4},{"v":223587,"d":"223,587"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06634537572642125,"d":"0.066"},{"v":0.08221639476765928,"d":"0.082"},{"v":223587,"d":"223,587"}]
[{"$nulls":4},{"v":223740,"d":"223,740"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029776386651106865,"d":"0.030"},{"v":0.04838952732786169,"d":"0.048"},{"v":223740,"d":"223,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":223961,"d":"223,961"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05008959592859474,"d":"0.050"},{"v":0.063250649745346,"d":"0.063"},{"v":223961,"d":"223,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":224261,"d":"224,261"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0586017664825298,"d":"0.059"},{"v":0.07961982143236718,"d":"0.080"},{"v":224261,"d":"224,261"}]
[{"$nulls":4},{"v":224470,"d":"224,470"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11330281980920197,"d":"0.113"},{"v":0.1329533597740047,"d":"0.133"},{"v":224470,"d":"224,470"}]
[{"$nulls":4},{"v":224489,"d":"224,489"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.038955705581002975,"d":"0.039"},{"v":0.05183382615040081,"d":"0.052"},{"v":224489,"d":"224,489"}]
[{"$nulls":4},{"v":224861,"d":"224,861"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024336480333280935,"d":"0.024"},{"v":0.060280568789982676,"d":"0.060"},{"v":224861,"d":"224,861"}]
[{"$nulls":4},{"v":224998,"d":"224,998"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03603416359902166,"d":"0.036"},{"v":0.05353655720873837,"d":"0.054"},{"v":224998,"d":"224,998"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E225239","v":{"v":225219,"d":"225,219"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07473919498689212,"d":"0.075"},{"v":0.08875654690501558,"d":"0.089"},{"v":225219,"d":"225,219"}]
[{"$nulls":4},{"v":225372,"d":"225,372"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023511382566055675,"d":"0.024"},{"v":0.02814371809049406,"d":"0.028"},{"v":225372,"d":"225,372"}]
[{"$nulls":4},{"v":225507,"d":"225,507"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.058335027358039575,"d":"0.058"},{"v":0.06250129744667159,"d":"0.063"},{"v":225507,"d":"225,507"}]
[{"$nulls":4},{"v":225747,"d":"225,747"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022184874403947896,"d":"0.022"},{"v":0.026765945851117523,"d":"0.027"},{"v":225747,"d":"225,747"}]
[{"$nulls":4},{"v":226102,"d":"226,102"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030977447878750224,"d":"0.031"},{"v":0.03369867740844234,"d":"0.034"},{"v":226102,"d":"226,102"}]
[{"$nulls":4},{"v":226107,"d":"226,107"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03211146873900598,"d":"0.032"},{"v":0.037632770079548274,"d":"0.038"},{"v":226107,"d":"226,107"}]
[{"$nulls":4},{"v":226477,"d":"226,477"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.049854455216809104,"d":"0.050"},{"v":0.06594796024972496,"d":"0.066"},{"v":226477,"d":"226,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":226630,"d":"226,630"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04660253739345852,"d":"0.047"},{"v":0.0495107272740497,"d":"0.050"},{"v":226630,"d":"226,630"}]
[{"$nulls":4},{"v":226851,"d":"226,851"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.050075957066295855,"d":"0.050"},{"v":0.05379405380129497,"d":"0.054"},{"v":226851,"d":"226,851"}]
[{"$nulls":4},{"v":227085,"d":"227,085"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05763842659045042,"d":"0.058"},{"v":0.06365552433751084,"d":"0.064"},{"v":227085,"d":"227,085"}]
[{"$nulls":4},{"v":227226,"d":"227,226"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030774431634936972,"d":"0.031"},{"v":0.030774431634936972,"d":"0.031"},{"v":227226,"d":"227,226"}]
[{"$nulls":4},{"v":227379,"d":"227,379"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022858456792849244,"d":"0.023"},{"v":0.026855301119995657,"d":"0.027"},{"v":227379,"d":"227,379"}]
[{"$nulls":4},{"v":227685,"d":"227,685"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0728078002026612,"d":"0.073"},{"v":0.07694177553741934,"d":"0.077"},{"v":227685,"d":"227,685"}]
[{"$nulls":4},{"v":227754,"d":"227,754"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0334576093890902,"d":"0.033"},{"v":0.03395282326083095,"d":"0.034"},{"v":227754,"d":"227,754"}]
[{"$nulls":4},{"v":228109,"d":"228,109"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07924376484210294,"d":"0.079"},{"v":0.08492573400732613,"d":"0.085"},{"v":228109,"d":"228,109"}]
[{"$nulls":4},{"v":228330,"d":"228,330"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025985174930806553,"d":"0.026"},{"v":0.034545640912709855,"d":"0.035"},{"v":228330,"d":"228,330"}]
[{"$nulls":4},{"v":228331,"d":"228,331"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022005025250783593,"d":"0.022"},{"v":0.03304527264125972,"d":"0.033"},{"v":228331,"d":"228,331"}]
[{"$nulls":4},{"v":228637,"d":"228,637"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07846036946914188,"d":"0.078"},{"v":0.08344655024244743,"d":"0.083"},{"v":228637,"d":"228,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":228858,"d":"228,858"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02833096305822585,"d":"0.028"},{"v":0.035429681217181944,"d":"0.035"},{"v":228858,"d":"228,858"}]
[{"$nulls":4},{"v":229134,"d":"229,134"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.019853702779933285,"d":"0.020"},{"v":0.03464696401033638,"d":"0.035"},{"v":229134,"d":"229,134"}]
[{"$nulls":4},{"v":229165,"d":"229,165"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03263881128145564,"d":"0.033"},{"v":0.04733660041358763,"d":"0.047"},{"v":229165,"d":"229,165"}]
[{"$nulls":4},{"v":229386,"d":"229,386"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.009802722032565292,"d":"0.010"},{"v":0.027760195601814506,"d":"0.028"},{"v":229386,"d":"229,386"}]
[{"$nulls":4},{"v":229741,"d":"229,741"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018957961406203375,"d":"0.019"},{"v":0.036758692010941015,"d":"0.037"},{"v":229741,"d":"229,741"}]
[{"$nulls":4},{"v":229780,"d":"229,780"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.006352010821319746,"d":"-0.006"},{"v":-0.005921222180486576,"d":"-0.006"},{"v":229780,"d":"229,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":230116,"d":"230,116"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":7.894601660594202E-3,"d":"0.008"},{"v":0.01959494607962096,"d":"0.020"},{"v":230116,"d":"230,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":230269,"d":"230,269"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02376174196054541,"d":"0.024"},{"v":0.04861815022983096,"d":"0.049"},{"v":230269,"d":"230,269"}]
[{"$nulls":4},{"v":230490,"d":"230,490"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026074535524955283,"d":"0.026"},{"v":0.046296369356165205,"d":"0.046"},{"v":230490,"d":"230,490"}]
[{"$nulls":4},{"v":230758,"d":"230,758"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.033019212684434585,"d":"0.033"},{"v":0.043558540969224936,"d":"0.044"},{"v":230758,"d":"230,758"}]
[{"$nulls":4},{"v":230865,"d":"230,865"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.052812643426507336,"d":"0.053"},{"v":0.059000508403425224,"d":"0.059"},{"v":230865,"d":"230,865"}]
[{"$nulls":4},{"v":231018,"d":"231,018"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03207675217870536,"d":"0.032"},{"v":0.046810054006036377,"d":"0.047"},{"v":231018,"d":"231,018"}]
[{"$nulls":4},{"v":231358,"d":"231,358"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05738950527241792,"d":"0.057"},{"v":0.07819692211194824,"d":"0.078"},{"v":231358,"d":"231,358"}]
[{"$nulls":4},{"v":231393,"d":"231,393"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017151885748677313,"d":"0.017"},{"v":0.027805021543613796,"d":"0.028"},{"v":231393,"d":"231,393"}]
[{"$nulls":4},{"v":231748,"d":"231,748"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.009625236092944281,"d":"0.010"},{"v":0.02004690930759013,"d":"0.020"},{"v":231748,"d":"231,748"}]
[{"$nulls":4},{"v":231901,"d":"231,901"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03932659420990221,"d":"0.039"},{"v":0.07952425324092827,"d":"0.080"},{"v":231901,"d":"231,901"}]
[{"$nulls":4},{"v":232004,"d":"232,004"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044093146035262945,"d":"0.044"},{"v":0.05815493607710463,"d":"0.058"},{"v":232004,"d":"232,004"}]
[{"$nulls":4},{"v":232276,"d":"232,276"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":3.7053037630632567E-3,"d":"0.004"},{"v":0.020314809979647616,"d":"0.020"},{"v":232276,"d":"232,276"}]
[{"$nulls":4},{"v":232497,"d":"232,497"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.023364245006132968,"d":"0.023"},{"v":0.04241915000438502,"d":"0.042"},{"v":232497,"d":"232,497"}]
[{"$nulls":4},{"v":232604,"d":"232,604"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.4786888081968365E-3,"d":"0.004"},{"v":0.04012156201866311,"d":"0.040"},{"v":232604,"d":"232,604"}]
[{"$nulls":4},{"v":232804,"d":"232,804"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.059004372044222035,"d":"0.059"},{"v":0.07304682163966625,"d":"0.073"},{"v":232804,"d":"232,804"}]
[{"$nulls":4},{"v":233025,"d":"233,025"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030101095918813766,"d":"0.030"},{"v":0.042430784222190966,"d":"0.042"},{"v":233025,"d":"233,025"}]
[{"$nulls":4},{"v":233380,"d":"233,380"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011477265226345597,"d":"0.011"},{"v":0.02175136919989834,"d":"0.022"},{"v":233380,"d":"233,380"}]
[{"$nulls":4},{"v":233582,"d":"233,582"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0684067349056734,"d":"0.068"},{"v":0.1007619648937272,"d":"0.101"},{"v":233582,"d":"233,582"}]
[{"$nulls":4},{"v":233755,"d":"233,755"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.035981170837738795,"d":"0.036"},{"v":0.06987720956365488,"d":"0.070"},{"v":233755,"d":"233,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":233908,"d":"233,908"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.006871755998176995,"d":"0.007"},{"v":0.011573409698034758,"d":"0.012"},{"v":233908,"d":"233,908"}]
[{"$nulls":4},{"v":234053,"d":"234,053"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10536766283045003,"d":"0.105"},{"v":0.10952146107847038,"d":"0.110"},{"v":234053,"d":"234,053"}]
[{"$nulls":4},{"v":234283,"d":"234,283"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02892050403816335,"d":"0.029"},{"v":0.05200065834458321,"d":"0.052"},{"v":234283,"d":"234,283"}]
[{"$nulls":4},{"v":234436,"d":"234,436"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04984656513147561,"d":"0.050"},{"v":0.05651652602374066,"d":"0.057"},{"v":234436,"d":"234,436"}]
[{"$nulls":4},{"v":234657,"d":"234,657"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04606629400283586,"d":"0.046"},{"v":0.05203984323778625,"d":"0.052"},{"v":234657,"d":"234,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":234828,"d":"234,828"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.022235910228592032,"d":"0.022"},{"v":0.02304564441232996,"d":"0.023"},{"v":234828,"d":"234,828"}]
[{"$nulls":4},{"v":235032,"d":"235,032"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027903197067729993,"d":"0.028"},{"v":0.03058289605659918,"d":"0.031"},{"v":235032,"d":"235,032"}]
[{"$nulls":4},{"v":235387,"d":"235,387"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0218856335590901,"d":"0.022"},{"v":0.03421765944286139,"d":"0.034"},{"v":235387,"d":"235,387"}]
[{"$nulls":4},{"v":235540,"d":"235,540"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005418158885910318,"d":"0.005"},{"v":0.008112502455542231,"d":"0.008"},{"v":235540,"d":"235,540"}]
[{"$nulls":4},{"v":235677,"d":"235,677"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08010188011611825,"d":"0.080"},{"v":0.08499873022858292,"d":"0.085"},{"v":235677,"d":"235,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":235915,"d":"235,915"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.024494986306914976,"d":"0.024"},{"v":0.03642783498960747,"d":"0.036"},{"v":235915,"d":"235,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":236068,"d":"236,068"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007160069365310291,"d":"0.007"},{"v":0.00998784831358913,"d":"0.010"},{"v":236068,"d":"236,068"}]
[{"$nulls":4},{"v":236277,"d":"236,277"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07992107537944836,"d":"0.080"},{"v":0.0832882441315907,"d":"0.083"},{"v":236277,"d":"236,277"}]
[{"$nulls":4},{"v":236443,"d":"236,443"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025138326976839494,"d":"0.025"},{"v":0.03524939224237206,"d":"0.035"},{"v":236443,"d":"236,443"}]
[{"$nulls":4},{"v":236664,"d":"236,664"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0406938830812728,"d":"0.041"},{"v":0.04128344423658724,"d":"0.041"},{"v":236664,"d":"236,664"}]
[{"$nulls":4},{"v":237019,"d":"237,019"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033870081024786725,"d":"0.034"},{"v":0.03812686149905101,"d":"0.038"},{"v":237019,"d":"237,019"}]
[{"$nulls":4},{"v":237052,"d":"237,052"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016440023643082027,"d":"0.016"},{"v":0.01819165355622948,"d":"0.018"},{"v":237052,"d":"237,052"}]
[{"$nulls":4},{"v":237394,"d":"237,394"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03493087632455209,"d":"0.035"},{"v":0.03642271624513452,"d":"0.036"},{"v":237394,"d":"237,394"}]
[{"$nulls":4},{"v":237547,"d":"237,547"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029308890664359207,"d":"0.029"},{"v":0.04494533805741308,"d":"0.045"},{"v":237547,"d":"237,547"}]
[{"$nulls":4},{"v":237652,"d":"237,652"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.003264940241489565,"d":"-0.003"},{"v":3.2989384223822012E-3,"d":"0.003"},{"v":237652,"d":"237,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":237922,"d":"237,922"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.004894127212173751,"d":"-0.005"},{"v":0.01970715778518366,"d":"0.020"},{"v":237922,"d":"237,922"}]
[{"$nulls":4},{"v":238075,"d":"238,075"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019090264760851527,"d":"0.019"},{"v":0.02901925257491448,"d":"0.029"},{"v":238075,"d":"238,075"}]
[{"$nulls":4},{"v":238296,"d":"238,296"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018815626009253853,"d":"0.019"},{"v":0.020891027346489593,"d":"0.021"},{"v":238296,"d":"238,296"}]
[{"$nulls":4},{"v":238501,"d":"238,501"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06587357747279098,"d":"0.066"},{"v":0.08178044345916018,"d":"0.082"},{"v":238501,"d":"238,501"}]
[{"$nulls":4},{"v":238805,"d":"238,805"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06051025691932269,"d":"0.061"},{"v":0.076184485167433,"d":"0.076"},{"v":238805,"d":"238,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":239026,"d":"239,026"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05687206846364822,"d":"0.057"},{"v":0.07037584833189633,"d":"0.070"},{"v":239026,"d":"239,026"}]
[{"$nulls":4},{"v":239101,"d":"239,101"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06888770086884712,"d":"0.069"},{"v":0.07753378099041697,"d":"0.078"},{"v":239101,"d":"239,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":239401,"d":"239,401"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":2.9500647454679075E-3,"d":"0.003"},{"v":0.023204051910673273,"d":"0.023"},{"v":239401,"d":"239,401"}]
[{"$nulls":4},{"v":239554,"d":"239,554"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F239575,\"-\",G239575,\"-\",H239575,\"-\",I239575,\"-\",J239575,\"-\",K239575,\"-\",L239575,\"-\",M239575,\"-\",N239575,\"-\",O239575,\"-\",P239575,\"-\",Q239575,\"-\",R239575)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0079544934365166,"d":"0.008"},{"v":0.02153706113306995,"d":"0.022"},{"$f":"E239575","v":{"v":239554,"d":"239,554"}}]
[{"$nulls":4},{"v":239707,"d":"239,707"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.040584052149020354,"d":"0.041"},{"v":0.06914819200933806,"d":"0.069"},{"v":239707,"d":"239,707"}]
[{"$nulls":4},{"v":239950,"d":"239,950"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09291514170474281,"d":"0.093"},{"v":0.10429872493478066,"d":"0.104"},{"v":239950,"d":"239,950"}]
[{"$nulls":4},{"v":240082,"d":"240,082"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0492946764800204,"d":"0.049"},{"v":0.06038544990363452,"d":"0.060"},{"v":240082,"d":"240,082"}]
[{"$nulls":4},{"v":240437,"d":"240,437"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09871557881285509,"d":"0.099"},{"v":0.11909386473668854,"d":"0.119"},{"v":240437,"d":"240,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":240658,"d":"240,658"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.006715906831561776,"d":"0.007"},{"v":0.018787703502699208,"d":"0.019"},{"v":240658,"d":"240,658"}]
[{"$nulls":4},{"v":240725,"d":"240,725"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0686705924774108,"d":"0.069"},{"v":0.08278324284120447,"d":"0.083"},{"v":240725,"d":"240,725"}]
[{"$nulls":4},{"v":241033,"d":"241,033"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0152740961134787,"d":"0.015"},{"v":0.04862519470691569,"d":"0.049"},{"v":241033,"d":"241,033"}]
[{"$nulls":4},{"v":241186,"d":"241,186"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025815758564246043,"d":"0.026"},{"v":0.03808967246137083,"d":"0.038"},{"v":241186,"d":"241,186"}]
[{"$nulls":4},{"v":241325,"d":"241,325"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09155569328317983,"d":"0.092"},{"v":0.12541044424798947,"d":"0.125"},{"v":241325,"d":"241,325"}]
[{"$nulls":4},{"v":241561,"d":"241,561"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04769081731397316,"d":"0.048"},{"v":0.06767459043872621,"d":"0.068"},{"v":241561,"d":"241,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":241714,"d":"241,714"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06506714890353157,"d":"0.065"},{"v":0.07773580845010052,"d":"0.078"},{"v":241714,"d":"241,714"}]
[{"$nulls":4},{"v":241935,"d":"241,935"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.054057258337700746,"d":"0.054"},{"v":0.09519791414130357,"d":"0.095"},{"v":241935,"d":"241,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":242174,"d":"242,174"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08936547654649722,"d":"0.089"},{"v":0.12362713650886763,"d":"0.124"},{"v":242174,"d":"242,174"}]
[{"$nulls":4},{"v":242444,"d":"242,444"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014717654902568704,"d":"0.015"},{"v":0.01592252968110891,"d":"0.016"},{"v":242444,"d":"242,444"}]
[{"$nulls":4},{"v":242665,"d":"242,665"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027794528507036804,"d":"0.028"},{"v":0.04835752953705426,"d":"0.048"},{"v":242665,"d":"242,665"}]
[{"$nulls":4},{"v":242774,"d":"242,774"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.060298881999942086,"d":"0.060"},{"v":0.06426120896541777,"d":"0.064"},{"v":242774,"d":"242,774"}]
[{"$nulls":4},{"v":242972,"d":"242,972"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021022113864838803,"d":"0.021"},{"v":0.03844071527850154,"d":"0.038"},{"v":242972,"d":"242,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":243193,"d":"243,193"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0452762629138104,"d":"0.045"},{"v":0.05194765291930319,"d":"0.052"},{"v":243193,"d":"243,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":243346,"d":"243,346"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052223085296482945,"d":"0.052"},{"v":0.05346256744644997,"d":"0.053"},{"v":243346,"d":"243,346"}]
[{"$nulls":4},{"v":243623,"d":"243,623"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1094611858080702,"d":"0.109"},{"v":0.11528065044624962,"d":"0.115"},{"v":243623,"d":"243,623"}]
[{"$nulls":4},{"v":243721,"d":"243,721"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.031631224584888096,"d":"0.032"},{"v":0.03490386891151205,"d":"0.035"},{"v":243721,"d":"243,721"}]
[{"$nulls":4},{"v":244076,"d":"244,076"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011931996659587796,"d":"0.012"},{"v":0.01597884238667174,"d":"0.016"},{"v":244076,"d":"244,076"}]
[{"$nulls":4},{"v":244223,"d":"244,223"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08404732618861809,"d":"0.084"},{"v":0.08894857270361897,"d":"0.089"},{"v":244223,"d":"244,223"}]
[{"$nulls":4},{"v":244451,"d":"244,451"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02813450835550808,"d":"0.028"},{"v":0.034223538771878975,"d":"0.034"},{"v":244451,"d":"244,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":244604,"d":"244,604"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011020504470194118,"d":"0.011"},{"v":0.013907970989918188,"d":"0.014"},{"v":244604,"d":"244,604"}]
[{"$nulls":4},{"v":244825,"d":"244,825"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02745623819929149,"d":"0.027"},{"v":0.038631554123047335,"d":"0.039"},{"v":244825,"d":"244,825"}]
[{"$nulls":4},{"v":244998,"d":"244,998"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0957342140544439,"d":"0.096"},{"v":0.09659253466938479,"d":"0.097"},{"v":244998,"d":"244,998"}]
[{"$nulls":4},{"v":245200,"d":"245,200"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08070525156526444,"d":"0.081"},{"v":0.08129029221703826,"d":"0.081"},{"v":245200,"d":"245,200"}]
[{"$nulls":4},{"v":245353,"d":"245,353"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027211910640970952,"d":"0.027"},{"v":0.038989141162412776,"d":"0.039"},{"v":245353,"d":"245,353"}]
[{"$nulls":4},{"v":245598,"d":"245,598"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.14175940273699336,"d":"0.142"},{"v":0.1443110121274063,"d":"0.144"},{"v":245598,"d":"245,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":245728,"d":"245,728"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0900068918677707,"d":"0.090"},{"v":0.0900068918677707,"d":"0.090"},{"v":245728,"d":"245,728"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E246103","v":{"v":246083,"d":"246,083"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.006934360621052102,"d":"-0.007"},{"v":0.015556159629758648,"d":"0.016"},{"v":246083,"d":"246,083"}]
[{"$nulls":4},{"v":246304,"d":"246,304"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01722858500201465,"d":"0.017"},{"v":0.01771715367982116,"d":"0.018"},{"v":246304,"d":"246,304"}]
[{"$nulls":4},{"v":246447,"d":"246,447"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07176489846458088,"d":"0.072"},{"v":0.09113282681697656,"d":"0.091"},{"v":246447,"d":"246,447"}]
[{"$nulls":4},{"v":246611,"d":"246,611"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00951372633184166,"d":"0.010"},{"v":0.015401945450691922,"d":"0.015"},{"v":246611,"d":"246,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":246832,"d":"246,832"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07981513552035145,"d":"0.080"},{"v":0.09040561875869695,"d":"0.090"},{"v":246832,"d":"246,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":246985,"d":"246,985"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0263658423214462,"d":"0.026"},{"v":0.03776951255057837,"d":"0.038"},{"v":246985,"d":"246,985"}]
[{"$nulls":4},{"v":247222,"d":"247,222"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030664608709019266,"d":"0.031"},{"v":0.04375623252065446,"d":"0.044"},{"v":247222,"d":"247,222"}]
[{"$nulls":4},{"v":247360,"d":"247,360"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09505757217002726,"d":"0.095"},{"v":0.1149402790906356,"d":"0.115"},{"v":247360,"d":"247,360"}]
[{"$nulls":4},{"v":247715,"d":"247,715"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.010663903053930533,"d":"0.011"},{"v":0.02500883430753852,"d":"0.025"},{"v":247715,"d":"247,715"}]
[{"$nulls":4},{"v":247896,"d":"247,896"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03760387467992786,"d":"0.038"},{"v":0.04571477335222934,"d":"0.046"},{"v":247896,"d":"247,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":248090,"d":"248,090"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03791893191449573,"d":"0.038"},{"v":0.06008031073870501,"d":"0.060"},{"v":248090,"d":"248,090"}]
[{"$nulls":4},{"v":248243,"d":"248,243"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05207264652779614,"d":"0.052"},{"v":0.0654587465195127,"d":"0.065"},{"v":248243,"d":"248,243"}]
[{"$nulls":4},{"v":248464,"d":"248,464"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08923229366919834,"d":"0.089"},{"v":0.09881163778330243,"d":"0.099"},{"v":248464,"d":"248,464"}]
[{"$nulls":4},{"v":248671,"d":"248,671"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033696503009200705,"d":"0.034"},{"v":0.06833286375138238,"d":"0.068"},{"v":248671,"d":"248,671"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E248791","v":{"v":248771,"d":"248,771"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023505281497362317,"d":"0.024"},{"v":0.035801417007388175,"d":"0.036"},{"v":248771,"d":"248,771"}]
[{"$nulls":4},{"v":248992,"d":"248,992"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05998297236570272,"d":"0.060"},{"v":0.09129268633387701,"d":"0.091"},{"v":248992,"d":"248,992"}]
[{"$nulls":4},{"v":249271,"d":"249,271"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10069805145426874,"d":"0.101"},{"v":0.11652354970980448,"d":"0.117"},{"v":249271,"d":"249,271"}]
[{"$nulls":4},{"v":249569,"d":"249,569"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04329882235475846,"d":"0.043"},{"v":0.05472258933224993,"d":"0.055"},{"v":249569,"d":"249,569"}]
[{"$nulls":4},{"v":249722,"d":"249,722"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04696833237937839,"d":"0.047"},{"v":0.09209329226789356,"d":"0.092"},{"v":249722,"d":"249,722"}]
[{"$nulls":4},{"v":249875,"d":"249,875"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09067917404555542,"d":"0.091"},{"v":0.11165920022461866,"d":"0.112"},{"v":249875,"d":"249,875"}]
[{"$nulls":4},{"v":250120,"d":"250,120"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09942822901434008,"d":"0.099"},{"v":0.1073716910896476,"d":"0.107"},{"v":250120,"d":"250,120"}]
[{"$nulls":4},{"v":250250,"d":"250,250"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.003456907941534037,"d":"0.003"},{"v":0.03228463397967391,"d":"0.032"},{"v":250250,"d":"250,250"}]
[{"$nulls":4},{"v":250471,"d":"250,471"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09768857080297709,"d":"0.098"},{"v":0.11621375243438573,"d":"0.116"},{"v":250471,"d":"250,471"}]
[{"$nulls":4},{"v":250720,"d":"250,720"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1215690255548497,"d":"0.122"},{"v":0.15525568472083687,"d":"0.155"},{"v":250720,"d":"250,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":250980,"d":"250,980"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.049835054343239926,"d":"0.050"},{"v":0.05294115612043584,"d":"0.053"},{"v":250980,"d":"250,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":250999,"d":"250,999"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1306819310807253,"d":"0.131"},{"v":0.13625223920152763,"d":"0.136"},{"v":250999,"d":"250,999"}]
[{"$nulls":4},{"v":251354,"d":"251,354"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04564745180940789,"d":"0.046"},{"v":0.0681813331871296,"d":"0.068"},{"v":251354,"d":"251,354"}]
[{"$nulls":4},{"v":251495,"d":"251,495"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12407643495936087,"d":"0.124"},{"v":0.13313477230889495,"d":"0.133"},{"v":251495,"d":"251,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":251729,"d":"251,729"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058211541925323546,"d":"0.058"},{"v":0.061741355480283054,"d":"0.062"},{"v":251729,"d":"251,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":251882,"d":"251,882"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01706810884701723,"d":"0.017"},{"v":0.031148127639519248,"d":"0.031"},{"v":251882,"d":"251,882"}]
[{"$nulls":4},{"v":252103,"d":"252,103"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12645690863519524,"d":"0.126"},{"v":0.1337675783865489,"d":"0.134"},{"v":252103,"d":"252,103"}]
[{"$nulls":4},{"v":252344,"d":"252,344"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07118894816422475,"d":"0.071"},{"v":0.07284678584940335,"d":"0.073"},{"v":252344,"d":"252,344"}]
[{"$nulls":4},{"v":252410,"d":"252,410"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02042140991388955,"d":"0.020"},{"v":0.031220848178113,"d":"0.031"},{"v":252410,"d":"252,410"}]
[{"$nulls":4},{"v":252631,"d":"252,631"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12878830911827158,"d":"0.129"},{"v":0.1352394662414575,"d":"0.135"},{"v":252631,"d":"252,631"}]
[{"$nulls":4},{"v":252944,"d":"252,944"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07052037647967704,"d":"0.071"},{"v":0.08084557666753679,"d":"0.081"},{"v":252944,"d":"252,944"}]
[{"$nulls":4},{"v":253208,"d":"253,208"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10652312453185515,"d":"0.107"},{"v":0.10741016398468171,"d":"0.107"},{"v":253208,"d":"253,208"}]
[{"$nulls":4},{"v":253361,"d":"253,361"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03959200592487517,"d":"0.040"},{"v":0.04357707370638148,"d":"0.044"},{"v":253361,"d":"253,361"}]
[{"$nulls":4},{"v":253514,"d":"253,514"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03813886587587157,"d":"0.038"},{"v":0.041336868891819076,"d":"0.041"},{"v":253514,"d":"253,514"}]
[{"$nulls":4},{"v":253793,"d":"253,793"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03953382379128054,"d":"0.040"},{"v":0.04416761508235669,"d":"0.044"},{"v":253793,"d":"253,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":253889,"d":"253,889"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.052617447819018545,"d":"0.053"},{"v":0.05713613939452467,"d":"0.057"},{"v":253889,"d":"253,889"}]
[{"$nulls":4},{"v":254042,"d":"254,042"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.040942824133678446,"d":"0.041"},{"v":0.043213063842120196,"d":"0.043"},{"v":254042,"d":"254,042"}]
[{"$nulls":4},{"v":254393,"d":"254,393"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.047008719459147814,"d":"0.047"},{"v":0.05696140910067407,"d":"0.057"},{"v":254393,"d":"254,393"}]
[{"$nulls":4},{"v":254619,"d":"254,619"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0081360886390064,"d":"0.008"},{"v":0.008481652474102092,"d":"0.008"},{"v":254619,"d":"254,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":254638,"d":"254,638"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06717616601559427,"d":"0.067"},{"v":0.08242984815412654,"d":"0.082"},{"v":254638,"d":"254,638"}]
[{"$nulls":4},{"v":254993,"d":"254,993"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027762685878030494,"d":"0.028"},{"v":0.03213476858648146,"d":"0.032"},{"v":254993,"d":"254,993"}]
[{"$nulls":4},{"v":255168,"d":"255,168"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08224666143979542,"d":"0.082"},{"v":0.08262195296145958,"d":"0.083"},{"v":255168,"d":"255,168"}]
[{"$nulls":4},{"v":255368,"d":"255,368"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.027927264706728332,"d":"0.028"},{"v":0.0422433887886684,"d":"0.042"},{"v":255368,"d":"255,368"}]
[{"$nulls":4},{"v":255521,"d":"255,521"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.011470337140742796,"d":"0.011"},{"v":0.0244641620132566,"d":"0.024"},{"v":255521,"d":"255,521"}]
[{"$nulls":4},{"v":255768,"d":"255,768"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.055032537870731375,"d":"0.055"},{"v":0.06246601999157441,"d":"0.062"},{"v":255768,"d":"255,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":255896,"d":"255,896"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.050804268385962637,"d":"0.051"},{"v":0.05735624325536293,"d":"0.057"},{"v":255896,"d":"255,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":256049,"d":"256,049"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.009700701052056643,"d":"0.010"},{"v":0.01108895410820298,"d":"0.011"},{"v":256049,"d":"256,049"}]
[{"$nulls":4},{"v":256270,"d":"256,270"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08414317880677906,"d":"0.084"},{"v":0.09252333849706093,"d":"0.093"},{"v":256270,"d":"256,270"}]
[{"$nulls":4},{"v":256617,"d":"256,617"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.057515998037005786,"d":"0.058"},{"v":0.06822624522005279,"d":"0.068"},{"v":256617,"d":"256,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":256779,"d":"256,779"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03795965092540439,"d":"0.038"},{"v":0.04959509979457242,"d":"0.050"},{"v":256779,"d":"256,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":257000,"d":"257,000"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06641543789491959,"d":"0.066"},{"v":0.07553023907966161,"d":"0.076"},{"v":257000,"d":"257,000"}]
[{"$nulls":4},{"v":257153,"d":"257,153"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02679994628429135,"d":"0.027"},{"v":0.037510987800159254,"d":"0.038"},{"v":257153,"d":"257,153"}]
[{"$nulls":4},{"v":257263,"d":"257,263"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0750948903062835,"d":"0.075"},{"v":0.09585935322289059,"d":"0.096"},{"v":257263,"d":"257,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":257528,"d":"257,528"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10458325897116744,"d":"0.105"},{"v":0.11793803885700561,"d":"0.118"},{"v":257528,"d":"257,528"}]
[{"$nulls":4},{"v":257681,"d":"257,681"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025007753993610226,"d":"0.025"},{"v":0.03827293995483445,"d":"0.038"},{"v":257681,"d":"257,681"}]
[{"$nulls":4},{"v":258066,"d":"258,066"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.039171223124975736,"d":"0.039"},{"v":0.0548591121280863,"d":"0.055"},{"v":258066,"d":"258,066"}]
[{"$nulls":4},{"v":258258,"d":"258,258"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07228393597683898,"d":"0.072"},{"v":0.08986601635338108,"d":"0.090"},{"v":258258,"d":"258,258"}]
[{"$nulls":4},{"v":258411,"d":"258,411"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.040807745279343825,"d":"0.041"},{"v":0.05338626738032772,"d":"0.053"},{"v":258411,"d":"258,411"}]
[{"$nulls":4},{"v":258632,"d":"258,632"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.12271369522627336,"d":"0.123"},{"v":0.1300953815132222,"d":"0.130"},{"v":258632,"d":"258,632"}]
[{"$nulls":4},{"v":258841,"d":"258,841"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03404482902688283,"d":"0.034"},{"v":0.06930560195921745,"d":"0.069"},{"v":258841,"d":"258,841"}]
[{"$nulls":4},{"v":259007,"d":"259,007"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11670982268676028,"d":"0.117"},{"v":0.16017263687822908,"d":"0.160"},{"v":259007,"d":"259,007"}]
[{"$nulls":4},{"v":259160,"d":"259,160"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.13867357669100586,"d":"0.139"},{"v":0.1554473687280062,"d":"0.155"},{"v":259160,"d":"259,160"}]
[{"$nulls":4},{"v":259441,"d":"259,441"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07071586055739389,"d":"0.071"},{"v":0.07385233800182592,"d":"0.074"},{"v":259441,"d":"259,441"}]
[{"$nulls":4},{"v":259535,"d":"259,535"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06133000818862274,"d":"0.061"},{"v":0.08305747012449066,"d":"0.083"},{"v":259535,"d":"259,535"}]
[{"$nulls":4},{"v":259688,"d":"259,688"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.056911264877950236,"d":"0.057"},{"v":0.06571604965760455,"d":"0.066"},{"v":259688,"d":"259,688"}]
[{"$nulls":4},{"v":259909,"d":"259,909"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.15754263104561825,"d":"0.158"},{"v":0.1650660465304184,"d":"0.165"},{"v":259909,"d":"259,909"}]
[{"$nulls":4},{"v":260290,"d":"260,290"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F260311,\"-\",G260311,\"-\",H260311,\"-\",I260311,\"-\",J260311,\"-\",K260311,\"-\",L260311,\"-\",M260311,\"-\",N260311,\"-\",O260311,\"-\",P260311,\"-\",Q260311,\"-\",R260311)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.07764470558700834,"d":"0.078"},{"v":0.0795474218123871,"d":"0.080"},{"$f":"E260311","v":{"v":260290,"d":"260,290"}}]
[{"$nulls":4},{"v":260418,"d":"260,418"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F260439,\"-\",G260439,\"-\",H260439,\"-\",I260439,\"-\",J260439,\"-\",K260439,\"-\",L260439,\"-\",M260439,\"-\",N260439,\"-\",O260439,\"-\",P260439,\"-\",Q260439,\"-\",R260439)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.04074013989866311,"d":"0.041"},{"v":0.04373563137610096,"d":"0.044"},{"$f":"E260439","v":{"v":260418,"d":"260,418"}}]
[{"$nulls":4},{"v":260639,"d":"260,639"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.14651488132916163,"d":"0.147"},{"v":0.15417190862623473,"d":"0.154"},{"v":260639,"d":"260,639"}]
[{"$nulls":4},{"v":260890,"d":"260,890"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026075295393426165,"d":"0.026"},{"v":0.03663409887237306,"d":"0.037"},{"v":260890,"d":"260,890"}]
[{"$nulls":4},{"v":260946,"d":"260,946"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04517159546981286,"d":"0.045"},{"v":0.04697842476863846,"d":"0.047"},{"v":260946,"d":"260,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":261167,"d":"261,167"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10311018139815738,"d":"0.103"},{"v":0.10868033265332742,"d":"0.109"},{"v":261167,"d":"261,167"}]
[{"$nulls":4},{"v":261320,"d":"261,320"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08359353118277407,"d":"0.084"},{"v":0.08580740495986659,"d":"0.086"},{"v":261320,"d":"261,320"}]
[{"$nulls":4},{"v":261536,"d":"261,536"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10115223926932067,"d":"0.101"},{"v":0.10341068705597643,"d":"0.103"},{"v":261536,"d":"261,536"}]
[{"$nulls":4},{"v":261897,"d":"261,897"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058271086040167584,"d":"0.058"},{"v":0.0692055850237801,"d":"0.069"},{"v":261897,"d":"261,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":262050,"d":"262,050"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04883512017338564,"d":"0.049"},{"v":0.05105519052656701,"d":"0.051"},{"v":262050,"d":"262,050"}]
[{"$nulls":4},{"v":262136,"d":"262,136"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11138667290764588,"d":"0.111"},{"v":0.11210178740323382,"d":"0.112"},{"v":262136,"d":"262,136"}]
[{"$nulls":4},{"v":262425,"d":"262,425"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05688518020201748,"d":"0.057"},{"v":0.06145893545988298,"d":"0.061"},{"v":262425,"d":"262,425"}]
[{"$nulls":4},{"v":262578,"d":"262,578"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05545742899368263,"d":"0.055"},{"v":0.056089250639387245,"d":"0.056"},{"v":262578,"d":"262,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":262799,"d":"262,799"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11956798899963332,"d":"0.120"},{"v":0.1326577051678014,"d":"0.133"},{"v":262799,"d":"262,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":263114,"d":"263,114"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02779812577845647,"d":"0.028"},{"v":0.042235171929554165,"d":"0.042"},{"v":263114,"d":"263,114"}]
[{"$nulls":4},{"v":263174,"d":"263,174"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10140814882244073,"d":"0.101"},{"v":0.12005727638067502,"d":"0.120"},{"v":263174,"d":"263,174"}]
[{"$nulls":4},{"v":263327,"d":"263,327"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04071761448571425,"d":"0.041"},{"v":0.041009640691000694,"d":"0.041"},{"v":263327,"d":"263,327"}]
[{"$nulls":4},{"v":263682,"d":"263,682"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F263703,\"-\",G263703,\"-\",H263703,\"-\",I263703,\"-\",J263703,\"-\",K263703,\"-\",L263703,\"-\",M263703,\"-\",N263703,\"-\",O263703,\"-\",P263703,\"-\",Q263703,\"-\",R263703)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":-2.1674866717082747E-3,"d":"-0.002"},{"v":7.831681694285152E-3,"d":"0.008"},{"$f":"E263703","v":{"v":263682,"d":"263,682"}}]
[{"$nulls":4},{"v":263760,"d":"263,760"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0996506567536725,"d":"0.100"},{"v":0.10956838181287058,"d":"0.110"},{"v":263760,"d":"263,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":264057,"d":"264,057"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.015117404737844283,"d":"0.015"},{"v":0.016082941576561156,"d":"0.016"},{"v":264057,"d":"264,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":264278,"d":"264,278"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08747324332587021,"d":"0.087"},{"v":0.08994669669207078,"d":"0.090"},{"v":264278,"d":"264,278"}]
[{"$nulls":4},{"v":264360,"d":"264,360"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06015169567636437,"d":"0.060"},{"v":0.07413906355658528,"d":"0.074"},{"v":264360,"d":"264,360"}]
[{"$nulls":4},{"v":264585,"d":"264,585"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05971750120319868,"d":"0.060"},{"v":0.06882726387470842,"d":"0.069"},{"v":264585,"d":"264,585"}]
[{"$nulls":4},{"v":264806,"d":"264,806"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03587467614110925,"d":"0.036"},{"v":0.04488831156280945,"d":"0.045"},{"v":264806,"d":"264,806"}]
[{"$nulls":4},{"v":264959,"d":"264,959"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09658496617616204,"d":"0.097"},{"v":0.10246030452871138,"d":"0.102"},{"v":264959,"d":"264,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":265338,"d":"265,338"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03587509597154821,"d":"0.036"},{"v":0.04042432101085677,"d":"0.040"},{"v":265338,"d":"265,338"}]
[{"$nulls":4},{"v":265536,"d":"265,536"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06812066742909081,"d":"0.068"},{"v":0.07119724311260714,"d":"0.071"},{"v":265536,"d":"265,536"}]
[{"$nulls":4},{"v":265689,"d":"265,689"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029589109362286276,"d":"0.030"},{"v":0.04953784824514785,"d":"0.050"},{"v":265689,"d":"265,689"}]
[{"$nulls":4},{"v":265809,"d":"265,809"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03129868889040851,"d":"0.031"},{"v":0.0473838202988498,"d":"0.047"},{"v":265809,"d":"265,809"}]
[{"$nulls":4},{"v":266064,"d":"266,064"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08819912337957195,"d":"0.088"},{"v":0.10108170028298397,"d":"0.101"},{"v":266064,"d":"266,064"}]
[{"$nulls":4},{"v":266217,"d":"266,217"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07194684569844385,"d":"0.072"},{"v":0.08108439446922237,"d":"0.081"},{"v":266217,"d":"266,217"}]
[{"$nulls":4},{"v":266438,"d":"266,438"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07296322525590412,"d":"0.073"},{"v":0.08193936834361404,"d":"0.082"},{"v":266438,"d":"266,438"}]
[{"$nulls":4},{"v":266584,"d":"266,584"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04135660049033392,"d":"0.041"},{"v":0.06253310429610419,"d":"0.063"},{"v":266584,"d":"266,584"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E266967","v":{"v":266947,"d":"266,947"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0270125050272615,"d":"0.027"},{"v":0.03851735662629851,"d":"0.039"},{"v":266947,"d":"266,947"}]
[{"$nulls":4},{"v":267168,"d":"267,168"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09481697143613947,"d":"0.095"},{"v":0.1032960593652275,"d":"0.103"},{"v":267168,"d":"267,168"}]
[{"$nulls":4},{"v":267184,"d":"267,184"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08594406135569754,"d":"0.086"},{"v":0.09107924729813499,"d":"0.091"},{"v":267184,"d":"267,184"}]
[{"$nulls":4},{"v":267543,"d":"267,543"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10667964424868906,"d":"0.107"},{"v":0.1275808346972004,"d":"0.128"},{"v":267543,"d":"267,543"}]
[{"$nulls":4},{"v":267696,"d":"267,696"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06681458213235619,"d":"0.067"},{"v":0.07191633336825166,"d":"0.072"},{"v":267696,"d":"267,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":267849,"d":"267,849"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04284571793218457,"d":"0.043"},{"v":0.045478207004774555,"d":"0.045"},{"v":267849,"d":"267,849"}]
[{"$nulls":4},{"v":268033,"d":"268,033"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03599567135870002,"d":"0.036"},{"v":0.042278255585902105,"d":"0.042"},{"v":268033,"d":"268,033"}]
[{"$nulls":4},{"v":268224,"d":"268,224"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07198866871018825,"d":"0.072"},{"v":0.09213163915704807,"d":"0.092"},{"v":268224,"d":"268,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":268445,"d":"268,445"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1346428452486287,"d":"0.135"},{"v":0.15282013803707017,"d":"0.153"},{"v":268445,"d":"268,445"}]
[{"$nulls":4},{"v":268598,"d":"268,598"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1096320607778659,"d":"0.110"},{"v":0.11323929854585607,"d":"0.113"},{"v":268598,"d":"268,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":268808,"d":"268,808"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06579604558732076,"d":"0.066"},{"v":0.06932614768281908,"d":"0.069"},{"v":268808,"d":"268,808"}]
[{"$nulls":4},{"v":269175,"d":"269,175"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11128025129968047,"d":"0.111"},{"v":0.11674617754502248,"d":"0.117"},{"v":269175,"d":"269,175"}]
[{"$nulls":4},{"v":269328,"d":"269,328"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07219235753468528,"d":"0.072"},{"v":0.082917899821057,"d":"0.083"},{"v":269328,"d":"269,328"}]
[{"$nulls":4},{"v":269408,"d":"269,408"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09251426741445945,"d":"0.093"},{"v":0.1025227556793487,"d":"0.103"},{"v":269408,"d":"269,408"}]
[{"$nulls":4},{"v":269703,"d":"269,703"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1589795182468783,"d":"0.159"},{"v":0.16516309911187596,"d":"0.165"},{"v":269703,"d":"269,703"}]
[{"$nulls":4},{"v":269856,"d":"269,856"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07925441947867605,"d":"0.079"},{"v":0.08816849318964053,"d":"0.088"},{"v":269856,"d":"269,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":270077,"d":"270,077"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1716993867659764,"d":"0.172"},{"v":0.17677970821637373,"d":"0.177"},{"v":270077,"d":"270,077"}]
[{"$nulls":4},{"v":270257,"d":"270,257"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05182999501539342,"d":"0.052"},{"v":0.055934034924557466,"d":"0.056"},{"v":270257,"d":"270,257"}]
[{"$nulls":4},{"v":270586,"d":"270,586"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04592091054613863,"d":"0.046"},{"v":0.04592091054613863,"d":"0.046"},{"v":270586,"d":"270,586"}]
[{"$nulls":4},{"v":270807,"d":"270,807"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11042585240934731,"d":"0.110"},{"v":0.11736749625142637,"d":"0.117"},{"v":270807,"d":"270,807"}]
[{"$nulls":4},{"v":270857,"d":"270,857"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0642571525455165,"d":"0.064"},{"v":0.07468712741927662,"d":"0.075"},{"v":270857,"d":"270,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":271182,"d":"271,182"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12440832142529082,"d":"0.124"},{"v":0.12486553690811394,"d":"0.125"},{"v":271182,"d":"271,182"}]
[{"$nulls":4},{"v":271335,"d":"271,335"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09833966301523106,"d":"0.098"},{"v":0.10566834151623071,"d":"0.106"},{"v":271335,"d":"271,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":271488,"d":"271,488"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.784969949315043E-3,"d":"0.002"},{"v":3.0263232817378583E-3,"d":"0.003"},{"v":271488,"d":"271,488"}]
[{"$nulls":4},{"v":271706,"d":"271,706"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.007914111420364264,"d":"-0.008"},{"v":-0.005916805137605772,"d":"-0.006"},{"v":271706,"d":"271,706"}]
[{"$nulls":4},{"v":271863,"d":"271,863"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":2.8751512299654766E-3,"d":"0.003"},{"v":0.005746764101023368,"d":"0.006"},{"v":271863,"d":"271,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":272218,"d":"272,218"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.008960091419721808,"d":"0.009"},{"v":0.010093622318997585,"d":"0.010"},{"v":272218,"d":"272,218"}]
[{"$nulls":4},{"v":272306,"d":"272,306"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.022063817410057005,"d":"0.022"},{"v":0.023046160736895267,"d":"0.023"},{"v":272306,"d":"272,306"}]
[{"$nulls":4},{"v":272593,"d":"272,593"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024978450676284184,"d":"0.025"},{"v":0.03229974704464696,"d":"0.032"},{"v":272593,"d":"272,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":272814,"d":"272,814"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.004179332134484214,"d":"-0.004"},{"v":8.0026342616020538E-4,"d":"0.001"},{"v":272814,"d":"272,814"}]
[{"$nulls":4},{"v":272967,"d":"272,967"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00878358704972664,"d":"0.009"},{"v":0.012257078906871359,"d":"0.012"},{"v":272967,"d":"272,967"}]
[{"$nulls":4},{"v":273081,"d":"273,081"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029304900083537696,"d":"0.029"},{"v":0.03500501991603851,"d":"0.035"},{"v":273081,"d":"273,081"}]
[{"$nulls":4},{"v":273342,"d":"273,342"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.006016474029393552,"d":"0.006"},{"v":0.020365394472194077,"d":"0.020"},{"v":273342,"d":"273,342"}]
[{"$nulls":4},{"v":273495,"d":"273,495"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025954704602521094,"d":"0.026"},{"v":0.034000499987476486,"d":"0.034"},{"v":273495,"d":"273,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":273648,"d":"273,648"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":5.344798912980315E-3,"d":"0.005"},{"v":0.012937021749247258,"d":"0.013"},{"v":273648,"d":"273,648"}]
[{"$nulls":4},{"v":273930,"d":"273,930"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01685110543512511,"d":"0.017"},{"v":0.019446414645863403,"d":"0.019"},{"v":273930,"d":"273,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":274225,"d":"274,225"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04125039514792465,"d":"0.041"},{"v":0.05241223149936682,"d":"0.052"},{"v":274225,"d":"274,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":274446,"d":"274,446"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02688578759725283,"d":"0.027"},{"v":0.040124685592848736,"d":"0.040"},{"v":274446,"d":"274,446"}]
[{"$nulls":4},{"v":274530,"d":"274,530"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07836990066201133,"d":"0.078"},{"v":0.08338101707788308,"d":"0.083"},{"v":274530,"d":"274,530"}]
[{"$nulls":4},{"v":274753,"d":"274,753"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05445600090057239,"d":"0.054"},{"v":0.059639561436969475,"d":"0.060"},{"v":274753,"d":"274,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":274974,"d":"274,974"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.018399601764364164,"d":"0.018"},{"v":0.04199148292816443,"d":"0.042"},{"v":274974,"d":"274,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":275127,"d":"275,127"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03890368936554376,"d":"0.039"},{"v":0.051032542922996055,"d":"0.051"},{"v":275127,"d":"275,127"}]
[{"$nulls":4},{"v":275379,"d":"275,379"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01762589297694475,"d":"0.018"},{"v":0.02704933913312844,"d":"0.027"},{"v":275379,"d":"275,379"}]
[{"$nulls":4},{"v":275502,"d":"275,502"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052493042426073895,"d":"0.052"},{"v":0.06231468435776017,"d":"0.062"},{"v":275502,"d":"275,502"}]
[{"$nulls":4},{"v":275857,"d":"275,857"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026528343733005756,"d":"0.027"},{"v":0.039093768007214855,"d":"0.039"},{"v":275857,"d":"275,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":275979,"d":"275,979"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.053645029778945856,"d":"0.054"},{"v":0.08086236344213492,"d":"0.081"},{"v":275979,"d":"275,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":276232,"d":"276,232"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023360200028772815,"d":"0.023"},{"v":0.024352322009914378,"d":"0.024"},{"v":276232,"d":"276,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":276385,"d":"276,385"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0676865179627923,"d":"0.068"},{"v":0.0708021712485667,"d":"0.071"},{"v":276385,"d":"276,385"}]
[{"$nulls":4},{"v":276606,"d":"276,606"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028437621909244575,"d":"0.028"},{"v":0.039238948517656094,"d":"0.039"},{"v":276606,"d":"276,606"}]
[{"$nulls":4},{"v":276754,"d":"276,754"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0399100385489227,"d":"0.040"},{"v":0.04263611254062411,"d":"0.043"},{"v":276754,"d":"276,754"}]
[{"$nulls":4},{"v":276981,"d":"276,981"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014866753986677679,"d":"0.015"},{"v":0.015667814281865547,"d":"0.016"},{"v":276981,"d":"276,981"}]
[{"$nulls":4},{"v":277134,"d":"277,134"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0372090635426836,"d":"0.037"},{"v":0.0374594514215585,"d":"0.037"},{"v":277134,"d":"277,134"}]
[{"$nulls":4},{"v":277354,"d":"277,354"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03693737462808087,"d":"0.037"},{"v":0.04542678463168947,"d":"0.045"},{"v":277354,"d":"277,354"}]
[{"$nulls":4},{"v":277509,"d":"277,509"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025057011126966178,"d":"0.025"},{"v":0.026026447845698422,"d":"0.026"},{"v":277509,"d":"277,509"}]
[{"$nulls":4},{"v":277864,"d":"277,864"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03356946878890669,"d":"0.034"},{"v":0.03485907933266232,"d":"0.035"},{"v":277864,"d":"277,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":278085,"d":"278,085"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03758090331269791,"d":"0.038"},{"v":0.03861857819173972,"d":"0.039"},{"v":278085,"d":"278,085"}]
[{"$nulls":4},{"v":278203,"d":"278,203"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.051515617257511095,"d":"0.052"},{"v":0.05423788996831292,"d":"0.054"},{"v":278203,"d":"278,203"}]
[{"$nulls":4},{"v":278392,"d":"278,392"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03307090691300359,"d":"0.033"},{"v":0.034027255167235725,"d":"0.034"},{"v":278392,"d":"278,392"}]
[{"$nulls":4},{"v":278613,"d":"278,613"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.039264398915894665,"d":"0.039"},{"v":0.04006636351677759,"d":"0.040"},{"v":278613,"d":"278,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":278803,"d":"278,803"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04457422097437993,"d":"0.045"},{"v":0.04830830240003295,"d":"0.048"},{"v":278803,"d":"278,803"}]
[{"$nulls":4},{"v":278920,"d":"278,920"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028369076014966948,"d":"0.028"},{"v":0.028854740115618706,"d":"0.029"},{"v":278920,"d":"278,920"}]
[{"$nulls":4},{"v":279141,"d":"279,141"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05054134398100988,"d":"0.051"},{"v":0.05150369399696219,"d":"0.052"},{"v":279141,"d":"279,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":279496,"d":"279,496"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03693238434602609,"d":"0.037"},{"v":0.03736085572874517,"d":"0.037"},{"v":279496,"d":"279,496"}]
[{"$nulls":4},{"v":279652,"d":"279,652"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07449277385040745,"d":"0.074"},{"v":0.07501054852682161,"d":"0.075"},{"v":279652,"d":"279,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":279871,"d":"279,871"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-8.2145066064939428E-4,"d":"-0.001"},{"v":3.5069252688030137E-4,"d":"0.000"},{"v":279871,"d":"279,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":280024,"d":"280,024"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.487016168777903E-3,"d":"0.004"},{"v":0.0093918310395857,"d":"0.009"},{"v":280024,"d":"280,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":280245,"d":"280,245"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01579903706734416,"d":"0.016"},{"v":0.017315817552736423,"d":"0.017"},{"v":280245,"d":"280,245"}]
[{"$nulls":4},{"v":280427,"d":"280,427"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0100919211937577,"d":"0.010"},{"v":0.01643125298739935,"d":"0.016"},{"v":280427,"d":"280,427"}]
[{"$nulls":4},{"v":280552,"d":"280,552"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015463491700615551,"d":"0.015"},{"v":0.023732461792355032,"d":"0.024"},{"v":280552,"d":"280,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":280773,"d":"280,773"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02772960288179548,"d":"0.028"},{"v":0.03133486905115099,"d":"0.031"},{"v":280773,"d":"280,773"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E281047","v":{"v":281027,"d":"281,027"}},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.030879593437296547,"d":"0.031"},{"v":0.03604292352568323,"d":"0.036"},{"v":281027,"d":"281,027"}]
[{"$nulls":4},{"v":281148,"d":"281,148"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.008767596768637214,"d":"0.009"},{"v":0.027345211050788045,"d":"0.027"},{"v":281148,"d":"281,148"}]
[{"$nulls":4},{"v":281503,"d":"281,503"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.023124577951475336,"d":"0.023"},{"v":0.02762893319171554,"d":"0.028"},{"v":281503,"d":"281,503"}]
[{"$nulls":4},{"v":281656,"d":"281,656"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02297145854814849,"d":"0.023"},{"v":0.027288373518411915,"d":"0.027"},{"v":281656,"d":"281,656"}]
[{"$nulls":4},{"v":281876,"d":"281,876"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03400629244047756,"d":"0.034"},{"v":0.040305738320534586,"d":"0.040"},{"v":281876,"d":"281,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":282031,"d":"282,031"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0313401378247604,"d":"0.031"},{"v":0.04083920969810881,"d":"0.041"},{"v":282031,"d":"282,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":282252,"d":"282,252"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.017256209033498754,"d":"0.017"},{"v":0.023197192027798588,"d":"0.023"},{"v":282252,"d":"282,252"}]
[{"$nulls":4},{"v":282476,"d":"282,476"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04217177590272735,"d":"0.042"},{"v":0.04443929874420697,"d":"0.044"},{"v":282476,"d":"282,476"}]
[{"$nulls":4},{"v":282559,"d":"282,559"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05062456815490706,"d":"0.051"},{"v":0.0558594895591758,"d":"0.056"},{"v":282559,"d":"282,559"}]
[{"$nulls":4},{"v":282780,"d":"282,780"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025361765238577992,"d":"0.025"},{"v":0.05439828775609879,"d":"0.054"},{"v":282780,"d":"282,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":283135,"d":"283,135"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.041771174284498155,"d":"0.042"},{"v":0.05596187142989835,"d":"0.056"},{"v":283135,"d":"283,135"}]
[{"$nulls":4},{"v":283251,"d":"283,251"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0646669151847696,"d":"0.065"},{"v":0.0745159044174563,"d":"0.075"},{"v":283251,"d":"283,251"}]
[{"$nulls":4},{"v":283510,"d":"283,510"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04237348803009464,"d":"0.042"},{"v":0.052389307781423276,"d":"0.052"},{"v":283510,"d":"283,510"}]
[{"$nulls":4},{"v":283663,"d":"283,663"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.052601121536007385,"d":"0.053"},{"v":0.07681962493743452,"d":"0.077"},{"v":283663,"d":"283,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":283925,"d":"283,925"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017769661175457557,"d":"0.018"},{"v":0.026298003006186118,"d":"0.026"},{"v":283925,"d":"283,925"}]
[{"$nulls":4},{"v":284038,"d":"284,038"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06843218299384399,"d":"0.068"},{"v":0.07160694504611421,"d":"0.072"},{"v":284038,"d":"284,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":284191,"d":"284,191"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02644154838986879,"d":"0.026"},{"v":0.04787440221014013,"d":"0.048"},{"v":284191,"d":"284,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":284412,"d":"284,412"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03539217582834328,"d":"0.035"},{"v":0.06409450554276405,"d":"0.064"},{"v":284412,"d":"284,412"}]
[{"$nulls":4},{"v":284700,"d":"284,700"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03125275161509663,"d":"0.031"},{"v":0.03688374914740367,"d":"0.037"},{"v":284700,"d":"284,700"}]
[{"$nulls":4},{"v":284921,"d":"284,921"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.051554294333193154,"d":"0.052"},{"v":0.05351962641115895,"d":"0.054"},{"v":284921,"d":"284,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":285142,"d":"285,142"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029125718216336183,"d":"0.029"},{"v":0.03248560619866477,"d":"0.032"},{"v":285142,"d":"285,142"}]
[{"$nulls":4},{"v":285295,"d":"285,295"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04789897122828766,"d":"0.048"},{"v":0.05912913791289398,"d":"0.059"},{"v":285295,"d":"285,295"}]
[{"$nulls":4},{"v":285549,"d":"285,549"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.041710376142370366,"d":"0.042"},{"v":0.04649063992510384,"d":"0.046"},{"v":285549,"d":"285,549"}]
[{"$nulls":4},{"v":285670,"d":"285,670"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0668345017874934,"d":"0.067"},{"v":0.06777569314305384,"d":"0.068"},{"v":285670,"d":"285,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":285823,"d":"285,823"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.040398679186181174,"d":"0.040"},{"v":0.048968064528381657,"d":"0.049"},{"v":285823,"d":"285,823"}]
[{"$nulls":4},{"v":286149,"d":"286,149"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04812085452581212,"d":"0.048"},{"v":0.04925518133850317,"d":"0.049"},{"v":286149,"d":"286,149"}]
[{"$nulls":4},{"v":286198,"d":"286,198"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0653337169234952,"d":"0.065"},{"v":0.0659756137749359,"d":"0.066"},{"v":286198,"d":"286,198"}]
[{"$nulls":4},{"v":286419,"d":"286,419"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03973377244462939,"d":"0.040"},{"v":0.04331077863156144,"d":"0.043"},{"v":286419,"d":"286,419"}]
[{"$nulls":4},{"v":286774,"d":"286,774"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0397987365420396,"d":"0.040"},{"v":0.040698670631863006,"d":"0.041"},{"v":286774,"d":"286,774"}]
[{"$nulls":4},{"v":286924,"d":"286,924"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04952635452954294,"d":"0.050"},{"v":0.05238529051844601,"d":"0.052"},{"v":286924,"d":"286,924"}]
[{"$nulls":4},{"v":287149,"d":"287,149"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.044461957791640805,"d":"0.044"},{"v":0.04496364365192562,"d":"0.045"},{"v":287149,"d":"287,149"}]
[{"$nulls":4},{"v":287302,"d":"287,302"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0564382875262786,"d":"0.056"},{"v":0.057316471720795494,"d":"0.057"},{"v":287302,"d":"287,302"}]
[{"$nulls":4},{"v":287524,"d":"287,524"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06288974182092709,"d":"0.063"},{"v":0.06348790651523821,"d":"0.063"},{"v":287524,"d":"287,524"}]
[{"$nulls":4},{"v":287677,"d":"287,677"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04212922156334282,"d":"0.042"},{"v":0.04248730228976363,"d":"0.042"},{"v":287677,"d":"287,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":287830,"d":"287,830"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05455842659198059,"d":"0.055"},{"v":0.055326287404430574,"d":"0.055"},{"v":287830,"d":"287,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":288051,"d":"288,051"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06405652410168801,"d":"0.064"},{"v":0.06756747176160316,"d":"0.068"},{"v":288051,"d":"288,051"}]
[{"$nulls":4},{"v":288373,"d":"288,373"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.009505651168155273,"d":"0.010"},{"v":0.010554815253477649,"d":"0.011"},{"v":288373,"d":"288,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":288560,"d":"288,560"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.014812688585020389,"d":"0.015"},{"v":0.020662554419239487,"d":"0.021"},{"v":288560,"d":"288,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":288781,"d":"288,781"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.005409735588505642,"d":"0.005"},{"v":0.012541378139596238,"d":"0.013"},{"v":288781,"d":"288,781"}]
[{"$nulls":4},{"v":288973,"d":"288,973"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.005205426960728549,"d":"-0.005"},{"v":0.002175218707758817,"d":"0.002"},{"v":288973,"d":"288,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":289156,"d":"289,156"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.024805157664231227,"d":"0.025"},{"v":0.028840339785348047,"d":"0.029"},{"v":289156,"d":"289,156"}]
[{"$nulls":4},{"v":289309,"d":"289,309"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.004286325077226044,"d":"0.004"},{"v":0.005093847158254609,"d":"0.005"},{"v":289309,"d":"289,309"}]
[{"$nulls":4},{"v":289462,"d":"289,462"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.014540392182500023,"d":"0.015"},{"v":0.0172657577879886,"d":"0.017"},{"v":289462,"d":"289,462"}]
[{"$nulls":4},{"v":289822,"d":"289,822"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.010279281712963583,"d":"0.010"},{"v":0.015333685317737742,"d":"0.015"},{"v":289822,"d":"289,822"}]
[{"$nulls":4},{"v":289837,"d":"289,837"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.014444010295499911,"d":"0.014"},{"v":0.019200698524689985,"d":"0.019"},{"v":289837,"d":"289,837"}]
[{"$nulls":4},{"v":290192,"d":"290,192"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.028125952961547903,"d":"0.028"},{"v":0.03133978745818027,"d":"0.031"},{"v":290192,"d":"290,192"}]
[{"$nulls":4},{"v":290413,"d":"290,413"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":-3.208293225895464E-5,"d":"-0.000"},{"v":3.8096713837977056E-3,"d":"0.004"},{"v":290413,"d":"290,413"}]
[{"$nulls":4},{"v":290597,"d":"290,597"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.020514687711623424,"d":"0.021"},{"v":0.024881215237093735,"d":"0.025"},{"v":290597,"d":"290,597"}]
[{"$nulls":4},{"v":290788,"d":"290,788"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.043009168383548756,"d":"0.043"},{"v":0.04628292079925891,"d":"0.046"},{"v":290788,"d":"290,788"}]
[{"$nulls":4},{"v":290941,"d":"290,941"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.018729623767105456,"d":"0.019"},{"v":0.02225492261827242,"d":"0.022"},{"v":290941,"d":"290,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":291197,"d":"291,197"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024359508637524754,"d":"0.024"},{"v":0.03985965394278191,"d":"0.040"},{"v":291197,"d":"291,197"}]
[{"$nulls":4},{"v":291316,"d":"291,316"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.049376554450028316,"d":"0.049"},{"v":0.05926252753894452,"d":"0.059"},{"v":291316,"d":"291,316"}]
[{"$nulls":4},{"v":291469,"d":"291,469"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03310449333846247,"d":"0.033"},{"v":0.042298537911514146,"d":"0.042"},{"v":291469,"d":"291,469"}]
[{"$nulls":4},{"v":291824,"d":"291,824"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04751563042650991,"d":"0.048"},{"v":0.04979545631351496,"d":"0.050"},{"v":291824,"d":"291,824"}]
[{"$nulls":4},{"v":292046,"d":"292,046"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028919721484768283,"d":"0.029"},{"v":0.046784468874722644,"d":"0.047"},{"v":292046,"d":"292,046"}]
[{"$nulls":4},{"v":292199,"d":"292,199"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07838357948377213,"d":"0.078"},{"v":0.08342204035195802,"d":"0.083"},{"v":292199,"d":"292,199"}]
[{"$nulls":4},{"v":292420,"d":"292,420"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05623343159204207,"d":"0.056"},{"v":0.060467868888611304,"d":"0.060"},{"v":292420,"d":"292,420"}]
[{"$nulls":4},{"v":292646,"d":"292,646"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.022857082770653875,"d":"0.023"},{"v":0.027255415857500978,"d":"0.027"},{"v":292646,"d":"292,646"}]
[{"$nulls":4},{"v":292727,"d":"292,727"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0441022598440868,"d":"0.044"},{"v":0.05398938527040828,"d":"0.054"},{"v":292727,"d":"292,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":292948,"d":"292,948"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05817988690924261,"d":"0.058"},{"v":0.07096874942360193,"d":"0.071"},{"v":292948,"d":"292,948"}]
[{"$nulls":4},{"v":293101,"d":"293,101"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04922082944283608,"d":"0.049"},{"v":0.06415323954249563,"d":"0.064"},{"v":293101,"d":"293,101"}]
[{"$nulls":4},{"v":293292,"d":"293,292"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.042526227998696084,"d":"0.043"},{"v":0.04285605073859232,"d":"0.043"},{"v":293292,"d":"293,292"}]
[{"$nulls":4},{"v":293476,"d":"293,476"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.037804487785582964,"d":"0.038"},{"v":0.03987894924802961,"d":"0.040"},{"v":293476,"d":"293,476"}]
[{"$nulls":4},{"v":293831,"d":"293,831"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08865104618502787,"d":"0.089"},{"v":0.09144673022166237,"d":"0.091"},{"v":293831,"d":"293,831"}]
[{"$nulls":4},{"v":293892,"d":"293,892"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1035520907653364,"d":"0.104"},{"v":0.10588961084328567,"d":"0.106"},{"v":293892,"d":"293,892"}]
[{"$nulls":4},{"v":294206,"d":"294,206"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04837911175346464,"d":"0.048"},{"v":0.04837911175346464,"d":"0.048"},{"v":294206,"d":"294,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":294359,"d":"294,359"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05653813809525798,"d":"0.057"},{"v":0.058415815855264834,"d":"0.058"},{"v":294359,"d":"294,359"}]
[{"$nulls":4},{"v":294580,"d":"294,580"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06518135276028114,"d":"0.065"},{"v":0.06564447658171496,"d":"0.066"},{"v":294580,"d":"294,580"}]
[{"$nulls":4},{"v":294870,"d":"294,870"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05051601259583483,"d":"0.051"},{"v":0.05160284277672787,"d":"0.052"},{"v":294870,"d":"294,870"}]
[{"$nulls":4},{"v":294955,"d":"294,955"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05781996013286485,"d":"0.058"},{"v":0.06366060029700406,"d":"0.064"},{"v":294955,"d":"294,955"}]
[{"$nulls":4},{"v":295108,"d":"295,108"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07363068565581735,"d":"0.074"},{"v":0.07422975448828759,"d":"0.074"},{"v":295108,"d":"295,108"}]
[{"$nulls":4},{"v":295470,"d":"295,470"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05785335212600171,"d":"0.058"},{"v":0.06035353295533011,"d":"0.060"},{"v":295470,"d":"295,470"}]
[{"$nulls":4},{"v":295685,"d":"295,685"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.031688945445774344,"d":"0.032"},{"v":0.03305736618433663,"d":"0.033"},{"v":295685,"d":"295,685"}]
[{"$nulls":4},{"v":295838,"d":"295,838"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05091309373438685,"d":"0.051"},{"v":0.05575198181399684,"d":"0.056"},{"v":295838,"d":"295,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":295991,"d":"295,991"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07016870730957263,"d":"0.070"},{"v":0.07189690486952381,"d":"0.072"},{"v":295991,"d":"295,991"}]
[{"$nulls":4},{"v":296116,"d":"296,116"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07461586546739596,"d":"0.075"},{"v":0.07496934035393572,"d":"0.075"},{"v":296116,"d":"296,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":296366,"d":"296,366"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05047390342036168,"d":"0.050"},{"v":0.052688004916455596,"d":"0.053"},{"v":296366,"d":"296,366"}]
[{"$nulls":4},{"v":296587,"d":"296,587"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07518971567950988,"d":"0.075"},{"v":0.07848802854970886,"d":"0.078"},{"v":296587,"d":"296,587"}]
[{"$nulls":4},{"v":296740,"d":"296,740"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07116287532224694,"d":"0.071"},{"v":0.07203770491273574,"d":"0.072"},{"v":296740,"d":"296,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":297094,"d":"297,094"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0492113182427992,"d":"0.049"},{"v":0.05743689682325935,"d":"0.057"},{"v":297094,"d":"297,094"}]
[{"$nulls":4},{"v":297115,"d":"297,115"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0383945311737051,"d":"0.038"},{"v":0.03929424561520259,"d":"0.039"},{"v":297115,"d":"297,115"}]
[{"$nulls":4},{"v":297470,"d":"297,470"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":-0.001051576025066554,"d":"-0.001"},{"v":-2.3983910944465568E-5,"d":"-0.000"},{"v":297470,"d":"297,470"}]
[{"$nulls":4},{"v":297565,"d":"297,565"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.007600788556285556,"d":"0.008"},{"v":0.008602362744675907,"d":"0.009"},{"v":297565,"d":"297,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":297845,"d":"297,845"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.027623778433979375,"d":"0.028"},{"v":0.02973198965428149,"d":"0.030"},{"v":297845,"d":"297,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":297998,"d":"297,998"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.023750115883161366,"d":"0.024"},{"v":0.028742618164577738,"d":"0.029"},{"v":297998,"d":"297,998"}]
[{"$nulls":4},{"v":298219,"d":"298,219"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,5-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0453707276349949,"d":"0.045"},{"v":0.05141671499232709,"d":"0.051"},{"v":298219,"d":"298,219"}]
[{"$nulls":4},{"v":298340,"d":"298,340"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06231485500338285,"d":"0.062"},{"v":0.06777796972450606,"d":"0.068"},{"v":298340,"d":"298,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":298526,"d":"298,526"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03502407841581335,"d":"0.035"},{"v":0.0355308460842095,"d":"0.036"},{"v":298526,"d":"298,526"}]
[{"$nulls":4},{"v":298747,"d":"298,747"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,1-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01472685984221224,"d":"0.015"},{"v":0.01699358801978998,"d":"0.017"},{"v":298747,"d":"298,747"}]
[{"$nulls":4},{"v":298940,"d":"298,940"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020426152479405088,"d":"0.020"},{"v":0.020990244386865357,"d":"0.021"},{"v":298940,"d":"298,940"}]
[{"$nulls":4},{"v":299324,"d":"299,324"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05086861295293643,"d":"0.051"},{"v":0.05466924119735056,"d":"0.055"},{"v":299324,"d":"299,324"}]
[{"$nulls":4},{"v":299477,"d":"299,477"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04224822888599502,"d":"0.042"},{"v":0.044778294095398984,"d":"0.045"},{"v":299477,"d":"299,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":299630,"d":"299,630"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03825829192959075,"d":"0.038"},{"v":0.04346080264129824,"d":"0.043"},{"v":299630,"d":"299,630"}]
[{"$nulls":4},{"v":299789,"d":"299,789"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.029918073188081564,"d":"0.030"},{"v":0.037941105602901676,"d":"0.038"},{"v":299789,"d":"299,789"}]
[{"$nulls":4},{"v":300005,"d":"300,005"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.012416565967982372,"d":"0.012"},{"v":0.015458707635504188,"d":"0.015"},{"v":300005,"d":"300,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":300226,"d":"300,226"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F300247,\"-\",G300247,\"-\",H300247,\"-\",I300247,\"-\",J300247,\"-\",K300247,\"-\",L300247,\"-\",M300247,\"-\",N300247,\"-\",O300247,\"-\",P300247,\"-\",Q300247,\"-\",R300247)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.06381492402248358,"d":"0.064"},{"v":0.0670784502729311,"d":"0.067"},{"$f":"E300247","v":{"v":300226,"d":"300,226"}}]
[{"$nulls":4},{"v":300389,"d":"300,389"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034576352168584935,"d":"0.035"},{"v":0.03875362967965278,"d":"0.039"},{"v":300389,"d":"300,389"}]
[{"$nulls":4},{"v":300735,"d":"300,735"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0509453319285434,"d":"0.051"},{"v":0.0662807071164315,"d":"0.066"},{"v":300735,"d":"300,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":300754,"d":"300,754"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08344147653399316,"d":"0.083"},{"v":0.09092732239755476,"d":"0.091"},{"v":300754,"d":"300,754"}]
[{"$nulls":4},{"v":301109,"d":"301,109"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06903252130644359,"d":"0.069"},{"v":0.07451125436931048,"d":"0.075"},{"v":301109,"d":"301,109"}]
[{"$nulls":4},{"v":301164,"d":"301,164"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03512270834396679,"d":"0.035"},{"v":0.04628666695641169,"d":"0.046"},{"v":301164,"d":"301,164"}]
[{"$nulls":4},{"v":301484,"d":"301,484"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045406411545136055,"d":"0.045"},{"v":0.05657037015758096,"d":"0.057"},{"v":301484,"d":"301,484"}]
[{"$nulls":4},{"v":301637,"d":"301,637"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.022249582834460414,"d":"0.022"},{"v":0.02375774952321839,"d":"0.024"},{"v":301637,"d":"301,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":301858,"d":"301,858"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09088513444268488,"d":"0.091"},{"v":0.09182171053347385,"d":"0.092"},{"v":301858,"d":"301,858"}]
[{"$nulls":4},{"v":302013,"d":"302,013"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.01717809024414065,"d":"0.017"},{"v":0.02672387070543012,"d":"0.027"},{"v":302013,"d":"302,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":302165,"d":"302,165"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,3-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02383183668427727,"d":"0.024"},{"v":0.027007890950696094,"d":"0.027"},{"v":302165,"d":"302,165"}]
[{"$nulls":4},{"v":302386,"d":"302,386"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08861503224009133,"d":"0.089"},{"v":0.09064205295790767,"d":"0.091"},{"v":302386,"d":"302,386"}]
[{"$nulls":4},{"v":302613,"d":"302,613"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04842654533065231,"d":"0.048"},{"v":0.049109831307584284,"d":"0.049"},{"v":302613,"d":"302,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":302895,"d":"302,895"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05927500235506757,"d":"0.059"},{"v":0.06693495378356384,"d":"0.067"},{"v":302895,"d":"302,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":303116,"d":"303,116"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06672950287257612,"d":"0.067"},{"v":0.06697825342737199,"d":"0.067"},{"v":303116,"d":"303,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":303269,"d":"303,269"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03474923800358263,"d":"0.035"},{"v":0.03650132882302234,"d":"0.037"},{"v":303269,"d":"303,269"}]
[{"$nulls":4},{"v":303462,"d":"303,462"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0583458260778962,"d":"0.058"},{"v":0.05908216868907282,"d":"0.059"},{"v":303462,"d":"303,462"}]
[{"$nulls":4},{"v":303644,"d":"303,644"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06897366127994266,"d":"0.069"},{"v":0.06897366127994266,"d":"0.069"},{"v":303644,"d":"303,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":303797,"d":"303,797"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,4-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03579999610861826,"d":"0.036"},{"v":0.03718115465894598,"d":"0.037"},{"v":303797,"d":"303,797"}]
[{"$nulls":4},{"v":304062,"d":"304,062"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05216661327389645,"d":"0.052"},{"v":0.05216661327389645,"d":"0.052"},{"v":304062,"d":"304,062"}]
[{"$nulls":4},{"v":304374,"d":"304,374"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.047127896475588266,"d":"0.047"},{"v":0.04757092173965709,"d":"0.048"},{"v":304374,"d":"304,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":304393,"d":"304,393"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.3,"d":"30%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,3-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05886529867593122,"d":"0.059"},{"v":0.06699409825315902,"d":"0.067"},{"v":304393,"d":"304,393"}]
[{"$nulls":4},{"v":304748,"d":"304,748"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.4,"d":"40%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,4-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07546860769609834,"d":"0.075"},{"v":0.08013343649066454,"d":"0.080"},{"v":304748,"d":"304,748"}]
[{"$nulls":4},{"v":304837,"d":"304,837"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.2,"d":"20%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,2-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03780521346064819,"d":"0.038"},{"v":0.03872312235716244,"d":"0.039"},{"v":304837,"d":"304,837"}]
[{"$nulls":4},{"v":305123,"d":"305,123"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.1,"d":"10%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,1-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06937761771403186,"d":"0.069"},{"v":0.07365054831319767,"d":"0.074"},{"v":305123,"d":"305,123"}]
[{"$nulls":4},{"v":305276,"d":"305,276"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.5,"d":"50%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,5-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07538615044179539,"d":"0.075"},{"v":0.07932972543088736,"d":"0.079"},{"v":305276,"d":"305,276"}]
[{"$nulls":4},{"v":305437,"d":"305,437"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07350349271961538,"d":"0.074"},{"v":0.07527190158186456,"d":"0.075"},{"v":305437,"d":"305,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":305651,"d":"305,651"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.011702652722484944,"d":"0.012"},{"v":0.02899033626892928,"d":"0.029"},{"v":305651,"d":"305,651"}]
[{"$nulls":4},{"v":306006,"d":"306,006"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09103520836233857,"d":"0.091"},{"v":0.11336855392905258,"d":"0.113"},{"v":306006,"d":"306,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":306025,"d":"306,025"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.013506203797189609,"d":"-0.014"},{"v":0.007820677757569477,"d":"0.008"},{"v":306025,"d":"306,025"}]
[{"$nulls":4},{"v":306286,"d":"306,286"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04785524353060271,"d":"0.048"},{"v":0.05880782082952695,"d":"0.059"},{"v":306286,"d":"306,286"}]
[{"$nulls":4},{"v":306534,"d":"306,534"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03616134117916786,"d":"0.036"},{"v":0.051836284623594936,"d":"0.052"},{"v":306534,"d":"306,534"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E306775","v":{"v":306755,"d":"306,755"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04752808559530469,"d":"0.048"},{"v":0.06720927526724356,"d":"0.067"},{"v":306755,"d":"306,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":306908,"d":"306,908"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.032687792765811644,"d":"0.033"},{"v":0.04915721462633781,"d":"0.049"},{"v":306908,"d":"306,908"}]
[{"$nulls":4},{"v":307135,"d":"307,135"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033017310606640135,"d":"0.033"},{"v":0.043910896642253144,"d":"0.044"},{"v":307135,"d":"307,135"}]
[{"$nulls":4},{"v":307283,"d":"307,283"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01536841867628049,"d":"0.015"},{"v":0.03506315395766504,"d":"0.035"},{"v":307283,"d":"307,283"}]
[{"$nulls":4},{"v":307436,"d":"307,436"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-3.223103941857655E-3,"d":"-0.003"},{"v":0.036095647060188654,"d":"0.036"},{"v":307436,"d":"307,436"}]
[{"$nulls":4},{"v":307735,"d":"307,735"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018624583140880054,"d":"0.019"},{"v":0.03404688820087389,"d":"0.034"},{"v":307735,"d":"307,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":308013,"d":"308,013"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04226117849567261,"d":"0.042"},{"v":0.08064429541463301,"d":"0.081"},{"v":308013,"d":"308,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":308166,"d":"308,166"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0579809528535038,"d":"0.058"},{"v":0.0728728755841674,"d":"0.073"},{"v":308166,"d":"308,166"}]
[{"$nulls":4},{"v":308387,"d":"308,387"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07570892814384293,"d":"0.076"},{"v":0.09072691094180227,"d":"0.091"},{"v":308387,"d":"308,387"}]
[{"$nulls":4},{"v":308510,"d":"308,510"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06446948686944494,"d":"0.064"},{"v":0.08439579879144331,"d":"0.084"},{"v":308510,"d":"308,510"}]
[{"$nulls":4},{"v":308762,"d":"308,762"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04771351154396764,"d":"0.048"},{"v":0.05915101607079182,"d":"0.059"},{"v":308762,"d":"308,762"}]
[{"$nulls":4},{"v":308915,"d":"308,915"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015267704414751759,"d":"0.015"},{"v":0.03217654020110927,"d":"0.032"},{"v":308915,"d":"308,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":309110,"d":"309,110"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05713070375368479,"d":"0.057"},{"v":0.07538581403165585,"d":"0.075"},{"v":309110,"d":"309,110"}]
[{"$nulls":4},{"v":309290,"d":"309,290"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0527338492997048,"d":"0.053"},{"v":0.06617825013246857,"d":"0.066"},{"v":309290,"d":"309,290"}]
[{"$nulls":4},{"v":309645,"d":"309,645"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04346887536458927,"d":"0.043"},{"v":0.07460927193075349,"d":"0.075"},{"v":309645,"d":"309,645"}]
[{"$nulls":4},{"v":309798,"d":"309,798"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05582469287119088,"d":"0.056"},{"v":0.06765474673889883,"d":"0.068"},{"v":309798,"d":"309,798"}]
[{"$nulls":4},{"v":309959,"d":"309,959"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07361228369613515,"d":"0.074"},{"v":0.08668268483287868,"d":"0.087"},{"v":309959,"d":"309,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":310173,"d":"310,173"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06550474633084169,"d":"0.066"},{"v":0.07326012772805504,"d":"0.073"},{"v":310173,"d":"310,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":310394,"d":"310,394"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.044901374858264835,"d":"0.045"},{"v":0.044901374858264835,"d":"0.045"},{"v":310394,"d":"310,394"}]
[{"$nulls":4},{"v":310559,"d":"310,559"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018113095472564983,"d":"0.018"},{"v":0.037377806148294924,"d":"0.037"},{"v":310559,"d":"310,559"}]
[{"$nulls":4},{"v":310701,"d":"310,701"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0554199546925025,"d":"0.055"},{"v":0.08312516651386569,"d":"0.083"},{"v":310701,"d":"310,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":310922,"d":"310,922"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04853953304154416,"d":"0.049"},{"v":0.0539591306027781,"d":"0.054"},{"v":310922,"d":"310,922"}]
[{"$nulls":4},{"v":311075,"d":"311,075"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04194252856241844,"d":"0.042"},{"v":0.04590130060709962,"d":"0.046"},{"v":311075,"d":"311,075"}]
[{"$nulls":4},{"v":311408,"d":"311,408"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025514816478724542,"d":"0.026"},{"v":0.030030404379101074,"d":"0.030"},{"v":311408,"d":"311,408"}]
[{"$nulls":4},{"v":311652,"d":"311,652"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03458755004359141,"d":"0.035"},{"v":0.03638523588030738,"d":"0.036"},{"v":311652,"d":"311,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":311805,"d":"311,805"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05469997386218541,"d":"0.055"},{"v":0.06810303136378741,"d":"0.068"},{"v":311805,"d":"311,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":312008,"d":"312,008"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03341982920066741,"d":"0.033"},{"v":0.0350080790795006,"d":"0.035"},{"v":312008,"d":"312,008"}]
[{"$nulls":4},{"v":312180,"d":"312,180"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.7957745726881371E-4,"d":"0.000"},{"v":1.7673184174699466E-3,"d":"0.002"},{"v":312180,"d":"312,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":312333,"d":"312,333"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06839462406919805,"d":"0.068"},{"v":0.07462752404160898,"d":"0.075"},{"v":312333,"d":"312,333"}]
[{"$nulls":4},{"v":312554,"d":"312,554"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04440741707936644,"d":"0.044"},{"v":0.04498208952692619,"d":"0.045"},{"v":312554,"d":"312,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":312783,"d":"312,783"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.003438348662540771,"d":"0.003"},{"v":0.015990432210775007,"d":"0.016"},{"v":312783,"d":"312,783"}]
[{"$nulls":4},{"v":312929,"d":"312,929"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06993283616383733,"d":"0.070"},{"v":0.07356989772457787,"d":"0.074"},{"v":312929,"d":"312,929"}]
[{"$nulls":4},{"v":313284,"d":"313,284"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":2.4831248495212656E-3,"d":"0.002"},{"v":0.00323399612484359,"d":"0.003"},{"v":313284,"d":"313,284"}]
[{"$nulls":4},{"v":313437,"d":"313,437"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07482503949057492,"d":"0.075"},{"v":0.08001191895915295,"d":"0.080"},{"v":313437,"d":"313,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":313632,"d":"313,632"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.017955377515413005,"d":"0.018"},{"v":0.025320950991295235,"d":"0.025"},{"v":313632,"d":"313,632"}]
[{"$nulls":4},{"v":313812,"d":"313,812"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.00982585955346689,"d":"-0.010"},{"v":-9.472580311711401E-3,"d":"-0.009"},{"v":313812,"d":"313,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":313965,"d":"313,965"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.024793092164209312,"d":"0.025"},{"v":0.0409022529428418,"d":"0.041"},{"v":313965,"d":"313,965"}]
[{"$nulls":4},{"v":314232,"d":"314,232"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.015091710775624061,"d":"0.015"},{"v":0.026764987039693634,"d":"0.027"},{"v":314232,"d":"314,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":314340,"d":"314,340"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.00699698289839265,"d":"-0.007"},{"v":0.018213464043805822,"d":"0.018"},{"v":314340,"d":"314,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":314561,"d":"314,561"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017473899829896725,"d":"0.017"},{"v":0.029438287107873832,"d":"0.029"},{"v":314561,"d":"314,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":314714,"d":"314,714"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06120535433237169,"d":"0.061"},{"v":0.07053954202743422,"d":"0.071"},{"v":314714,"d":"314,714"}]
[{"$nulls":4},{"v":315007,"d":"315,007"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.007968969895867156,"d":"0.008"},{"v":0.04759416855234006,"d":"0.048"},{"v":315007,"d":"315,007"}]
[{"$nulls":4},{"v":315291,"d":"315,291"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0255242432659406,"d":"0.026"},{"v":0.06515842270292341,"d":"0.065"},{"v":315291,"d":"315,291"}]
[{"$nulls":4},{"v":315444,"d":"315,444"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-1.4156196661090446E-3,"d":"-0.001"},{"v":0.008160168155443395,"d":"0.008"},{"v":315444,"d":"315,444"}]
[{"$nulls":4},{"v":315681,"d":"315,681"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03714944513536967,"d":"0.037"},{"v":0.05044961271654958,"d":"0.050"},{"v":315681,"d":"315,681"}]
[{"$nulls":4},{"v":315819,"d":"315,819"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.006944159503926716,"d":"-0.007"},{"v":0.02131337491455713,"d":"0.021"},{"v":315819,"d":"315,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":315972,"d":"315,972"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.005438770560197271,"d":"0.005"},{"v":0.022318831087612057,"d":"0.022"},{"v":315972,"d":"315,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":316193,"d":"316,193"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03267782279097107,"d":"0.033"},{"v":0.04352521361900761,"d":"0.044"},{"v":316193,"d":"316,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":316456,"d":"316,456"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0390092866685103,"d":"0.039"},{"v":0.048986600957105504,"d":"0.049"},{"v":316456,"d":"316,456"}]
[{"$nulls":4},{"v":316702,"d":"316,702"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.053407631030051396,"d":"0.053"},{"v":0.10446357505793716,"d":"0.104"},{"v":316702,"d":"316,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":316923,"d":"316,923"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033704793587750984,"d":"0.034"},{"v":0.0767339715197784,"d":"0.077"},{"v":316923,"d":"316,923"}]
[{"$nulls":4},{"v":317056,"d":"317,056"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.043994550576921955,"d":"0.044"},{"v":0.0629046850052392,"d":"0.063"},{"v":317056,"d":"317,056"}]
[{"$nulls":4},{"v":317298,"d":"317,298"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029983285108025445,"d":"0.030"},{"v":0.04618387936298313,"d":"0.046"},{"v":317298,"d":"317,298"}]
[{"$nulls":4},{"v":317451,"d":"317,451"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02256601175102512,"d":"0.023"},{"v":0.06395200628406271,"d":"0.064"},{"v":317451,"d":"317,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":317604,"d":"317,604"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0694222005973733,"d":"0.069"},{"v":0.0825406542507008,"d":"0.083"},{"v":317604,"d":"317,604"}]
[{"$nulls":4},{"v":317905,"d":"317,905"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03663669134982079,"d":"0.037"},{"v":0.05147288120262394,"d":"0.051"},{"v":317905,"d":"317,905"}]
[{"$nulls":4},{"v":317979,"d":"317,979"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.033332794577032955,"d":"0.033"},{"v":0.045357721251462285,"d":"0.045"},{"v":317979,"d":"317,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":318200,"d":"318,200"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018953891820548248,"d":"0.019"},{"v":0.03356927037696463,"d":"0.034"},{"v":318200,"d":"318,200"}]
[{"$nulls":4},{"v":318353,"d":"318,353"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04506979500300674,"d":"0.045"},{"v":0.06687540138499781,"d":"0.067"},{"v":318353,"d":"318,353"}]
[{"$nulls":4},{"v":318680,"d":"318,680"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016199233592632714,"d":"0.016"},{"v":0.018780215778759463,"d":"0.019"},{"v":318680,"d":"318,680"}]
[{"$nulls":4},{"v":318930,"d":"318,930"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.030622536677713343,"d":"0.031"},{"v":0.033245607442811256,"d":"0.033"},{"v":318930,"d":"318,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":319083,"d":"319,083"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02443026148604736,"d":"0.024"},{"v":0.04981927226550078,"d":"0.050"},{"v":319083,"d":"319,083"}]
[{"$nulls":4},{"v":319280,"d":"319,280"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.026996334338141862,"d":"0.027"},{"v":0.04525923673519762,"d":"0.045"},{"v":319280,"d":"319,280"}]
[{"$nulls":4},{"v":319458,"d":"319,458"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06213051778767961,"d":"0.062"},{"v":0.06513420083597242,"d":"0.065"},{"v":319458,"d":"319,458"}]
[{"$nulls":4},{"v":319611,"d":"319,611"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029377922455403684,"d":"0.029"},{"v":0.031163115624808776,"d":"0.031"},{"v":319611,"d":"319,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":319832,"d":"319,832"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.020644927046466293,"d":"0.021"},{"v":0.022633763257742533,"d":"0.023"},{"v":319832,"d":"319,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":320129,"d":"320,129"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09771533496178676,"d":"0.098"},{"v":0.10230163924194781,"d":"0.102"},{"v":320129,"d":"320,129"}]
[{"$nulls":4},{"v":320341,"d":"320,341"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06402406062395744,"d":"0.064"},{"v":0.06831808103727385,"d":"0.068"},{"v":320341,"d":"320,341"}]
[{"$nulls":4},{"v":320562,"d":"320,562"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.059243646929741135,"d":"0.059"},{"v":0.060274079003908604,"d":"0.060"},{"v":320562,"d":"320,562"}]
[{"$nulls":4},{"v":320729,"d":"320,729"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04194549245233982,"d":"0.042"},{"v":0.05338318078745079,"d":"0.053"},{"v":320729,"d":"320,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":320869,"d":"320,869"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07256586705126745,"d":"0.073"},{"v":0.07720018904007828,"d":"0.077"},{"v":320869,"d":"320,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":321090,"d":"321,090"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F321111,\"-\",G321111,\"-\",H321111,\"-\",I321111,\"-\",J321111,\"-\",K321111,\"-\",L321111,\"-\",M321111,\"-\",N321111,\"-\",O321111,\"-\",P321111,\"-\",Q321111,\"-\",R321111)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.09160932466278482,"d":"0.092"},{"v":0.09312645866424278,"d":"0.093"},{"$f":"E321111","v":{"v":321090,"d":"321,090"}}]
[{"$nulls":4},{"v":321243,"d":"321,243"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.01974940633223539,"d":"0.020"},{"v":0.030103799195807402,"d":"0.030"},{"v":321243,"d":"321,243"}]
[{"$nulls":4},{"v":321578,"d":"321,578"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07859638452640184,"d":"0.079"},{"v":0.07922305865417505,"d":"0.079"},{"v":321578,"d":"321,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":321618,"d":"321,618"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.031249747543965388,"d":"0.031"},{"v":0.03251105847001372,"d":"0.033"},{"v":321618,"d":"321,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":321973,"d":"321,973"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07689744904235046,"d":"0.077"},{"v":0.08069004459169901,"d":"0.081"},{"v":321973,"d":"321,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":322178,"d":"322,178"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F322199,\"-\",G322199,\"-\",H322199,\"-\",I322199,\"-\",J322199,\"-\",K322199,\"-\",L322199,\"-\",M322199,\"-\",N322199,\"-\",O322199,\"-\",P322199,\"-\",Q322199,\"-\",R322199)","v":"Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.04552866647346253,"d":"0.046"},{"v":0.04719949839801667,"d":"0.047"},{"$f":"E322199","v":{"v":322178,"d":"322,178"}}]
[{"$nulls":4},{"v":322348,"d":"322,348"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0366907737269085,"d":"0.037"},{"v":0.05248509944324983,"d":"0.052"},{"v":322348,"d":"322,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":322569,"d":"322,569"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.011169916795731077,"d":"-0.011"},{"v":0.00853650343341333,"d":"0.009"},{"v":322569,"d":"322,569"}]
[{"$nulls":4},{"v":322722,"d":"322,722"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02617400597077881,"d":"0.026"},{"v":0.04917167756101786,"d":"0.049"},{"v":322722,"d":"322,722"}]
[{"$nulls":4},{"v":322953,"d":"322,953"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":-0.020712849867241864,"d":"-0.021"},{"v":-1.0064296380974578E-3,"d":"-0.001"},{"v":322953,"d":"322,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":323097,"d":"323,097"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05779664118285099,"d":"0.058"},{"v":0.06315077949370634,"d":"0.063"},{"v":323097,"d":"323,097"}]
[{"$nulls":4},{"v":323250,"d":"323,250"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.043693219111120715,"d":"0.044"},{"v":0.05047589695224751,"d":"0.050"},{"v":323250,"d":"323,250"}]
[{"$nulls":4},{"v":323403,"d":"323,403"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-2.3593202844366585E-3,"d":"-0.002"},{"v":0.017011944999621813,"d":"0.017"},{"v":323403,"d":"323,403"}]
[{"$nulls":4},{"v":323802,"d":"323,802"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.035726333533318916,"d":"0.036"},{"v":0.06512052217795683,"d":"0.065"},{"v":323802,"d":"323,802"}]
[{"$nulls":4},{"v":323980,"d":"323,980"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03000925099312761,"d":"0.030"},{"v":0.04000006959774696,"d":"0.040"},{"v":323980,"d":"323,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":324201,"d":"324,201"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030781260939097013,"d":"0.031"},{"v":0.05213742844396193,"d":"0.052"},{"v":324201,"d":"324,201"}]
[{"$nulls":4},{"v":324402,"d":"324,402"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03863306726992013,"d":"0.039"},{"v":0.059657133692808416,"d":"0.060"},{"v":324402,"d":"324,402"}]
[{"$nulls":4},{"v":324508,"d":"324,508"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016380520942150867,"d":"0.016"},{"v":0.04542104561255092,"d":"0.045"},{"v":324508,"d":"324,508"}]
[{"$nulls":4},{"v":324729,"d":"324,729"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06542407907392721,"d":"0.065"},{"v":0.08112025516031975,"d":"0.081"},{"v":324729,"d":"324,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":324882,"d":"324,882"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07958480362024316,"d":"0.080"},{"v":0.09142244651290451,"d":"0.091"},{"v":324882,"d":"324,882"}]
[{"$nulls":4},{"v":325177,"d":"325,177"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04710768075664641,"d":"0.047"},{"v":0.09521140505884762,"d":"0.095"},{"v":325177,"d":"325,177"}]
[{"$nulls":4},{"v":325257,"d":"325,257"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05414912193864098,"d":"0.054"},{"v":0.0895022747640626,"d":"0.090"},{"v":325257,"d":"325,257"}]
[{"$nulls":4},{"v":325612,"d":"325,612"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02416335937182856,"d":"0.024"},{"v":0.030193688396154116,"d":"0.030"},{"v":325612,"d":"325,612"}]
[{"$nulls":4},{"v":325648,"d":"325,648"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0360679228859044,"d":"0.036"},{"v":0.04209159245165452,"d":"0.042"},{"v":325648,"d":"325,648"}]
[{"$nulls":4},{"v":325987,"d":"325,987"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02484824083066713,"d":"0.025"},{"v":0.04461804354678939,"d":"0.045"},{"v":325987,"d":"325,987"}]
[{"$nulls":4},{"v":326140,"d":"326,140"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02282624124721859,"d":"0.023"},{"v":0.05970844535890317,"d":"0.060"},{"v":326140,"d":"326,140"}]
[{"$nulls":4},{"v":326361,"d":"326,361"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06684285249246888,"d":"0.067"},{"v":0.0845809602124766,"d":"0.085"},{"v":326361,"d":"326,361"}]
[{"$nulls":4},{"v":326626,"d":"326,626"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04008093641981662,"d":"0.040"},{"v":0.04977690287137214,"d":"0.050"},{"v":326626,"d":"326,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":326736,"d":"326,736"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.024387092855737064,"d":"0.024"},{"v":0.05902816642493816,"d":"0.059"},{"v":326736,"d":"326,736"}]
[{"$nulls":4},{"v":326889,"d":"326,889"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05799245627201604,"d":"0.058"},{"v":0.08740785287112372,"d":"0.087"},{"v":326889,"d":"326,889"}]
[{"$nulls":4},{"v":327226,"d":"327,226"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04465930902991106,"d":"0.045"},{"v":0.04465930902991106,"d":"0.045"},{"v":327226,"d":"327,226"}]
[{"$nulls":4},{"v":327264,"d":"327,264"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030466729957928006,"d":"0.030"},{"v":0.030466729957928006,"d":"0.030"},{"v":327264,"d":"327,264"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E327639","v":{"v":327619,"d":"327,619"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.029844178666150547,"d":"0.030"},{"v":0.040860728796559144,"d":"0.041"},{"v":327619,"d":"327,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":327772,"d":"327,772"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018610774117851617,"d":"0.019"},{"v":0.03527011595787081,"d":"0.035"},{"v":327772,"d":"327,772"}]
[{"$nulls":4},{"v":327872,"d":"327,872"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04169592052693298,"d":"0.042"},{"v":0.04523861624789915,"d":"0.045"},{"v":327872,"d":"327,872"}]
[{"$nulls":4},{"v":328147,"d":"328,147"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05370830955760336,"d":"0.054"},{"v":0.05638739256517207,"d":"0.056"},{"v":328147,"d":"328,147"}]
[{"$nulls":4},{"v":328368,"d":"328,368"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03495870095264751,"d":"0.035"},{"v":0.03854413278639473,"d":"0.039"},{"v":328368,"d":"328,368"}]
[{"$nulls":4},{"v":328472,"d":"328,472"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023708618786248904,"d":"0.024"},{"v":0.02595226631011751,"d":"0.026"},{"v":328472,"d":"328,472"}]
[{"$nulls":4},{"v":328675,"d":"328,675"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.028073508933975994,"d":"0.028"},{"v":0.03264505750191748,"d":"0.033"},{"v":328675,"d":"328,675"}]
[{"$nulls":4},{"v":328896,"d":"328,896"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03130827497921677,"d":"0.031"},{"v":0.03393663654833741,"d":"0.034"},{"v":328896,"d":"328,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":329251,"d":"329,251"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03299132599822867,"d":"0.033"},{"v":0.03825998419881558,"d":"0.038"},{"v":329251,"d":"329,251"}]
[{"$nulls":4},{"v":329321,"d":"329,321"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0658221878723229,"d":"0.066"},{"v":0.07036368054314049,"d":"0.070"},{"v":329321,"d":"329,321"}]
[{"$nulls":4},{"v":329626,"d":"329,626"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.034631902292434846,"d":"0.035"},{"v":0.04266733388775484,"d":"0.043"},{"v":329626,"d":"329,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":329779,"d":"329,779"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02314193102369224,"d":"0.023"},{"v":0.027145460424771346,"d":"0.027"},{"v":329779,"d":"329,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":330000,"d":"330,000"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.032085895361232575,"d":"0.032"},{"v":0.03257847174485522,"d":"0.033"},{"v":330000,"d":"330,000"}]
[{"$nulls":4},{"v":330096,"d":"330,096"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.019726409998332542,"d":"0.020"},{"v":0.028258228594348376,"d":"0.028"},{"v":330096,"d":"330,096"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E330327","v":{"v":330307,"d":"330,307"}},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.027640353201878076,"d":"0.028"},{"v":0.03175183567888071,"d":"0.032"},{"v":330307,"d":"330,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":330528,"d":"330,528"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.030183393975120907,"d":"0.030"},{"v":0.030183393975120907,"d":"0.030"},{"v":330528,"d":"330,528"}]
[{"$nulls":4},{"v":330696,"d":"330,696"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-2.8556408745212625E-4,"d":"-0.000"},{"v":1.387854249014549E-3,"d":"0.001"},{"v":330696,"d":"330,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":330903,"d":"330,903"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.02287240807153278,"d":"0.023"},{"v":0.027358261050531078,"d":"0.027"},{"v":330903,"d":"330,903"}]
[{"$nulls":4},{"v":331258,"d":"331,258"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.013201243659580055,"d":"0.013"},{"v":0.01440860084187177,"d":"0.014"},{"v":331258,"d":"331,258"}]
[{"$nulls":4},{"v":331411,"d":"331,411"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018330983504652336,"d":"0.018"},{"v":0.02554756075743009,"d":"0.026"},{"v":331411,"d":"331,411"}]
[{"$nulls":4},{"v":331545,"d":"331,545"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05574035765056906,"d":"0.056"},{"v":0.05667315745145687,"d":"0.057"},{"v":331545,"d":"331,545"}]
[{"$nulls":4},{"v":331786,"d":"331,786"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04735733375583319,"d":"0.047"},{"v":0.05751123631601521,"d":"0.058"},{"v":331786,"d":"331,786"}]
[{"$nulls":4},{"v":331939,"d":"331,939"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.015718525313726046,"d":"0.016"},{"v":0.028631807512649814,"d":"0.029"},{"v":331939,"d":"331,939"}]
[{"$nulls":4},{"v":332145,"d":"332,145"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.043810674028685034,"d":"0.044"},{"v":0.06197954084775438,"d":"0.062"},{"v":332145,"d":"332,145"}]
[{"$nulls":4},{"v":332314,"d":"332,314"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03339502499461436,"d":"0.033"},{"v":0.05284766587544925,"d":"0.053"},{"v":332314,"d":"332,314"}]
[{"$nulls":4},{"v":332535,"d":"332,535"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.040655976142419684,"d":"0.041"},{"v":0.0473649154236237,"d":"0.047"},{"v":332535,"d":"332,535"}]
[{"$nulls":4},{"v":332890,"d":"332,890"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.037209647604946605,"d":"0.037"},{"v":0.061352614014056533,"d":"0.061"},{"v":332890,"d":"332,890"}]
[{"$nulls":4},{"v":332920,"d":"332,920"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.024829318841669345,"d":"0.025"},{"v":0.042599063905973227,"d":"0.043"},{"v":332920,"d":"332,920"}]
[{"$nulls":4},{"v":333265,"d":"333,265"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04291193464457776,"d":"0.043"},{"v":0.055327739345581134,"d":"0.055"},{"v":333265,"d":"333,265"}]
[{"$nulls":4},{"v":333418,"d":"333,418"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06873348966300206,"d":"0.069"},{"v":0.07520318801624169,"d":"0.075"},{"v":333418,"d":"333,418"}]
[{"$nulls":4},{"v":333594,"d":"333,594"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03575790182223114,"d":"0.036"},{"v":0.06764816451782042,"d":"0.068"},{"v":333594,"d":"333,594"}]
[{"$nulls":4},{"v":333793,"d":"333,793"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08906063036803218,"d":"0.089"},{"v":0.10329632056578635,"d":"0.103"},{"v":333793,"d":"333,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":333946,"d":"333,946"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05843273401798383,"d":"0.058"},{"v":0.07410107294941268,"d":"0.074"},{"v":333946,"d":"333,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":334167,"d":"334,167"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07891220429303064,"d":"0.079"},{"v":0.09285242425579789,"d":"0.093"},{"v":334167,"d":"334,167"}]
[{"$nulls":4},{"v":334369,"d":"334,369"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06866523909393552,"d":"0.069"},{"v":0.08136881389268566,"d":"0.081"},{"v":334369,"d":"334,369"}]
[{"$nulls":4},{"v":334676,"d":"334,676"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0706597265643583,"d":"0.071"},{"v":0.09049277142782143,"d":"0.090"},{"v":334676,"d":"334,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":334897,"d":"334,897"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09107669726640186,"d":"0.091"},{"v":0.10446364753587928,"d":"0.104"},{"v":334897,"d":"334,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":335050,"d":"335,050"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.037441533389156186,"d":"0.037"},{"v":0.06412794652155145,"d":"0.064"},{"v":335050,"d":"335,050"}]
[{"$nulls":4},{"v":335218,"d":"335,218"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03918594048223351,"d":"0.039"},{"v":0.06410983590685639,"d":"0.064"},{"v":335218,"d":"335,218"}]
[{"$nulls":4},{"v":335425,"d":"335,425"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10315993641621243,"d":"0.103"},{"v":0.11637415831450261,"d":"0.116"},{"v":335425,"d":"335,425"}]
[{"$nulls":4},{"v":335578,"d":"335,578"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.054305485341227124,"d":"0.054"},{"v":0.05832442940634358,"d":"0.058"},{"v":335578,"d":"335,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":335818,"d":"335,818"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0822757626134223,"d":"0.082"},{"v":0.08334451825917584,"d":"0.083"},{"v":335818,"d":"335,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":335953,"d":"335,953"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05154346956661816,"d":"0.052"},{"v":0.05605485496148055,"d":"0.056"},{"v":335953,"d":"335,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":336174,"d":"336,174"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0749689557194687,"d":"0.075"},{"v":0.09185292528729534,"d":"0.092"},{"v":336174,"d":"336,174"}]
[{"$nulls":4},{"v":336529,"d":"336,529"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07659226424649826,"d":"0.077"},{"v":0.07887343059676138,"d":"0.079"},{"v":336529,"d":"336,529"}]
[{"$nulls":4},{"v":336593,"d":"336,593"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08330535860832934,"d":"0.083"},{"v":0.08538822404091409,"d":"0.085"},{"v":336593,"d":"336,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":336904,"d":"336,904"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.024301898918718753,"d":"0.024"},{"v":0.027960083767427996,"d":"0.028"},{"v":336904,"d":"336,904"}]
[{"$nulls":4},{"v":337057,"d":"337,057"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08560017560102477,"d":"0.086"},{"v":0.08799566436054752,"d":"0.088"},{"v":337057,"d":"337,057"}]
[{"$nulls":4},{"v":337193,"d":"337,193"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.059852938560735494,"d":"0.060"},{"v":0.07184130250440672,"d":"0.072"},{"v":337193,"d":"337,193"}]
[{"$nulls":4},{"v":337432,"d":"337,432"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025389962146915947,"d":"0.025"},{"v":0.028064715125089203,"d":"0.028"},{"v":337432,"d":"337,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":337585,"d":"337,585"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08450003598168199,"d":"0.085"},{"v":0.08646823851001001,"d":"0.086"},{"v":337585,"d":"337,585"}]
[{"$nulls":4},{"v":337806,"d":"337,806"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08391599935603,"d":"0.084"},{"v":0.08640259809120654,"d":"0.086"},{"v":337806,"d":"337,806"}]
[{"$nulls":4},{"v":338042,"d":"338,042"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.058226102224092115,"d":"0.058"},{"v":0.058226102224092115,"d":"0.058"},{"v":338042,"d":"338,042"}]
[{"$nulls":4},{"v":338315,"d":"338,315"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03984380072148979,"d":"0.040"},{"v":0.04432808509804016,"d":"0.044"},{"v":338315,"d":"338,315"}]
[{"$nulls":4},{"v":338536,"d":"338,536"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.021206836549220696,"d":"0.021"},{"v":0.022316434747894125,"d":"0.022"},{"v":338536,"d":"338,536"}]
[{"$nulls":4},{"v":338642,"d":"338,642"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.048255892115831714,"d":"0.048"},{"v":0.04994166755458504,"d":"0.050"},{"v":338642,"d":"338,642"}]
[{"$nulls":4},{"v":338843,"d":"338,843"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03817510071650143,"d":"0.038"},{"v":0.0419903456154046,"d":"0.042"},{"v":338843,"d":"338,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":339064,"d":"339,064"},"Einschalige Außenwand mit WDVS","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Einschalige Außenwand mit WDVS-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03319291817296199,"d":"0.033"},{"v":0.03468260708896633,"d":"0.035"},{"v":339064,"d":"339,064"}]
[{"$nulls":4},{"v":339217,"d":"339,217"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":1.7035954731161364E-3,"d":"0.002"},{"v":0.002293989308398119,"d":"0.002"},{"v":339217,"d":"339,217"}]
[{"$nulls":4},{"v":339491,"d":"339,491"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.017325142607667588,"d":"-0.017"},{"v":0.004819653688311975,"d":"0.005"},{"v":339491,"d":"339,491"}]
[{"$nulls":4},{"v":339592,"d":"339,592"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.03483394813175881,"d":"-0.035"},{"v":-0.014808298921817705,"d":"-0.015"},{"v":339592,"d":"339,592"}]
[{"$nulls":4},{"v":339947,"d":"339,947"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.013829883460710322,"d":"-0.014"},{"v":0.005088221368975273,"d":"0.005"},{"v":339947,"d":"339,947"}]
[{"$nulls":4},{"v":340168,"d":"340,168"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05107607373766863,"d":"0.051"},{"v":0.0658397940622211,"d":"0.066"},{"v":340168,"d":"340,168"}]
[{"$nulls":4},{"v":340266,"d":"340,266"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.025483679321233393,"d":"0.025"},{"v":0.03643034545848563,"d":"0.036"},{"v":340266,"d":"340,266"}]
[{"$nulls":4},{"v":340543,"d":"340,543"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0601165650667829,"d":"0.060"},{"v":0.09351791279621453,"d":"0.094"},{"v":340543,"d":"340,543"}]
[{"$nulls":4},{"v":340696,"d":"340,696"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07715153268582917,"d":"0.077"},{"v":0.09046912560386539,"d":"0.090"},{"v":340696,"d":"340,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":340866,"d":"340,866"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F340887,\"-\",G340887,\"-\",H340887,\"-\",I340887,\"-\",J340887,\"-\",K340887,\"-\",L340887,\"-\",M340887,\"-\",N340887,\"-\",O340887,\"-\",P340887,\"-\",Q340887,\"-\",R340887)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.013792710968011419,"d":"0.014"},{"v":0.02244703437552567,"d":"0.022"},{"$f":"E340887","v":{"v":340866,"d":"340,866"}}]
[{"$nulls":4},{"v":341071,"d":"341,071"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.005345878449395283,"d":"-0.005"},{"v":0.006223408177519493,"d":"0.006"},{"v":341071,"d":"341,071"}]
[{"$nulls":4},{"v":341224,"d":"341,224"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.02165915748489742,"d":"-0.022"},{"v":-0.010612012296731433,"d":"-0.011"},{"v":341224,"d":"341,224"}]
[{"$nulls":4},{"v":341579,"d":"341,579"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.00416610743363441,"d":"0.004"},{"v":0.02577740228940466,"d":"0.026"},{"v":341579,"d":"341,579"}]
[{"$nulls":4},{"v":341715,"d":"341,715"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.013681697675681748,"d":"0.014"},{"v":0.024766576021215275,"d":"0.025"},{"v":341715,"d":"341,715"}]
[{"$nulls":4},{"v":341954,"d":"341,954"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F341975,\"-\",G341975,\"-\",H341975,\"-\",I341975,\"-\",J341975,\"-\",K341975,\"-\",L341975,\"-\",M341975,\"-\",N341975,\"-\",O341975,\"-\",P341975,\"-\",Q341975,\"-\",R341975)","v":"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.026970983632158038,"d":"0.027"},{"v":0.03694435741198408,"d":"0.037"},{"$f":"E341975","v":{"v":341954,"d":"341,954"}}]
[{"$nulls":4},{"v":342175,"d":"342,175"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08054609231329408,"d":"0.081"},{"v":0.1292415430670003,"d":"0.129"},{"v":342175,"d":"342,175"}]
[{"$nulls":4},{"v":342315,"d":"342,315"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03253814185838554,"d":"0.033"},{"v":0.06079399204538095,"d":"0.061"},{"v":342315,"d":"342,315"}]
[{"$nulls":4},{"v":342482,"d":"342,482"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026942039750669583,"d":"0.027"},{"v":0.0388021769042165,"d":"0.039"},{"v":342482,"d":"342,482"}]
[{"$nulls":4},{"v":342703,"d":"342,703"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.014485473611452011,"d":"0.014"},{"v":0.024178041537054662,"d":"0.024"},{"v":342703,"d":"342,703"}]
[{"$nulls":4},{"v":342856,"d":"342,856"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.012068533179536219,"d":"-0.012"},{"v":-0.002058507473771463,"d":"-0.002"},{"v":342856,"d":"342,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":343090,"d":"343,090"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08309772197016715,"d":"0.083"},{"v":0.10004291661981214,"d":"0.100"},{"v":343090,"d":"343,090"}]
[{"$nulls":4},{"v":343231,"d":"343,231"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07932429292979834,"d":"0.079"},{"v":0.10061979439649771,"d":"0.101"},{"v":343231,"d":"343,231"}]
[{"$nulls":4},{"v":343586,"d":"343,586"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02952936619459789,"d":"0.030"},{"v":0.038539971370804976,"d":"0.039"},{"v":343586,"d":"343,586"}]
[{"$nulls":4},{"v":343764,"d":"343,764"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011460721037606718,"d":"0.011"},{"v":0.027539386420962427,"d":"0.028"},{"v":343764,"d":"343,764"}]
[{"$nulls":4},{"v":343961,"d":"343,961"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05674663921523863,"d":"0.057"},{"v":0.09195456186762227,"d":"0.092"},{"v":343961,"d":"343,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":344114,"d":"344,114"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0314493118583005,"d":"0.031"},{"v":0.032001417041419816,"d":"0.032"},{"v":344114,"d":"344,114"}]
[{"$nulls":4},{"v":344335,"d":"344,335"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06753452080945595,"d":"0.068"},{"v":0.08972414459729466,"d":"0.090"},{"v":344335,"d":"344,335"}]
[{"$nulls":4},{"v":344539,"d":"344,539"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.034030506731216374,"d":"0.034"},{"v":0.06045834374217005,"d":"0.060"},{"v":344539,"d":"344,539"}]
[{"$nulls":4},{"v":344710,"d":"344,710"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.14202623722024574,"d":"0.142"},{"v":0.14631394775854187,"d":"0.146"},{"v":344710,"d":"344,710"}]
[{"$nulls":4},{"v":344863,"d":"344,863"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08105347450590453,"d":"0.081"},{"v":0.08963660909472874,"d":"0.090"},{"v":344863,"d":"344,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":345139,"d":"345,139"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.025099390317394117,"d":"0.025"},{"v":0.030330336508907006,"d":"0.030"},{"v":345139,"d":"345,139"}]
[{"$nulls":4},{"v":345440,"d":"345,440"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1000122307033301,"d":"0.100"},{"v":0.10375347259793398,"d":"0.104"},{"v":345440,"d":"345,440"}]
[{"$nulls":4},{"v":345593,"d":"345,593"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05317671049830515,"d":"0.053"},{"v":0.05503608989655884,"d":"0.055"},{"v":345593,"d":"345,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":345746,"d":"345,746"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03904800386022838,"d":"0.039"},{"v":0.04048270415669548,"d":"0.040"},{"v":345746,"d":"345,746"}]
[{"$nulls":4},{"v":345988,"d":"345,988"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.025066306104633274,"d":"0.025"},{"v":0.026659278815360402,"d":"0.027"},{"v":345988,"d":"345,988"}]
[{"$nulls":4},{"v":346121,"d":"346,121"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04231500196168808,"d":"0.042"},{"v":0.055158483773706114,"d":"0.055"},{"v":346121,"d":"346,121"}]
[{"$nulls":4},{"v":346342,"d":"346,342"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.13046342011900428,"d":"0.130"},{"v":0.13131604081539003,"d":"0.131"},{"v":346342,"d":"346,342"}]
[{"$nulls":4},{"v":346495,"d":"346,495"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09130719004437783,"d":"0.091"},{"v":0.09613999859661118,"d":"0.096"},{"v":346495,"d":"346,495"}]
[{"$nulls":4},{"v":346763,"d":"346,763"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03721750156411871,"d":"0.037"},{"v":0.04468289179383385,"d":"0.045"},{"v":346763,"d":"346,763"}]
[{"$nulls":4},{"v":346870,"d":"346,870"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.13270719234837364,"d":"0.133"},{"v":0.13297889560243448,"d":"0.133"},{"v":346870,"d":"346,870"}]
[{"$nulls":4},{"v":347225,"d":"347,225"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04567402984616522,"d":"0.046"},{"v":0.05089581807454019,"d":"0.051"},{"v":347225,"d":"347,225"}]
[{"$nulls":4},{"v":347437,"d":"347,437"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14067935159506975,"d":"0.141"},{"v":0.14428675716240097,"d":"0.144"},{"v":347437,"d":"347,437"}]
[{"$nulls":4},{"v":347600,"d":"347,600"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08382529258486697,"d":"0.084"},{"v":0.09167595334836201,"d":"0.092"},{"v":347600,"d":"347,600"}]
[{"$nulls":4},{"v":347753,"d":"347,753"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05881833136215644,"d":"0.059"},{"v":0.07460236186330164,"d":"0.075"},{"v":347753,"d":"347,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":347974,"d":"347,974"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.01841765274062803,"d":"0.018"},{"v":0.0410519308929799,"d":"0.041"},{"v":347974,"d":"347,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":348212,"d":"348,212"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.007872516441617084,"d":"0.008"},{"v":0.012821071022371977,"d":"0.013"},{"v":348212,"d":"348,212"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E348503","v":{"v":348483,"d":"348,483"}},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.000761123516879751,"d":"-0.001"},{"v":0.010918133613578447,"d":"0.011"},{"v":348483,"d":"348,483"}]
[{"$nulls":4},{"v":348502,"d":"348,502"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05924544534784332,"d":"0.059"},{"v":0.0595431624022454,"d":"0.060"},{"v":348502,"d":"348,502"}]
[{"$nulls":4},{"v":348812,"d":"348,812"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.013537307949323764,"d":"-0.014"},{"v":-1.443393763757654E-3,"d":"-0.001"},{"v":348812,"d":"348,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":349079,"d":"349,079"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06806540247943686,"d":"0.068"},{"v":0.08147214608197097,"d":"0.081"},{"v":349079,"d":"349,079"}]
[{"$nulls":4},{"v":349232,"d":"349,232"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.039125411613932314,"d":"-0.039"},{"v":-0.026700917213091202,"d":"-0.027"},{"v":349232,"d":"349,232"}]
[{"$nulls":4},{"v":349385,"d":"349,385"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06454561259394301,"d":"0.065"},{"v":0.07497311898338097,"d":"0.075"},{"v":349385,"d":"349,385"}]
[{"$nulls":4},{"v":349661,"d":"349,661"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07230090625541459,"d":"0.072"},{"v":0.09206719887112653,"d":"0.092"},{"v":349661,"d":"349,661"}]
[{"$nulls":4},{"v":349760,"d":"349,760"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06363116521876355,"d":"0.064"},{"v":0.08136085551218962,"d":"0.081"},{"v":349760,"d":"349,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":349913,"d":"349,913"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05246506597101745,"d":"0.052"},{"v":0.07491142143777302,"d":"0.075"},{"v":349913,"d":"349,913"}]
[{"$nulls":4},{"v":350261,"d":"350,261"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11814856433320364,"d":"0.118"},{"v":0.12964651698789087,"d":"0.130"},{"v":350261,"d":"350,261"}]
[{"$nulls":4},{"v":350490,"d":"350,490"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.024885370982776784,"d":"0.025"},{"v":0.05552878810112804,"d":"0.056"},{"v":350490,"d":"350,490"}]
[{"$nulls":4},{"v":350509,"d":"350,509"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10551491778971674,"d":"0.106"},{"v":0.12847453600497902,"d":"0.128"},{"v":350509,"d":"350,509"}]
[{"$nulls":4},{"v":350864,"d":"350,864"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.013390010130209514,"d":"-0.013"},{"v":0.008660523667495085,"d":"0.009"},{"v":350864,"d":"350,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":351036,"d":"351,036"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.036853196792528804,"d":"0.037"},{"v":0.05242028755020826,"d":"0.052"},{"v":351036,"d":"351,036"}]
[{"$nulls":4},{"v":351239,"d":"351,239"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08375950210392591,"d":"0.084"},{"v":0.09668338227949451,"d":"0.097"},{"v":351239,"d":"351,239"}]
[{"$nulls":4},{"v":351392,"d":"351,392"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07227387078745152,"d":"0.072"},{"v":0.11716596829438011,"d":"0.117"},{"v":351392,"d":"351,392"}]
[{"$nulls":4},{"v":351613,"d":"351,613"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12568143664122697,"d":"0.126"},{"v":0.1644821940443065,"d":"0.164"},{"v":351613,"d":"351,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":351885,"d":"351,885"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.13018846242951296,"d":"0.130"},{"v":0.13763701026477423,"d":"0.138"},{"v":351885,"d":"351,885"}]
[{"$nulls":4},{"v":352122,"d":"352,122"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03002769330530144,"d":"0.030"},{"v":0.06339520351643829,"d":"0.063"},{"v":352122,"d":"352,122"}]
[{"$nulls":4},{"v":352141,"d":"352,141"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.030534059310203632,"d":"0.031"},{"v":0.06245727243940791,"d":"0.062"},{"v":352141,"d":"352,141"}]
[{"$nulls":4},{"v":352485,"d":"352,485"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11448092701319934,"d":"0.114"},{"v":0.12065461065955833,"d":"0.121"},{"v":352485,"d":"352,485"}]
[{"$nulls":4},{"v":352650,"d":"352,650"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05586521641037652,"d":"0.056"},{"v":0.05714972987772419,"d":"0.057"},{"v":352650,"d":"352,650"}]
[{"$nulls":4},{"v":352871,"d":"352,871"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0943378703970267,"d":"0.094"},{"v":0.1017170585046133,"d":"0.102"},{"v":352871,"d":"352,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":353024,"d":"353,024"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07241880617924852,"d":"0.072"},{"v":0.09489881502058442,"d":"0.095"},{"v":353024,"d":"353,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":353334,"d":"353,334"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09336444150045797,"d":"0.093"},{"v":0.09535018792224771,"d":"0.095"},{"v":353334,"d":"353,334"}]
[{"$nulls":4},{"v":353399,"d":"353,399"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09814537635487733,"d":"0.098"},{"v":0.10414182795057786,"d":"0.104"},{"v":353399,"d":"353,399"}]
[{"$nulls":4},{"v":353552,"d":"353,552"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.00902600897319577,"d":"0.009"},{"v":0.01002479294639637,"d":"0.010"},{"v":353552,"d":"353,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":353934,"d":"353,934"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12594926457146485,"d":"0.126"},{"v":0.12677044617109443,"d":"0.127"},{"v":353934,"d":"353,934"}]
[{"$nulls":4},{"v":354129,"d":"354,129"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.046042195127123244,"d":"0.046"},{"v":0.04990111759867071,"d":"0.050"},{"v":354129,"d":"354,129"}]
[{"$nulls":4},{"v":354350,"d":"354,350"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1541328199815793,"d":"0.154"},{"v":0.15782913516107944,"d":"0.158"},{"v":354350,"d":"354,350"}]
[{"$nulls":4},{"v":354503,"d":"354,503"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.14018673025683875,"d":"0.140"},{"v":0.1463444664863135,"d":"0.146"},{"v":354503,"d":"354,503"}]
[{"$nulls":4},{"v":354709,"d":"354,709"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1497282551447778,"d":"0.150"},{"v":0.15400950929392074,"d":"0.154"},{"v":354709,"d":"354,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":354878,"d":"354,878"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.15821817620418543,"d":"0.158"},{"v":0.16077082870303266,"d":"0.161"},{"v":354878,"d":"354,878"}]
[{"$nulls":4},{"v":355031,"d":"355,031"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1423022443347002,"d":"0.142"},{"v":0.14797687160206663,"d":"0.148"},{"v":355031,"d":"355,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":355309,"d":"355,309"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1615429907724001,"d":"0.162"},{"v":0.1673288702556432,"d":"0.167"},{"v":355309,"d":"355,309"}]
[{"$nulls":4},{"v":355406,"d":"355,406"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.13535817443376774,"d":"0.135"},{"v":0.13598618210696664,"d":"0.136"},{"v":355406,"d":"355,406"}]
[{"$nulls":4},{"v":355761,"d":"355,761"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.052376912799119574,"d":"0.052"},{"v":0.05576841200206086,"d":"0.056"},{"v":355761,"d":"355,761"}]
[{"$nulls":4},{"v":355780,"d":"355,780"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.01503544657475149,"d":"0.015"},{"v":0.016708151335888297,"d":"0.017"},{"v":355780,"d":"355,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":356158,"d":"356,158"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.14809021143221154,"d":"0.148"},{"v":0.1552919962833543,"d":"0.155"},{"v":356158,"d":"356,158"}]
[{"$nulls":4},{"v":356289,"d":"356,289"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.00653789156050285,"d":"0.007"},{"v":0.022090799442185925,"d":"0.022"},{"v":356289,"d":"356,289"}]
[{"$nulls":4},{"v":356510,"d":"356,510"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0362285413849724,"d":"0.036"},{"v":0.03659857777418758,"d":"0.037"},{"v":356510,"d":"356,510"}]
[{"$nulls":4},{"v":356663,"d":"356,663"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04158140624459095,"d":"0.042"},{"v":0.04563774222001112,"d":"0.046"},{"v":356663,"d":"356,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":356933,"d":"356,933"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07937958615977005,"d":"0.079"},{"v":0.10075776435580189,"d":"0.101"},{"v":356933,"d":"356,933"}]
[{"$nulls":4},{"v":357038,"d":"357,038"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056396248359241063,"d":"0.056"},{"v":0.06700376001892559,"d":"0.067"},{"v":357038,"d":"357,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":357191,"d":"357,191"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":1.1660670666495622E-3,"d":"0.001"},{"v":0.01734835294660256,"d":"0.017"},{"v":357191,"d":"357,191"}]
[{"$nulls":4},{"v":357404,"d":"357,404"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":4.2149673974273158E-4,"d":"0.000"},{"v":0.007525992760616355,"d":"0.008"},{"v":357404,"d":"357,404"}]
[{"$nulls":4},{"v":357768,"d":"357,768"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06821635047841323,"d":"0.068"},{"v":0.0765552474509113,"d":"0.077"},{"v":357768,"d":"357,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":357921,"d":"357,921"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04538440945479445,"d":"0.045"},{"v":0.057755308130170435,"d":"0.058"},{"v":357921,"d":"357,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":358142,"d":"358,142"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07302916644798098,"d":"0.073"},{"v":0.08359979214366854,"d":"0.084"},{"v":358142,"d":"358,142"}]
[{"$nulls":4},{"v":358382,"d":"358,382"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.016103582243235406,"d":"0.016"},{"v":0.025660238091188073,"d":"0.026"},{"v":358382,"d":"358,382"}]
[{"$nulls":4},{"v":358517,"d":"358,517"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12839897107974246,"d":"0.128"},{"v":0.1367573574732354,"d":"0.137"},{"v":358517,"d":"358,517"}]
[{"$nulls":4},{"v":358670,"d":"358,670"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.14360857710785335,"d":"0.144"},{"v":0.15167237655749433,"d":"0.152"},{"v":358670,"d":"358,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":358982,"d":"358,982"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11926081095204141,"d":"0.119"},{"v":0.1282386932098794,"d":"0.128"},{"v":358982,"d":"358,982"}]
[{"$nulls":4},{"v":359045,"d":"359,045"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11756578028282291,"d":"0.118"},{"v":0.1324686268527131,"d":"0.132"},{"v":359045,"d":"359,045"}]
[{"$nulls":4},{"v":359400,"d":"359,400"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07847436184428873,"d":"0.078"},{"v":0.08694561452426734,"d":"0.087"},{"v":359400,"d":"359,400"}]
[{"$nulls":4},{"v":359553,"d":"359,553"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07805517909359425,"d":"0.078"},{"v":0.08725712966120323,"d":"0.087"},{"v":359553,"d":"359,553"}]
[{"$nulls":4},{"v":359628,"d":"359,628"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018874393314207285,"d":"0.019"},{"v":0.02488432684394544,"d":"0.025"},{"v":359628,"d":"359,628"}]
[{"$nulls":4},{"v":359928,"d":"359,928"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07676173770114833,"d":"0.077"},{"v":0.09863093543416947,"d":"0.099"},{"v":359928,"d":"359,928"}]
[{"$nulls":4},{"v":360149,"d":"360,149"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1788238890384419,"d":"0.179"},{"v":0.19728339402471268,"d":"0.197"},{"v":360149,"d":"360,149"}]
[{"$nulls":4},{"v":360228,"d":"360,228"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.011208223834948093,"d":"0.011"},{"v":0.020000122805290694,"d":"0.020"},{"v":360228,"d":"360,228"}]
[{"$nulls":4},{"v":360456,"d":"360,456"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03540522582108707,"d":"0.035"},{"v":0.04283096917495132,"d":"0.043"},{"v":360456,"d":"360,456"}]
[{"$nulls":4},{"v":360677,"d":"360,677"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12305630916478233,"d":"0.123"},{"v":0.14018304544216226,"d":"0.140"},{"v":360677,"d":"360,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":360830,"d":"360,830"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10821342784486646,"d":"0.108"},{"v":0.14163126526190908,"d":"0.142"},{"v":360830,"d":"360,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":361206,"d":"361,206"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1447615255997549,"d":"0.145"},{"v":0.146219946403014,"d":"0.146"},{"v":361206,"d":"361,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":361407,"d":"361,407"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09075748011043738,"d":"0.091"},{"v":0.1108679192607894,"d":"0.111"},{"v":361407,"d":"361,407"}]
[{"$nulls":4},{"v":361560,"d":"361,560"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08745788838499644,"d":"0.087"},{"v":0.09483717207761509,"d":"0.095"},{"v":361560,"d":"361,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":361677,"d":"361,677"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14482375570206876,"d":"0.145"},{"v":0.16411591075059065,"d":"0.164"},{"v":361677,"d":"361,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":361935,"d":"361,935"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10927741755232244,"d":"0.109"},{"v":0.11422980589871028,"d":"0.114"},{"v":361935,"d":"361,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":362088,"d":"362,088"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08452896733588733,"d":"0.085"},{"v":0.08751387406365486,"d":"0.088"},{"v":362088,"d":"362,088"}]
[{"$nulls":4},{"v":362309,"d":"362,309"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14835822986280864,"d":"0.148"},{"v":0.15375171850768063,"d":"0.154"},{"v":362309,"d":"362,309"}]
[{"$nulls":4},{"v":362452,"d":"362,452"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04029748475468562,"d":"0.040"},{"v":0.0412300333501896,"d":"0.041"},{"v":362452,"d":"362,452"}]
[{"$nulls":4},{"v":362684,"d":"362,684"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.016011136164684806,"d":"0.016"},{"v":0.026494597493104583,"d":"0.026"},{"v":362684,"d":"362,684"}]
[{"$nulls":4},{"v":363039,"d":"363,039"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.13600839663137307,"d":"0.136"},{"v":0.1405226856709407,"d":"0.141"},{"v":363039,"d":"363,039"}]
[{"$nulls":4},{"v":363192,"d":"363,192"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11129170306402486,"d":"0.111"},{"v":0.11289135850431653,"d":"0.113"},{"v":363192,"d":"363,192"}]
[{"$nulls":4},{"v":363301,"d":"363,301"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.16003422957644303,"d":"0.160"},{"v":0.16466461875971203,"d":"0.165"},{"v":363301,"d":"363,301"}]
[{"$nulls":4},{"v":363567,"d":"363,567"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10928649912231389,"d":"0.109"},{"v":0.12293490572202823,"d":"0.123"},{"v":363567,"d":"363,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":363720,"d":"363,720"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09556370087583889,"d":"0.096"},{"v":0.09778084780896047,"d":"0.098"},{"v":363720,"d":"363,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":363901,"d":"363,901"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12547016195762278,"d":"0.125"},{"v":0.12856283340215946,"d":"0.129"},{"v":363901,"d":"363,901"}]
[{"$nulls":4},{"v":364095,"d":"364,095"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1032915974224492,"d":"0.103"},{"v":0.11632385670227902,"d":"0.116"},{"v":364095,"d":"364,095"}]
[{"$nulls":4},{"v":364316,"d":"364,316"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.031051778223170366,"d":"0.031"},{"v":0.03303952968233003,"d":"0.033"},{"v":364316,"d":"364,316"}]
[{"$nulls":4},{"v":364469,"d":"364,469"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.18503037336882328,"d":"0.185"},{"v":0.18845746369910601,"d":"0.188"},{"v":364469,"d":"364,469"}]
[{"$nulls":4},{"v":364676,"d":"364,676"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":-0.0147587166060705,"d":"-0.015"},{"v":-3.8464352719502589E-5,"d":"-0.000"},{"v":364676,"d":"364,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":365046,"d":"365,046"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06552845089483152,"d":"0.066"},{"v":0.06581210243543252,"d":"0.066"},{"v":365046,"d":"365,046"}]
[{"$nulls":4},{"v":365199,"d":"365,199"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.06413964779365385,"d":"-0.064"},{"v":-0.045773338145916574,"d":"-0.046"},{"v":365199,"d":"365,199"}]
[{"$nulls":4},{"v":365350,"d":"365,350"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.024500897673930617,"d":"0.025"},{"v":0.043484998379112745,"d":"0.043"},{"v":365350,"d":"365,350"}]
[{"$nulls":4},{"v":365574,"d":"365,574"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.02641843540908986,"d":"0.026"},{"v":0.03645805299049488,"d":"0.036"},{"v":365574,"d":"365,574"}]
[{"$nulls":4},{"v":365727,"d":"365,727"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08282716591312611,"d":"0.083"},{"v":0.08439812658628897,"d":"0.084"},{"v":365727,"d":"365,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":365948,"d":"365,948"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03440020139585256,"d":"0.034"},{"v":0.034599729198554155,"d":"0.035"},{"v":365948,"d":"365,948"}]
[{"$nulls":4},{"v":366125,"d":"366,125"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11143080497917628,"d":"0.111"},{"v":0.12350054268526242,"d":"0.124"},{"v":366125,"d":"366,125"}]
[{"$nulls":4},{"v":366457,"d":"366,457"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04527103405775437,"d":"0.045"},{"v":0.04642044871101717,"d":"0.046"},{"v":366457,"d":"366,457"}]
[{"$nulls":4},{"v":366678,"d":"366,678"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10735437736084139,"d":"0.107"},{"v":0.10897542787778039,"d":"0.109"},{"v":366678,"d":"366,678"}]
[{"$nulls":4},{"v":366725,"d":"366,725"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11492601498931128,"d":"0.115"},{"v":0.127056136324827,"d":"0.127"},{"v":366725,"d":"366,725"}]
[{"$nulls":4},{"v":367053,"d":"367,053"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.132696763796958,"d":"0.133"},{"v":0.14115739264791888,"d":"0.141"},{"v":367053,"d":"367,053"}]
[{"$nulls":4},{"v":367206,"d":"367,206"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11834743280807286,"d":"0.118"},{"v":0.1266123041710899,"d":"0.127"},{"v":367206,"d":"367,206"}]
[{"$nulls":4},{"v":367359,"d":"367,359"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10728136344714097,"d":"0.107"},{"v":0.11289358371339885,"d":"0.113"},{"v":367359,"d":"367,359"}]
[{"$nulls":4},{"v":367574,"d":"367,574"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09293736003147787,"d":"0.093"},{"v":0.10698024213356329,"d":"0.107"},{"v":367574,"d":"367,574"}]
[{"$nulls":4},{"v":367734,"d":"367,734"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12096816741916701,"d":"0.121"},{"v":0.13135477276296362,"d":"0.131"},{"v":367734,"d":"367,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":368089,"d":"368,089"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.062380917687544724,"d":"0.062"},{"v":0.06995426405898607,"d":"0.070"},{"v":368089,"d":"368,089"}]
[{"$nulls":4},{"v":368108,"d":"368,108"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.018237369764669224,"d":"0.018"},{"v":0.023925549637952456,"d":"0.024"},{"v":368108,"d":"368,108"}]
[{"$nulls":4},{"v":368349,"d":"368,349"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.11229821421673121,"d":"0.112"},{"v":0.14703955543199693,"d":"0.147"},{"v":368349,"d":"368,349"}]
[{"$nulls":4},{"v":368685,"d":"368,685"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1408991894163972,"d":"0.141"},{"v":0.1509085084110939,"d":"0.151"},{"v":368685,"d":"368,685"}]
[{"$nulls":4},{"v":368838,"d":"368,838"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1481901835790334,"d":"0.148"},{"v":0.15490016310768073,"d":"0.155"},{"v":368838,"d":"368,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":368949,"d":"368,949"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1687115407259164,"d":"0.169"},{"v":0.18013219768852695,"d":"0.180"},{"v":368949,"d":"368,949"}]
[{"$nulls":4},{"v":369213,"d":"369,213"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1294944396589394,"d":"0.129"},{"v":0.16881642900536073,"d":"0.169"},{"v":369213,"d":"369,213"}]
[{"$nulls":4},{"v":369366,"d":"369,366"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.15536208216252567,"d":"0.155"},{"v":0.1721987233926587,"d":"0.172"},{"v":369366,"d":"369,366"}]
[{"$nulls":4},{"v":369587,"d":"369,587"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03989602465283714,"d":"0.040"},{"v":0.0469639067922686,"d":"0.047"},{"v":369587,"d":"369,587"}]
[{"$nulls":4},{"v":369798,"d":"369,798"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.11952294807203147,"d":"0.120"},{"v":0.12410013853706742,"d":"0.124"},{"v":369798,"d":"369,798"}]
[{"$nulls":4},{"v":370096,"d":"370,096"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09936366446280138,"d":"0.099"},{"v":0.11617698010685257,"d":"0.116"},{"v":370096,"d":"370,096"}]
[{"$nulls":4},{"v":370317,"d":"370,317"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.15545242915199378,"d":"0.155"},{"v":0.16129212433619994,"d":"0.161"},{"v":370317,"d":"370,317"}]
[{"$nulls":4},{"v":370398,"d":"370,398"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.15396435353497526,"d":"0.154"},{"v":0.15702822214579948,"d":"0.157"},{"v":370398,"d":"370,398"}]
[{"$nulls":4},{"v":370624,"d":"370,624"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0644042564735986,"d":"0.064"},{"v":0.07643974345266162,"d":"0.076"},{"v":370624,"d":"370,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":370845,"d":"370,845"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1540114103856354,"d":"0.154"},{"v":0.1589516434693904,"d":"0.159"},{"v":370845,"d":"370,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":370998,"d":"370,998"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.15990211529796927,"d":"0.160"},{"v":0.1606687474327779,"d":"0.161"},{"v":370998,"d":"370,998"}]
[{"$nulls":4},{"v":371247,"d":"371,247"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12043683571217229,"d":"0.120"},{"v":0.12801468416104952,"d":"0.128"},{"v":371247,"d":"371,247"}]
[{"$nulls":4},{"v":371373,"d":"371,373"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14189303484812907,"d":"0.142"},{"v":0.1453703462745827,"d":"0.145"},{"v":371373,"d":"371,373"}]
[{"$nulls":4},{"v":371728,"d":"371,728"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10413459314953943,"d":"0.104"},{"v":0.10661755203768282,"d":"0.107"},{"v":371728,"d":"371,728"}]
[{"$nulls":4},{"v":371847,"d":"371,847"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12347575184049134,"d":"0.123"},{"v":0.12953911451631608,"d":"0.130"},{"v":371847,"d":"371,847"}]
[{"$nulls":4},{"v":372103,"d":"372,103"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12741704827060962,"d":"0.127"},{"v":0.13415631082768362,"d":"0.134"},{"v":372103,"d":"372,103"}]
[{"$nulls":4},{"v":372256,"d":"372,256"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09837986129170802,"d":"0.098"},{"v":0.10034712399929815,"d":"0.100"},{"v":372256,"d":"372,256"}]
[{"$nulls":4},{"v":372477,"d":"372,477"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1710784538699535,"d":"0.171"},{"v":0.173565412050699,"d":"0.174"},{"v":372477,"d":"372,477"}]
[{"$nulls":4},{"v":372622,"d":"372,622"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06309191335325443,"d":"0.063"},{"v":0.07127792245733221,"d":"0.071"},{"v":372622,"d":"372,622"}]
[{"$nulls":4},{"v":372852,"d":"372,852"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03577120703877996,"d":"0.036"},{"v":0.036291063124533285,"d":"0.036"},{"v":372852,"d":"372,852"}]
[{"$nulls":4},{"v":373005,"d":"373,005"},"Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Zweischalige Außenwand mit Kerndämmung-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.14444275308284388,"d":"0.144"},{"v":0.1547365863616079,"d":"0.155"},{"v":373005,"d":"373,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":373360,"d":"373,360"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":1.5592443298293153E-5,"d":"0.000"},{"v":0.006002123036143362,"d":"0.006"},{"v":373360,"d":"373,360"}]
[{"$nulls":4},{"v":373471,"d":"373,471"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":-0.007221774567075016,"d":"-0.007"},{"v":-0.005302298460622868,"d":"-0.005"},{"v":373471,"d":"373,471"}]
[{"$nulls":4},{"v":373735,"d":"373,735"},"Monolitische Außenwand","Bestand",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":2.9817449842406015E-3,"d":"0.003"},{"v":0.011590341172450983,"d":"0.012"},{"v":373735,"d":"373,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":373956,"d":"373,956"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.029216127031493958,"d":"0.029"},{"v":0.03319928946473406,"d":"0.033"},{"v":373956,"d":"373,956"}]
[{"$nulls":4},{"v":374071,"d":"374,071"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.018356534257497937,"d":"0.018"},{"v":0.01936174974601889,"d":"0.019"},{"v":374071,"d":"374,071"}]
[{"$nulls":4},{"v":374263,"d":"374,263"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.022690674988474296,"d":"0.023"},{"v":0.029207514668435193,"d":"0.029"},{"v":374263,"d":"374,263"}]
[{"$nulls":4},{"v":374484,"d":"374,484"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03544922049981412,"d":"0.035"},{"v":0.043203984601079735,"d":"0.043"},{"v":374484,"d":"374,484"}]
[{"$nulls":4},{"v":374637,"d":"374,637"},"Monolitische Außenwand","Bestand",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.017928756038995648,"d":"0.018"},{"v":0.023178209027749464,"d":"0.023"},{"v":374637,"d":"374,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":374846,"d":"374,846"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03791099792467204,"d":"0.038"},{"v":0.04224876454439714,"d":"0.042"},{"v":374846,"d":"374,846"}]
[{"$nulls":4},{"v":375012,"d":"375,012"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05785678465092891,"d":"0.058"},{"v":0.06292648628158164,"d":"0.063"},{"v":375012,"d":"375,012"}]
[{"$nulls":4},{"v":375367,"d":"375,367"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.045455850163355495,"d":"0.045"},{"v":0.050594458988017704,"d":"0.051"},{"v":375367,"d":"375,367"}]
[{"$nulls":4},{"v":375520,"d":"375,520"},"Monolitische Außenwand","Bestand",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.023249694525692973,"d":"0.023"},{"v":0.037100287192399536,"d":"0.037"},{"v":375520,"d":"375,520"}]
[{"$nulls":4},{"v":375742,"d":"375,742"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.045591936045257485,"d":"0.046"},{"v":0.05051767673009799,"d":"0.051"},{"v":375742,"d":"375,742"}]
[{"$nulls":4},{"v":375895,"d":"375,895"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.03854823139322444,"d":"0.039"},{"v":0.048247299442609394,"d":"0.048"},{"v":375895,"d":"375,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":376116,"d":"376,116"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05263281700361128,"d":"0.053"},{"v":0.06349798575444232,"d":"0.063"},{"v":376116,"d":"376,116"}]
[{"$nulls":4},{"v":376295,"d":"376,295"},"Monolitische Außenwand","Bestand",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07485451448720397,"d":"0.075"},{"v":0.08055000825819358,"d":"0.081"},{"v":376295,"d":"376,295"}]
[{"$nulls":4},{"v":376491,"d":"376,491"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.059630202802457156,"d":"0.060"},{"v":0.06364975134715019,"d":"0.064"},{"v":376491,"d":"376,491"}]
[{"$nulls":4},{"v":376644,"d":"376,644"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05043851536486426,"d":"0.050"},{"v":0.05515697104858953,"d":"0.055"},{"v":376644,"d":"376,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":376895,"d":"376,895"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04430880518179263,"d":"0.044"},{"v":0.07718287349594673,"d":"0.077"},{"v":376895,"d":"376,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":377019,"d":"377,019"},"Monolitische Außenwand","Bestand",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0532347967899676,"d":"0.053"},{"v":0.07842507254570913,"d":"0.078"},{"v":377019,"d":"377,019"}]
[{"$nulls":4},{"v":377374,"d":"377,374"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056172841919871264,"d":"0.056"},{"v":0.06281342636162517,"d":"0.063"},{"v":377374,"d":"377,374"}]
[{"$nulls":4},{"v":377527,"d":"377,527"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04372204200934392,"d":"0.044"},{"v":0.0532404659365205,"d":"0.053"},{"v":377527,"d":"377,527"}]
[{"$nulls":4},{"v":377744,"d":"377,744"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03708680436555901,"d":"0.037"},{"v":0.06265116990629044,"d":"0.063"},{"v":377744,"d":"377,744"}]
[{"$nulls":4},{"v":377902,"d":"377,902"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07468539814421743,"d":"0.075"},{"v":0.09145319397612225,"d":"0.091"},{"v":377902,"d":"377,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":378123,"d":"378,123"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06526948854450068,"d":"0.065"},{"v":0.0676616752637836,"d":"0.068"},{"v":378123,"d":"378,123"}]
[{"$nulls":4},{"v":378344,"d":"378,344"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.045680186753590146,"d":"0.046"},{"v":0.04774748283286181,"d":"0.048"},{"v":378344,"d":"378,344"}]
[{"$nulls":4},{"v":378430,"d":"378,430"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04270729829262463,"d":"0.043"},{"v":0.059998104866177515,"d":"0.060"},{"v":378430,"d":"378,430"}]
[{"$nulls":4},{"v":378651,"d":"378,651"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.053877763898680424,"d":"0.054"},{"v":0.06678329367489438,"d":"0.067"},{"v":378651,"d":"378,651"}]
[{"$nulls":4},{"v":379006,"d":"379,006"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06117164977715466,"d":"0.061"},{"v":0.06117164977715466,"d":"0.061"},{"v":379006,"d":"379,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":379119,"d":"379,119"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.05312640890530536,"d":"0.053"},{"v":0.061695070226496646,"d":"0.062"},{"v":379119,"d":"379,119"}]
[{"$nulls":4},{"v":379381,"d":"379,381"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.052328723836294076,"d":"0.052"},{"v":0.05316417477522852,"d":"0.053"},{"v":379381,"d":"379,381"}]
[{"$nulls":4},{"v":379534,"d":"379,534"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-7500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05300769469077358,"d":"0.053"},{"v":0.0600092189383074,"d":"0.060"},{"v":379534,"d":"379,534"}]
[{"$nulls":4},{"v":379755,"d":"379,755"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06843725024801144,"d":"0.068"},{"v":0.07491672453913378,"d":"0.075"},{"v":379755,"d":"379,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":379968,"d":"379,968"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.043451629032321096,"d":"0.043"},{"v":0.043451629032321096,"d":"0.043"},{"v":379968,"d":"379,968"}]
[{"$nulls":4},{"v":380062,"d":"380,062"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.04671450316883335,"d":"0.047"},{"v":0.0527634334933046,"d":"0.053"},{"v":380062,"d":"380,062"}]
[{"$nulls":4},{"v":380283,"d":"380,283"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06540601439899342,"d":"0.065"},{"v":0.07132160183782602,"d":"0.071"},{"v":380283,"d":"380,283"}]
[{"$nulls":4},{"v":380568,"d":"380,568"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.036229968971159064,"d":"0.036"},{"v":0.0370459208280776,"d":"0.037"},{"v":380568,"d":"380,568"}]
[{"$nulls":4},{"v":380658,"d":"380,658"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05719101869067851,"d":"0.057"},{"v":0.05751722319854996,"d":"0.058"},{"v":380658,"d":"380,658"}]
[{"$nulls":4},{"v":381013,"d":"381,013"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.034332103019449396,"d":"0.034"},{"v":0.03543787704328294,"d":"0.035"},{"v":381013,"d":"381,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":381166,"d":"381,166"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06478322249341115,"d":"0.065"},{"v":0.06761719345040862,"d":"0.068"},{"v":381166,"d":"381,166"}]
[{"$nulls":4},{"v":381417,"d":"381,417"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09988080669638123,"d":"0.100"},{"v":0.10270599151021256,"d":"0.103"},{"v":381417,"d":"381,417"}]
[{"$nulls":4},{"v":381541,"d":"381,541"},"Monolitische Außenwand","Bestand",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-Bestand-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.044909000682524736,"d":"0.045"},{"v":0.045853425819038576,"d":"0.046"},{"v":381541,"d":"381,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":381694,"d":"381,694"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.026710723005245098,"d":"0.027"},{"v":0.027825036098550398,"d":"0.028"},{"v":381694,"d":"381,694"}]
[{"$nulls":4},{"v":382017,"d":"382,017"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.026671604158447215,"d":"0.027"},{"v":0.032866399932126054,"d":"0.033"},{"v":382017,"d":"382,017"}]
[{"$nulls":4},{"v":382069,"d":"382,069"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.025900410273400898,"d":"0.026"},{"v":0.02732945843147999,"d":"0.027"},{"v":382069,"d":"382,069"}]
[{"$nulls":4},{"v":382290,"d":"382,290"},"Monolitische Außenwand","EnEV",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.029687176194297678,"d":"0.030"},{"v":0.03278549214648626,"d":"0.033"},{"v":382290,"d":"382,290"}]
[{"$nulls":4},{"v":382645,"d":"382,645"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03162445225911543,"d":"0.032"},{"v":0.03505955922846896,"d":"0.035"},{"v":382645,"d":"382,645"}]
[{"$nulls":4},{"v":382792,"d":"382,792"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03227446168201957,"d":"0.032"},{"v":0.03645469681949293,"d":"0.036"},{"v":382792,"d":"382,792"}]
[{"$nulls":4},{"v":383020,"d":"383,020"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04164370802151465,"d":"0.042"},{"v":0.046222431685321,"d":"0.046"},{"v":383020,"d":"383,020"}]
[{"$nulls":4},{"v":383173,"d":"383,173"},"Monolitische Außenwand","EnEV",150,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-150-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05096571334017417,"d":"0.051"},{"v":0.0569096607308039,"d":"0.057"},{"v":383173,"d":"383,173"}]
[{"$nulls":4},{"v":383466,"d":"383,466"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0668417771007557,"d":"0.067"},{"v":0.06970831478235637,"d":"0.070"},{"v":383466,"d":"383,466"}]
[{"$nulls":4},{"v":383548,"d":"383,548"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03132257408709091,"d":"0.031"},{"v":0.04504538564777686,"d":"0.045"},{"v":383548,"d":"383,548"}]
[{"$nulls":4},{"v":383701,"d":"383,701"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03397433885974827,"d":"0.034"},{"v":0.04241993142827449,"d":"0.042"},{"v":383701,"d":"383,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":383922,"d":"383,922"},"Monolitische Außenwand","EnEV",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07604946085048761,"d":"0.076"},{"v":0.08317050001828571,"d":"0.083"},{"v":383922,"d":"383,922"}]
[{"$nulls":4},{"v":384241,"d":"384,241"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07941391225314721,"d":"0.079"},{"v":0.0874122777285296,"d":"0.087"},{"v":384241,"d":"384,241"}]
[{"$nulls":4},{"v":384431,"d":"384,431"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.038230524066953986,"d":"0.038"},{"v":0.05076838790214733,"d":"0.051"},{"v":384431,"d":"384,431"}]
[{"$nulls":4},{"v":384652,"d":"384,652"},"Monolitische Außenwand","EnEV",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.059372304829139445,"d":"0.059"},{"v":0.0718352391822906,"d":"0.072"},{"v":384652,"d":"384,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":384805,"d":"384,805"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0390903812738366,"d":"0.039"},{"v":0.04258438633456073,"d":"0.043"},{"v":384805,"d":"384,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":385090,"d":"385,090"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F385111,\"-\",G385111,\"-\",H385111,\"-\",I385111,\"-\",J385111,\"-\",K385111,\"-\",L385111,\"-\",M385111,\"-\",N385111,\"-\",O385111,\"-\",P385111,\"-\",Q385111,\"-\",R385111)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.11239798007342894,"d":"0.112"},{"v":0.11589361501459051,"d":"0.116"},{"$f":"E385111","v":{"v":385090,"d":"385,090"}}]
[{"$nulls":4},{"v":385180,"d":"385,180"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.03763920812609536,"d":"0.038"},{"v":0.06039820549084381,"d":"0.060"},{"v":385180,"d":"385,180"}]
[{"$nulls":4},{"v":385333,"d":"385,333"},"Monolitische Außenwand","EnEV",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.036583299079348944,"d":"0.037"},{"v":0.04930704526275519,"d":"0.049"},{"v":385333,"d":"385,333"}]
[{"$nulls":4},{"v":385690,"d":"385,690"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.057882458434621885,"d":"0.058"},{"v":0.07164169703385379,"d":"0.072"},{"v":385690,"d":"385,690"}]
[{"$nulls":4},{"v":385708,"d":"385,708"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08732061032506606,"d":"0.087"},{"v":0.09620419939634285,"d":"0.096"},{"v":385708,"d":"385,708"}]
[{"$nulls":4},{"v":386063,"d":"386,063"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.04499814082414608,"d":"0.045"},{"v":0.061717921832838175,"d":"0.062"},{"v":386063,"d":"386,063"}]
[{"$nulls":4},{"v":386284,"d":"386,284"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06763790152224938,"d":"0.068"},{"v":0.08348792059399203,"d":"0.083"},{"v":386284,"d":"386,284"}]
[{"$nulls":4},{"v":386465,"d":"386,465"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058980653706356356,"d":"0.059"},{"v":0.062427813034037063,"d":"0.062"},{"v":386465,"d":"386,465"}]
[{"$nulls":4},{"v":386659,"d":"386,659"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.088608848632081,"d":"0.089"},{"v":0.09203241859251461,"d":"0.092"},{"v":386659,"d":"386,659"}]
[{"$nulls":4},{"v":386812,"d":"386,812"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04520533867724038,"d":"0.045"},{"v":0.05560902483876371,"d":"0.056"},{"v":386812,"d":"386,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":387065,"d":"387,065"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05691556171047741,"d":"0.057"},{"v":0.0694212821621322,"d":"0.069"},{"v":387065,"d":"387,065"}]
[{"$nulls":4},{"v":387187,"d":"387,187"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09227225761958274,"d":"0.092"},{"v":0.09657721565560884,"d":"0.097"},{"v":387187,"d":"387,187"}]
[{"$nulls":4},{"v":387340,"d":"387,340"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07201403537551314,"d":"0.072"},{"v":0.07643992719465378,"d":"0.076"},{"v":387340,"d":"387,340"}]
[{"$nulls":4},{"v":387561,"d":"387,561"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.061978599088203856,"d":"0.062"},{"v":0.07242632290137667,"d":"0.072"},{"v":387561,"d":"387,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":387914,"d":"387,914"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07917571870186467,"d":"0.079"},{"v":0.07931511950097175,"d":"0.079"},{"v":387914,"d":"387,914"}]
[{"$nulls":4},{"v":388070,"d":"388,070"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06800996427210047,"d":"0.068"},{"v":0.06915793157519264,"d":"0.069"},{"v":388070,"d":"388,070"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E388311","v":{"v":388291,"d":"388,291"}},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09428094901702941,"d":"0.094"},{"v":0.09790802440377024,"d":"0.098"},{"v":388291,"d":"388,291"}]
[{"$nulls":4},{"v":388514,"d":"388,514"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07074427815938691,"d":"0.071"},{"v":0.07176810229775525,"d":"0.072"},{"v":388514,"d":"388,514"}]
[{"$nulls":4},{"v":388598,"d":"388,598"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06360022808077472,"d":"0.064"},{"v":0.06449475303920099,"d":"0.064"},{"v":388598,"d":"388,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":388819,"d":"388,819"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07529157305522521,"d":"0.075"},{"v":0.07875583835091989,"d":"0.079"},{"v":388819,"d":"388,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":388972,"d":"388,972"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0658468638264972,"d":"0.066"},{"v":0.0709712808561396,"d":"0.071"},{"v":388972,"d":"388,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":389160,"d":"389,160"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.044805822522813225,"d":"0.045"},{"v":0.04553475399751014,"d":"0.046"},{"v":389160,"d":"389,160"}]
[{"$nulls":4},{"v":389347,"d":"389,347"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08835793234272078,"d":"0.088"},{"v":0.09195118541691856,"d":"0.092"},{"v":389347,"d":"389,347"}]
[{"$nulls":4},{"v":389702,"d":"389,702"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07345301375485112,"d":"0.073"},{"v":0.07409658195888405,"d":"0.074"},{"v":389702,"d":"389,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":389923,"d":"389,923"},"Monolitische Außenwand","EnEV",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0686418765065531,"d":"0.069"},{"v":0.07258399956109603,"d":"0.073"},{"v":389923,"d":"389,923"}]
[{"$nulls":4},{"v":390138,"d":"390,138"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03151865900081336,"d":"0.032"},{"v":0.03253309537774177,"d":"0.033"},{"v":390138,"d":"390,138"}]
[{"$nulls":4},{"v":390230,"d":"390,230"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.028775203440947673,"d":"0.029"},{"v":0.02976042561561933,"d":"0.030"},{"v":390230,"d":"390,230"}]
[{"$nulls":4},{"v":390451,"d":"390,451"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.032851587513752445,"d":"0.033"},{"v":0.03396956672113376,"d":"0.034"},{"v":390451,"d":"390,451"}]
[{"$nulls":4},{"v":390738,"d":"390,738"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0339512872047401,"d":"0.034"},{"v":0.03610729776613459,"d":"0.036"},{"v":390738,"d":"390,738"}]
[{"$nulls":4},{"v":390826,"d":"390,826"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.008360089209838441,"d":"0.008"},{"v":0.015390496511693386,"d":"0.015"},{"v":390826,"d":"390,826"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E390999","v":{"v":390979,"d":"390,979"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0628334638653222,"d":"0.063"},{"v":0.06780334547763452,"d":"0.068"},{"v":390979,"d":"390,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":391334,"d":"391,334"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05590202046721311,"d":"0.056"},{"v":0.060597107276243276,"d":"0.061"},{"v":391334,"d":"391,334"}]
[{"$nulls":4},{"v":391384,"d":"391,384"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.02958870248962392,"d":"0.030"},{"v":0.03358954531548435,"d":"0.034"},{"v":391384,"d":"391,384"}]
[{"$nulls":4},{"v":391709,"d":"391,709"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02674382440976227,"d":"0.027"},{"v":0.027470091044182236,"d":"0.027"},{"v":391709,"d":"391,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":391930,"d":"391,930"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0472144191159311,"d":"0.047"},{"v":0.04778302890463722,"d":"0.048"},{"v":391930,"d":"391,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":391984,"d":"391,984"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04684116083574259,"d":"0.047"},{"v":0.05009436371506846,"d":"0.050"},{"v":391984,"d":"391,984"}]
[{"$nulls":4},{"v":392237,"d":"392,237"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.02287642344988779,"d":"0.023"},{"v":0.02647461752458453,"d":"0.026"},{"v":392237,"d":"392,237"}]
[{"$nulls":4},{"v":392458,"d":"392,458"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",250,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-250-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06112519805454646,"d":"0.061"},{"v":0.06479022490030108,"d":"0.065"},{"v":392458,"d":"392,458"}]
[{"$nulls":4},{"v":392611,"d":"392,611"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07945622221445044,"d":"0.079"},{"v":0.08447752964110398,"d":"0.084"},{"v":392611,"d":"392,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":392962,"d":"392,962"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F392983,\"-\",G392983,\"-\",H392983,\"-\",I392983,\"-\",J392983,\"-\",K392983,\"-\",L392983,\"-\",M392983,\"-\",N392983,\"-\",O392983,\"-\",P392983,\"-\",Q392983,\"-\",R392983)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0636227464473448,"d":"0.064"},{"v":0.06936994812962682,"d":"0.069"},{"$f":"E392983","v":{"v":392962,"d":"392,962"}}]
[{"$nulls":4},{"v":393188,"d":"393,188"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",500,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0880058539003921,"d":"0.088"},{"v":0.0923518573701286,"d":"0.092"},{"v":393188,"d":"393,188"}]
[{"$nulls":4},{"v":393341,"d":"393,341"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.03738626357469067,"d":"0.037"},{"v":0.04737120046908305,"d":"0.047"},{"v":393341,"d":"393,341"}]
[{"$nulls":4},{"v":393433,"d":"393,433"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06433547745534629,"d":"0.064"},{"v":0.075714743040153,"d":"0.076"},{"v":393433,"d":"393,433"}]
[{"$nulls":4},{"v":393716,"d":"393,716"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06365144898436842,"d":"0.064"},{"v":0.07317944013321068,"d":"0.073"},{"v":393716,"d":"393,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":393869,"d":"393,869"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",750,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-750-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04970957477871821,"d":"0.050"},{"v":0.0681056687996432,"d":"0.068"},{"v":393869,"d":"393,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":394090,"d":"394,090"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06732218650555945,"d":"0.067"},{"v":0.07401403644492795,"d":"0.074"},{"v":394090,"d":"394,090"}]
[{"$nulls":4},{"v":394208,"d":"394,208"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.046672047249649413,"d":"0.047"},{"v":0.05855925493897844,"d":"0.059"},{"v":394208,"d":"394,208"}]
[{"$nulls":4},{"v":394465,"d":"394,465"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.062293110869248436,"d":"0.062"},{"v":0.0685374899152041,"d":"0.069"},{"v":394465,"d":"394,465"}]
[{"$nulls":4},{"v":394618,"d":"394,618"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052533006321535174,"d":"0.053"},{"v":0.07938205412137875,"d":"0.079"},{"v":394618,"d":"394,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":394808,"d":"394,808"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0841120677595867,"d":"0.084"},{"v":0.09380247671989869,"d":"0.094"},{"v":394808,"d":"394,808"}]
[{"$nulls":4},{"v":395195,"d":"395,195"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07626607588799285,"d":"0.076"},{"v":0.07852864059840862,"d":"0.079"},{"v":395195,"d":"395,195"}]
[{"$nulls":4},{"v":395348,"d":"395,348"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07097625976034803,"d":"0.071"},{"v":0.07267915080073664,"d":"0.073"},{"v":395348,"d":"395,348"}]
[{"$nulls":4},{"v":395501,"d":"395,501"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05910380935418562,"d":"0.059"},{"v":0.07521021350931936,"d":"0.075"},{"v":395501,"d":"395,501"}]
[{"$nulls":4},{"v":395657,"d":"395,657"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09079426310216061,"d":"0.091"},{"v":0.10335235154138879,"d":"0.103"},{"v":395657,"d":"395,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":395876,"d":"395,876"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10383319656776804,"d":"0.104"},{"v":0.10463586545240602,"d":"0.105"},{"v":395876,"d":"395,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":396097,"d":"396,097"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-5000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09437405523722478,"d":"0.094"},{"v":0.09827208731965745,"d":"0.098"},{"v":396097,"d":"396,097"}]
[{"$nulls":4},{"v":396250,"d":"396,250"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06861266570026892,"d":"0.069"},{"v":0.07165506307947553,"d":"0.072"},{"v":396250,"d":"396,250"}]
[{"$nulls":4},{"v":396432,"d":"396,432"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-7500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05990373666797269,"d":"0.060"},{"v":0.06011113919825,"d":"0.060"},{"v":396432,"d":"396,432"}]
[{"$nulls":4},{"v":396827,"d":"396,827"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07346764539208768,"d":"0.073"},{"v":0.07641191861321307,"d":"0.076"},{"v":396827,"d":"396,827"}]
[{"$nulls":4},{"v":396980,"d":"396,980"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-10000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06873794445962077,"d":"0.069"},{"v":0.06970453715083691,"d":"0.070"},{"v":396980,"d":"396,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":397235,"d":"397,235"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07794023975439643,"d":"0.078"},{"v":0.08213195264108644,"d":"0.082"},{"v":397235,"d":"397,235"}]
[{"$nulls":4},{"v":397355,"d":"397,355"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08934151744511305,"d":"0.089"},{"v":0.0926027944455014,"d":"0.093"},{"v":397355,"d":"397,355"}]
[{"$nulls":4},{"v":397508,"d":"397,508"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08815741626172781,"d":"0.088"},{"v":0.08914503363503766,"d":"0.089"},{"v":397508,"d":"397,508"}]
[{"$nulls":4},{"v":397729,"d":"397,729"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10351868183013714,"d":"0.104"},{"v":0.10742832328860467,"d":"0.107"},{"v":397729,"d":"397,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":397881,"d":"397,881"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08013780826464285,"d":"0.080"},{"v":0.08289949933713366,"d":"0.083"},{"v":397881,"d":"397,881"}]
[{"$nulls":4},{"v":398238,"d":"398,238"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07134161004343696,"d":"0.071"},{"v":0.07340438117482666,"d":"0.073"},{"v":398238,"d":"398,238"}]
[{"$nulls":4},{"v":398257,"d":"398,257"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08465452067816856,"d":"0.085"},{"v":0.08781164106860113,"d":"0.088"},{"v":398257,"d":"398,257"}]
[{"$nulls":4},{"v":398481,"d":"398,481"},"Monolitische Außenwand","EnEV +15%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +15%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07324357013049636,"d":"0.073"},{"v":0.07690937563830058,"d":"0.077"},{"v":398481,"d":"398,481"}]
[{"$nulls":4},{"v":398834,"d":"398,834"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.052674184574846225,"d":"0.053"},{"v":0.05546378863610949,"d":"0.055"},{"v":398834,"d":"398,834"}]
[{"$nulls":4},{"v":398987,"d":"398,987"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.019627787773873636,"d":"0.020"},{"v":0.027213230405315977,"d":"0.027"},{"v":398987,"d":"398,987"}]
[{"$nulls":4},{"v":399140,"d":"399,140"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.056658934981332953,"d":"0.057"},{"v":0.06523440697747444,"d":"0.065"},{"v":399140,"d":"399,140"}]
[{"$nulls":4},{"v":399330,"d":"399,330"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",50,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-50-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.050808767665910866,"d":"0.051"},{"v":0.05938423966167539,"d":"0.059"},{"v":399330,"d":"399,330"}]
[{"$nulls":4},{"v":399515,"d":"399,515"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.056567852158488446,"d":"0.057"},{"v":0.0581319592955101,"d":"0.058"},{"v":399515,"d":"399,515"}]
[{"$nulls":4},{"v":399668,"d":"399,668"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06614477964511446,"d":"0.066"},{"v":0.0680837625445484,"d":"0.068"},{"v":399668,"d":"399,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":399930,"d":"399,930"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",150,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-150-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.03182967102536804,"d":"0.032"},{"v":0.03250736934438162,"d":"0.033"},{"v":399930,"d":"399,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":400245,"d":"400,245"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.036536747156320645,"d":"0.037"},{"v":0.03714408818557924,"d":"0.037"},{"v":400245,"d":"400,245"}]
[{"$nulls":4},{"v":400466,"d":"400,466"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06499894358849352,"d":"0.065"},{"v":0.06657753275804826,"d":"0.067"},{"v":400466,"d":"400,466"}]
[{"$nulls":4},{"v":400619,"d":"400,619"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0733589961533515,"d":"0.073"},{"v":0.07895392062520212,"d":"0.079"},{"v":400619,"d":"400,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":400705,"d":"400,705"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",250,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-250-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06570807584931225,"d":"0.066"},{"v":0.0715458583318105,"d":"0.072"},{"v":400705,"d":"400,705"}]
[{"$nulls":4},{"v":400994,"d":"400,994"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06479199849756043,"d":"0.065"},{"v":0.06754834747845379,"d":"0.068"},{"v":400994,"d":"400,994"}]
[{"$nulls":4},{"v":401147,"d":"401,147"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0598383278933481,"d":"0.060"},{"v":0.06309318269137011,"d":"0.063"},{"v":401147,"d":"401,147"}]
[{"$nulls":4},{"v":401368,"d":"401,368"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04286328633525749,"d":"0.043"},{"v":0.047322393532554206,"d":"0.047"},{"v":401368,"d":"401,368"}]
[{"$nulls":4},{"v":401554,"d":"401,554"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",500,"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-500-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06521215740080756,"d":"0.065"},{"v":0.07053923834135467,"d":"0.071"},{"v":401554,"d":"401,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":401877,"d":"401,877"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.041506749639504126,"d":"0.042"},{"v":0.04557820817356778,"d":"0.046"},{"v":401877,"d":"401,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":401896,"d":"401,896"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06095942041363899,"d":"0.061"},{"v":0.06381265596801948,"d":"0.064"},{"v":401896,"d":"401,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":402154,"d":"402,154"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07610815010370649,"d":"0.076"},{"v":0.08519121263968009,"d":"0.085"},{"v":402154,"d":"402,154"}]
[{"$nulls":4},{"v":402405,"d":"402,405"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",750,"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-750-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07024151395600407,"d":"0.070"},{"v":0.07459513012518908,"d":"0.075"},{"v":402405,"d":"402,405"}]
[{"$nulls":4},{"v":402626,"d":"402,626"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F402647,\"-\",G402647,\"-\",H402647,\"-\",I402647,\"-\",J402647,\"-\",K402647,\"-\",L402647,\"-\",M402647,\"-\",N402647,\"-\",O402647,\"-\",P402647,\"-\",Q402647,\"-\",R402647)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.06669853259084585,"d":"0.067"},{"v":0.06953792922066271,"d":"0.070"},{"$f":"E402647","v":{"v":402626,"d":"402,626"}}]
[{"$nulls":4},{"v":402779,"d":"402,779"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0701280528586282,"d":"0.070"},{"v":0.07664799390532778,"d":"0.077"},{"v":402779,"d":"402,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":403003,"d":"403,003"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.06318195089365182,"d":"0.063"},{"v":0.08303376706075288,"d":"0.083"},{"v":403003,"d":"403,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":403154,"d":"403,154"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0659569943812214,"d":"0.066"},{"v":0.07598679183820105,"d":"0.076"},{"v":403154,"d":"403,154"}]
[{"$nulls":4},{"v":403307,"d":"403,307"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":1000,"d":"1,000"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-1000-nicht unterkellert--Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09484992502604941,"d":"0.095"},{"v":0.10808234735147744,"d":"0.108"},{"v":403307,"d":"403,307"}]
[{"$nulls":4},{"v":403603,"d":"403,603"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09910490310892109,"d":"0.099"},{"v":0.10195712232412533,"d":"0.102"},{"v":403603,"d":"403,603"}]
[{"$nulls":4},{"v":403884,"d":"403,884"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07425242562254931,"d":"0.074"},{"v":0.094870638302105,"d":"0.095"},{"v":403884,"d":"403,884"}]
[{"$nulls":4},{"v":404037,"d":"404,037"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":2500,"d":"2,500"},"nicht unterkellert",null,"Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-2500-nicht unterkellert--Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08036253639304661,"d":"0.080"},{"v":0.08292352336638094,"d":"0.083"},{"v":404037,"d":"404,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":404258,"d":"404,258"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10461988601530729,"d":"0.105"},{"v":0.1056191111989285,"d":"0.106"},{"v":404258,"d":"404,258"}]
[{"$nulls":4},{"v":404378,"d":"404,378"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06686525244644792,"d":"0.067"},{"v":0.06686525244644792,"d":"0.067"},{"v":404378,"d":"404,378"}]
[{"$nulls":4},{"v":404633,"d":"404,633"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":5000,"d":"5,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-5000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06970275705551682,"d":"0.070"},{"v":0.07916043336868218,"d":"0.079"},{"v":404633,"d":"404,633"}]
[{"$nulls":4},{"v":404786,"d":"404,786"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0803904303584201,"d":"0.080"},{"v":0.08096362693600608,"d":"0.081"},{"v":404786,"d":"404,786"}]
[{"$nulls":4},{"v":404978,"d":"404,978"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":7500,"d":"7,500"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-7500-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06681010438221488,"d":"0.067"},{"v":0.06798507174424251,"d":"0.068"},{"v":404978,"d":"404,978"}]
[{"$nulls":4},{"v":405161,"d":"405,161"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08139973602864034,"d":"0.081"},{"v":0.0902947784917565,"d":"0.090"},{"v":405161,"d":"405,161"}]
[{"$nulls":4},{"v":405516,"d":"405,516"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09181317431363102,"d":"0.092"},{"v":0.0972396883339867,"d":"0.097"},{"v":405516,"d":"405,516"}]
[{"$nulls":4},{"v":405535,"d":"405,535"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":10000,"d":"10,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-10000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07406617131428812,"d":"0.074"},{"v":0.07984919518306963,"d":"0.080"},{"v":405535,"d":"405,535"}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E405847","v":{"v":405827,"d":"405,827"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11095726457443954,"d":"0.111"},{"v":0.11459735402075122,"d":"0.115"},{"v":405827,"d":"405,827"}]
[{"$nulls":4},{"v":406044,"d":"406,044"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08630461930490542,"d":"0.086"},{"v":0.09075906922647126,"d":"0.091"},{"v":406044,"d":"406,044"}]
[{"$nulls":4},{"v":406265,"d":"406,265"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07817424769493538,"d":"0.078"},{"v":0.08092982192162475,"d":"0.081"},{"v":406265,"d":"406,265"}]
[{"$nulls":4},{"v":406427,"d":"406,427"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07625245483127768,"d":"0.076"},{"v":0.08394318506928923,"d":"0.084"},{"v":406427,"d":"406,427"}]
[{"$nulls":4},{"v":406541,"d":"406,541"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07018651435432426,"d":"0.070"},{"v":0.07552214968334142,"d":"0.076"},{"v":406541,"d":"406,541"}]
[{"$nulls":4},{"v":406542,"d":"406,542"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09329045421251855,"d":"0.093"},{"v":0.09798049082297447,"d":"0.098"},{"v":406542,"d":"406,542"}]
[{"$nulls":4},{"v":406543,"d":"406,543"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08954504303183741,"d":"0.090"},{"v":0.09518124071548292,"d":"0.095"},{"v":406543,"d":"406,543"}]
[{"$nulls":4},{"v":406544,"d":"406,544"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07749215049060165,"d":"0.077"},{"v":0.08218218710105757,"d":"0.082"},{"v":406544,"d":"406,544"}]
[{"$nulls":4},{"v":406545,"d":"406,545"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0854059659613265,"d":"0.085"},{"v":0.08917972166452588,"d":"0.089"},{"v":406545,"d":"406,545"}]
[{"$nulls":4},{"v":406546,"d":"406,546"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0848914828230484,"d":"0.085"},{"v":0.08578289236001277,"d":"0.086"},{"v":406546,"d":"406,546"}]
[{"$nulls":4},{"v":406547,"d":"406,547"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09319793752448868,"d":"0.093"},{"v":0.09739136777705809,"d":"0.097"},{"v":406547,"d":"406,547"}]
[{"$nulls":4},{"v":406548,"d":"406,548"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09657876573202745,"d":"0.097"},{"v":0.09747017526899182,"d":"0.097"},{"v":406548,"d":"406,548"}]
[{"$nulls":4},{"v":406549,"d":"406,549"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.052345676592410885,"d":"0.052"},{"v":0.05337175175539512,"d":"0.053"},{"v":406549,"d":"406,549"}]
[{"$nulls":4},{"v":406550,"d":"406,550"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0716531673768659,"d":"0.072"},{"v":0.07254457691383027,"d":"0.073"},{"v":406550,"d":"406,550"}]
[{"$nulls":4},{"v":406551,"d":"406,551"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08734815814138593,"d":"0.087"},{"v":0.0887725282068855,"d":"0.089"},{"v":406551,"d":"406,551"}]
[{"$nulls":4},{"v":406552,"d":"406,552"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06165525952984947,"d":"0.062"},{"v":0.06254666906681383,"d":"0.063"},{"v":406552,"d":"406,552"}]
[{"$nulls":4},{"v":406553,"d":"406,553"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0822083689992804,"d":"0.082"},{"v":0.08954024833369266,"d":"0.090"},{"v":406553,"d":"406,553"}]
[{"$nulls":4},{"v":406554,"d":"406,554"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08144754033421082,"d":"0.081"},{"v":0.08589707350238808,"d":"0.086"},{"v":406554,"d":"406,554"}]
[{"$nulls":4},{"v":406555,"d":"406,555"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09000034056244256,"d":"0.090"},{"v":0.09775189444622487,"d":"0.098"},{"v":406555,"d":"406,555"}]
[{"$nulls":4},{"v":406556,"d":"406,556"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09313482324318986,"d":"0.093"},{"v":0.09758435641136712,"d":"0.098"},{"v":406556,"d":"406,556"}]
[{"$nulls":4},{"v":406557,"d":"406,557"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.049148079630364765,"d":"0.049"},{"v":0.05373227842456189,"d":"0.054"},{"v":406557,"d":"406,557"}]
[{"$nulls":4},{"v":406558,"d":"406,558"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06820922488802832,"d":"0.068"},{"v":0.07265875805620557,"d":"0.073"},{"v":406558,"d":"406,558"}]
[{"$nulls":4},{"v":406559,"d":"406,559"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0841505611793398,"d":"0.084"},{"v":0.08913305487605226,"d":"0.089"},{"v":406559,"d":"406,559"}]
[{"$nulls":4},{"v":406560,"d":"406,560"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":15000,"d":"15,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-15000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05821131704101189,"d":"0.058"},{"v":0.06266085020918914,"d":"0.063"},{"v":406560,"d":"406,560"}]
[{"$nulls":4},{"v":406561,"d":"406,561"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08160435459510228,"d":"0.082"},{"v":0.08502344430606401,"d":"0.085"},{"v":406561,"d":"406,561"}]
[{"$nulls":4},{"v":406562,"d":"406,562"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07840440791982994,"d":"0.078"},{"v":0.07896282522931293,"d":"0.079"},{"v":406562,"d":"406,562"}]
[{"$nulls":4},{"v":406563,"d":"406,563"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08884441791703206,"d":"0.089"},{"v":0.09265499047352853,"d":"0.093"},{"v":406563,"d":"406,563"}]
[{"$nulls":4},{"v":406564,"d":"406,564"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08912829911473373,"d":"0.089"},{"v":0.08968671642421672,"d":"0.090"},{"v":406564,"d":"406,564"}]
[{"$nulls":4},{"v":406565,"d":"406,565"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05079715647776439,"d":"0.051"},{"v":0.051653141520791084,"d":"0.052"},{"v":406565,"d":"406,565"}]
[{"$nulls":4},{"v":406566,"d":"406,566"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06625733699202636,"d":"0.066"},{"v":0.06681575430150932,"d":"0.067"},{"v":406566,"d":"406,566"}]
[{"$nulls":4},{"v":406567,"d":"406,567"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08347270522911261,"d":"0.083"},{"v":0.08470022965195814,"d":"0.085"},{"v":406567,"d":"406,567"}]
[{"$nulls":4},{"v":406568,"d":"406,568"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05708356437412323,"d":"0.057"},{"v":0.05764198168360621,"d":"0.058"},{"v":406568,"d":"406,568"}]
[{"$nulls":4},{"v":406569,"d":"406,569"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08148073531427842,"d":"0.081"},{"v":0.08909579645878798,"d":"0.089"},{"v":406569,"d":"406,569"}]
[{"$nulls":4},{"v":406570,"d":"406,570"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07828078863900609,"d":"0.078"},{"v":0.0830351773820369,"d":"0.083"},{"v":406570,"d":"406,570"}]
[{"$nulls":4},{"v":406571,"d":"406,571"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0887207986362082,"d":"0.089"},{"v":0.0967273426262525,"d":"0.097"},{"v":406571,"d":"406,571"}]
[{"$nulls":4},{"v":406572,"d":"406,572"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08900467983390989,"d":"0.089"},{"v":0.09375906857694069,"d":"0.094"},{"v":406572,"d":"406,572"}]
[{"$nulls":4},{"v":406573,"d":"406,573"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05067353719694054,"d":"0.051"},{"v":0.05572549367351506,"d":"0.056"},{"v":406573,"d":"406,573"}]
[{"$nulls":4},{"v":406574,"d":"406,574"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06613371771120251,"d":"0.066"},{"v":0.07088810645423331,"d":"0.071"},{"v":406574,"d":"406,574"}]
[{"$nulls":4},{"v":406575,"d":"406,575"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08334908594828876,"d":"0.083"},{"v":0.08877258180468213,"d":"0.089"},{"v":406575,"d":"406,575"}]
[{"$nulls":4},{"v":406576,"d":"406,576"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05695994509329937,"d":"0.057"},{"v":0.06171433383633018,"d":"0.062"},{"v":406576,"d":"406,576"}]
[{"$nulls":4},{"v":406577,"d":"406,577"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07548428760762112,"d":"0.075"},{"v":0.07873975427549727,"d":"0.079"},{"v":406577,"d":"406,577"}]
[{"$nulls":4},{"v":406578,"d":"406,578"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.072292994976933,"d":"0.072"},{"v":0.0726842714389206,"d":"0.073"},{"v":406578,"d":"406,578"}]
[{"$nulls":4},{"v":406579,"d":"406,579"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08087937972887746,"d":"0.081"},{"v":0.08452697849713932,"d":"0.085"},{"v":406579,"d":"406,579"}]
[{"$nulls":4},{"v":406580,"d":"406,580"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08117876133445759,"d":"0.081"},{"v":0.08157003779644517,"d":"0.082"},{"v":406580,"d":"406,580"}]
[{"$nulls":4},{"v":406581,"d":"406,581"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0467294174844471,"d":"0.047"},{"v":0.04741752870262827,"d":"0.047"},{"v":406581,"d":"406,581"}]
[{"$nulls":4},{"v":406582,"d":"406,582"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06222798851323116,"d":"0.062"},{"v":0.06261926497521875,"d":"0.063"},{"v":406582,"d":"406,582"}]
[{"$nulls":4},{"v":406583,"d":"406,583"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0810477127010929,"d":"0.081"},{"v":0.08210797947869668,"d":"0.082"},{"v":406583,"d":"406,583"}]
[{"$nulls":4},{"v":406584,"d":"406,584"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.054626643197597816,"d":"0.055"},{"v":0.055017919659585406,"d":"0.055"},{"v":406584,"d":"406,584"}]
[{"$nulls":4},{"v":406585,"d":"406,585"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07536053351300692,"d":"0.075"},{"v":0.08281654755767665,"d":"0.083"},{"v":406585,"d":"406,585"}]
[{"$nulls":4},{"v":406586,"d":"406,586"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07216924088231881,"d":"0.072"},{"v":0.07676106472109996,"d":"0.077"},{"v":406586,"d":"406,586"}]
[{"$nulls":4},{"v":406587,"d":"406,587"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08075562563426326,"d":"0.081"},{"v":0.08860377177931869,"d":"0.089"},{"v":406587,"d":"406,587"}]
[{"$nulls":4},{"v":406588,"d":"406,588"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0810550072398434,"d":"0.081"},{"v":0.08564683107862454,"d":"0.086"},{"v":406588,"d":"406,588"}]
[{"$nulls":4},{"v":406589,"d":"406,589"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04660566338983291,"d":"0.047"},{"v":0.051494321984807634,"d":"0.051"},{"v":406589,"d":"406,589"}]
[{"$nulls":4},{"v":406590,"d":"406,590"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06210423441861696,"d":"0.062"},{"v":0.0666960582573981,"d":"0.067"},{"v":406590,"d":"406,590"}]
[{"$nulls":4},{"v":406591,"d":"406,591"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0809239586064787,"d":"0.081"},{"v":0.08618477276087605,"d":"0.086"},{"v":406591,"d":"406,591"}]
[{"$nulls":4},{"v":406592,"d":"406,592"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.054502889102983614,"d":"0.055"},{"v":0.059094712941764764,"d":"0.059"},{"v":406592,"d":"406,592"}]
[{"$nulls":4},{"v":406593,"d":"406,593"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08466626229306475,"d":"0.085"},{"v":0.08809374720119349,"d":"0.088"},{"v":406593,"d":"406,593"}]
[{"$nulls":4},{"v":406594,"d":"406,594"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406615,\"-\",G406615,\"-\",H406615,\"-\",I406615,\"-\",J406615,\"-\",K406615,\"-\",L406615,\"-\",M406615,\"-\",N406615,\"-\",O406615,\"-\",P406615,\"-\",Q406615,\"-\",R406615)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.08178384736448453,"d":"0.082"},{"v":0.0823419455817623,"d":"0.082"},{"$f":"E406615","v":{"v":406594,"d":"406,594"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406615","v":{"v":406595,"d":"406,595"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09238485503183035,"d":"0.092"},{"v":0.09620937878750986,"d":"0.096"},{"v":406595,"d":"406,595"}]
[{"$nulls":4},{"v":406596,"d":"406,596"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09306349190034059,"d":"0.093"},{"v":0.09362159011761835,"d":"0.094"},{"v":406596,"d":"406,596"}]
[{"$nulls":4},{"v":406597,"d":"406,597"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05299619552655379,"d":"0.053"},{"v":0.05382419967807654,"d":"0.054"},{"v":406597,"d":"406,597"}]
[{"$nulls":4},{"v":406598,"d":"406,598"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06900726844110196,"d":"0.069"},{"v":0.06956536665837972,"d":"0.070"},{"v":406598,"d":"406,598"}]
[{"$nulls":4},{"v":406599,"d":"406,599"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08581402299566021,"d":"0.086"},{"v":0.08701883948740567,"d":"0.087"},{"v":406599,"d":"406,599"}]
[{"$nulls":4},{"v":406600,"d":"406,600"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05935807559663416,"d":"0.059"},{"v":0.05991617381391192,"d":"0.060"},{"v":406600,"d":"406,600"}]
[{"$nulls":4},{"v":406601,"d":"406,601"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08454271365107723,"d":"0.085"},{"v":0.09216377232034106,"d":"0.092"},{"v":406601,"d":"406,601"}]
[{"$nulls":4},{"v":406602,"d":"406,602"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08166029872249701,"d":"0.082"},{"v":0.08641197070090988,"d":"0.086"},{"v":406602,"d":"406,602"}]
[{"$nulls":4},{"v":406603,"d":"406,603"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09226130638984281,"d":"0.092"},{"v":0.10027940390665743,"d":"0.100"},{"v":406603,"d":"406,603"}]
[{"$nulls":4},{"v":406604,"d":"406,604"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09293994325835306,"d":"0.093"},{"v":0.09769161523676592,"d":"0.098"},{"v":406604,"d":"406,604"}]
[{"$nulls":4},{"v":406605,"d":"406,605"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05287264688456626,"d":"0.053"},{"v":0.05789422479722411,"d":"0.058"},{"v":406605,"d":"406,605"}]
[{"$nulls":4},{"v":406606,"d":"406,606"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06888371979911444,"d":"0.069"},{"v":0.07363539177752729,"d":"0.074"},{"v":406606,"d":"406,606"}]
[{"$nulls":4},{"v":406607,"d":"406,607"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08569047435367268,"d":"0.086"},{"v":0.09108886460655324,"d":"0.091"},{"v":406607,"d":"406,607"}]
[{"$nulls":4},{"v":406608,"d":"406,608"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05923452695464663,"d":"0.059"},{"v":0.06398619893305948,"d":"0.064"},{"v":406608,"d":"406,608"}]
[{"$nulls":4},{"v":406609,"d":"406,609"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07249648542218576,"d":"0.072"},{"v":0.0757607417900698,"d":"0.076"},{"v":406609,"d":"406,609"}]
[{"$nulls":4},{"v":406610,"d":"406,610"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06962172955300704,"d":"0.070"},{"v":0.0700128212616635,"d":"0.070"},{"v":406610,"d":"406,610"}]
[{"$nulls":4},{"v":406611,"d":"406,611"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07827427781031997,"d":"0.078"},{"v":0.08193624849840886,"d":"0.082"},{"v":406611,"d":"406,611"}]
[{"$nulls":4},{"v":406612,"d":"406,612"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0789675936598919,"d":"0.079"},{"v":0.07935868536854834,"d":"0.079"},{"v":406612,"d":"406,612"}]
[{"$nulls":4},{"v":406613,"d":"406,613"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04298577943956505,"d":"0.043"},{"v":0.043646132616673855,"d":"0.044"},{"v":406613,"d":"406,613"}]
[{"$nulls":4},{"v":406614,"d":"406,614"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.059035565247097826,"d":"0.059"},{"v":0.059426656955754296,"d":"0.059"},{"v":406614,"d":"406,614"}]
[{"$nulls":4},{"v":406615,"d":"406,615"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07753093367955188,"d":"0.078"},{"v":0.07856874025866642,"d":"0.079"},{"v":406615,"d":"406,615"}]
[{"$nulls":4},{"v":406616,"d":"406,616"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.051040628458189734,"d":"0.051"},{"v":0.0514317201668462,"d":"0.051"},{"v":406616,"d":"406,616"}]
[{"$nulls":4},{"v":406617,"d":"406,617"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07237278976191004,"d":"0.072"},{"v":0.07983561008771171,"d":"0.080"},{"v":406617,"d":"406,617"}]
[{"$nulls":4},{"v":406618,"d":"406,618"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06949803389273132,"d":"0.069"},{"v":0.07408768955930542,"d":"0.074"},{"v":406618,"d":"406,618"}]
[{"$nulls":4},{"v":406619,"d":"406,619"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07815058215004425,"d":"0.078"},{"v":0.0860111167960508,"d":"0.086"},{"v":406619,"d":"406,619"}]
[{"$nulls":4},{"v":406620,"d":"406,620"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07884389799961618,"d":"0.079"},{"v":0.08343355366619028,"d":"0.083"},{"v":406620,"d":"406,620"}]
[{"$nulls":4},{"v":406621,"d":"406,621"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04286208377928934,"d":"0.043"},{"v":0.047721000914315775,"d":"0.048"},{"v":406621,"d":"406,621"}]
[{"$nulls":4},{"v":406622,"d":"406,622"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05891186958682212,"d":"0.059"},{"v":0.06350152525339621,"d":"0.064"},{"v":406622,"d":"406,622"}]
[{"$nulls":4},{"v":406623,"d":"406,623"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07740723801927617,"d":"0.077"},{"v":0.08264360855630835,"d":"0.083"},{"v":406623,"d":"406,623"}]
[{"$nulls":4},{"v":406624,"d":"406,624"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05091693279791402,"d":"0.051"},{"v":0.05550658846448812,"d":"0.056"},{"v":406624,"d":"406,624"}]
[{"$nulls":4},{"v":406625,"d":"406,625"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08880550080297703,"d":"0.089"},{"v":0.0922553613287696,"d":"0.092"},{"v":406625,"d":"406,625"}]
[{"$nulls":4},{"v":406626,"d":"406,626"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08799316369268685,"d":"0.088"},{"v":0.08855062349855645,"d":"0.089"},{"v":406626,"d":"406,626"}]
[{"$nulls":4},{"v":406627,"d":"406,627"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09712779782133063,"d":"0.097"},{"v":0.1009889290659048,"d":"0.101"},{"v":406627,"d":"406,627"}]
[{"$nulls":4},{"v":406628,"d":"406,628"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10007372096152883,"d":"0.100"},{"v":0.10063118076739845,"d":"0.101"},{"v":406628,"d":"406,628"}]
[{"$nulls":4},{"v":406629,"d":"406,629"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05562978768006776,"d":"0.056"},{"v":0.056386988971573154,"d":"0.056"},{"v":406629,"d":"406,629"}]
[{"$nulls":4},{"v":406630,"d":"406,630"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0743093820014149,"d":"0.074"},{"v":0.0748668418072845,"d":"0.075"},{"v":406630,"d":"406,630"}]
[{"$nulls":4},{"v":406631,"d":"406,631"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08934421198717998,"d":"0.089"},{"v":0.09049173247028379,"d":"0.090"},{"v":406631,"d":"406,631"}]
[{"$nulls":4},{"v":406632,"d":"406,632"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06397504687364158,"d":"0.064"},{"v":0.0645325066795112,"d":"0.065"},{"v":406632,"d":"406,632"}]
[{"$nulls":4},{"v":406633,"d":"406,633"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08868209348891364,"d":"0.089"},{"v":0.09632073072534521,"d":"0.096"},{"v":406633,"d":"406,633"}]
[{"$nulls":4},{"v":406634,"d":"406,634"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08786975637862345,"d":"0.088"},{"v":0.09261599289513206,"d":"0.093"},{"v":406634,"d":"406,634"}]
[{"$nulls":4},{"v":406635,"d":"406,635"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09700439050726722,"d":"0.097"},{"v":0.1050542984624804,"d":"0.105"},{"v":406635,"d":"406,635"}]
[{"$nulls":4},{"v":406636,"d":"406,636"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09995031364746544,"d":"0.100"},{"v":0.10469655016397404,"d":"0.105"},{"v":406636,"d":"406,636"}]
[{"$nulls":4},{"v":406637,"d":"406,637"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05550638036600436,"d":"0.056"},{"v":0.06045235836814874,"d":"0.060"},{"v":406637,"d":"406,637"}]
[{"$nulls":4},{"v":406638,"d":"406,638"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07418597468735151,"d":"0.074"},{"v":0.0789322112038601,"d":"0.079"},{"v":406638,"d":"406,638"}]
[{"$nulls":4},{"v":406639,"d":"406,639"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08922080467311658,"d":"0.089"},{"v":0.09455710186685938,"d":"0.095"},{"v":406639,"d":"406,639"}]
[{"$nulls":4},{"v":406640,"d":"406,640"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06385163955957818,"d":"0.064"},{"v":0.06859787607608679,"d":"0.069"},{"v":406640,"d":"406,640"}]
[{"$nulls":4},{"v":406641,"d":"406,641"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07741774705848634,"d":"0.077"},{"v":0.08069739486816675,"d":"0.081"},{"v":406641,"d":"406,641"}]
[{"$nulls":4},{"v":406642,"d":"406,642"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07510938372263695,"d":"0.075"},{"v":0.07550010567831797,"d":"0.076"},{"v":406642,"d":"406,642"}]
[{"$nulls":4},{"v":406643,"d":"406,643"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08395724636568692,"d":"0.084"},{"v":0.08764455189626373,"d":"0.088"},{"v":406643,"d":"406,643"}]
[{"$nulls":4},{"v":406644,"d":"406,644"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08535501575428706,"d":"0.085"},{"v":0.08574573770996809,"d":"0.086"},{"v":406644,"d":"406,644"}]
[{"$nulls":4},{"v":406645,"d":"406,645"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.046470062426471524,"d":"0.046"},{"v":0.04708070591254712,"d":"0.047"},{"v":406645,"d":"406,645"}]
[{"$nulls":4},{"v":406646,"d":"406,646"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06350404227271865,"d":"0.064"},{"v":0.06389476422839968,"d":"0.064"},{"v":406646,"d":"406,646"}]
[{"$nulls":4},{"v":406647,"d":"406,647"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08135086138743629,"d":"0.081"},{"v":0.08234839512560789,"d":"0.082"},{"v":406647,"d":"406,647"}]
[{"$nulls":4},{"v":406648,"d":"406,648"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05473939734329887,"d":"0.055"},{"v":0.0551301192989799,"d":"0.055"},{"v":406648,"d":"406,648"}]
[{"$nulls":4},{"v":406649,"d":"406,649"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07729416834479226,"d":"0.077"},{"v":0.08476841063034393,"d":"0.085"},{"v":406649,"d":"406,649"}]
[{"$nulls":4},{"v":406650,"d":"406,650"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07498580500894288,"d":"0.075"},{"v":0.07957112144049516,"d":"0.080"},{"v":406650,"d":"406,650"}]
[{"$nulls":4},{"v":406651,"d":"406,651"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08383366765199286,"d":"0.084"},{"v":0.09171556765844092,"d":"0.092"},{"v":406651,"d":"406,651"}]
[{"$nulls":4},{"v":406652,"d":"406,652"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.085231437040593,"d":"0.085"},{"v":0.08981675347214528,"d":"0.090"},{"v":406652,"d":"406,652"}]
[{"$nulls":4},{"v":406653,"d":"406,653"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.046346483712777456,"d":"0.046"},{"v":0.0511517216747243,"d":"0.051"},{"v":406653,"d":"406,653"}]
[{"$nulls":4},{"v":406654,"d":"406,654"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06338046355902457,"d":"0.063"},{"v":0.06796577999057685,"d":"0.068"},{"v":406654,"d":"406,654"}]
[{"$nulls":4},{"v":406655,"d":"406,655"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08122728267374221,"d":"0.081"},{"v":0.08641941088778507,"d":"0.086"},{"v":406655,"d":"406,655"}]
[{"$nulls":4},{"v":406656,"d":"406,656"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.054615818629604795,"d":"0.055"},{"v":0.05920113506115708,"d":"0.059"},{"v":406656,"d":"406,656"}]
[{"$nulls":4},{"v":406657,"d":"406,657"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08744702728739855,"d":"0.087"},{"v":0.09094013680670401,"d":"0.091"},{"v":406657,"d":"406,657"}]
[{"$nulls":4},{"v":406658,"d":"406,658"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406679,\"-\",G406679,\"-\",H406679,\"-\",I406679,\"-\",J406679,\"-\",K406679,\"-\",L406679,\"-\",M406679,\"-\",N406679,\"-\",O406679,\"-\",P406679,\"-\",Q406679,\"-\",R406679)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.0880802510143331,"d":"0.088"},{"v":0.08863707210584633,"d":"0.089"},{"$f":"E406679","v":{"v":406658,"d":"406,658"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406679","v":{"v":406659,"d":"406,659"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09540150034646916,"d":"0.095"},{"v":0.09933177069682322,"d":"0.099"},{"v":406659,"d":"406,659"}]
[{"$nulls":4},{"v":406660,"d":"406,660"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10014997769037566,"d":"0.100"},{"v":0.10070679878188889,"d":"0.101"},{"v":406660,"d":"406,660"}]
[{"$nulls":4},{"v":406661,"d":"406,661"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.053192919930109654,"d":"0.053"},{"v":0.05382386325368187,"d":"0.054"},{"v":406661,"d":"406,661"}]
[{"$nulls":4},{"v":406662,"d":"406,662"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07440873725608413,"d":"0.074"},{"v":0.07496555834759734,"d":"0.075"},{"v":406662,"d":"406,662"}]
[{"$nulls":4},{"v":406663,"d":"406,663"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08979254601762077,"d":"0.090"},{"v":0.09083837971481078,"d":"0.091"},{"v":406663,"d":"406,663"}]
[{"$nulls":4},{"v":406664,"d":"406,664"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06408366717901426,"d":"0.064"},{"v":0.06464048827052749,"d":"0.065"},{"v":406664,"d":"406,664"}]
[{"$nulls":4},{"v":406665,"d":"406,665"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08732376136832423,"d":"0.087"},{"v":0.0950008482714068,"d":"0.095"},{"v":406665,"d":"406,665"}]
[{"$nulls":4},{"v":406666,"d":"406,666"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0879569850952588,"d":"0.088"},{"v":0.09269778357054913,"d":"0.093"},{"v":406666,"d":"406,666"}]
[{"$nulls":4},{"v":406667,"d":"406,667"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09527823442739486,"d":"0.095"},{"v":0.10339248216152601,"d":"0.103"},{"v":406667,"d":"406,667"}]
[{"$nulls":4},{"v":406668,"d":"406,668"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10002671177130136,"d":"0.100"},{"v":0.10476751024659169,"d":"0.105"},{"v":406668,"d":"406,668"}]
[{"$nulls":4},{"v":406669,"d":"406,669"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.053069654011035354,"d":"0.053"},{"v":0.05788457471838465,"d":"0.058"},{"v":406669,"d":"406,669"}]
[{"$nulls":4},{"v":406670,"d":"406,670"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07428547133700983,"d":"0.074"},{"v":0.07902626981230014,"d":"0.079"},{"v":406670,"d":"406,670"}]
[{"$nulls":4},{"v":406671,"d":"406,671"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08966928009854645,"d":"0.090"},{"v":0.09489909117951358,"d":"0.095"},{"v":406671,"d":"406,671"}]
[{"$nulls":4},{"v":406672,"d":"406,672"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06396040125993996,"d":"0.064"},{"v":0.06870119973523027,"d":"0.069"},{"v":406672,"d":"406,672"}]
[{"$nulls":4},{"v":406673,"d":"406,673"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0823103426945129,"d":"0.082"},{"v":0.08560293565361865,"d":"0.086"},{"v":406673,"d":"406,673"}]
[{"$nulls":4},{"v":406674,"d":"406,674"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08049382966213882,"d":"0.080"},{"v":0.08088418154424126,"d":"0.081"},{"v":406674,"d":"406,674"}]
[{"$nulls":4},{"v":406675,"d":"406,675"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08961075514612264,"d":"0.090"},{"v":0.09331958418348385,"d":"0.093"},{"v":406675,"d":"406,675"}]
[{"$nulls":4},{"v":406676,"d":"406,676"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09161972856708778,"d":"0.092"},{"v":0.09201008044919023,"d":"0.092"},{"v":406676,"d":"406,676"}]
[{"$nulls":4},{"v":406677,"d":"406,677"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05000540337924023,"d":"0.050"},{"v":0.05057282805240938,"d":"0.051"},{"v":406677,"d":"406,677"}]
[{"$nulls":4},{"v":406678,"d":"406,678"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0678914001262804,"d":"0.068"},{"v":0.06828175200838284,"d":"0.068"},{"v":406678,"d":"406,678"}]
[{"$nulls":4},{"v":406679,"d":"406,679"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0850869953290044,"d":"0.085"},{"v":0.0860494516009707,"d":"0.086"},{"v":406679,"d":"406,679"}]
[{"$nulls":4},{"v":406680,"d":"406,680"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05837372926700469,"d":"0.058"},{"v":0.05876408114910714,"d":"0.059"},{"v":406680,"d":"406,680"}]
[{"$nulls":4},{"v":406681,"d":"406,681"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0821868810288018,"d":"0.082"},{"v":0.0896700955398983,"d":"0.090"},{"v":406681,"d":"406,681"}]
[{"$nulls":4},{"v":406682,"d":"406,682"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0803703679964277,"d":"0.080"},{"v":0.08495134143052091,"d":"0.085"},{"v":406682,"d":"406,682"}]
[{"$nulls":4},{"v":406683,"d":"406,683"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08948729348041154,"d":"0.089"},{"v":0.0973867440697635,"d":"0.097"},{"v":406683,"d":"406,683"}]
[{"$nulls":4},{"v":406684,"d":"406,684"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09149626690137667,"d":"0.091"},{"v":0.09607724033546988,"d":"0.096"},{"v":406684,"d":"406,684"}]
[{"$nulls":4},{"v":406685,"d":"406,685"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04988194171352913,"d":"0.050"},{"v":0.05463998793868902,"d":"0.055"},{"v":406685,"d":"406,685"}]
[{"$nulls":4},{"v":406686,"d":"406,686"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06776793846056929,"d":"0.068"},{"v":0.07234891189466248,"d":"0.072"},{"v":406686,"d":"406,686"}]
[{"$nulls":4},{"v":406687,"d":"406,687"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0849635336632933,"d":"0.085"},{"v":0.09011661148725035,"d":"0.090"},{"v":406687,"d":"406,687"}]
[{"$nulls":4},{"v":406688,"d":"406,688"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05825026760129358,"d":"0.058"},{"v":0.06283124103538679,"d":"0.063"},{"v":406688,"d":"406,688"}]
[{"$nulls":4},{"v":406689,"d":"406,689"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10998370990225145,"d":"0.110"},{"v":0.11329155065391178,"d":"0.113"},{"v":406689,"d":"406,689"}]
[{"$nulls":4},{"v":406690,"d":"406,690"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12068161088148789,"d":"0.121"},{"v":0.12124353319924877,"d":"0.121"},{"v":406690,"d":"406,690"}]
[{"$nulls":4},{"v":406691,"d":"406,691"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1241673901265679,"d":"0.124"},{"v":0.12779505498866575,"d":"0.128"},{"v":406691,"d":"406,691"}]
[{"$nulls":4},{"v":406692,"d":"406,692"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.13924869174395205,"d":"0.139"},{"v":0.1398106140617129,"d":"0.140"},{"v":406692,"d":"406,692"}]
[{"$nulls":4},{"v":406693,"d":"406,693"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07544935541338968,"d":"0.075"},{"v":0.07666325340426082,"d":"0.077"},{"v":406693,"d":"406,693"}]
[{"$nulls":4},{"v":406694,"d":"406,694"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09965047171198609,"d":"0.100"},{"v":0.10021239402974697,"d":"0.100"},{"v":406694,"d":"406,694"}]
[{"$nulls":4},{"v":406695,"d":"406,695"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09507020855237022,"d":"0.095"},{"v":0.09658763772729811,"d":"0.097"},{"v":406695,"d":"406,695"}]
[{"$nulls":4},{"v":406696,"d":"406,696"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08376722794209306,"d":"0.084"},{"v":0.08432915025985394,"d":"0.084"},{"v":406696,"d":"406,696"}]
[{"$nulls":4},{"v":406697,"d":"406,697"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10985931470242359,"d":"0.110"},{"v":0.11738946366902922,"d":"0.117"},{"v":406697,"d":"406,697"}]
[{"$nulls":4},{"v":406698,"d":"406,698"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12055721568166003,"d":"0.121"},{"v":0.12534144621436621,"d":"0.125"},{"v":406698,"d":"406,698"}]
[{"$nulls":4},{"v":406699,"d":"406,699"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12404299492674002,"d":"0.124"},{"v":0.1318929680037832,"d":"0.132"},{"v":406699,"d":"406,699"}]
[{"$nulls":4},{"v":406700,"d":"406,700"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.13912429654412417,"d":"0.139"},{"v":0.14390852707683033,"d":"0.144"},{"v":406700,"d":"406,700"}]
[{"$nulls":4},{"v":406701,"d":"406,701"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07532496021356182,"d":"0.075"},{"v":0.08076116641937826,"d":"0.081"},{"v":406701,"d":"406,701"}]
[{"$nulls":4},{"v":406702,"d":"406,702"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09952607651215822,"d":"0.100"},{"v":0.10431030704486441,"d":"0.104"},{"v":406702,"d":"406,702"}]
[{"$nulls":4},{"v":406703,"d":"406,703"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09494581335254236,"d":"0.095"},{"v":0.10068555074241557,"d":"0.101"},{"v":406703,"d":"406,703"}]
[{"$nulls":4},{"v":406704,"d":"406,704"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0836428327422652,"d":"0.084"},{"v":0.08842706327497138,"d":"0.088"},{"v":406704,"d":"406,704"}]
[{"$nulls":4},{"v":406705,"d":"406,705"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08719303126212727,"d":"0.087"},{"v":0.09049656958026474,"d":"0.090"},{"v":406705,"d":"406,705"}]
[{"$nulls":4},{"v":406706,"d":"406,706"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08694385037958927,"d":"0.087"},{"v":0.08733383186174272,"d":"0.087"},{"v":406706,"d":"406,706"}]
[{"$nulls":4},{"v":406707,"d":"406,707"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0952562257863647,"d":"0.095"},{"v":0.09898346288139392,"d":"0.099"},{"v":406707,"d":"406,707"}]
[{"$nulls":4},{"v":406708,"d":"406,708"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09893659581777722,"d":"0.099"},{"v":0.09932657729993066,"d":"0.099"},{"v":406708,"d":"406,708"}]
[{"$nulls":4},{"v":406709,"d":"406,709"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05359314436524771,"d":"0.054"},{"v":0.05412265484222606,"d":"0.054"},{"v":406709,"d":"406,709"}]
[{"$nulls":4},{"v":406710,"d":"406,710"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07335953412636295,"d":"0.073"},{"v":0.0737495156085164,"d":"0.074"},{"v":406710,"d":"406,710"}]
[{"$nulls":4},{"v":406711,"d":"406,711"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08876316035443808,"d":"0.089"},{"v":0.08969478495363631,"d":"0.090"},{"v":406711,"d":"406,711"}]
[{"$nulls":4},{"v":406712,"d":"406,712"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06310031779203329,"d":"0.063"},{"v":0.06349029927418674,"d":"0.063"},{"v":406712,"d":"406,712"}]
[{"$nulls":4},{"v":406713,"d":"406,713"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08706968674762455,"d":"0.087"},{"v":0.09455987019012348,"d":"0.095"},{"v":406713,"d":"406,713"}]
[{"$nulls":4},{"v":406714,"d":"406,714"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08682050586508655,"d":"0.087"},{"v":0.09139713247160146,"d":"0.091"},{"v":406714,"d":"406,714"}]
[{"$nulls":4},{"v":406715,"d":"406,715"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09513288127186198,"d":"0.095"},{"v":0.10304676349125266,"d":"0.103"},{"v":406715,"d":"406,715"}]
[{"$nulls":4},{"v":406716,"d":"406,716"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0988132513032745,"d":"0.099"},{"v":0.10338987790978942,"d":"0.103"},{"v":406716,"d":"406,716"}]
[{"$nulls":4},{"v":406717,"d":"406,717"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05346979985074499,"d":"0.053"},{"v":0.05818595545208479,"d":"0.058"},{"v":406717,"d":"406,717"}]
[{"$nulls":4},{"v":406718,"d":"406,718"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07323618961186024,"d":"0.073"},{"v":0.07781281621837514,"d":"0.078"},{"v":406718,"d":"406,718"}]
[{"$nulls":4},{"v":406719,"d":"406,719"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08863981583993535,"d":"0.089"},{"v":0.09375808556349505,"d":"0.094"},{"v":406719,"d":"406,719"}]
[{"$nulls":4},{"v":406720,"d":"406,720"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Flachgründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Flachgründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06297697327753057,"d":"0.063"},{"v":0.06755359988404548,"d":"0.068"},{"v":406720,"d":"406,720"}]
[{"$nulls":4},{"v":406721,"d":"406,721"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09650296320168826,"d":"0.097"},{"v":0.09976687604311009,"d":"0.100"},{"v":406721,"d":"406,721"}]
[{"$nulls":4},{"v":406722,"d":"406,722"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406743,\"-\",G406743,\"-\",H406743,\"-\",I406743,\"-\",J406743,\"-\",K406743,\"-\",L406743,\"-\",M406743,\"-\",N406743,\"-\",O406743,\"-\",P406743,\"-\",Q406743,\"-\",R406743)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.09330301652641593,"d":"0.093"},{"v":0.09370625696635901,"d":"0.094"},{"$f":"E406743","v":{"v":406722,"d":"406,722"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406743","v":{"v":406723,"d":"406,723"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10374302652361803,"d":"0.104"},{"v":0.10739842221057462,"d":"0.107"},{"v":406723,"d":"406,723"}]
[{"$nulls":4},{"v":406724,"d":"406,724"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10402690772131971,"d":"0.104"},{"v":0.10443014816126281,"d":"0.104"},{"v":406724,"d":"406,724"}]
[{"$nulls":4},{"v":406725,"d":"406,725"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06569576508435035,"d":"0.066"},{"v":0.06639657325783717,"d":"0.066"},{"v":406725,"d":"406,725"}]
[{"$nulls":4},{"v":406726,"d":"406,726"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08115594559861233,"d":"0.081"},{"v":0.08155918603855541,"d":"0.082"},{"v":406726,"d":"406,726"}]
[{"$nulls":4},{"v":406727,"d":"406,727"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09837131383569858,"d":"0.098"},{"v":0.09944366138900423,"d":"0.099"},{"v":406727,"d":"406,727"}]
[{"$nulls":4},{"v":406728,"d":"406,728"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07198217298070919,"d":"0.072"},{"v":0.07238541342065229,"d":"0.072"},{"v":406728,"d":"406,728"}]
[{"$nulls":4},{"v":406729,"d":"406,729"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08604982363844436,"d":"0.086"},{"v":0.08907806313160119,"d":"0.089"},{"v":406729,"d":"406,729"}]
[{"$nulls":4},{"v":406730,"d":"406,730"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08284987696317203,"d":"0.083"},{"v":0.0830174440548501,"d":"0.083"},{"v":406730,"d":"406,730"}]
[{"$nulls":4},{"v":406731,"d":"406,731"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09328988696037414,"d":"0.093"},{"v":0.0967096092990657,"d":"0.097"},{"v":406731,"d":"406,731"}]
[{"$nulls":4},{"v":406732,"d":"406,732"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09357376815807582,"d":"0.094"},{"v":0.0937413352497539,"d":"0.094"},{"v":406732,"d":"406,732"}]
[{"$nulls":4},{"v":406733,"d":"406,733"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05524262552110649,"d":"0.055"},{"v":0.055707760346328274,"d":"0.056"},{"v":406733,"d":"406,733"}]
[{"$nulls":4},{"v":406734,"d":"406,734"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07070280603536844,"d":"0.071"},{"v":0.0708703731270465,"d":"0.071"},{"v":406734,"d":"406,734"}]
[{"$nulls":4},{"v":406735,"d":"406,735"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0879181742724547,"d":"0.088"},{"v":0.08875484847749533,"d":"0.089"},{"v":406735,"d":"406,735"}]
[{"$nulls":4},{"v":406736,"d":"406,736"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06152903341746532,"d":"0.062"},{"v":0.0616966005091434,"d":"0.062"},{"v":406736,"d":"406,736"}]
[{"$nulls":4},{"v":406737,"d":"406,737"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09039914398626746,"d":"0.090"},{"v":0.09349926455548498,"d":"0.093"},{"v":406737,"d":"406,737"}]
[{"$nulls":4},{"v":406738,"d":"406,738"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08720785135557936,"d":"0.087"},{"v":0.08744378171890829,"d":"0.087"},{"v":406738,"d":"406,738"}]
[{"$nulls":4},{"v":406739,"d":"406,739"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09579423610752381,"d":"0.096"},{"v":0.09928648877712702,"d":"0.099"},{"v":406739,"d":"406,739"}]
[{"$nulls":4},{"v":406740,"d":"406,740"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09609361771310394,"d":"0.096"},{"v":0.09632954807643287,"d":"0.096"},{"v":406740,"d":"406,740"}]
[{"$nulls":4},{"v":406741,"d":"406,741"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06164427386309344,"d":"0.062"},{"v":0.06217703898261596,"d":"0.062"},{"v":406741,"d":"406,741"}]
[{"$nulls":4},{"v":406742,"d":"406,742"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0771428448918775,"d":"0.077"},{"v":0.07737877525520645,"d":"0.077"},{"v":406742,"d":"406,742"}]
[{"$nulls":4},{"v":406743,"d":"406,743"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09596256907973924,"d":"0.096"},{"v":0.09686748975868438,"d":"0.097"},{"v":406743,"d":"406,743"}]
[{"$nulls":4},{"v":406744,"d":"406,744"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06954149957624416,"d":"0.070"},{"v":0.0697774299395731,"d":"0.070"},{"v":406744,"d":"406,744"}]
[{"$nulls":4},{"v":406745,"d":"406,745"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07993460468540889,"d":"0.080"},{"v":0.08279879489129748,"d":"0.083"},{"v":406745,"d":"406,745"}]
[{"$nulls":4},{"v":406746,"d":"406,746"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07674331205472079,"d":"0.077"},{"v":0.07674331205472079,"d":"0.077"},{"v":406746,"d":"406,746"}]
[{"$nulls":4},{"v":406747,"d":"406,747"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08532969680666525,"d":"0.085"},{"v":0.08858601911293952,"d":"0.089"},{"v":406747,"d":"406,747"}]
[{"$nulls":4},{"v":406748,"d":"406,748"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08562907841224537,"d":"0.086"},{"v":0.08562907841224537,"d":"0.086"},{"v":406748,"d":"406,748"}]
[{"$nulls":4},{"v":406749,"d":"406,749"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.051179734562234895,"d":"0.051"},{"v":0.05147656931842847,"d":"0.051"},{"v":406749,"d":"406,749"}]
[{"$nulls":4},{"v":406750,"d":"406,750"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06667830559101895,"d":"0.067"},{"v":0.06667830559101895,"d":"0.067"},{"v":406750,"d":"406,750"}]
[{"$nulls":4},{"v":406751,"d":"406,751"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08549802977888067,"d":"0.085"},{"v":0.08616702009449688,"d":"0.086"},{"v":406751,"d":"406,751"}]
[{"$nulls":4},{"v":406752,"d":"406,752"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05907696027538561,"d":"0.059"},{"v":0.05907696027538561,"d":"0.059"},{"v":406752,"d":"406,752"}]
[{"$nulls":4},{"v":406753,"d":"406,753"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09955635749973611,"d":"0.100"},{"v":0.10282875420987697,"d":"0.103"},{"v":406753,"d":"406,753"}]
[{"$nulls":4},{"v":406754,"d":"406,754"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0966739425711559,"d":"0.097"},{"v":0.09707695259044578,"d":"0.097"},{"v":406754,"d":"406,754"}]
[{"$nulls":4},{"v":406755,"d":"406,755"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1072749502385017,"d":"0.107"},{"v":0.11094438579619334,"d":"0.111"},{"v":406755,"d":"406,755"}]
[{"$nulls":4},{"v":406756,"d":"406,756"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10795358710701194,"d":"0.108"},{"v":0.10835659712630183,"d":"0.108"},{"v":406756,"d":"406,756"}]
[{"$nulls":4},{"v":406757,"d":"406,757"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06788629073322515,"d":"0.068"},{"v":0.06855920668676001,"d":"0.069"},{"v":406757,"d":"406,757"}]
[{"$nulls":4},{"v":406758,"d":"406,758"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08389736364777332,"d":"0.084"},{"v":0.0843003736670632,"d":"0.084"},{"v":406758,"d":"406,758"}]
[{"$nulls":4},{"v":406759,"d":"406,759"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10070411820233156,"d":"0.101"},{"v":0.10175384649608915,"d":"0.102"},{"v":406759,"d":"406,759"}]
[{"$nulls":4},{"v":406760,"d":"406,760"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07424817080330552,"d":"0.074"},{"v":0.07465118082259539,"d":"0.075"},{"v":406760,"d":"406,760"}]
[{"$nulls":4},{"v":406761,"d":"406,761"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08910919109545055,"d":"0.089"},{"v":0.09214604912637611,"d":"0.092"},{"v":406761,"d":"406,761"}]
[{"$nulls":4},{"v":406762,"d":"406,762"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08622677616687034,"d":"0.086"},{"v":0.08639424750694492,"d":"0.086"},{"v":406762,"d":"406,762"}]
[{"$nulls":4},{"v":406763,"d":"406,763"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09682778383421616,"d":"0.097"},{"v":0.10026168071269248,"d":"0.100"},{"v":406763,"d":"406,763"}]
[{"$nulls":4},{"v":406764,"d":"406,764"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09750642070272639,"d":"0.098"},{"v":0.09767389204280097,"d":"0.098"},{"v":406764,"d":"406,764"}]
[{"$nulls":4},{"v":406765,"d":"406,765"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05743912432893961,"d":"0.057"},{"v":0.05787650160325916,"d":"0.058"},{"v":406765,"d":"406,765"}]
[{"$nulls":4},{"v":406766,"d":"406,766"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07345019724348777,"d":"0.073"},{"v":0.07361766858356233,"d":"0.074"},{"v":406766,"d":"406,766"}]
[{"$nulls":4},{"v":406767,"d":"406,767"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09025695179804602,"d":"0.090"},{"v":0.09107114141258829,"d":"0.091"},{"v":406767,"d":"406,767"}]
[{"$nulls":4},{"v":406768,"d":"406,768"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06380100439901998,"d":"0.064"},{"v":0.06396847573909455,"d":"0.064"},{"v":406768,"d":"406,768"}]
[{"$nulls":4},{"v":406769,"d":"406,769"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08740429928826897,"d":"0.087"},{"v":0.0905132829089785,"d":"0.091"},{"v":406769,"d":"406,769"}]
[{"$nulls":4},{"v":406770,"d":"406,770"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08452954341909023,"d":"0.085"},{"v":0.08476536238057221,"d":"0.085"},{"v":406770,"d":"406,770"}]
[{"$nulls":4},{"v":406771,"d":"406,771"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09318209167640318,"d":"0.093"},{"v":0.09668878961731757,"d":"0.097"},{"v":406771,"d":"406,771"}]
[{"$nulls":4},{"v":406772,"d":"406,772"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09387540752597509,"d":"0.094"},{"v":0.09411122648745705,"d":"0.094"},{"v":406772,"d":"406,772"}]
[{"$nulls":4},{"v":406773,"d":"406,773"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05789359330564824,"d":"0.058"},{"v":0.05839867373558256,"d":"0.058"},{"v":406773,"d":"406,773"}]
[{"$nulls":4},{"v":406774,"d":"406,774"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07394337911318104,"d":"0.074"},{"v":0.074179198074663,"d":"0.074"},{"v":406774,"d":"406,774"}]
[{"$nulls":4},{"v":406775,"d":"406,775"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09243874754563508,"d":"0.092"},{"v":0.09332128137757513,"d":"0.093"},{"v":406775,"d":"406,775"}]
[{"$nulls":4},{"v":406776,"d":"406,776"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06594844232427292,"d":"0.066"},{"v":0.06618426128575491,"d":"0.066"},{"v":406776,"d":"406,776"}]
[{"$nulls":4},{"v":406777,"d":"406,777"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07694470114457765,"d":"0.077"},{"v":0.0798178658038052,"d":"0.080"},{"v":406777,"d":"406,777"}]
[{"$nulls":4},{"v":406778,"d":"406,778"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07406994527539891,"d":"0.074"},{"v":0.07406994527539891,"d":"0.074"},{"v":406778,"d":"406,778"}]
[{"$nulls":4},{"v":406779,"d":"406,779"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08272249353271185,"d":"0.083"},{"v":0.08599337251214428,"d":"0.086"},{"v":406779,"d":"406,779"}]
[{"$nulls":4},{"v":406780,"d":"406,780"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08341580938228377,"d":"0.083"},{"v":0.08341580938228377,"d":"0.083"},{"v":406780,"d":"406,780"}]
[{"$nulls":4},{"v":406781,"d":"406,781"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04743399516195695,"d":"0.047"},{"v":0.04770325663040928,"d":"0.048"},{"v":406781,"d":"406,781"}]
[{"$nulls":4},{"v":406782,"d":"406,782"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06348378096948973,"d":"0.063"},{"v":0.06348378096948973,"d":"0.063"},{"v":406782,"d":"406,782"}]
[{"$nulls":4},{"v":406783,"d":"406,783"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08197914940194376,"d":"0.082"},{"v":0.08262586427240184,"d":"0.083"},{"v":406783,"d":"406,783"}]
[{"$nulls":4},{"v":406784,"d":"406,784"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05548884418058163,"d":"0.055"},{"v":0.05548884418058163,"d":"0.055"},{"v":406784,"d":"406,784"}]
[{"$nulls":4},{"v":406785,"d":"406,785"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10367856315350545,"d":"0.104"},{"v":0.10697351288749386,"d":"0.107"},{"v":406785,"d":"406,785"}]
[{"$nulls":4},{"v":406786,"d":"406,786"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406807,\"-\",G406807,\"-\",H406807,\"-\",I406807,\"-\",J406807,\"-\",K406807,\"-\",L406807,\"-\",M406807,\"-\",N406807,\"-\",O406807,\"-\",P406807,\"-\",Q406807,\"-\",R406807)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.10286622604321527,"d":"0.103"},{"v":0.10326877505728072,"d":"0.103"},{"$f":"E406807","v":{"v":406786,"d":"406,786"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406807","v":{"v":406787,"d":"406,787"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11200086017185905,"d":"0.112"},{"v":0.11570708062462906,"d":"0.116"},{"v":406787,"d":"406,787"}]
[{"$nulls":4},{"v":406788,"d":"406,788"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11494678331205727,"d":"0.115"},{"v":0.1153493323261227,"d":"0.115"},{"v":406788,"d":"406,788"}]
[{"$nulls":4},{"v":406789,"d":"406,789"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07050285003059618,"d":"0.071"},{"v":0.0711051405302974,"d":"0.071"},{"v":406789,"d":"406,789"}]
[{"$nulls":4},{"v":406790,"d":"406,790"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08918244435194334,"d":"0.089"},{"v":0.08958499336600875,"d":"0.090"},{"v":406790,"d":"406,790"}]
[{"$nulls":4},{"v":406791,"d":"406,791"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1042172743377084,"d":"0.104"},{"v":0.10520988402900804,"d":"0.105"},{"v":406791,"d":"406,791"}]
[{"$nulls":4},{"v":406792,"d":"406,792"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07884810922417,"d":"0.079"},{"v":0.07925065823823546,"d":"0.079"},{"v":406792,"d":"406,792"}]
[{"$nulls":4},{"v":406793,"d":"406,793"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09324334731635837,"d":"0.093"},{"v":0.09630302780503257,"d":"0.096"},{"v":406793,"d":"406,793"}]
[{"$nulls":4},{"v":406794,"d":"406,794"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09243101020606818,"d":"0.092"},{"v":0.09259828997481942,"d":"0.093"},{"v":406794,"d":"406,794"}]
[{"$nulls":4},{"v":406795,"d":"406,795"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10156564433471196,"d":"0.102"},{"v":0.10503659554216777,"d":"0.105"},{"v":406795,"d":"406,795"}]
[{"$nulls":4},{"v":406796,"d":"406,796"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10451156747491018,"d":"0.105"},{"v":0.1046788472436614,"d":"0.105"},{"v":406796,"d":"406,796"}]
[{"$nulls":4},{"v":406797,"d":"406,797"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.060067634193449106,"d":"0.060"},{"v":0.06043465544783612,"d":"0.060"},{"v":406797,"d":"406,797"}]
[{"$nulls":4},{"v":406798,"d":"406,798"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07874722851479625,"d":"0.079"},{"v":0.07891450828354746,"d":"0.079"},{"v":406798,"d":"406,798"}]
[{"$nulls":4},{"v":406799,"d":"406,799"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09378205850056132,"d":"0.094"},{"v":0.09453939894654674,"d":"0.095"},{"v":406799,"d":"406,799"}]
[{"$nulls":4},{"v":406800,"d":"406,800"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06841289338702293,"d":"0.068"},{"v":0.06858017315577417,"d":"0.069"},{"v":406800,"d":"406,800"}]
[{"$nulls":4},{"v":406801,"d":"406,801"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0923114665103638,"d":"0.092"},{"v":0.09543598837363026,"d":"0.095"},{"v":406801,"d":"406,801"}]
[{"$nulls":4},{"v":406802,"d":"406,802"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09000310317451442,"d":"0.090"},{"v":0.09023869918378148,"d":"0.090"},{"v":406802,"d":"406,802"}]
[{"$nulls":4},{"v":406803,"d":"406,803"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0988509658175644,"d":"0.099"},{"v":0.10238314540172726,"d":"0.102"},{"v":406803,"d":"406,803"}]
[{"$nulls":4},{"v":406804,"d":"406,804"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10024873520616454,"d":"0.100"},{"v":0.1004843312154316,"d":"0.100"},{"v":406804,"d":"406,804"}]
[{"$nulls":4},{"v":406805,"d":"406,805"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06136378187834899,"d":"0.061"},{"v":0.06181929941801063,"d":"0.062"},{"v":406805,"d":"406,805"}]
[{"$nulls":4},{"v":406806,"d":"406,806"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0783977617245961,"d":"0.078"},{"v":0.0786333577338632,"d":"0.079"},{"v":406806,"d":"406,806"}]
[{"$nulls":4},{"v":406807,"d":"406,807"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09624458083931375,"d":"0.096"},{"v":0.0970869886310714,"d":"0.097"},{"v":406807,"d":"406,807"}]
[{"$nulls":4},{"v":406808,"d":"406,808"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06963311679517634,"d":"0.070"},{"v":0.06986871280444341,"d":"0.070"},{"v":406808,"d":"406,808"}]
[{"$nulls":4},{"v":406809,"d":"406,809"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0818617572685589,"d":"0.082"},{"v":0.08475068312255829,"d":"0.085"},{"v":406809,"d":"406,809"}]
[{"$nulls":4},{"v":406810,"d":"406,810"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0795533939327095,"d":"0.080"},{"v":0.0795533939327095,"d":"0.080"},{"v":406810,"d":"406,810"}]
[{"$nulls":4},{"v":406811,"d":"406,811"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0884012565757595,"d":"0.088"},{"v":0.09169784015065528,"d":"0.092"},{"v":406811,"d":"406,811"}]
[{"$nulls":4},{"v":406812,"d":"406,812"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08979902596435962,"d":"0.090"},{"v":0.08979902596435962,"d":"0.090"},{"v":406812,"d":"406,812"}]
[{"$nulls":4},{"v":406813,"d":"406,813"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05091407263654411,"d":"0.051"},{"v":0.05113399416693867,"d":"0.051"},{"v":406813,"d":"406,813"}]
[{"$nulls":4},{"v":406814,"d":"406,814"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06794805248279122,"d":"0.068"},{"v":0.06794805248279122,"d":"0.068"},{"v":406814,"d":"406,814"}]
[{"$nulls":4},{"v":406815,"d":"406,815"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08579487159750886,"d":"0.086"},{"v":0.08640168337999943,"d":"0.086"},{"v":406815,"d":"406,815"}]
[{"$nulls":4},{"v":406816,"d":"406,816"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05918340755337145,"d":"0.059"},{"v":0.05918340755337145,"d":"0.059"},{"v":406816,"d":"406,816"}]
[{"$nulls":4},{"v":406817,"d":"406,817"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10230304869910672,"d":"0.102"},{"v":0.1056414249169771,"d":"0.106"},{"v":406817,"d":"406,817"}]
[{"$nulls":4},{"v":406818,"d":"406,818"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1029362724260413,"d":"0.103"},{"v":0.10333836021611942,"d":"0.103"},{"v":406818,"d":"406,818"}]
[{"$nulls":4},{"v":406819,"d":"406,819"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11025752175817734,"d":"0.110"},{"v":0.11403305880709631,"d":"0.114"},{"v":406819,"d":"406,819"}]
[{"$nulls":4},{"v":406820,"d":"406,820"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11500599910208385,"d":"0.115"},{"v":0.11540808689216198,"d":"0.115"},{"v":406820,"d":"406,820"}]
[{"$nulls":4},{"v":406821,"d":"406,821"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06804894134181784,"d":"0.068"},{"v":0.06852515136395494,"d":"0.069"},{"v":406821,"d":"406,821"}]
[{"$nulls":4},{"v":406822,"d":"406,822"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08926475866779232,"d":"0.089"},{"v":0.08966684645787043,"d":"0.090"},{"v":406822,"d":"406,822"}]
[{"$nulls":4},{"v":406823,"d":"406,823"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10464856742932895,"d":"0.105"},{"v":0.10553966782508387,"d":"0.106"},{"v":406823,"d":"406,823"}]
[{"$nulls":4},{"v":406824,"d":"406,824"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07893968859072245,"d":"0.079"},{"v":0.07934177638080057,"d":"0.079"},{"v":406824,"d":"406,824"}]
[{"$nulls":4},{"v":406825,"d":"406,825"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09187978910005411,"d":"0.092"},{"v":0.09498316563436703,"d":"0.095"},{"v":406825,"d":"406,825"}]
[{"$nulls":4},{"v":406826,"d":"406,826"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09251301282698866,"d":"0.093"},{"v":0.09268010093350935,"d":"0.093"},{"v":406826,"d":"406,826"}]
[{"$nulls":4},{"v":406827,"d":"406,827"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09983426215912472,"d":"0.100"},{"v":0.10337479952448624,"d":"0.103"},{"v":406827,"d":"406,827"}]
[{"$nulls":4},{"v":406828,"d":"406,828"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10458273950303124,"d":"0.105"},{"v":0.10474982760955191,"d":"0.105"},{"v":406828,"d":"406,828"}]
[{"$nulls":4},{"v":406829,"d":"406,829"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.057625681742765236,"d":"0.058"},{"v":0.05786689208134489,"d":"0.058"},{"v":406829,"d":"406,829"}]
[{"$nulls":4},{"v":406830,"d":"406,830"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0788414990687397,"d":"0.079"},{"v":0.07900858717526037,"d":"0.079"},{"v":406830,"d":"406,830"}]
[{"$nulls":4},{"v":406831,"d":"406,831"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09422530783027633,"d":"0.094"},{"v":0.0948814085424738,"d":"0.095"},{"v":406831,"d":"406,831"}]
[{"$nulls":4},{"v":406832,"d":"406,832"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06851642899166983,"d":"0.069"},{"v":0.06868351709819051,"d":"0.069"},{"v":406832,"d":"406,832"}]
[{"$nulls":4},{"v":406833,"d":"406,833"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.09718995551128648,"d":"0.097"},{"v":0.10032756945202591,"d":"0.100"},{"v":406833,"d":"406,833"}]
[{"$nulls":4},{"v":406834,"d":"406,834"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09537344247891238,"d":"0.095"},{"v":0.09560881534264852,"d":"0.096"},{"v":406834,"d":"406,834"}]
[{"$nulls":4},{"v":406835,"d":"406,835"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10449036796289622,"d":"0.104"},{"v":0.10804421798189112,"d":"0.108"},{"v":406835,"d":"406,835"}]
[{"$nulls":4},{"v":406836,"d":"406,836"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10649934138386136,"d":"0.106"},{"v":0.10673471424759749,"d":"0.107"},{"v":406836,"d":"406,836"}]
[{"$nulls":4},{"v":406837,"d":"406,837"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0648850161960138,"d":"0.065"},{"v":0.06529746185081664,"d":"0.065"},{"v":406837,"d":"406,837"}]
[{"$nulls":4},{"v":406838,"d":"406,838"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08277101294305396,"d":"0.083"},{"v":0.08300638580679011,"d":"0.083"},{"v":406838,"d":"406,838"}]
[{"$nulls":4},{"v":406839,"d":"406,839"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09996660814577797,"d":"0.100"},{"v":0.10077408539937796,"d":"0.101"},{"v":406839,"d":"406,839"}]
[{"$nulls":4},{"v":406840,"d":"406,840"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07325334208377825,"d":"0.073"},{"v":0.0734887149475144,"d":"0.073"},{"v":406840,"d":"406,840"}]
[{"$nulls":4},{"v":406841,"d":"406,841"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08675014374577635,"d":"0.087"},{"v":0.08965238482277965,"d":"0.090"},{"v":406841,"d":"406,841"}]
[{"$nulls":4},{"v":406842,"d":"406,842"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08493363071340225,"d":"0.085"},{"v":0.08493363071340225,"d":"0.085"},{"v":406842,"d":"406,842"}]
[{"$nulls":4},{"v":406843,"d":"406,843"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09405055619738609,"d":"0.094"},{"v":0.09736903335264485,"d":"0.097"},{"v":406843,"d":"406,843"}]
[{"$nulls":4},{"v":406844,"d":"406,844"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09605952961835122,"d":"0.096"},{"v":0.09605952961835122,"d":"0.096"},{"v":406844,"d":"406,844"}]
[{"$nulls":4},{"v":406845,"d":"406,845"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05444520443050369,"d":"0.054"},{"v":0.054622277221570384,"d":"0.055"},{"v":406845,"d":"406,845"}]
[{"$nulls":4},{"v":406846,"d":"406,846"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07233120117754384,"d":"0.072"},{"v":0.07233120117754384,"d":"0.072"},{"v":406846,"d":"406,846"}]
[{"$nulls":4},{"v":406847,"d":"406,847"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08952679638026785,"d":"0.090"},{"v":0.09009890077013169,"d":"0.090"},{"v":406847,"d":"406,847"}]
[{"$nulls":4},{"v":406848,"d":"406,848"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06281353031826814,"d":"0.063"},{"v":0.06281353031826814,"d":"0.063"},{"v":406848,"d":"406,848"}]
[{"$nulls":4},{"v":406849,"d":"406,849"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.12497583234805498,"d":"0.125"},{"v":0.12812752223419957,"d":"0.128"},{"v":406849,"d":"406,849"}]
[{"$nulls":4},{"v":406850,"d":"406,850"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406871,\"-\",G406871,\"-\",H406871,\"-\",I406871,\"-\",J406871,\"-\",K406871,\"-\",L406871,\"-\",M406871,\"-\",N406871,\"-\",O406871,\"-\",P406871,\"-\",Q406871,\"-\",R406871)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.13567373332729138,"d":"0.136"},{"v":0.13607950477953656,"d":"0.136"},{"$f":"E406871","v":{"v":406850,"d":"406,850"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406871","v":{"v":406851,"d":"406,851"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1391595125723714,"d":"0.139"},{"v":0.14263102656895355,"d":"0.143"},{"v":406851,"d":"406,851"}]
[{"$nulls":4},{"v":406852,"d":"406,852"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.15424081418975555,"d":"0.154"},{"v":0.15464658564200068,"d":"0.155"},{"v":406852,"d":"406,852"}]
[{"$nulls":4},{"v":406853,"d":"406,853"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0904414778591932,"d":"0.090"},{"v":0.09149922498454861,"d":"0.091"},{"v":406853,"d":"406,853"}]
[{"$nulls":4},{"v":406854,"d":"406,854"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1146425941577896,"d":"0.115"},{"v":0.11504836561003476,"d":"0.115"},{"v":406854,"d":"406,854"}]
[{"$nulls":4},{"v":406855,"d":"406,855"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11006233099817374,"d":"0.110"},{"v":0.11142360930758591,"d":"0.111"},{"v":406855,"d":"406,855"}]
[{"$nulls":4},{"v":406856,"d":"406,856"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09875935038789657,"d":"0.099"},{"v":0.09916512184014173,"d":"0.099"},{"v":406856,"d":"406,856"}]
[{"$nulls":4},{"v":406857,"d":"406,857"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1144570817443275,"d":"0.114"},{"v":0.11737161903537408,"d":"0.117"},{"v":406857,"d":"406,857"}]
[{"$nulls":4},{"v":406858,"d":"406,858"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12515498272356393,"d":"0.125"},{"v":0.12532360158071107,"d":"0.125"},{"v":406858,"d":"406,858"}]
[{"$nulls":4},{"v":406859,"d":"406,859"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12864076196864394,"d":"0.129"},{"v":0.13187512337012805,"d":"0.132"},{"v":406859,"d":"406,859"}]
[{"$nulls":4},{"v":406860,"d":"406,860"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.1437220635860281,"d":"0.144"},{"v":0.1438906824431752,"d":"0.144"},{"v":406860,"d":"406,860"}]
[{"$nulls":4},{"v":406861,"d":"406,861"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07992272725546572,"d":"0.080"},{"v":0.08074332178572312,"d":"0.081"},{"v":406861,"d":"406,861"}]
[{"$nulls":4},{"v":406862,"d":"406,862"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10412384355406214,"d":"0.104"},{"v":0.10429246241120926,"d":"0.104"},{"v":406862,"d":"406,862"}]
[{"$nulls":4},{"v":406863,"d":"406,863"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09954358039444627,"d":"0.100"},{"v":0.10066770610876041,"d":"0.101"},{"v":406863,"d":"406,863"}]
[{"$nulls":4},{"v":406864,"d":"406,864"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08824059978416911,"d":"0.088"},{"v":0.08840921864131623,"d":"0.088"},{"v":406864,"d":"406,864"}]
[{"$nulls":4},{"v":406865,"d":"406,865"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10205852500305883,"d":"0.102"},{"v":0.10520723136045448,"d":"0.105"},{"v":406865,"d":"406,865"}]
[{"$nulls":4},{"v":406866,"d":"406,866"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10180934412052083,"d":"0.102"},{"v":0.10204449364193247,"d":"0.102"},{"v":406866,"d":"406,866"}]
[{"$nulls":4},{"v":406867,"d":"406,867"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.11012171952729626,"d":"0.110"},{"v":0.11369412466158367,"d":"0.114"},{"v":406867,"d":"406,867"}]
[{"$nulls":4},{"v":406868,"d":"406,868"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.11380208955870878,"d":"0.114"},{"v":0.11403723908012041,"d":"0.114"},{"v":406868,"d":"406,868"}]
[{"$nulls":4},{"v":406869,"d":"406,869"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.06845863810617926,"d":"0.068"},{"v":0.06883331662241579,"d":"0.069"},{"v":406869,"d":"406,869"}]
[{"$nulls":4},{"v":406870,"d":"406,870"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08822502786729451,"d":"0.088"},{"v":0.08846017738870615,"d":"0.088"},{"v":406870,"d":"406,870"}]
[{"$nulls":4},{"v":406871,"d":"406,871"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.10362865409536964,"d":"0.104"},{"v":0.10440544673382605,"d":"0.104"},{"v":406871,"d":"406,871"}]
[{"$nulls":4},{"v":406872,"d":"406,872"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07796581153296485,"d":"0.078"},{"v":0.07820096105437649,"d":"0.078"},{"v":406872,"d":"406,872"}]
[{"$nulls":4},{"v":406873,"d":"406,873"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0916286194424956,"d":"0.092"},{"v":0.09454217627847963,"d":"0.095"},{"v":406873,"d":"406,873"}]
[{"$nulls":4},{"v":406874,"d":"406,874"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09137943855995762,"d":"0.091"},{"v":0.09137943855995762,"d":"0.091"},{"v":406874,"d":"406,874"}]
[{"$nulls":4},{"v":406875,"d":"406,875"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09969181396673303,"d":"0.100"},{"v":0.1030290695796088,"d":"0.103"},{"v":406875,"d":"406,875"}]
[{"$nulls":4},{"v":406876,"d":"406,876"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10337218399814556,"d":"0.103"},{"v":0.10337218399814556,"d":"0.103"},{"v":406876,"d":"406,876"}]
[{"$nulls":4},{"v":406877,"d":"406,877"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.058028732545616066,"d":"0.058"},{"v":0.058168261540440955,"d":"0.058"},{"v":406877,"d":"406,877"}]
[{"$nulls":4},{"v":406878,"d":"406,878"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0777951223067313,"d":"0.078"},{"v":0.0777951223067313,"d":"0.078"},{"v":406878,"d":"406,878"}]
[{"$nulls":4},{"v":406879,"d":"406,879"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09319874853480642,"d":"0.093"},{"v":0.09374039165185119,"d":"0.094"},{"v":406879,"d":"406,879"}]
[{"$nulls":4},{"v":406880,"d":"406,880"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","beheizt","Streifengründung","Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-beheizt-Streifengründung-Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06753590597240164,"d":"0.068"},{"v":0.06753590597240164,"d":"0.068"},{"v":406880,"d":"406,880"}]
[{"$nulls":4},{"v":406881,"d":"406,881"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08263722986580639,"d":"0.083"},{"v":0.08653319517594613,"d":"0.087"},{"v":406881,"d":"406,881"}]
[{"$nulls":4},{"v":406882,"d":"406,882"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07932719545235087,"d":"0.079"},{"v":0.08028788802905013,"d":"0.080"},{"v":406882,"d":"406,882"}]
[{"$nulls":4},{"v":406883,"d":"406,883"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08982111899340463,"d":"0.090"},{"v":0.09411882991536429,"d":"0.094"},{"v":406883,"d":"406,883"}]
[{"$nulls":4},{"v":406884,"d":"406,884"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09008658337669463,"d":"0.090"},{"v":0.09104727595339387,"d":"0.091"},{"v":406884,"d":"406,884"}]
[{"$nulls":4},{"v":406885,"d":"406,885"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0513010342755185,"d":"0.051"},{"v":0.05256670284412047,"d":"0.053"},{"v":406885,"d":"406,885"}]
[{"$nulls":4},{"v":406886,"d":"406,886"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06713991698398426,"d":"0.067"},{"v":0.06810060956068353,"d":"0.068"},{"v":406886,"d":"406,886"}]
[{"$nulls":4},{"v":406887,"d":"406,887"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08504359444769011,"d":"0.085"},{"v":0.0866905423422268,"d":"0.087"},{"v":406887,"d":"406,887"}]
[{"$nulls":4},{"v":406888,"d":"406,888"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05793577862302733,"d":"0.058"},{"v":0.0588964711997266,"d":"0.059"},{"v":406888,"d":"406,888"}]
[{"$nulls":4},{"v":406889,"d":"406,889"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08002889809965277,"d":"0.080"},{"v":0.08707326679256357,"d":"0.087"},{"v":406889,"d":"406,889"}]
[{"$nulls":4},{"v":406890,"d":"406,890"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07653670161802113,"d":"0.077"},{"v":0.08064579757749143,"d":"0.081"},{"v":406890,"d":"406,890"}]
[{"$nulls":4},{"v":406891,"d":"406,891"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08721278722725102,"d":"0.087"},{"v":0.09465890153198173,"d":"0.095"},{"v":406891,"d":"406,891"}]
[{"$nulls":4},{"v":406892,"d":"406,892"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08729608954236488,"d":"0.087"},{"v":0.09140518550183518,"d":"0.091"},{"v":406892,"d":"406,892"}]
[{"$nulls":4},{"v":406893,"d":"406,893"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0486927025093649,"d":"0.049"},{"v":0.05310677446073791,"d":"0.053"},{"v":406893,"d":"406,893"}]
[{"$nulls":4},{"v":406894,"d":"406,894"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06434942314965453,"d":"0.064"},{"v":0.06845851910912483,"d":"0.068"},{"v":406894,"d":"406,894"}]
[{"$nulls":4},{"v":406895,"d":"406,895"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08243526268153649,"d":"0.082"},{"v":0.08723061395884422,"d":"0.087"},{"v":406895,"d":"406,895"}]
[{"$nulls":4},{"v":406896,"d":"406,896"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05514528478869761,"d":"0.055"},{"v":0.05925438074816791,"d":"0.059"},{"v":406896,"d":"406,896"}]
[{"$nulls":4},{"v":406897,"d":"406,897"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07629208455878657,"d":"0.076"},{"v":0.08002083327608411,"d":"0.080"},{"v":406897,"d":"406,897"}]
[{"$nulls":4},{"v":406898,"d":"406,898"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07299186591817611,"d":"0.073"},{"v":0.07378153247308078,"d":"0.074"},{"v":406898,"d":"406,898"}]
[{"$nulls":4},{"v":406899,"d":"406,899"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08156898701946363,"d":"0.082"},{"v":0.08570019142387629,"d":"0.086"},{"v":406899,"d":"406,899"}]
[{"$nulls":4},{"v":406900,"d":"406,900"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08185178792141334,"d":"0.082"},{"v":0.082641454476318,"d":"0.083"},{"v":406900,"d":"406,900"}]
[{"$nulls":4},{"v":406901,"d":"406,901"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04707495047626202,"d":"0.047"},{"v":0.04816875346848522,"d":"0.048"},{"v":406901,"d":"406,901"}]
[{"$nulls":4},{"v":406902,"d":"406,902"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06295613364225795,"d":"0.063"},{"v":0.06374580019716262,"d":"0.064"},{"v":406902,"d":"406,902"}]
[{"$nulls":4},{"v":406903,"d":"406,903"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08251934702595115,"d":"0.083"},{"v":0.08399510324575714,"d":"0.084"},{"v":406903,"d":"406,903"}]
[{"$nulls":4},{"v":406904,"d":"406,904"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05537689692744678,"d":"0.055"},{"v":0.05616656348235145,"d":"0.056"},{"v":406904,"d":"406,904"}]
[{"$nulls":4},{"v":406905,"d":"406,905"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0738089939909256,"d":"0.074"},{"v":0.08068975209703129,"d":"0.081"},{"v":406905,"d":"406,905"}]
[{"$nulls":4},{"v":406906,"d":"406,906"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07032613494410261,"d":"0.070"},{"v":0.07426781088781542,"d":"0.074"},{"v":406906,"d":"406,906"}]
[{"$nulls":4},{"v":406907,"d":"406,907"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07908589645160266,"d":"0.079"},{"v":0.08636911024482345,"d":"0.086"},{"v":406907,"d":"406,907"}]
[{"$nulls":4},{"v":406908,"d":"406,908"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07918605694733985,"d":"0.079"},{"v":0.08312773289105267,"d":"0.083"},{"v":406908,"d":"406,908"}]
[{"$nulls":4},{"v":406909,"d":"406,909"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04459185990840107,"d":"0.045"},{"v":0.048837672289432386,"d":"0.049"},{"v":406909,"d":"406,909"}]
[{"$nulls":4},{"v":406910,"d":"406,910"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06029040266818447,"d":"0.060"},{"v":0.06423207861189728,"d":"0.064"},{"v":406910,"d":"406,910"}]
[{"$nulls":4},{"v":406911,"d":"406,911"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08003625645809018,"d":"0.080"},{"v":0.08466402206670431,"d":"0.085"},{"v":406911,"d":"406,911"}]
[{"$nulls":4},{"v":406912,"d":"406,912"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.55,"d":"55%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,55-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0527111659533733,"d":"0.053"},{"v":0.05665284189708611,"d":"0.057"},{"v":406912,"d":"406,912"}]
[{"$nulls":4},{"v":406913,"d":"406,913"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.0857408563222096,"d":"0.086"},{"v":0.08964514505660513,"d":"0.090"},{"v":406913,"d":"406,913"}]
[{"$nulls":4},{"v":406914,"d":"406,914"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406935,\"-\",G406935,\"-\",H406935,\"-\",I406935,\"-\",J406935,\"-\",K406935,\"-\",L406935,\"-\",M406935,\"-\",N406935,\"-\",O406935,\"-\",P406935,\"-\",Q406935,\"-\",R406935)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.08275526740595833,"d":"0.083"},{"v":0.08371539683597526,"d":"0.084"},{"$f":"E406935","v":{"v":406914,"d":"406,914"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406935","v":{"v":406915,"d":"406,915"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09341337556060807,"d":"0.093"},{"v":0.0977250983412909,"d":"0.098"},{"v":406915,"d":"406,915"}]
[{"$nulls":4},{"v":406916,"d":"406,916"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09408238093981604,"d":"0.094"},{"v":0.09504251036983297,"d":"0.095"},{"v":406916,"d":"406,916"}]
[{"$nulls":4},{"v":406917,"d":"406,917"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05352270356146316,"d":"0.054"},{"v":0.054759452407902344,"d":"0.055"},{"v":406917,"d":"406,917"}]
[{"$nulls":4},{"v":406918,"d":"406,918"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06992491982014547,"d":"0.070"},{"v":0.07088504925016238,"d":"0.071"},{"v":406918,"d":"406,918"}]
[{"$nulls":4},{"v":406919,"d":"406,919"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08741205058674585,"d":"0.087"},{"v":0.08903547740541617,"d":"0.089"},{"v":406919,"d":"406,919"}]
[{"$nulls":4},{"v":406920,"d":"406,920"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.060235119533271514,"d":"0.060"},{"v":0.06119524896328844,"d":"0.061"},{"v":406920,"d":"406,920"}]
[{"$nulls":4},{"v":406921,"d":"406,921"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08307495634721747,"d":"0.083"},{"v":0.09012580290737375,"d":"0.090"},{"v":406921,"d":"406,921"}]
[{"$nulls":4},{"v":406922,"d":"406,922"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07990091983178339,"d":"0.080"},{"v":0.08400760708756105,"d":"0.084"},{"v":406922,"d":"406,922"}]
[{"$nulls":4},{"v":406923,"d":"406,923"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09074747558561592,"d":"0.091"},{"v":0.09820575619205951,"d":"0.098"},{"v":406923,"d":"406,923"}]
[{"$nulls":4},{"v":406924,"d":"406,924"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0912280333656411,"d":"0.091"},{"v":0.09533472062141876,"d":"0.095"},{"v":406924,"d":"406,924"}]
[{"$nulls":4},{"v":406925,"d":"406,925"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05085680358647106,"d":"0.051"},{"v":0.05524011025867096,"d":"0.055"},{"v":406925,"d":"406,925"}]
[{"$nulls":4},{"v":406926,"d":"406,926"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06707057224597053,"d":"0.067"},{"v":0.07117725950174819,"d":"0.071"},{"v":406926,"d":"406,926"}]
[{"$nulls":4},{"v":406927,"d":"406,927"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08474615061175374,"d":"0.085"},{"v":0.08951613525618478,"d":"0.090"},{"v":406927,"d":"406,927"}]
[{"$nulls":4},{"v":406928,"d":"406,928"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0573807719590966,"d":"0.057"},{"v":0.06148745921487425,"d":"0.061"},{"v":406928,"d":"406,928"}]
[{"$nulls":4},{"v":406929,"d":"406,929"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07320624931971183,"d":"0.073"},{"v":0.07694378263290022,"d":"0.077"},{"v":406929,"d":"406,929"}]
[{"$nulls":4},{"v":406930,"d":"406,930"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07022935476983994,"d":"0.070"},{"v":0.07101864071457788,"d":"0.071"},{"v":406930,"d":"406,930"}]
[{"$nulls":4},{"v":406931,"d":"406,931"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07887160614294324,"d":"0.079"},{"v":0.0830173109210083,"d":"0.083"},{"v":406931,"d":"406,931"}]
[{"$nulls":4},{"v":406932,"d":"406,932"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.07955700128060357,"d":"0.080"},{"v":0.08034628722534151,"d":"0.080"},{"v":406932,"d":"406,932"}]
[{"$nulls":4},{"v":406933,"d":"406,933"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04321904930489302,"d":"0.043"},{"v":0.0442842147253984,"d":"0.044"},{"v":406933,"d":"406,933"}]
[{"$nulls":4},{"v":406934,"d":"406,934"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.05966382573784362,"d":"0.060"},{"v":0.060453111682581565,"d":"0.060"},{"v":406934,"d":"406,934"}]
[{"$nulls":4},{"v":406935,"d":"406,935"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07889864306523355,"d":"0.079"},{"v":0.08035118630995204,"d":"0.080"},{"v":406935,"d":"406,935"}]
[{"$nulls":4},{"v":406936,"d":"406,936"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.051684473225335155,"d":"0.052"},{"v":0.0524737591700731,"d":"0.052"},{"v":406936,"d":"406,936"}]
[{"$nulls":4},{"v":406937,"d":"406,937"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07067688438888914,"d":"0.071"},{"v":0.07756490785873438,"d":"0.078"},{"v":406937,"d":"406,937"}]
[{"$nulls":4},{"v":406938,"d":"406,938"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06751106044821846,"d":"0.068"},{"v":0.07145083654961326,"d":"0.071"},{"v":406938,"d":"406,938"}]
[{"$nulls":4},{"v":406939,"d":"406,939"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07634224121212056,"d":"0.076"},{"v":0.08363843614684247,"d":"0.084"},{"v":406939,"d":"406,939"}]
[{"$nulls":4},{"v":406940,"d":"406,940"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0768387069589821,"d":"0.077"},{"v":0.0807784830603769,"d":"0.081"},{"v":406940,"d":"406,940"}]
[{"$nulls":4},{"v":406941,"d":"406,941"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04068968437407036,"d":"0.041"},{"v":0.044905339951232574,"d":"0.045"},{"v":406941,"d":"406,941"}]
[{"$nulls":4},{"v":406942,"d":"406,942"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.056945531416222155,"d":"0.057"},{"v":0.06088530751761694,"d":"0.061"},{"v":406942,"d":"406,942"}]
[{"$nulls":4},{"v":406943,"d":"406,943"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.07636927813441087,"d":"0.076"},{"v":0.08097231153578621,"d":"0.081"},{"v":406943,"d":"406,943"}]
[{"$nulls":4},{"v":406944,"d":"406,944"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.6,"d":"60%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,6-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.04896617890371369,"d":"0.049"},{"v":0.05290595500510848,"d":"0.053"},{"v":406944,"d":"406,944"}]
[{"$nulls":4},{"v":406945,"d":"406,945"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08989813165159416,"d":"0.090"},{"v":0.09382487809014602,"d":"0.094"},{"v":406945,"d":"406,945"}]
[{"$nulls":4},{"v":406946,"d":"406,946"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08864117013199994,"d":"0.089"},{"v":0.08960017291486347,"d":"0.090"},{"v":406946,"d":"406,946"}]
[{"$nulls":4},{"v":406947,"d":"406,947"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09818281146025346,"d":"0.098"},{"v":0.10253161472920463,"d":"0.103"},{"v":406947,"d":"406,947"}]
[{"$nulls":4},{"v":406948,"d":"406,948"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10078312335558327,"d":"0.101"},{"v":0.1017421261384468,"d":"0.102"},{"v":406948,"d":"406,948"}]
[{"$nulls":4},{"v":406949,"d":"406,949"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.056142180614840005,"d":"0.056"},{"v":0.0573056493147397,"d":"0.057"},{"v":406949,"d":"406,949"}]
[{"$nulls":4},{"v":406950,"d":"406,950"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07488784455937293,"d":"0.075"},{"v":0.07584684734223646,"d":"0.076"},{"v":406950,"d":"406,950"}]
[{"$nulls":4},{"v":406951,"d":"406,951"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09095970301300792,"d":"0.091"},{"v":0.09252372753496582,"d":"0.093"},{"v":406951,"d":"406,951"}]
[{"$nulls":4},{"v":406952,"d":"406,952"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06450098814821285,"d":"0.065"},{"v":0.06545999093107639,"d":"0.065"},{"v":406952,"d":"406,952"}]
[{"$nulls":4},{"v":406953,"d":"406,953"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08712055779167599,"d":"0.087"},{"v":0.09419016978252365,"d":"0.094"},{"v":406953,"d":"406,953"}]
[{"$nulls":4},{"v":406954,"d":"406,954"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08565907496295226,"d":"0.086"},{"v":0.08976094329811157,"d":"0.090"},{"v":406954,"d":"406,954"}]
[{"$nulls":4},{"v":406955,"d":"406,955"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09540523760033529,"d":"0.095"},{"v":0.10289690642158227,"d":"0.103"},{"v":406955,"d":"406,955"}]
[{"$nulls":4},{"v":406956,"d":"406,956"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09780102818653556,"d":"0.098"},{"v":0.10190289652169487,"d":"0.102"},{"v":406956,"d":"406,956"}]
[{"$nulls":4},{"v":406957,"d":"406,957"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.053364606754921856,"d":"0.053"},{"v":0.05767094100711733,"d":"0.058"},{"v":406957,"d":"406,957"}]
[{"$nulls":4},{"v":406958,"d":"406,958"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07190574939032522,"d":"0.072"},{"v":0.07600761772548453,"d":"0.076"},{"v":406958,"d":"406,958"}]
[{"$nulls":4},{"v":406959,"d":"406,959"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08818212915308976,"d":"0.088"},{"v":0.09288901922734345,"d":"0.093"},{"v":406959,"d":"406,959"}]
[{"$nulls":4},{"v":406960,"d":"406,960"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.061518892979165164,"d":"0.062"},{"v":0.06562076131432448,"d":"0.066"},{"v":406960,"d":"406,960"}]
[{"$nulls":4},{"v":406961,"d":"406,961"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07816937847646577,"d":"0.078"},{"v":0.08192224062238448,"d":"0.082"},{"v":406961,"d":"406,961"}]
[{"$nulls":4},{"v":406962,"d":"406,962"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07577108529851732,"d":"0.076"},{"v":0.07655960954960557,"d":"0.077"},{"v":406962,"d":"406,962"}]
[{"$nulls":4},{"v":406963,"d":"406,963"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0846085652579548,"d":"0.085"},{"v":0.08877978022965796,"d":"0.089"},{"v":406963,"d":"406,963"}]
[{"$nulls":4},{"v":406964,"d":"406,964"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08601396847323636,"d":"0.086"},{"v":0.08680249272432461,"d":"0.087"},{"v":406964,"d":"406,964"}]
[{"$nulls":4},{"v":406965,"d":"406,965"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04671772682464943,"d":"0.047"},{"v":0.047731561979111534,"d":"0.048"},{"v":406965,"d":"406,965"}]
[{"$nulls":4},{"v":406966,"d":"406,966"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06416885750944336,"d":"0.064"},{"v":0.0649573817605316,"d":"0.065"},{"v":406966,"d":"406,966"}]
[{"$nulls":4},{"v":406967,"d":"406,967"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08274622093517983,"d":"0.083"},{"v":0.08415709660165999,"d":"0.084"},{"v":406967,"d":"406,967"}]
[{"$nulls":4},{"v":406968,"d":"406,968"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05540656409478502,"d":"0.055"},{"v":0.056195088345873265,"d":"0.056"},{"v":406968,"d":"406,968"}]
[{"$nulls":4},{"v":406969,"d":"406,969"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.075546050562238,"d":"0.076"},{"v":0.08244636251123603,"d":"0.082"},{"v":406969,"d":"406,969"}]
[{"$nulls":4},{"v":406970,"d":"406,970"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07294759891547925,"d":"0.073"},{"v":0.07688357296964682,"d":"0.077"},{"v":406970,"d":"406,970"}]
[{"$nulls":4},{"v":406971,"d":"406,971"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08198523734372702,"d":"0.082"},{"v":0.08930390211850951,"d":"0.089"},{"v":406971,"d":"406,971"}]
[{"$nulls":4},{"v":406972,"d":"406,972"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08319048209019828,"d":"0.083"},{"v":0.08712645614436584,"d":"0.087"},{"v":406972,"d":"406,972"}]
[{"$nulls":4},{"v":406973,"d":"406,973"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.04409439891042167,"d":"0.044"},{"v":0.04825568386796309,"d":"0.048"},{"v":406973,"d":"406,973"}]
[{"$nulls":4},{"v":406974,"d":"406,974"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.0613453711264053,"d":"0.061"},{"v":0.06528134518057287,"d":"0.065"},{"v":406974,"d":"406,974"}]
[{"$nulls":4},{"v":406975,"d":"406,975"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08012289302095203,"d":"0.080"},{"v":0.08468121849051152,"d":"0.085"},{"v":406975,"d":"406,975"}]
[{"$nulls":4},{"v":406976,"d":"406,976"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.7,"d":"70%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,7-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05258307771174696,"d":"0.053"},{"v":0.05651905176591452,"d":"0.057"},{"v":406976,"d":"406,976"}]
[{"$nulls":4},{"v":406977,"d":"406,977"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08844039332225041,"d":"0.088"},{"v":0.09241094353103871,"d":"0.092"},{"v":406977,"d":"406,977"}]
[{"$nulls":4},{"v":406978,"d":"406,978"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon",{"$f":"CONCATENATE(F406999,\"-\",G406999,\"-\",H406999,\"-\",I406999,\"-\",J406999,\"-\",K406999,\"-\",L406999,\"-\",M406999,\"-\",N406999,\"-\",O406999,\"-\",P406999,\"-\",Q406999,\"-\",R406999)","v":"Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon"},{"v":0.08865705578059531,"d":"0.089"},{"v":0.08961493144337973,"d":"0.090"},{"$f":"E406999","v":{"v":406978,"d":"406,978"}}]
[{"$nulls":4},{"$f":"1+E406999","v":{"v":406979,"d":"406,979"}},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09634471984931772,"d":"0.096"},{"v":0.10076387195272328,"d":"0.101"},{"v":406979,"d":"406,979"}]
[{"$nulls":4},{"v":406980,"d":"406,980"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.10078473851453836,"d":"0.101"},{"v":0.10174261417732278,"d":"0.102"},{"v":406980,"d":"406,980"}]
[{"$nulls":4},{"v":406981,"d":"406,981"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05358241975131559,"d":"0.054"},{"v":0.054615897178364584,"d":"0.055"},{"v":406981,"d":"406,981"}]
[{"$nulls":4},{"v":406982,"d":"406,982"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07491989455043356,"d":"0.075"},{"v":0.075877770213218,"d":"0.076"},{"v":406982,"d":"406,982"}]
[{"$nulls":4},{"v":406983,"d":"406,983"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09136089023750255,"d":"0.091"},{"v":0.09282011625510336,"d":"0.093"},{"v":406983,"d":"406,983"}]
[{"$nulls":4},{"v":406984,"d":"406,984"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06454524585611122,"d":"0.065"},{"v":0.06550312151889566,"d":"0.066"},{"v":406984,"d":"406,984"}]
[{"$nulls":4},{"v":406985,"d":"406,985"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08556395699951869,"d":"0.086"},{"v":0.092673678937255,"d":"0.093"},{"v":406985,"d":"406,985"}]
[{"$nulls":4},{"v":406986,"d":"406,986"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08554715939285618,"d":"0.086"},{"v":0.08964420678458862,"d":"0.090"},{"v":406986,"d":"406,986"}]
[{"$nulls":4},{"v":406987,"d":"406,987"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.093468283526586,"d":"0.093"},{"v":0.10102660735893958,"d":"0.101"},{"v":406987,"d":"406,987"}]
[{"$nulls":4},{"v":406988,"d":"406,988"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09767484212679922,"d":"0.098"},{"v":0.10177188951853167,"d":"0.102"},{"v":406988,"d":"406,988"}]
[{"$nulls":4},{"v":406989,"d":"406,989"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05070598342858388,"d":"0.051"},{"v":0.05487863258458088,"d":"0.055"},{"v":406989,"d":"406,989"}]
[{"$nulls":4},{"v":406990,"d":"406,990"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07180999816269443,"d":"0.072"},{"v":0.07590704555442687,"d":"0.076"},{"v":406990,"d":"406,990"}]
[{"$nulls":4},{"v":406991,"d":"406,991"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08848445391477082,"d":"0.088"},{"v":0.09308285166131966,"d":"0.093"},{"v":406991,"d":"406,991"}]
[{"$nulls":4},{"v":406992,"d":"406,992"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.0614353494683721,"d":"0.061"},{"v":0.06553239686010455,"d":"0.066"},{"v":406992,"d":"406,992"}]
[{"$nulls":4},{"v":406993,"d":"406,993"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08310661028279683,"d":"0.083"},{"v":0.08687229549777287,"d":"0.087"},{"v":406993,"d":"406,993"}]
[{"$nulls":4},{"v":406994,"d":"406,994"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08121082637701733,"d":"0.081"},{"v":0.08199858829751995,"d":"0.082"},{"v":406994,"d":"406,994"}]
[{"$nulls":4},{"v":406995,"d":"406,995"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09031952332085284,"d":"0.090"},{"v":0.09451234465213378,"d":"0.095"},{"v":406995,"d":"406,995"}]
[{"$nulls":4},{"v":406996,"d":"406,996"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09234968259514459,"d":"0.092"},{"v":0.0931374445156472,"d":"0.093"},{"v":406996,"d":"406,996"}]
[{"$nulls":4},{"v":406997,"d":"406,997"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05027135646426771,"d":"0.050"},{"v":0.05124050899324764,"d":"0.051"},{"v":406997,"d":"406,997"}]
[{"$nulls":4},{"v":406998,"d":"406,998"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06859371994828954,"d":"0.069"},{"v":0.06938148186879216,"d":"0.069"},{"v":406998,"d":"406,998"}]
[{"$nulls":4},{"v":406999,"d":"406,999"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08651002971841415,"d":"0.087"},{"v":0.08788455859928343,"d":"0.088"},{"v":406999,"d":"406,999"}]
[{"$nulls":4},{"v":407000,"d":"407,000"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05906496473141676,"d":"0.059"},{"v":0.05985272665191938,"d":"0.060"},{"v":407000,"d":"407,000"}]
[{"$nulls":4},{"v":407001,"d":"407,001"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08038772301582169,"d":"0.080"},{"v":0.08729781513792519,"d":"0.087"},{"v":407001,"d":"407,001"}]
[{"$nulls":4},{"v":407002,"d":"407,002"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07828205996989922,"d":"0.078"},{"v":0.0822142287975293,"d":"0.082"},{"v":407002,"d":"407,002"}]
[{"$nulls":4},{"v":407003,"d":"407,003"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.0876006360538777,"d":"0.088"},{"v":0.0949378642922861,"d":"0.095"},{"v":407003,"d":"407,003"}]
[{"$nulls":4},{"v":407004,"d":"407,004"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08942091618802647,"d":"0.089"},{"v":0.09335308501565655,"d":"0.093"},{"v":407004,"d":"407,004"}]
[{"$nulls":4},{"v":407005,"d":"407,005"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.047552469197292585,"d":"0.048"},{"v":0.05166602863339995,"d":"0.052"},{"v":407005,"d":"407,005"}]
[{"$nulls":4},{"v":407006,"d":"407,006"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.06566495354117144,"d":"0.066"},{"v":0.06959712236880151,"d":"0.070"},{"v":407006,"d":"407,006"}]
[{"$nulls":4},{"v":407007,"d":"407,007"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08379114245143902,"d":"0.084"},{"v":0.08831007823943574,"d":"0.088"},{"v":407007,"d":"407,007"}]
[{"$nulls":4},{"v":407008,"d":"407,008"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.8,"d":"80%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,8-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.05613619832429866,"d":"0.056"},{"v":0.06006836715192873,"d":"0.060"},{"v":407008,"d":"407,008"}]
[{"$nulls":4},{"v":407009,"d":"407,009"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.1119965144357609,"d":"0.112"},{"v":0.11578125522593731,"d":"0.116"},{"v":407009,"d":"407,009"}]
[{"$nulls":4},{"v":407010,"d":"407,010"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.12280516322352707,"d":"0.123"},{"v":0.123772042700616,"d":"0.124"},{"v":407010,"d":"407,010"}]
[{"$nulls":4},{"v":407011,"d":"407,011"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.1264776181495269,"d":"0.126"},{"v":0.13059056242042896,"d":"0.131"},{"v":407011,"d":"407,011"}]
[{"$nulls":4},{"v":407012,"d":"407,012"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.14178451237878592,"d":"0.142"},{"v":0.14275139185587485,"d":"0.143"},{"v":407012,"d":"407,012"}]
[{"$nulls":4},{"v":407013,"d":"407,013"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07664139572493218,"d":"0.077"},{"v":0.07827733259413114,"d":"0.078"},{"v":407013,"d":"407,013"}]
[{"$nulls":4},{"v":407014,"d":"407,014"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.10130704316967594,"d":"0.101"},{"v":0.10227392264676487,"d":"0.102"},{"v":407014,"d":"407,014"}]
[{"$nulls":4},{"v":407015,"d":"407,015"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09683977815076875,"d":"0.097"},{"v":0.09878719870073185,"d":"0.099"},{"v":407015,"d":"407,015"}]
[{"$nulls":4},{"v":407016,"d":"407,016"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08507112372386154,"d":"0.085"},{"v":0.08603800320095047,"d":"0.086"},{"v":407016,"d":"407,016"}]
[{"$nulls":4},{"v":407017,"d":"407,017"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.10780114876735306,"d":"0.108"},{"v":0.1147545687898159,"d":"0.115"},{"v":407017,"d":"407,017"}]
[{"$nulls":4},{"v":407018,"d":"407,018"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.1179654601756917,"d":"0.118"},{"v":0.12210101888506707,"d":"0.122"},{"v":407018,"d":"407,018"}]
[{"$nulls":4},{"v":407019,"d":"407,019"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.12228225248111907,"d":"0.122"},{"v":0.12956387598430757,"d":"0.130"},{"v":407019,"d":"407,019"}]
[{"$nulls":4},{"v":407020,"d":"407,020"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.13694480933095057,"d":"0.137"},{"v":0.14108036804032595,"d":"0.141"},{"v":407020,"d":"407,020"}]
[{"$nulls":4},{"v":407021,"d":"407,021"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.07244603005652434,"d":"0.072"},{"v":0.07725064615800975,"d":"0.077"},{"v":407021,"d":"407,021"}]
[{"$nulls":4},{"v":407022,"d":"407,022"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.09646734012184058,"d":"0.096"},{"v":0.10060289883121594,"d":"0.101"},{"v":407022,"d":"407,022"}]
[{"$nulls":4},{"v":407023,"d":"407,023"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09264441248236088,"d":"0.093"},{"v":0.09776051226461045,"d":"0.098"},{"v":407023,"d":"407,023"}]
[{"$nulls":4},{"v":407024,"d":"407,024"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"beheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-beheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.08023142067602618,"d":"0.080"},{"v":0.08436697938540154,"d":"0.084"},{"v":407024,"d":"407,024"}]
[{"$nulls":4},{"v":407025,"d":"407,025"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08803587200962047,"d":"0.088"},{"v":0.09181233136205348,"d":"0.092"},{"v":407025,"d":"407,025"}]
[{"$nulls":4},{"v":407026,"d":"407,026"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08730399638280123,"d":"0.087"},{"v":0.08809099534050786,"d":"0.088"},{"v":407026,"d":"407,026"}]
[{"$nulls":4},{"v":407027,"d":"407,027"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09602488837383313,"d":"0.096"},{"v":0.10023612418542044,"d":"0.100"},{"v":407027,"d":"407,027"}]
[{"$nulls":4},{"v":407028,"d":"407,028"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09932553940880683,"d":"0.099"},{"v":0.10011253836651347,"d":"0.100"},{"v":407028,"d":"407,028"}]
[{"$nulls":4},{"v":407029,"d":"407,029"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05388032335738873,"d":"0.054"},{"v":0.05481022740177393,"d":"0.055"},{"v":407029,"d":"407,029"}]
[{"$nulls":4},{"v":407030,"d":"407,030"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07368706078129797,"d":"0.074"},{"v":0.0744740597390046,"d":"0.074"},{"v":407030,"d":"407,030"}]
[{"$nulls":4},{"v":407031,"d":"407,031"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09021366268326958,"d":"0.090"},{"v":0.09155619419738042,"d":"0.092"},{"v":407031,"d":"407,031"}]
[{"$nulls":4},{"v":407032,"d":"407,032"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Außen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Außen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06340320949704369,"d":"0.063"},{"v":0.06419020845475033,"d":"0.064"},{"v":407032,"d":"407,032"}]
[{"$nulls":4},{"v":407033,"d":"407,033"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-mit Balkon",{"v":0.08522010496580677,"d":"0.085"},{"v":0.0921379258059034,"d":"0.092"},{"v":407033,"d":"407,033"}]
[{"$nulls":4},{"v":407034,"d":"407,034"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.08426986264155262,"d":"0.084"},{"v":0.08819822308692289,"d":"0.088"},{"v":407034,"d":"407,034"}]
[{"$nulls":4},{"v":407035,"d":"407,035"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.09320912133001943,"d":"0.093"},{"v":0.10056171862927035,"d":"0.101"},{"v":407035,"d":"407,035"}]
[{"$nulls":4},{"v":407036,"d":"407,036"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Dämm","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Dämm-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.09629140566755821,"d":"0.096"},{"v":0.10021976611292849,"d":"0.100"},{"v":407036,"d":"407,036"}]
[{"$nulls":4},{"v":407037,"d":"407,037"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-mit Balkon",{"v":0.05106455631357503,"d":"0.051"},{"v":0.05513582184562385,"d":"0.055"},{"v":407037,"d":"407,037"}]
[{"$nulls":4},{"v":407038,"d":"407,038"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","mit RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-mit RK-ohne Balkon",{"v":0.07065292704004936,"d":"0.071"},{"v":0.07458128748541963,"d":"0.075"},{"v":407038,"d":"407,038"}]
[{"$nulls":4},{"v":407039,"d":"407,039"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","mit Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-mit Balkon",{"v":0.08739789563945587,"d":"0.087"},{"v":0.09188178864123037,"d":"0.092"},{"v":407039,"d":"407,039"}]
[{"$nulls":4},{"v":407040,"d":"407,040"},"Monolitische Außenwand","EnEV +32%",{"v":20000,"d":"20,000"},"unterkellert","unbeheizt",null,"Innen","Mit Kimmstein",{"v":0.9,"d":"90%"},"unbeheizt","Wand","ohne RK","ohne Balkon","Monolitische Außenwand-EnEV +32%-20000-unterkellert-unbeheizt--Innen-Mit Kimmstein-0,9-unbeheizt-Wand-ohne RK-ohne Balkon",{"v":0.06036907575579509,"d":"0.060"},{"v":0.06429743620116535,"d":"0.064"},{"v":407040,"d":"407,040"}]

{"sheet":"Erläuterungen","index":3,"n_rows":18,"n_cols":8,"rows_kept":18,"merged":[[1,1,1,5],[2,7,17,7],[3,1,4,1],[3,3,4,3],[6,2,8,2],[6,3,8,3],[6,4,8,4],[6,5,8,5],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[11,2,13,2],[11,3,13,3],[11,4,13,4],[11,5,13,5],[15,2,17,2],[15,3,17,3],[15,4,17,4],[15,5,17,5]]}
[]
[null,"Definition der vier betrachteten Dämm-Niveaus mit Angabe der zugeordneten repräsentativen U-Werte in W/(m²•K)"]
[null,"Regelbauteil",1,2,3,4,null,"Zurück zur Eingabe"]
[null,"(mit Index)","Sanierter","EnEV 2009","EnEV 2009","EnEV 2009"]
[null,null,"Bestand",null,{"v":0.15,"d":"15%"},{"v":0.32,"d":"32%"}]
[null,"Türen der Außenwand",1.8,1.6,1.3,{"v":1,"d":"1.0"}]
[null,"Fenster und Fenstertüren der Außenwand",1.4,1.2,{"v":1,"d":"1.0"},0.8]
[null,"Dachflächenfenster"]
[null,"Kellerfenster"]
[null,"Außenwand an Außenluft",0.31,0.26,0.21,0.15]
[null,"Wände gegen Erdreich"]
[null,"Dächer, Dachschrägen zu Außenluft",0.21,0.18,0.15,0.12]
[null,"Flachdächer an Außenluft"]
[null,"Decken zu unbeheizten Räumen nach oben"]
[null,"Decken zu Außenluft nach unten",0.35,0.25,{"v":0.2,"d":"0.20"},0.15]
[null,"Decken zu unbeheizten Räumen nach unten",0.35,{"v":0.3,"d":"0.30"},0.25,{"v":0.2,"d":"0.20"}]
[null,"Wände gegen unbeheizte Räume"]
[null,"Decken gegen Erdreich (Bodenplatten)"]